返回目录页面

# 使用 Intel PROSet/Wireless 软件：英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接用户指南

- 使用“Intel(R) PROSet/Wireless”作为无线管理器

- 启动 Intel PROSet/Wireless

- 从任务盘启动 Intel PROSet/Wireless

- 任务盘菜单选项

- 工具技巧和气球消息提示

- Intel PROSet/Wireless 主窗口

- 连接状态图标

- 连接详情

- 配置式列表

- 可用网络

- 菜单（工具和配置式菜单）

- 工具菜单

  - 应用程序设置

  - 适配器设置

  - 使用 Microsoft 客户端

  - 高级统计数据

  - 英特尔无线故障检修程序

  - 管理员工具

- 配置式菜单

  - 导入/导出

  - 管理排除

- 启用和禁用无线电
- 安装和卸装软件
- 安装和卸装单一签入功能

## 使用“Intel(R) PROSet/Wireless”作为无线管理器

“英特尔(R) PROSet/无线”可用来设置、编辑和管理联网用的网络配置式。它也包括高级设置（例如电源管理）和设定 ad hoc 网络的信道选择。

如果您正在使用 Windows XP 作为您的无线管理器，可以从“无线网络”选项卡将其禁用。要禁用 Windows XP 作为无线管理器：

1. 双击桌面任务盘中的“英特尔(R) PROSet/无线”图标或者单击开始 à 设置 à 控制面板并双击网络连接。
2. 右击无线网络连接，再单击属性。
3. 在“无线网络连接属性”中，单击无线网络配置选项卡。
4. 确认用 Windows 来配置我的无线网络配置框未被选中。否则，取消选中此框。
5. 单击确定。这确认“Intel(R) PROSet/Wireless”实用程序被配置为管理网络配置式。

| 注意： | 核实应用程序设置选项当其他应用程序使用该无线设备时通知我被选中。此选项在 Windows XP 开始管理网络配置式时提示您。

## 启动 Intel PROSet/Wireless

“Intel PROSet/Wireless”可从任务盘图标，Windows“开始”按钮，或 Windows 控制面板图标启动。

要启动“Intel PROSet/Wireless”，使用下列几种方法之一：

- 单击开始 > 程序 > Intel PROSet Wireless > Intel PROSet Wireless。

- 右击位于 Windows 桌面右下角的任务盘图标，单击菜单选项打开 Intel PROSet/Wireless。

- 双击任务盘图标打开 Intel PROSet/Wireless 。

退出 Intel PROSet/Wireless：

- 要退出“Intel PROSet/Wireless”并关闭任务盘图标，从任务盘菜单单击退出，或单击“Intel PROSet/Wireless”主窗口上的关闭按钮。

## 从任务盘启动 Intel PROSet/Wireless

要启动“Intel PROSet/Wireless”，双击位于 Windows 桌面右下角的任务盘图标，或者右击该任务盘图标，再单击打开 Intel PROSet/Wireless。

#### 退出 Intel PROSet/Wireless

要退出“Intel PROSet/Wireless”并隐藏任务盘图标，右击该任务盘图标并单击隐藏图标。

- 要在启动“Intel PROSet/Wireless”后显示任务盘图标，在“应用程序设置”选项中选择“在任务栏中显示应用程序图标”。

#### 关闭 Intel PROSet/Wireless

- 单击关闭关闭“Intel PROSet/Wireless”主窗口。要打开主窗口，右击该任务盘图标并单击打开 Intel PROSet/Wireless。

## 任务盘菜单选项

“Intel PROSet/Wireless”图标位于 Windows 桌面右下角的任务盘中。右击该状态图标显示菜单选项。“Intel PROSet/Wireless”可支持多个适配器。这些无线适配器显示在任务盘菜单选项中。

菜单项目 | 评注
打开 Intel PROSet/Wireless | 双击此选项启动“Intel PROSet/Wireless”。
打开无线 | 打开无线电。
关闭无线 | 关闭无线电。
连接至配置式 | 显示“配置式列表”中列出的当前配置式。配置式也可被激活。
使用 Microsoft 客户端 打开 Intel PROSet/Wireless | 在“Intel PROSet/Wireless”与 Windows XP“无线零配置服务”之间切换。 使用 Microsoft 客户端时，就不能使用英特尔配置式。
隐藏图标 | 删除任务盘中的“Intel PROSet/Wireless”图标。参阅应用程序设置显示或隐藏任务盘图标。

### 任务盘图标

任务盘图标提供当前无线连接状态的视觉指标。连接状态图标位于 Windows 桌面右下角。可在应用程序设置工具菜单选择中将任务盘设定为可见或不可见。

图标 | 说明
| 无线关：无线适配器关闭。无线设备关闭时，不传输也不接收。单击无线开/关启用适配器。该图标为白色、静态。
| 正在搜索无线网络： 无线适配器正在搜索可用无线网络。白色图标，带动画。
| 未找到无线网络： 没有找到可用无线网络。“Intel PROSet/Wireless”定期扫描可用网络。如要强制扫描，双击该图标启动“Intel PROSet/Wireless”，再单击刷新。红色图标。
| 找到无线网络： 找到了可用无线网络。双击该图标显示可用网络列表，选择该网络，再单击配置。 黄色图标。
| 验证失败。 未能与无线网络身份验证。绿色图标，带黄色警告三角。
| 连接到一个无线网络： 连接到了一个无线网络。工具技巧显示网络名称、速度和信号质量。 绿色图标，带反映信号质量的波形。波形越多表示信号质量越好。

| 注意： | 如果正在使用 Windows* XP 作为无线管理器，任务盘图标为白色。它不反映连接状态。仍可以单击该图标打开任务盘菜单。

## 工具技巧和气球消息提示

工具技巧和气球消息提示提供反馈和互动。要显示工具技巧，将鼠标箭头移到该图标上。气球消息提示在无线网络改变状态时显示。例如，如果您处于任何无线网络范围外，当您进入一个无线网络的范围时，气球提示即显示。气球提示可在应用程序设置中启用或禁用。

工具技巧

工具技巧在鼠标箭头移过图标上时显示。工具技巧显示每一种连接状态的文本内容。

工具技巧： “连接到一个无线网络” 无线网络名称：Mynetwork 速度：54Mbps 信号强度：很好

#### 气球提示

当需要用户动作时，气球消息提示显示。如果单击该提示，相应动作就执行。例如，发现无线网络时，以下气球提示出现。

气球提示 “找到无线网络” 动作： 双击该气球提示即连接到该可用网络.

## “Intel PROSet/Wireless”主窗口

“PROSet/Wireless”主窗口提供连接的基本信息。如果您关联至一个网络，“常规”选项卡将含有 SSID、配置式名称、速度、AP 设置（如 802.11 频带、信道和安全模式）等信息。主窗口的信号质量部分提供有关无线信号质量的信息。单击详情查看接入点和网络适配器的详细参数。

使用 Intel PROSet/Wireless：

- 查看当前连接状态（信号质量、速度和当前网络名称）

- 扫描可用无线网络

- 管理配置式

- 按照“配置式列表”中定义的顺序自动连接配置式到可用网络。

- 连接到基础结构和 ad hoc 网络

- 配置适配器电源设置

## 连接状态图标

“Intel PROSet/Wireless”主窗口显示连接状态图标，指明无线适配器的当前连接状态。 任务盘图标也指明当前连接状态。参阅任务盘图标获得更多信息。

主窗口连接状态说明

图标 | 说明
| 无线关闭：无线适配器未与网络关联。单击打开无线按钮启用适配器。
| 正在搜索无线网络： 无线适配器正在扫描可用无线网络。 动画图标：
| 未找到无线网络： 没有找到可用无线网络。
| 找到无线网络： 找到了可用无线网络。您可以选择连接至显示在“可用网络”列表中的可用网络。
| 连接到一个无线网络： 连接到了一个无线网络。网络名称、速度和信号质量显示当前连接状态。单击“细节”按钮显示当前网络连接的详情。
| 不连接到无线网络：不连接到一个无线网络。
网络名称 | 网络名称 (SSID)： 该适配器连接到的网络的名称。网络名称 SSID 必须与基础结构模式中接入点的 SSID（又称为 BSSID、ESSID 或 Net ID）相同，或者与 ad hoc 网络中其他计算机的 SSID（又称为 IBSSID）相同。
速度 | 显示当前数据传输率，以每秒兆比特为单位 (Mbps)： 802.11g - 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 或 54 802.11b - 1、2、5.5 或 11 802.11a - 54、48、36、24、18、12、9、6
信号质量 | “信号质量”图标条表示无线适配器与最接近的接入点或与对等模式中的计算机之间的传输和接收信号的质量。绿色竖条的数量表示传输和接收信号的强度。 信号质量的范围从优异到范围外。以下因素影响信号质量： 信号质量随距离增大而减弱，并受金属和混凝土屏障的影响。 金属物体会反射信号并造成干扰。 其他电气设备会造成干扰。
详细信息 | 提供适配器连接状态信息。参阅连接详情了解信息。
关闭/打开无线 | 关闭和打开无线电。参阅关闭（打开）无线电获得更多信息。
帮助？ | 显示该页面的帮助信息。
关闭 | 关闭“Intel PROSet/Wireless”主窗口。
X | 关闭“Intel PROSet/Wireless”主窗口。

### 连接详情

“连接详情”显示当前网络连接信息。

“网络连接详情”页面说明

名称 | 说明
配置式名称 | 配置式的名称。如果这是一次性连接，则显示<无活动配置式>。
网络名称 | 当前连接的网络名称 (SSID)。
IP 地址 | 当前连接的互联网协议 (IP) 地址。
信号品质 | 射频 (RF) 信号基本上可用两种组成部分来测定： 信号强度（量） 信号质量。 信号质量由多种因素的组合决定，但主要由信号强度和射频噪声比例组成。 射频噪声既能自然发生，又可由电气设备人为产生。 如果射频噪声量高而且（或者）信号强度低，将导致信噪比降低，使信号质量变差。 要是信噪比低，无线电接收器更难区分信号中包含的数据信息和噪声本身。
信号强度 | 虽然良好的数据通讯要求足够的信号强度，但是信号质量更为重要。 质量低劣的强信号导致低劣的数据通讯。 如果信号质量低，调查附近的噪声源，例如来自其他无线局域网、其他射频发射器、电力马达或压缩器的干扰。 此外，信号被区域内金属或其他物件的反射也可能降低信号质量。
适配器 MAC 地址 | 无线适配器的媒体访问控制 (MAC) 地址。
频带 | 指明当前连接的无线频带。 802.11a 802.11b 802.11g
支持的数据速率 | 无线适配器可发送和接收数据的速率。显示使用频率的速度，以 Mbps 为单位。 802.11g - 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 和 54 802.11b - 1、2、5.5 和 11 802.11a - 6、9、11、12、18、24、36、48 和 54
无线电频率 | 显示当前无线连接的频率。 5.260 Ghz 2.457 GHz
信道号 | 显示传输和接收信道。
网络验证 | 显示“开放”、“共享”、“WPA-企业”、“WPA-个人”、“WPA2-企业”、“WPA2-个人”模式。显示当前使用的配置式所使用的 802.11 验证。参阅安全性设置获得更多信息。
数据加密 | 显示“无”、“WEP”、“CKIP”、“TKIP”或“AES-CCMP”。参阅安全性设置获得更多信息。
CCX 版本 | 该无线连接上的 Cisco Compatible Extensions 的版本。
CCX TPC | Cisco Compatible Extensions 功率水平。
CCX 功率水平 | 0.2, 0.4, 1.0, 6.3, 100.0 mW
接入点 MAC 地址 | 关联接入点的媒体访问控制 (MAC) 地址。
强制性接入点 | 如未启用，显示“无”。如已启用，显示接入点 MAC 地址。此选项指导无线适配器使用特定 MAC 地址（48 位的 12 个十六进制数字，如 00:06:25:0E:9D:84）连接到一个接入点。
关闭 | 关闭页面。
帮助？ | 显示该页面的帮助信息。

## 配置式列表

一个配置式是一组保存的网络设置。当从一个无线网络移动到另一个无线网络时配置式有用。可为每个无线网络配置不同的配置式。配置式设置可包括网络名称 (SSID)、操作模式和安全性设置。

“配置式列表”以配置式应用的顺序显示当前用户和管理员配置式。使用上箭头和下箭头安排配置式为自动连接至无线网络的特定顺序。配置服务也使用配置式优先性列表连接至无线网络。

| 注意： | I 登录前/常用或持续配置式显示于配置式列表顶端。这些配置式的优先性高于基于用户的配置式。配置式列表中的“登录前/常用”配置式只能查看，不能修改。

使用连接按钮来连接一个配置式至选定的无线网络。也可从主窗口添加、编辑和删除配置式。

| 注意： | 使用“启用自动导入”功能将配置式导入“配置式列表”。参阅自动配置式分发以了解更多信息。

### 配置式

名称 | 说明
配置式名称 | 配置式是允许无线适配器连接至网络接入点（基础结构模式）或不使用接入点连接至计算机（对等模式）的网络设置。参阅“设定配置式”获得更多信息。
网络名称 | 无线网络（SSID）或计算的名称。
连接图标 - 网络配置式状态图标指明适配器与无线网络的不同连接状态，使用的操作模式类型，以及是否启用了 WEP 加密或 802.1x 验证。
| 该配置式与一个接入点或计算机（Ad hoc 模式）关联。如果一个配置式启用了 802.1x 设置，这表示该适配器已经关联和验证。
| 基础结构操作模式。
| Ad hoc 操作模式。
| 网络在使用“安全性”加密。
| 该无线网络正使用的频带频率。
网络名称 | 无线网络（SSID）或计算的名称。
箭头 | 使用箭头将配置式排列成用于自动连接的首选顺序。 上箭头：将选中的配置式在配置式列表中上移。 下箭头：将选中的配置式在配置式列表中下移。
连接 | 激活选定的配置式并连接至无线网络。
添加 | 使用“配置式向导”创建新配置式。参阅配置式向导概述获得更多信息。
删除 | 从“配置式列表”中删除选定的配置式。并非所有配置式都可从列表中删除；列表中必须保留一个配置式。参阅删除配置式获得更多信息。
属性 | 编辑现有配置式的内容。也可双击“配置式列表”中的一个配置式来编辑该配置式。参阅编辑现有配置式获得更多信息。

### 可用网络

“可用网络”列表显示适配器范围内的无线网络。使用连接启动配置式向导，再为选定的无线网络创建一个配置式。

名称 | 说明
无线网络接入点或计算机（Ad hoc 模式）的信号强度。信号强度图标条表示存在可供连接的无线网络或计算机，但尚未与接入点或与计算机（Ad hoc 模式）关联。
| ### 该无线网络正使用基础结构操作模式。
| ### 该无线网络正使用 Ad hoc 操作模式。
| ### 该无线网络正使用安全性加密。
| ### 该无线网络正使用的频带频率。
网络名称 | ### 无线网络（SSID）或计算的名称。
配置 | ### 连接到选定的可用网络名称。
属性 | “网络属性”显示无线适配器的当前网络连接状态。参阅网络属性了解信息。
刷新 | 刷新可用网络列表。如果在适配器范围内出现任何新的可用网络，列表更新以显示新网络名称。

## 网络属性

此页面显示无线适配器的当前连接状态。

“网络连接详情”对话框说明

名称 | 说明
网络名称 | 显示无线网络名称。
频带 | 频带（频率）：当前正在使用的频带和频率。如果没有频带和频率可显示，则显示“范围外”。显示： 802.11b，802.11g 802.11a 802.11b 802.11g
操作模式 | 显示当前的操作模式：“基础结构”[AP]（默认）或“Ad hoc”。
验证级别 | 显示所使用的配置式的当前验证安全性模式。显示： 无：未使用加密。 共享 WPA-企业 WPA-Personal（WPA-个人） 未知 显示当前使用的配置式所使用的 802.11 验证。显示 802.1x 验证算法；MD5、LEAP、TLS、TTLS 和 PEAP。参阅安全性设置获得更多信息。
数据加密 | 显示：是、正常（开放或共享模式）、“WPA”和“WPA-PSK”。参阅安全性设置获得更多信息。
此网络中的接入点 <0-50> | 信号强度：“信号质量”图标条以百分率表示无线适配器与最接近的接入点之间的传输和接收信号的强度。 表示无线适配器与接入点或与对等模式中另一台无线计算机通讯的好坏。“信号品质”的范围从优异到范围外。 显示 a、b 或 g。图标表示所使用的频带。 信道：显示特定无线网络当前正在使用的传输和接收信道。 BSSID（基础结构操作模式）：显示选定网络中接入点的 12 位数字的 MAC 地址。
管理排除 | 参阅管理排除了解信息。
关闭 | 关闭页面。
帮助？ | 显示该页面的帮助信息。

## 菜单

使用文件、工具、配置式和帮助菜单选项来配置网络设置。

名称 | 说明
文件 | 退出： 关闭“Intel PROSet/Wireless”主窗口。 要启动“Intel PROSet/Wireless”： 单击开始 > 程序 > Intel PROSet Wireless > Intel PROSet Wireless。 右击位于 Windows 桌面右下角的任务盘图标，单击菜单选项打开 Intel PROSet/Wireless。 双击任务盘图标打开“Intel PROSet/Wireless”。
工具 | 应用程序设置：提供系统范围的连接首选项。使用键盘的 Ctrl+P 组合可代替鼠标来访问此功能。参阅应用程序设置了解信息。 适配器设置： 显示在 Windows“设备管理器”中所作设置的相应“适配器设置”。使用键盘的Ctrl+A 组合可代替鼠标来访问此功能。参阅适配器设置了解信息。 使用 Microsoft* 客户端：启用 Windows XP 作为无线管理器。 使用键盘 F10 键可代替鼠标来访问此功能。参阅“使用 Microsoft* 客户端”获得更多信息。 高级统计数据：此信息关于适配器如何与接入点通讯。使用键盘的 Ctrl+S 组合可代替鼠标来访问此功能。参阅高级统计数据获得更多信息。 英特尔无线故障检修程序“故障检修程序”是一个帮助解决无线网络连接问题的应用程序。使用键盘的 Ctrl+W 组合可代替鼠标来访问此功能。参阅英特尔无线故障检修程序获得更多信息。 管理员工具：管理员工具供管理员或拥有这台计算机管理员特权的人员所使用。此选项用于配置使用“登录前”和“持续”配置式的共享配置式。使用键盘的 Ctrl+T 组合可代替鼠标来访问此功能。参阅管理员工具获得更多信息。
配置式 | 导入/导出：从“配置式列表”导入和导出配置式。参阅导入/导出配置式了解信息。使用键盘的 Ctrl+I 组合可代替鼠标来访问此功能。 管理排除： 包括或排除特定接入点。参阅 管理排除了解信息。使用键盘的 Ctrl+M 组合可代替鼠标来访问此功能。参阅排除列表了解信息。
帮助 | Intel PROSet/Wireless 帮助：启动连线帮助 (F1)。 关于： 显示当前安装的应用程序组件的版本信息。

## 应用程序设置（工具菜单）

应用程序设置控制“Intel PROSet/Wireless”的表现及显示信息的方式。

名称 | 说明
适配器 | 显示当前安装的、由“Intel PROSet/Wireless”管理的适配器。
任务盘 | 在任务盘中显示应用程序图标。选择此选项以显示任务盘图标。此图标位于 Windows 任务栏（通知区）。清除此框的选择以不显示任务盘状态图标。从任务盘菜单选择隐藏图标也清除此复选框的选择。 该任务盘图标提供若干功能： 无线网络的连接状态和无线活动的直观表示。该图标的颜色和动画随不同的无线活动而变化。参阅任务盘图标获得更多信息。 菜单 – 单击该图标时显示菜单。从该菜单可执行开/关无线电或启动 Intel PROSet/Wireless 应用程序之类的操作。参阅：任务盘菜单选项获得更多信息。 工具技巧和气球提示。参阅：工具技巧和气球提示获得更多信息。
通知 | 显示警报通知： 选择此选项以在任务盘图标旁边显示气球窗口。当需要用户动作时，出现消息提示。只有重要性高的事件（警报）引发气球窗口。如果选中气球窗口，就执行相应动作。清除此框的选择以不显示气球消息提示。参阅工具技巧和气球提示获得更多信息。 选择下列选项之一： 信息通知：这些气球的重要性较低。它们不要求您的互动，但可大大提高您的无线体验。 显示信息通知：此复选框默认选中。所有信息性气球都显示在任务盘状态图标旁边。当可用网络处于范围中时，这些气球会通知您，从而提高您的无线体验在建立或丢失无线连接时，这些气球也通知您。参阅工具技巧和气球提示获得更多信息。 未连接时显示区域中的可用网络列表：当显示信息通知复选框未选中时，可以选择此项。由于信息性气球被禁用，此选项使您在无线适配器未连接时仍可收到可用网络的通知。 当其他应用程序使用该无线设备时通知我：选中时，当其他应用程序试图管理无线适配器时，会出现一个对话框。如果您在使用热点所在地（咖啡店、机场候机厅）提供的软件，此功能很有帮助。利用 Intel PROSet/Wireless 的功能，离开热点时禁用此软件。 要获得使用上述选项的更多信息，参阅配置服务。
自动连接 | 仅使用配置式连接到可用网络：（默认）使用配置式列表中的一个匹配配置式将无线适配器连接至一个可用网络。如果没有发现匹配的配置式，您会收到一个通知（参阅通知）。该无线设备仍然未连接，直到发现一个匹配的配置式或者配置一个新的匹配配置式。 若找不到匹配的配置式,则连接到任何可用网络：如果无线适配器未连接而又发现无线网络，Intel PROSet/Wireless 的 “配置服务”将尝试从配置式列表中寻找匹配的配置式，而要是找到了匹配的，就连接。要是找不到匹配的，而可用网络中有一个是开放（不保安）的，此选项允许英特尔的“配置服务”连接到该开放网络。注意： 开放网络无安全性。您需要自行为此无线连接提供安全性。保安开放无线连接的一个方法是使用“虚拟私人网络” (VPN) 软件。 只根据配置连接至任何网络（Cisco 模式）：对于支持 Cisco Compatible Extensions 的接入点，此模式支持多个和空白网络名称（SSID）。选择此选项以首选顺序尝试每一个配置式。这表示用户知道处于一个接入点附近，该接入点有一个以上 SSID 但只广播一个。
管理排除 | 启用自动排除列表功能： 选中此复选框以启用自动排除列表功能。此选项提供一种将接入点从自动连接中排除的方法。参阅管理排除了解信息。 启用手动排除列表功能： 选中此复选框以启用手动排除列表功能。此选项提供一种将网络从自动连接中排除的方法。参阅管理排除了解信息。
确定 | 保存设置并返回前一页面。
取消 | 关闭页面并取消更改。
帮助？ | 显示该页面的帮助信息。

### 适配器设置（工具菜单）

“适配器设置”显示英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接的“设备属性”。

名称 | 说明
Ad Hoc 信道 | 值： 802.11b/g：使用 802.11b 和 802.11b (2.4 GHz) ad hoc 频带频率时选择此选项。 从列表中选择允许的操作信道。 802.11a：使用 802.11a (5 GHz) ad hoc 频带频率时选择此选项。 从列表中选择允许的操作信道。
ad hoc 传输功率 | 降低传输功率水平会缩小无线电覆盖范围。 默认设置： 最高功率设置。 最低：最小覆盖范围。设定发射功率水平使你能够根据在附近操作的其他无线设备而扩大或限制覆盖范围。在通讯量高的地区，缩小覆盖范围可减少信标失落数和覆盖范围内的噪声，从而提高传输质量。 最高：最大覆盖范围。 将适配器的传输功率设定为最高水平。在高反射性环境中和附近有其他设备操作的地区操作时、以及在试图与覆盖范围的外缘的移动计算机通讯时，使用此设置。 注意： 此设置在使用基础结构模式或 ad hoc 模式时，都起作用。
英特尔吞吐量增强 | 更改“数据包爆发控制”值。 启用：选择此选项以启用吞吐量增强。 禁用：（默认）- 选择此选项以禁用吞吐量增强。
混合模式保护 | 使用此选项避免在 11b/11g 混合环境中的碰撞。在客户端互相侦听不到对方的地方，使用“RTS/CTS 启用”。在客户端靠近并且能互相侦听到的环境中，使用“启用 CTS 至自身”来提高吞吐量。
电源管理 | 电源管理：允许您在耗电量和适配器性能之间选择一个平衡点。无线适配器电源设置滑杆设定计算机的电源和电池之间的平衡。 使用默认值：（默认）- 电源设置基于计算机的电源来源。 手动：调整滑杆到所要的设置。显示为达到最长电池寿命的最低设置。显示为达到最高性能的最高设置。 注意： 电源消耗的节省随基础结构的设置而变。
首选频带 | 选择操作频带。选择项有： 802.11g 802.11a 802.11b
无线模式 | 802.11a、802.11b 和 802.11g：（默认）- 连接 802.11a、802.11b 或 802.11g 无线网络。 仅 802.11g：将无线适配器只连接到 802.11g 网络。 仅 802.11a 和 802.11g：将无线适配器只连接到 802.11a 和 802.11g 网络。 仅 802.11b 和 802.11g：将无线适配器只连接到 802.11b 和 802.11g 网络。 注意： 这些无线模式（调制类型）选项决定显示在可用网络列表中的发现的接入点。
确定 | 保存设置并返回前一页面。
取消 | 关闭页面并取消任何所作更改。
帮助？ | 显示该对话框的帮助信息。

### 使用 Microsoft* 客户端（工具菜单）

Windows XP“无线零配置”功能提供一种内置无线配置实用程序。此功能可在 Windows XP 中启用和禁用，也可单击“工具”菜单上的使用 Microsoft 客户端来启用和禁用。XP “零配置”启用后，“Intel PROSet/Wireless”被禁用。

参阅Intel PROSet/Wireless 配置服务了解重新启用“Intel PROSet/Wireless”的信息。

### 管理员工具（工具菜单）

“管理员工具”供管理员或拥有这台计算机管理员特权的人员所使用。该工具用于配置常用（共享）配置式。

该工具还允许管理员限制这台计算机的用户在其无线连接上拥有的控制水平。

用户必须拥有该工具的密码才能修改管理员的设置或配置式。应选择保安、不易猜测的密码。

可以将这些设置和配置式作为一个包导出到网络上的其他计算机。

名称 | 说明
管理员设置 | 设置： 设定用户在其无线网络连接上的控制。
管理员配置式 | 选项： 启用或禁用该计算机上的“持续”和“登录前”配置式。 持续连接： “持续”配置式在引导时以及在没有用户登录至计算机时活动。 登录前/常用连接：“登录前”配置式在一旦有用户登录至计算机时就活动。安装了“单一签入”支持后，此类配置式使用 Windows 登录用户名和密码。“登录前/常用”配置式置于配置式列表顶端。由于它们位于列表顶端，可用时就首先连接。 禁用英特尔配置式切换。用户只能用第一个“登录前”配置式连接：“禁用配置式切换”只应用于“登录前”配置式。 添加： 启动配置式向导以创建一个配置式。 删除：从“配置式列表”中删除选定的配置式。 属性： 编辑选定配置式的内容。
更改密码 | 更改“管理员工具”的密码。参阅更改密码了解信息。
导出 | 将设置和配置式作为一个包导出到网络上的其他计算机。
关闭 | 关闭该页面。
帮助？ | 显示该页面的帮助信息。

### 管理员设置

这些设置允许管理员控制这台计算机的用户如何使用其无线连接。

名称 | 说明
缓存身份凭证 | 缓存身份凭证： 在一次用户会话中缓存用户身份凭证： 单击复选框：缓存用户身份凭证于内存，即只在第一次连接之前提示，而不是在 Windows 登录会话过程中每次连接或断开连接时都提示。 “清除”复选框： 每次以“使用 Windows 登录”身份凭证或“连接时提示身份凭证”选项，使用 802.1x 配置式建立无线连接（验证，重新验证）时都提示身份凭证。
XP 共存 | 允许用户启用 XP 零配置： 允许用户启用 XP 零配置： 单击复选框： 显示提示“Windows XP 正在管理您的配置式”，表示 Windows XP“零配置”被启用并且正在管理您的无线适配器。您被提示回答以下问题： 是否要禁用 Windows XP 管理并让英特尔(R) PROSet 管理您的无线网络？ 选择是，如果要英特尔(R)无线 PROSet 管理无线适配器。 选择否，如果要 Windows XP 管理无线适配器。 “清除”复选框： 如果此框未选中，当“Intel PROSet/Wireless”启动时，要是 Windows XP“零配置”无线管理器被启用，您不会接收到通知。
确定 | 保存设置并关闭页面。
取消 | 取消设置并关闭页面。
帮助？ | 显示该页面的帮助信息。

### 管理员配置式选项

这些设置提供高级配置式连接选项。允许管理员启用或禁用计算机上的“持续”和（或）“登录前”配置式。

名称 | 说明
持续连接 | 持续连接：“持续”配置式在引导时以及在没有用户登录至计算机时活动。
登录前/常用连接 | 登录前/常用连接：“登录前”配置式在一旦有用户登录至计算机时就活动。这些配置式位于配置式列表顶端。最终用户不需密码就可修改这些配置式。
确定 | 保存设置并关闭页面。
取消 | 取消设置并关闭页面。
帮助？ | 显示该页面的帮助信息。

### 更改密码

“管理员工具”可用密码保护。默认设置为没有密码。指派了密码后，必须输入指派的密码才能访问“管理员设置”和“管理员配置式”。显示在配置式列表中的“管理员配置式”可使用“属性”按钮来查看。

要创建密码：

1. 从工具菜单，单击管理员工具。

2. 单击更改。

3. 在新密码文本框中输入密码。

4. 在确认密码文本框中再次输入新密码。输入的密码字符以星号显示。

5. 单击确定保存新密码并关闭此页面。

要更改或解锁现有密码：

1. 从工具菜单，单击管理员工具。

2. 单击更改。

3. 在原密码文本框中输入现有密码。

4. 在新密码文本框中输入新密码。

5. 在确认密码文本框中再次输入新密码。

6. 单击确定保存新密码并关闭此页面。

### 高级统计数据（工具菜单）

提供当前适配器连接信息。下文叙述高级统计数据页面的信息。

名称 | 说明
统计数据 | 高级统计数据 - 此信息关于适配器如何与接入点通讯。 关联 - 如果适配器发现可通讯的接入点，其值为“范围内”。否则，其值为“范围外”。 AP MAC 地址：AP 的十二位数字 MAC 地址（00:40:96:31:1C:05）。 关联数：接入点发现适配器的次数。 AP 计数：该无线适配器范围内的可用网络接入点数目。 全扫描数：适配器扫描所有信道用于接收信息的次数。 漫游 - 此信息包含与适配器漫游的原因有关的计数器。当适配器先与一个接入点通讯然后为获得较强信号而与另一个接入点通讯时即发生漫游。 漫游计数： 漫游发生的次数。 AP 未传输：适配器未接收到来自接入点的无线电传输。也许需要重设置接入点。 信标质量差： 信号质量太差，无法维持与接入点的通讯。您将适配器移到了接入点的覆盖范围之外，或者接入点的设备地址信息已改变。 AP 负载平衡：接入点根据其无法保持与所有关联适配器的通讯而结束了与该适配器的关联。太多的适配器试图与一个接入点通讯。 AP RSSI 太低：“接收信号强度指示器”(RSSI) 太低，无法保持与与该适配器的关联。您可能移到了接入点的覆盖范围之外，或者接入点未能增大其数据率。 信道质量差： 信道的质量差，导致适配器寻找另一个接入点。 AP 丢失的移动单位：接入点从其可识别移动设备列表中丢弃了一台计算机。该计算机必须与接入点重新关联。 其他 - 利用此信息来确定，与一个不同的接入点关联是否会提高性能，并有助于获得最高可能的数据率。 接收的信标：适配器接收的信标数。 失落信标百分率：失落信标的百分率。 传输错误百分率：发生错误的数据传输的百分率。 RSSI：适配器与其通讯的接入点的信号强度。
传输/接收 (Tx/Rx) 统计数据 | 显示非定向和定向数据包的百分比值。 主机信息包总数： 定向和非定向数据包计数之总计。 传输 - (Mbps) 接收 - (Mbps) 非定向数据包： 接收到的广播到无线网络的数据包数。 定向数据包： 接收到的专门发送到该无线适配器的数据包数。 字节总数： 无线适配器接收和发送的数据包字节总数。
重置统计数据 | 将适配器统计数据计数器重置为零，并开始新的数据计量。
关闭 | 关闭对话框并返回主窗口。
帮助？ | 显示该页面的帮助信息。

### 英特尔无线故障检修程序（工具菜单）

“英特尔无线故障检修程序”是一个帮助解决无线网络连接问题的应用程序。检测到连接问题时，在桌面屏幕右下角出现气球提示。单击该气球提示时，一个诊断消息显示解决所发生的连接问题的建议步骤。例如，如果因密码无效而发生连接问题，当您单击显示的超链接时，“配置式向导”应用程序将启动。还可从该页面启动无线事件查看器，并启用或禁用警报通知。Windows XP 和 2000 支持“英特尔无线故障检修程序”。

英特尔无线故障检修程序说明

“英特尔无线故障检修程序”页面含有两个窗格。左窗格显示可用工具列表，这些工具可以用鼠标左按钮启动。右窗格在一个部分显示当前连接问题。每个区域有两部分：错误消息部分和提示文本部分。错误消息和时戳之前有一个图标。提示文本部分含有可用实用程序的说明，以及解决有关连接问题的帮助。如果单击帮助文本的链接，帮助文本显示在一个弹出窗口中。如果单击关联的问题解决器，一个程序启动以解决该连接问题。可从最后一个窗格启动无线事件查看器，或启用或禁用警报通知。

文件 | 退出： 退出 英特尔无线故障检修程序应用程序。
帮助 | 英特尔(R)无线故障检修程序帮助： 显示 英特尔无线故障检修程序在线帮助。 关于： 显示 英特尔无线故障检修程序版本信息。
无线事件查看器 | 启动无线事件查看器。
禁用通知 | 单击以禁用警报通知。
启用警报通知 | 单击以启用检测到错误时的警报通知。
可用帮助 | 日期时间错误消息 错误说明 至解决错误的链接（若有）。参阅下文“解决问题”。 至解决错误的建议步骤的链接

### 导入/导出配置式（配置式菜单）

允许从配置式列表导入和导出基于用户的配置式。 “无线配置式”可自动导入至“配置式列表”。参阅导入和导出配置式获得更多信息。

要导出管理员配置式，参阅管理员导出属性获得更多信息。

将配置式导入“配置式列表”

“无线配置式”可自动导入至“配置式列表”。这通过由“英特尔(R)无线 PROSet”监视硬盘上 import 文件夹中的新配置式文件而实现。只有在高级设置页面中启用了启用自动导入的配置式才可自动导入。如果“配置式列表”中已存在同名配置式，将出现一个对话框，让您或者拒绝导入配置式，或者接受导入（此时现有配置式将被替换）。所有导入的基于用户配置式都放在“配置式列表”的底部；不论导入是否成功，配置式文件在导入后将立即被删除。参阅自动配置式分发以了解更多信息。

### 密码保护配置式

密码保护的基于用户配置式可自动导入和导出至远程系统。如果配置式受密码保护，必须先输入指定的密码然后才能进行编辑。参阅设定配置式密码以了解更多信息。

“导入/导出”说明

名称 | 说明
导出配置式 | 选择要导出的配置式： 从列表中选择一个或多个配置式。配置式模式图标表示使用的是基础结构还是 ad hoc 模式，以及是否使用安全性。 浏览：浏览硬盘到目标目录。该目录的路径显示在目标目录窗口。 导出：开始导出配置式。
导入配置式 | 将配置式导入“配置式列表”。 导入：浏览手提电脑硬盘中要导入的配置式。
确定 | 保存设置并返回前一页面。
取消 | 关闭页面并取消任何所作更改。
帮助？ | 显示该页面的帮助信息。

### 管理排除（配置式菜单）

从“配置式”菜单选择此菜单选项时，“排除列表管理”对话框出现。

要点： 您不会自动连接至此列表中的网络或接入点。

此对话框允许排除整个无线网络 (SSID)，或者对有一个以上接入点的网络，排除个别无线接入点 (BSSID)。

名称 | 说明
排除列表管理 | 网络名称：无线网络的名称（SSID）。 BSSID：选定接入点的 MAC 地址。 原因：说明此条目被排除于自动连接之外的原因。 注意：灰色的条目是被排除的欺诈接入点。这些条目不能从列表中删除。
添加 | 将接入点添加至列表中。
删除 | 从列表中删除接入点。
重置列表 | 清除列表。
关闭 | 关闭页面并保存设置。
帮助？ | 显示该页面的帮助信息。

## 关闭/打开无线

打开或关闭无线电有多种方法：可以使用计算机上的可选硬件无线电开关、或从“Intel PROSet/Wireless”、或在 Windows 中禁用设备。

| 注意： | 当计算机开机时，无线电不断发射信号。在有些场合，如在飞机上，无线电信号会造成干扰。如果要禁用无线电并在不发射无线电信号下使用手提电脑，可采用以下方法。

### 使用可选计算机无线电开关

如果计算机安装有外部开关，可用其打开或关闭无线电。咨询计算机生产商了解此种开关的更多信息。如果安装了“Intel PROSet/Wireless”，无线电的当前状态显示在“Intel PROSet/Wireless”主窗口以及”任务盘中。

### 使用“Intel PROSet/Wireless”来关闭/打开无线电

可从“Intel PROSet/Wireless”打开/关闭无线电。“Intel PROSet/Wireless”中的状态图标显示无线电的当前状态。

从“Intel PROSet/Wireless”主窗口，单击关闭/打开无线来关闭或打开无线电。

### 从任务盘图标关闭或打开无线电

要关闭或打开无线电，单击任务盘图标并选择关闭（打开）无线。

### 如何使用设备管理器禁用无线电

可通过 Windows 操作系统的“设备管理器”来禁用无线电（使之无功能）。

Windows XP 和 2000：

1. 从桌面，右击我的电脑，再单击属性。

2. 单击硬件选项卡。

3. 单击设备管理器。

4. 双击网络适配器。

5. 右击安装的并在使用的无线适配器。

6. 从弹出菜单选择禁用。

7. 单击确定。

## 安装和卸装软件

英特尔无线故障检修程序、英特尔智能无线解决方案、 单一签入功能和管理员工具 在典型的安装过程中都不安装。要安装这些功能，在安装过程中使用自定义选项。单一签入功能也可在安装“Intel PROSet/Wireless”之后安装和卸装。参阅安装和卸装单一签入功能得到指导。

### 要安装该软件：

1. 将安装光盘放入光盘驱动器中。

2. 单击“英特尔(R) PRO 网络”屏幕上的安装软件。

3. 在“许可证协议”屏幕阅读许可证协议后，选择我接受许可证协议中的条款，单击下一步。

4. 单击自定义。

5. 从功能列表中选择要安装的功能：

Intel PROSet/Wireless：“Intel PROSet/Wireless”应用程序软件。

- 安装： 单击英特尔 PROSet 无线。选择安装此功能和所有子功能。继续执行步骤 5。

- 未安装： 单击不要安装此功能。选项旁边的红色 x 表示该选项不会安装。

英特尔智能无线解决方案：为连接到无线路由器提供简易配置向导。

- 安装：单击“英特尔智能无线解决方案”。选择安装此功能和所有子功能。继续步骤 5。

- 不安装：单击不要安装此功能。选项旁边的红色 x 表示该选项不会安装。

单一签入： 提供“登录前”和“持续”连接的管理员控制。

- 安装： 单击单一签入。选择安装此功能和所有子功能。单击下一步并继续执行步骤 5。注意：安装了“单一签入”功能后，Windows XP 的“快速切换”和“欢迎”屏幕被禁用。

- 卸装：单击“单一签入”。选择不要安装此功能。选项旁边的红色 x 表示该选项不安装。

管理员工具：提供每一名用户在其无线网络连接上的控制程度的管理员控制。

- 安装： 单击单一签入。选择安装此功能和所有子功能。单击下一步并继续执行步骤 5。注意：安装了“单一签入”功能后，Windows XP 的“快速切换”和“欢迎”屏幕被禁用。

- 不安装： 单击不要安装此功能。选项旁边的红色 x 表示该选项不会安装。

5. 单击安装。

6. 软件安装于计算机后，安装的组件被列出。

7. 单击确定。

   | 注意： | 如果安装了“单一签入”功能，必须重新引导系统。

8. 单击是重新引导。

## 安装和卸装单一签入功能

单一签入功能包括“登录前连接”和“持续连接”功能。在初次安装软件的过程中，“单一签入”功能默认不安装，除非选择“自定义”安装。这些功能也可以在 安装“Intel PROSet/Wireless”之后安装或卸装。

要在安装“Intel PROSet/Wireless”之后再安装“单一签入”功能：

1. 单击开始 > 设置 > 控制面板 > 添加或删除程序 > 英特尔 PROSet 无线。

2. 选择更改。

3. 在“程序维护”屏幕，选择修改，

4. 单击下一步。

5. 单击单一签入。选择安装此功能和所有子功能。 注意：安装了“单一签入”后，Windows XP 的“快速切换”和“欢迎”屏幕被禁用。

6. 单击修改。

7. 软件安装于计算机后，该组件列为“已安装”。

8. 单击确定。

要删除“单一签入”功能：

1. 单击开始 > 设置 > 控制面板 > 添加或删除程序 > 英特尔 PROSet 无线。

2. 选择更改。

3. 在“程序维护”屏幕，选择修改，

4. 单击下一步。

5. 单击单一签入。选择不要安装此功能。选项旁边显示红色 x。

6. 单击修改。

7. 软件安装于计算机后，该组件列为“不存在”。

8. 单击确定。

返回目录页面