返回內容頁

# 使用 Intel PROSet/Wireless 軟體： Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 使用者指南

- 使用 Intel(R) PROSet/Wireless 為您的無線管理員

- 啟動 Intel PROSet/Wireless

- 從工作匣啟動 Intel PROSet/Wireless

- 工作匣功能表選項

- 工具提示和快顯提醒提示

- Intel PROSet/Wireless 主視窗

- 連線狀態圖示

- 連線詳細資料

- 設定檔清單

- 可供使用的網路

- 功能表 (工具和設定檔功能)

- 工具功能表

  - 應用程式設定

  - 介面卡設定

  - 使用 Microsoft Client

  - 進階統計資料

  - Intel Wireless Troubleshooter

  - 管理員工具

- 設定檔功能表

  - 匯入/匯出

  - 管理排除項目

- 啟用和停用無線電
- 安裝和解除安裝軟體
- 安裝和解除安裝單次簽入功能

## 使用 Intel(R) PROSet/Wireless 為您的無線管理員

Intel PROSet/Wireless 公用程式可用來設定、編輯和管理網路設定檔以連線到網路。它還包括進階設定，例如電源管理以及設定 ad-hoc 網路的通道選擇。

如果您使用 Windows XP 為您的無線管理員，可以從「無線網路」標籤將其停用。要停止使用 Windows XP 為您的無線管理員：

1. 在桌面工作匣中連續按兩下 Intel PRO Set/Wireless 圖示或按一下「開始」>「設定」 >「控制台」 ，然後連續按兩下「網路連線」。
2. 用滑鼠右鍵按一下「無線網路連線」，然後按一下「內容」。
3. 在「無線網路連線內容」中，按一下「無線網路」標籤。
4. 確認選取「用 Windows 來設定我的無線網路設定」方塊沒有被。如果被選取的話，請將其取消選取。
5. 按一下「確定」。這樣可確認 Intel PROSet/Wireless 公用程式已設定管理管理您的網路設定檔。

| 注意： | 確定選取應用程式設定的選項 「另外一個應用程式在使用無線裝置時，請通知我」。這個選項 會在 Windows XP 啟動時提示您管理您的網路設定檔。

## 啟動 Intel PROSet/Wireless

從工作匣圖示、Windows「開始」按鈕、或從 Windows「控制台」圖示啟動 Intel PROSet/Wireless。

要啟動 Intel PROSet/Wireless 可使用以下其中一種方法：

- 按一下「開始」 > 「程式集」 > Intel Wireless > Intel PROSet/Wireless。

- 用滑鼠右鍵按一下位於在 Windows「桌面」右下角的工作匣圖示，再按一下功能表選項「開啟 Intel PROSet/Wireless」。

- 連續按兩下工作匣圖示來開啟 Intel PROSet/Wireless。

結束 Intel PROSet/Wireless：

- 要結束 Intel PROSet/Wireless 並關閉工作匣圖示，請從工作匣功能表按一下「結束」，或在 Intel PROSet/Wireless 主視窗上按一下「關閉」按鈕。

## 從工作匣啟動 Intel PROSet/Wireless

要啟動 Intel PROSet/Wireless，在 Windows 桌面右下角的工作匣圖示連續按兩下，或用滑鼠右鍵按一下工作匣圖示，然後按一下「開啟 Intel PROSet/Wireless」。

#### 結束 Intel PROSet/Wireless

要結束 Intel PROSet/Wireless 並隱藏工作匣圖示，請用滑鼠右鍵按一下工作匣圖示，然後按一下「工作匣」功能表上的「隱藏圖示」。

- 啟動 Intel PROSet/Wireless 後，如果要顯示出工作匣圖示，請在「應用程式設定」選項中選取「在工作列中顯示應用程式圖示」。

#### 關閉 Intel PROSet/Wireless

- 按一下「關閉」來關閉 Intel PROSet/Wireless 主視窗。要開啟主視窗，請用滑鼠右鍵按一下工作匣，然後按一下「開啟 Intel PROSet/Wireless」。

## 工作匣功能表選項

Intel PROSet/Wireless 圖示位於 Windows 桌面右下角的工作匣中。用滑鼠右鍵按一下狀態圖示來顯示功能表選項。Intel PROSet/Wireless 可以支援數個介面卡。這些無線介面卡會顯示在工作匣功能表選項中。

功能表項目 | 意見
開啟 Intel PROSet/Wireless | 連續按兩下這個選向來啟動 Intel PROSet/Wireless。
開啟無線 | 將無線電開啟。
關閉無線 | 將無線電關閉。
連線到設定檔 | 顯示 "設定檔清單" 中目前出現的設定檔。設定檔也可以啟動。
使用 Microsoft 用戶端 開啟 Intel PROSet/Wireless | 在 Intel PROSet/Wireless 和 Windows XP Wireless Zero 的 "組態服務" 之間切換。 使用 Microsoft 用戶端時，您可以使用您的 Intel 設定檔。
隱藏圖示 | 從工作匣移除 Intel PROSet/Wireless 圖示。請參考應用程式設定來顯示或隱藏工作匣圖示。

### 工作匣圖示

工作匣圖示會提供目前無線連線狀態的視覺指標。連線狀態圖示位於 Windows 桌面的右下角。您可在應用程式設定「工具」功能表選項中，將工作匣設定為顯示或隱藏。

圖示 | 描述
| 關閉無線： 無線介面卡已經關閉。無線裝置關閉期間不會傳輸或接收。按一下「開啟/關閉無線」來啟用介面卡。圖示會以白色和靜態顯示。
| 搜尋無線網路： 無線介面卡會搜尋所有可用的無線網路。含動畫的白色圖示。
| 找不到無線網路： 找不到可用的無線網路。Intel PROSet/Wireless 會定期掃瞄可用的網路。如果您要強迫進行掃瞄，請連續按兩下該圖示來啟動 Intel PROSet/Wireless 並按一下「重新整理」。紅色圖示。
| 找到無線網路： 找到一個可用的無線網路。連續按兩下該圖示來顯示「可用的網路」清單，選取網路，然後按一下「設定」。 黃色圖示。
| 驗證失敗。 無法用無線網路驗證。含黃色警告三角形的綠色圖示
| 連線到無線網路： 連接到無線網路。工具提示會顯示網路名稱、速度、和訊號品質。 含波紋的綠色圖示反應訊號品質。波紋越多表示訊號品質越好。

| 注意： | 如果您使用 Windows* XP 為您的無線管理員，工作匣圖示會是白色的。它並不反應連線狀態。您還是可以按一下該圖示來開啟工作匣功能表。

## 工具提示和快顯提醒提示

「工具提示」和「快顯提醒」訊息提示會提供回饋和互動。要顯示「工具提示」，請將您的滑鼠游標移到圖示上方。當您的無線網路變更狀態時，快顯提醒提示就會顯示出來。舉例來說，如果您不在任何無線網路的範圍內的話，當您進入範圍中時，快顯提醒提示就會顯示出來。快顯提醒提示可以在應用程式設定中啟用或停用。

工具提示

將滑鼠游標移到圖示上方時，「工具」提示就會顯示出來。工具提示會顯示每個連線狀態的文字。

工具提示： "連線到無線網路" 無線網路名稱： Mynetwork 速度： 54Mbps 訊號強度： 很好

#### 快顯提醒提示

需要使用者的動作時，會出現快醒提醒訊息提示。如果您按一下該提示，就會做出適當的動作。舉例來說，找到無線網路時，以下的快顯提醒提示就會顯示出來：

快顯提醒提示 "找到無線網路" 行動： 連續按兩下「快顯提醒提示」來連線到可用的網路。

## Intel PROSet/Wireless 主視窗

Intel PROSet/Wireless 主視窗提供有關連線的基本資訊。如果您與某個網路相關聯，它會包含這些資訊，例如 SSID、設定檔名稱、速度、AP 設定，例如 802.11 頻波、通道以及保全性模式。主視窗的訊號品質區段提供有關無線訊號的品質資訊。按一下詳細資料來檢視存取點和網路介面卡的詳細參數。

使用 Intel PROSet/Wireless 來：

- 檢視目前的連線狀態 (訊號品質、速度和目前的網路名稱)

- 掃瞄可供使用的無線網路

- 管理設定檔

- 依照 "設定檔清單" 中定義的特定順序，自動連線設定檔到可用的網路。

- 連接到 "基礎架構" 和 ad hoc 網路

- 設定介面卡電源設定

## 連線狀態圖示

Intel PROSet/Wireless 主視窗會顯示出連線狀態圖示來指示無線介面卡目前的連線狀態。工作匣圖示也會顯示目前的連線狀態。請參考工作匣圖示以獲取更多資訊。

主視窗連線狀態描述

圖示 | 描述
| 關閉無線： 無線介面卡與網路沒有關聯。按一下「開啟無線」按鈕來啟動介面卡。
| 搜尋無線網路： 無線介面卡會掃瞄所有可用的無線網路。 動畫圖示：
| 找不到無線網路： 找不到可用的無線網路。
| 找到無線網路： 找到一個可用的無線網路。您可以選擇連線到「可供使用的網路」清單中顯示的可用網路。
| 連線到無線網路： 連接到無線網路。網路名稱、速度、和訊號品質顯示目前的連線狀態。按一下「詳細資料」按鈕來顯示目前網路連線的詳細資料。
| 沒有連線到無線網路：沒有連線到無線網路。
網路名稱 | 網路名稱 (SSID)：連接介面卡的網路名稱。"網路名稱 SSID" 一定要與存取點的 SSID 的一樣，使用基礎架構模式 (也稱為 BSSID、ESSID、或 Net ID)、或 ad hoc 網路中的其它電腦 (也稱為 IBSSID)。
速度 | 以每秒百萬位元 (Mbps) 顯示的目前資料傳輸速率： 802.11g - 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、或 54 802.11b：1、2、5.5、或 11 802.11a -54、48、36、、24、18、12、9、6
訊號品質 | 訊號品質圖示列顯示您的無線介面卡與最接近之存取點或點對點模式中之電腦之間的傳輸和接收訊號品質。垂直綠色列的數字表示傳輸和接收訊號的強度。 「訊號品質」範圍在 "非常好" 到 "超出範圍" 之間。以下的因素會影響訊號品質： 訊號 品質會隨距離減弱，並且會受到金屬和水泥障礙物影響。 金屬物件會影響訊號並造成干擾。 其它電力裝置也會造成干擾。
詳細資料 | 提供介面卡連線狀態資訊。請參閱連線詳細資料以獲取資訊。
開啟/關閉無線 | 開啟和關閉無線電。請參考開啟/關閉無線電以獲取更多資訊。
說明？ | 顯示本頁的說明資訊。
關閉 | 關閉 Intel PROSet/Wireless 主視窗。
X | 關閉 Intel PROSet/Wireless 主視窗。

### 連線詳細資料

"連線詳細資料" 會顯示目前的網路連線資訊。

"網路連線詳細資料頁" 描述

名稱 | 描述
設定檔名稱 | 設定檔的名稱。如果這是一次性的連線，那麼 <沒有作用中的設定檔> 會顯示出來
網路名稱 | 目前連線的「網路名稱 」(SSID)。
IP 位址 | 目前連線的「網際網路通訊協定」(IP) 通訊位址。
訊號品質 | 無線電波 (RF) 訊號基本上可以兩種元件評估： 訊號強度 (數量) 訊號品質。 訊號的品質是由數種因素的組合決定的，但是主要是由訊號強度以及 RF 噪音出現的比率組成。RF 噪音會因天然和人為的電力設備操作而發生。如果 RF 噪音量高，並且/或訊號強度低，就會產生較低的訊號對噪音比率，而造成較差的訊號品質。如果訊號對噪音的比率低的話，無線電接受器要從噪音本身內，辨識包含在訊號中的資料資訊就會更加困難。
訊號強度 | 雖然要有良好的資料通訊需要適當的訊號強度，但是，訊號品質比這個更重要。不良品質的強烈訊號會產生不良的資料通訊。如果訊號品質低的話，請調查附近的噪音來源，例如，來自其它無線 LAN、其它 RF 傳輸器、電力馬達或壓縮器的干擾。另外，區域中的金屬或其它無線的訊號反射也會造成不良的訊號品質。
介面卡 MAC 位址 | 無線介面卡的「媒體存取控制」(MAC) 位址。
頻波 | 表示目前連線的無線頻波。 802.11a 802.11b 802.11g
支援的資料速率 | 無線介面卡可傳送和接收資料的速率。以 Mbps 顯示使用頻率的速度。 802.11g - 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、和 54。 802.11b：1、2、5.5、和 11 802.11a：6、9、11、12、18、24、36、48、和 54。
無線電波 | 顯示目前連線的頻率。 5.260 Ghz 2.457 GHz
通道號碼 | 顯示傳輸和接收通道。
網路驗證 | 顯示 "開放"、"共用"、"WPA 企業"、"WPA 個人"、WPA2 企業和 WPA2 個人" 模式。顯示目前使用的設定檔使用的 802.11 驗證。請參考保全性設定以獲取更多資訊。
資料加密 | 顯示無、WEP、CKIP、TKIP 或 AES-CCMP。請參考保全性設定以獲取更多資訊。
CCX 版本 | 這個無線連線上的 "與Cisco 相容的延伸功能" 版本。
CCX TPC | 與 Cisco 相容的延伸功能電源等級。
CCX 電源等級 | 0.2, 0.4, 1.0, 6.3, 100.0 mW
存取點 MAC 位址 | 相關存取點的 "媒體存取控制" (MAC) 位址。
強制性存取點 | 如果沒有啟用的話，就會顯示 "無"。如果有啟用的話，存取點 MAC 位址就會顯示出來。這個選項會導引無線介面卡使用特定的 MAC 位址來連接到存取點 (48 位元 12 個十六進位數字，例如，00:06:25:0E:9D:84)。
關閉 | 關閉此頁。
說明？ | 顯示本頁的說明資訊。

## 設定檔清單

設定檔是儲存的網路設定群組。從某個無線網路移動到另外一個無線網路時，設定檔會很有幫助。每個無線網路都可以設定不同的設定檔。設定檔設定可包括網路名稱 (SSID)、作業模式、通道、和保全性設定。

"設定檔清單" 以它們應該套用的順序顯示目前的使用者和管理員設定檔。使用上和下方向鍵來依照特定順序整理設定檔，以自動連線到無線網路。組態服務也會使用該設定檔優先順序清單來連線到無線網路。

| 注意： | 預先登入/一般或持續設定檔會顯示在 "設定檔清單" 的上方。這些設定檔的優先順序超過使用者為基礎的設定檔。"設定檔清單" 中的 "預先登入/一般" 設定檔不能修改，僅能檢視。

使用「連線」按鈕來將設定檔連線到選取的無線網路。您也可以從主視窗新增、編輯、和移除設定檔。

| 注意： | 使用「啟用自動匯入」功能來將設定檔匯入 "設定檔清單"。請參考自動設定檔遞送的進一步資訊。

### 設定檔

名稱 | 描述
設定檔名稱 | 設定檔是可以讓無線介面卡連接到網路存取點 (「基礎架構」模式) 或不使用存取點之電腦（點對點 ad hoc 模式）的網路設定。請參考 "設定設定檔" 以獲取更多資訊。
網路名稱 | 無線網路 (SSID) 或電腦的名稱。
連線圖示 - 網路設定檔狀態圖示會顯示含無線網路之介面卡的不同連線狀態、使用的作業模式類型、以及 WEP 加密或 802.1x 驗證是否有啟用。
| 無線介面卡與存取點或電腦 (Ad hoc 模式) 有關聯。如果設定檔有啟用 802.1x 設定，這就表示介面卡有相關聯和受到驗證。
| 基礎架構操作模式。
| Ad hoc 操作模式。
| 此網路使用「保全性」加密。
| 無線網路正在使用頻波頻率。
網路名稱 | 無線網路 (SSID) 或電腦的名稱。
方向鍵 | 使用箭頭來依照偏好的自動連線順序排置設定檔。 向上方向鍵： 在設定檔清單中，往上移動選取之設定檔的位置。 向下方向鍵： 在設定檔清單中，往下移動選取之設定檔的位置。
連線 | 啟動選取的設定檔並連線到無線網路。
新增 | 使用「設定檔精靈」建立新設定檔。請參考設定檔精靈概述以獲取更多資訊。
移除 | 從 "設定檔清單" 刪除選取的設定檔。並不是清單中所有的設定檔都能移除，一定要在清單中維持一個設定檔。請參考移除設定檔以獲取更多資訊。
內容 | 編輯現存設定檔的內容。您也可以連線按兩下 "設定檔清單" 中的設定檔來編輯設定檔。請參考編輯現有的設定檔以獲取更多資訊。

### 可供使用的網路

"可供使用的網路" 清單會顯示介面卡範圍內的無線網路清單。按一下「連線」來啟動「設定檔精靈」，然後為選取的無線網路建立設定檔。

名稱 | 描述
無線網路存取點或電腦 (Ad hoc 模式) 的訊號強度。訊號強度圖示列會顯示無線網路或電腦可以連線，但是尚未與某個存取點或電腦關連 (Ad hoc 模式)。
| ### 無線網路使用 "基礎架構" 操作模式。
| ### 無線網路使用 Ad hoc 操作模式。
| ### 此無線網路使用 "保全性" 加密。
| ### 無線網路正在使用頻波頻率。
網路名稱 | ### 無線網路 (SSID) 或電腦的名稱。
設定 | ### 連線到選取的可供使用「網路名稱」。
內容 | 「網路內容」顯示無線介面卡目前的網路連線狀態。請參考網路內容以獲取資訊。
重新整理 | 重新整理可供使用的網路清單。如果介面卡範圍內有新的網路可供使用的話，清單就會更新以顯示新的網路名稱。

## 網路內容

這一頁會顯示無線介面卡目前的連線狀態。

「網路連線詳細資料」對話方塊說明

名稱 | 描述
網路名稱 | 顯示無線網路的名稱。
頻波 | 頻帶 (頻率)： 目前使用的頻帶和頻率。如果沒有顯示頻帶和頻率，顯示「超出範圍」。顯示： 802.11b、802.11g 802.11a 802.11b 802.11g
操作模式 | 顯示目前的操作模式，"基礎架構" [AP] (預設) 或 Ad hoc。
驗證等級 | 顯示使用之設定檔目前的驗證保全性模式。顯示： 無： 沒有使用加密。 已共用 WPA-企業 WPA-個人 未知的 顯示目前使用的設定檔使用的 802.11 驗證。顯示 802.1x 驗證演算法：MD5、LEAP、TLS、TTLS 和 PEAP。請參考保全性設定以獲取更多資訊。
資料加密 | 顯示： 是，一般 (開放或共用模式)、WPA 和 WPA-PSK。請參考保全性設定以獲取更多資訊。
這個網路中的存取點 <0-50> | 訊號強度：「訊號品質」圖示列會以百分比值顯示無線介面卡和最接近存取點之間的傳輸和接收訊號強度。 顯示在點對點模式中，無線介面卡和存取點或另外一部無線電腦的通訊情況。「訊號品質」範圍在「非常好」到「超出範圍」之間。 顯示 a、b、 或 g。這個圖示會顯示使用的頻波。 通道： 顯示目前用於特定無線網路的傳輸和接收通道。 BSSID (基礎架構操作模式)： 在選取網路中顯示存取點的十二位數字 MAC 位址。
管理排除項目 | 請參考管理排除以獲取更多資訊。
關閉 | 關閉此頁。
說明？ | 顯示本頁的說明資訊。

## 功能表

使用「檔案」、「工具」、「設定檔」和「說明」功能表選向來設定您的無線設定。

名稱 | 描述
檔案 | 結束：關閉 Intel PROSet/Wireless 主視窗。 要啟動 Intel PROSet/Wireless： 按一下「開始」 > 「程式集」 > Intel Wireless > Intel PROSet/Wireless。 用滑鼠右鍵按一下位於在 Windows「桌面」右下角的 工作匣圖示，再按一下功能表選項「開啟 Intel PROSet/Wireless」。 連續按兩下工作匣圖示來開啟 Intel PROSet/Wireless。
工具 | 應用程式設定： 提供全系統的連線偏好設定。從鍵盤使用 Ctrl+P 鍵來當作以滑鼠存取這個功能之外的其它存取途徑。請參考應用程式設定以獲取資訊。 介面卡設定： 顯示與 Windows 的「裝置管理員」中的設定相符的「介面卡設定」，從您的鍵盤使用 Ctrl+A 來做為使用滑鼠存取這項功能的另外一種方法。請參考介面卡設定以獲取資訊。 使用 Microsoft* client： 啟用 Windows XP 為無線管理員。 從鍵盤使用 F10 鍵來當作以滑鼠存取此功能之外的其它存取途徑。請參考「使用 Microsoft 用戶端」以獲取更多資訊。 進階統計： 這個資訊與介面卡如何與存取點通訊有關。從鍵盤使用 Ctrl+S 鍵來當作以滑鼠存取這個功能之外的其它存取途徑。請參考進階統計以獲取更多資訊。 Intel Wireless Troubleshooter Troubleshooter 是一種可以協助您解決無線網路連線問題的應用程式。從鍵盤使用 Ctrl+W 鍵來當作以滑鼠存取這個功能之外的其它存取途徑。請參考 I ntel Wireless Troubleshooter 以獲取資訊。 管理員工具： 這是管理員或在這部電腦上有管理員權限的人使用的 "管理員" 工具。使用這個選項來設定使用 "預先登入" 和 "持續" 設定檔的共用設定檔。從鍵盤使用 Ctrl+T 鍵來當作以滑鼠存取這個功能之外的其它存取途徑。請參考管理員工具以獲取更多資訊。
設定檔 | 匯入/匯出： 從 "設定檔清單" 匯入和匯出設定檔。請參考 匯入/匯出設定檔以獲取資訊。從鍵盤使用 Ctrl+I 鍵來當作以滑鼠存取這個功能之外的其它存取途徑。 管理排除： 包括或排除特定的存取點。請參考管理排除以獲取資訊。從鍵盤使用 Ctrl+M 鍵來當作以滑鼠存取這個功能之外的其它存取途徑。請參考排除清單以獲取資訊。
說明 | Intel PROSet/Wireless 說明： 啟動線上說明 (F1)。 關於： 顯示目前安裝之應用程式元件的版本資訊。

## 應用程式設定 (工具功能表)

「應用程式設定」控制 Intel PROSet/Wireless 的行為和顯示資訊。

名稱 | 描述
介面卡 | 顯示目前由 Intel PROSet/Wireless 管理的安裝介面卡名稱。
工作匣 | 在工作列中顯示應用程式圖示。選取這個選項來顯示工作匣狀態圖示。這個圖示常駐在 Windows 的「工作列」中 (通知區域)。清除這個方塊就不會顯示工作匣狀態圖示。從工作匣功能表選取「隱藏圖示」也會清除這個方塊。 「工作匣狀態圖示」會提供數個功能： 連線狀態以及無線網路之無線活動的視覺顯示。在不同的無線活動中，圖示會變更色彩和動畫。請參閱工作匣圖示以獲取更多資訊。 功能表：當您按一下該圖示時，功能表會顯示出來。從這個功能表，您可以執行數種作業，例如啟動/關閉無線電或啟動 Intel PROSet/Wireless 應用程式。請參閱： 工作匣功能表選項以獲取更多資訊。 工具提示和快顯提醒提示。請參閱： 工具提示和快顯提醒提示以獲取更多資訊。
通知 | 顯示警告通知： 選取這個選項可在工作匣圖示上旁邊顯示快顯提醒視窗。需要您的動作時，會出現訊息提示。僅高重要性的事件 (警告) 才會啟動快顯提醒視窗。如果快顯提醒視窗有被核取的話，就會採取適當的活動。清除該方塊就不會顯示快顯提醒訊息提示。請參考工具提示和快顯提醒提示以獲取更多資訊。 選取以下其中一個選項： 重要通知事項： 這些快顯提醒適用於重要性較低的事件。這些提醒不需要您的互動，但是如果採取行動的話，可以大幅改善無線經驗。 顯示資訊通知： 依照預設，這個核取方塊會被核取。所有的資訊快顯提醒視窗都會顯示在工作匣狀態圖示旁邊。當您的無線網路在範圍內時，這些快顯提醒會通知您，以改善您的無線經驗。當無線連線建立或失去時，也會通知您。請參考工具提示和快顯提醒提示以獲取更多資訊。 沒有連線時，顯示該區域中可供使用的網路清單： 如果「顯示資訊通知」核取方塊沒有被核取的話，您可以核取這個項目。因為資訊快顯提醒視窗被停用，所以當無線介面卡斷線時，這個選項還是可以讓您得到可用網路的通知。 當另外一個應用程式在使用無線裝置時，請通知我： 核取時，當其它應用程式嘗試管理您的無線介面卡時，就會出現一個對話方塊。如果您使用的軟體是由某個熱點 (咖啡廳、機場大廳) 提供的，這個就會很有幫助。若要利用 Intel PROSet/Wireless 的功能，您需要在離開熱點時，停用這個軟體。 若須更多有關使用以上選項的資訊，請參考組態服務。
自動連線 | 僅使用設定檔來連接到可用的網路： (預設) 從設定檔清單使用相符的設定檔將無線介面卡連接到某個可用的網路。如果找不到相符的設定檔，您就會收到通知 (請參閱通知)。無線裝置會一直保持離線狀態直到找到相符的設定檔，或您設定新的相符設定檔為止。 如果沒有找到符合的設定檔，連接到任何可用的網路： 如果無線介面卡在離線狀態，並且找到無線網路，"Intel PROSet/Wireless 組態服務" 會嘗試在設定檔清單找到相符的設定檔，如果找到的話，就會進行連線。如果找不到相符的設定檔，但是其中一個可用的網路在開放狀態 (沒有保全)，這個選項 就可以讓 "Intel 組態服務" 連線到該開放的網路。注意： 開放性網路沒有保全性。您需要為該無線連線提供您自己的保全性。保護某個開放性無線連線的方法是使用 Virtual Private Networking (VPN) 軟體。 僅連線到任何以設定檔為基礎的網路 (Cisco 模式)： 這種模式支援的存取點可支援 "與 Cisco 相容的延伸功能" 之多重與空白網路名稱 (SSID) 。選取這個選項可以用您偏好的順序嘗試每個設定檔。這樣會指定使用者知道他們在某個具有一個以上的 SSID 但僅廣播其中一個之存取點的鄰近範圍內。
管理排除項目 | 啟用自動排除清單功能： 選取這個核取方塊來啟用自動排除清單功能。這個功能提供方法，讓您能從自動連線排除存取點。請參考管理排除以獲取更多資訊。 啟用手動排除清單功能： 選取這個核取方塊來啟用手動排除清單功能。這個功能提供方法，讓您能從自動連線排除網路。請參考管理排除以獲取更多資訊。
確定 | 儲存設定並返回上一頁。
取消 | 關閉頁面並取消變更。
說明？ | 顯示本頁的說明資訊。

### 介面卡設定 (工具功能表)

「介面卡設定」會顯示 IntelR PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 的「裝置內容」。

名稱 | 描述。
Ad Hoc 通道 | 值： 802.11b/g： 使用 802.11b 和 802.11b (2.4 GHz) ad hoc 頻波頻率時，請選取這個選項。 選取此清單的允許操作通道。 802.11a： 使用 802.11a (5 GHz) ad hoc 頻波頻率時，請選取這個選項。 選取此清單的允許操作通道。
Ad Hoc 傳輸功率 | 減少傳輸功率等級會縮小無線電的涵蓋範圍。 預設設定： 最高的功率設定。 最低： 最小涵蓋範圍。 設定傳送能量等級可讓您根據可在附近操作的其它無線裝置來擴展或限制涵蓋區域。在高流量區域減少涵蓋區域可藉由減少該涵蓋區域的丟失信號數和噪音來改善傳輸品質。 最高的最大涵蓋範圍。將介面卡設定在最大的傳輸功率等級。在高度反應性的環境和其它裝置可能在附近作業的區域中操作時、以及嘗試與涵蓋範圍外的行動式電腦通訊時，請選取這個設定。 注意： 使用 "基礎架構" 或 ad hoc 模式時，這個設定就會生效。
Intel 輸出量增強功能 | 變更 "封包爆破控制" 值。 啟用：選取這個選項 來啟用輸出量增強功能。 停用：(預設) - 選取這個選項 來停用輸出量增強功能。
混合模式保護 | 使用這個選項來避免 11b/11g 混合環境中的衝突。在用戶端可能彼此聽不到對方的地方使用 RTS/CTS。使用啟用 CTS 為自我，在用戶端很接近，並且可以聽到對方的環境中提高輸出量。
電源管理 | 電源管理：讓您在電源消耗和介面卡效能之間選取一個平衡點。無線介面卡電源設定滑桿可設定電腦電力來源和電池之間的平衡。 使用預設值：(預設) - 根據電腦的電源來源的電源設定。 手動：調整滑桿到喜愛的設定。使用最低的設定值來維持最長的電池壽命。使用最高的設定值來獲得最大的效能。 注意： 根據基礎架構設定不同，省電量也會不一樣。
偏好的頻帶 | 選取作業的頻帶。選項有： 802.11g 802.11a 802.11b
無線模式 | 802.11a、802.11b、和 802.11g： (預設) - 連接 802.11a、802.11b 或 802.11g 無線網路。 僅限 802.11g：僅將無線介面卡連接到 802.11g 網路。 僅限 802.11a 和 802.11g： 僅將無線介面卡連接到 802.11a 和 802.11g 網路。 僅限 802.11b 和 802.11g： 僅將無線介面卡連接到 802.11b 和 802.11g 網路。 注意： 這些無線模式 (模組類型) 選項會決定 可用的網路清單中顯示的發現存取點。
確定 | 儲存設定並返回上一頁。
取消 | 關閉頁面並取消所有變更。
說明？ | 顯示這個對話方塊的說明資訊。

### 使用 Microsoft 用戶端 (工具功能表)

Windows XP Wireless Zero Configuration 功能提供內建的無線組態公用程式。這個功能可以在 Windows XP 中或是在「工具」功能表按一下「使用 Microsoft 用戶端」來啟用和停用。如果 XP Zero Configuration 啟用的話，Intel PROSet/Wireless 中的功能就會停用。

請參考 Intel PROSet/Wireless Configuration Service 以獲取重新啟用 Intel PROSet/Wireless 的資訊。

### 管理員工具 (工具功能表)

管理員或在這部電腦上有管理員權限的人使用的 "管理員" 工具。這個工具是用來設定一般 (共用) 設定檔使用的。

這個工具也可以允許管理員限制這部電腦的使用者對他們的無線連線的控制程度。

除非使用者有這個工具的密碼，否則，他們就無法修改 "管理員" 設定值或設定檔。應該選擇使用安全，而且不容易被猜測到的密碼。

您可以將這些設定值和設定檔當成一個封包匯出到您的網路上的其它電腦。

名稱 | 描述
管理員設定值 | 設定： 設定使用者對他們的無線網路連線的控制。
管理員設定檔 | 選項： 啟用或停用電腦上的 "持續" 和 "預先登入" 設定檔。 持續連線： "持續" 設定檔在開機時間以及在沒有使用者登入電腦的時候都是啟用的。 預先登入/一般連線： 一旦使用者登入電腦，就會啟用 "預先登入" 設定檔。安裝 "單次簽入" 支援時，這種設定檔類型會使用您的 Windows 登入使用者名稱和密碼。"預先登入/一般" 設定檔會被放在 "設定檔清單" 的最上方。因為他們在清單的最上方，所以在可供使用時，它們就會先被連線 停用 Intel Profile Switching。使用者僅能用第一個 "預先登入" 設定檔來進行連線： 停用 "設定檔切換" 僅會套用於 "預先登入" 設定檔。 新增： 啟動 "設定檔精靈"來建立設定檔。 移除：從 "設定檔清單" 移除選取的設定檔。 內容： 編輯選取的設定檔內容。
變更密碼 | 變更 "管理員工具"的密碼。請參閱變更密碼以獲取更多資訊。
匯出 | 將這些設定值和設定檔當成一個封包匯出到您的網路上的其它電腦。
關閉 | 關閉此頁。
說明？ | 顯示本頁的說明資訊。

### 管理員設定值

這些設定值可讓管理員控制這部電腦之使用者使用他們的無線連線的方式。

名稱 | 描述
快取身份證明 | 快取身份證明: 使用者作業階段期間快取使用者身分證明： 按一下核取方塊： 在記憶體中快取身份證明，這樣您僅會在第一次連線前得到提示，而不會在 Windows 登入作業階段期間，每次連線到網路或從網路離線時，都得到提示。 清除核取方塊：在每次使用 802.1x 設定檔配合「使用 Windows 登入」身份證明或者「連線時提示身份證明」 選項來建立無線連線 (驗證、重新驗證) 時，得到身份證明的提示。
XP 共存 | 允許使用者啟用 XP Zero Configuration： 允許使用者啟用 XP Zero Configuration： 按一下核取方塊： 顯示此提示，"Windows XP is managing your profiles" (Windows XP 正在管理您的設定檔)，以表示 Windows XP Zero Configuration 已啟用，並且正在管理您的無線介面卡。您會得到回答以下問題的提示： 您要停用 Windows XP 管理，並讓 Intel(R) PROSet 管理您的無線網路嗎？ 如果您要 Intel(R) for Wireless 管理您的無線介面卡的話，選取「是」。 如果您要讓 Windows XP 來管理您的無線介面卡，請選取「否」。 清除核取方塊：如果此方塊被清除，當 Intel(R) PROSet/Wireless 啟動時，如果 Windows XP Zero Configuration 無線管理員啟動的話，您不會得到通知。
確定 | 儲存設定並關閉此頁。
取消 | 取消設定並關閉此頁。
說明？ | 顯示本頁的說明資訊。

### 管理員設定檔選項

這些設定值會提供進階的設定檔連線選項。允許 "管理員" 啟用或停用電腦上的 "持續" 和 "預先登入" 設定檔。

名稱 | 描述
持續連線 | 持續連線："持續" 設定檔在開機時間以及在沒有使用者登入電腦的時候都是啟用的。
預先登入/一般連線 | 預先登入/一般連線：一旦使用者登入電腦，就會啟用 "預先登入" 設定檔。這些設定檔會出現在設定檔清單的上方。一般使用者如果沒有密碼就無法變更這些設定檔。
確定 | 儲存設定並關閉此頁。
取消 | 取消設定並關閉此頁。
說明？ | 顯示本頁的說明資訊。

### 變更密碼

"管理員工具" 可用密碼保護。預設設定是沒有密碼。如果有指派密碼的話，唯有輸入指派的密碼後才能存取「管理員設定值」和「設定檔」。顯示在 "設定檔清單" 中的管理員設定檔可以使用「內容」按鈕來進行檢視。

要建立密碼：

1. 從「工具」功能表按一下「管理員工具」。

2. 按一下「變更密碼」。

3. 在「新密碼」文字方塊中輸入密碼。

4. 在「確認密碼」文字方塊中再次輸入密碼。輸入的密碼字元會以星號顯示。

5. 按一下「確定」來儲存新密碼並關閉此頁。

要變更或鎖定現有的密碼：

1. 從「工具」功能表按一下「管理員工具」。

2. 按一下「變更密碼」。

3. 在「舊密碼」文字方塊中輸入現有的密碼。

4. 在「新密碼」文字方塊中輸入新密碼。

5. 在「確認密碼」文字方塊中再次輸入密碼。

6. 按一下「確定」來儲存新密碼並關閉此頁。

### 進階統計資料 (工具功能表)

提供目前介面卡的連線資訊。以下說明「進階統計詳細資料」頁的資訊。

名稱 | 描述
統計 | 進階統計資料 這 - 個資訊與介面卡如何與存取點通訊有關。 關聯性 - 如果介面卡找到可以通訊的存取點，該值就在範圍「裡面」。否則，就是在範圍「外面」。 AP MAC 位址： AP 的十二個數字 MAC 位址（00:40:96:31:1C:05）。 關聯性的數目： 存取點找到介面卡的次數。 AP 計數： 無線介面卡範圍內的可用存取點數。 完全掃瞄的次數：介面卡掃瞄所有接收資訊的通道次數。 漫遊-這個資訊包含與介面卡漫遊有關之原因的計數。介面卡與一個存取點通訊，然後再與另外一個介面卡通訊以獲取更好的訊號強度時，就會發生漫遊。 漫遊計數： 漫遊發生的次數。 AP 未能傳送：介面卡沒有從存取點接收到無線電傳輸。您可能需要重新設定存取點。 不良的信號品質：信號品質太低，以致於無法維持與存取點的通訊。您已經將介面卡移出存取點的涵蓋範圍，或者存取點的裝置位址資訊已經變更。 AP 載入平衡：存取點會因為其無法與所有的相關介面卡維持通訊而結束它與介面卡之間的關聯性。太多介面卡嘗試與一個存取點通訊。 AP RSSI 太低："接收訊號強度指示" (RSSI) 太低以致於無法維持與介面卡的關聯性。您可能已經移出存取點的涵蓋範圍，或者存取點可能已經增加其資料速率。 不良的通道品質：通道品質很低，因而造成介面卡尋找其它存取點。 AP 丟棄的流動單元：存取點從可識別的行動式裝置清單移除一部電腦。該電腦一定要與存取點重新關聯。 其它 - 使用這項資訊來判斷與不同存取點的關聯性是否可以提高效能並協助維持最高的可能資料速率。 收到的標識：介面卡接收到的信號數目。 遺失標識百分比：丟失信號的百分比值。 傳送錯誤百分比：有錯誤的資料傳輸百分比。 RSSI： 介面卡正與其通訊之存取點的信號強度。
傳輸/接收 (Tx/Rx) 統計資料 | 顯示非直接、以及直接封包的百分比值。 主機封包總數：直接和非直接封包的總數。 傳輸 - (Mbps) 接收 - (Mbps) 非直接傳送封包：廣播到無線網路的接收封包數。 直接傳送封包：專門傳送到無線網路的接收封包數。 位元組總數：無線介面卡接收和傳送的封包總位元組數。
重設統計資料 | 將介面卡統計計數器重設成零，並開始執行新的資料測量。
關閉 | 關閉對話方塊並返回主視窗。
說明？ | 顯示本頁的說明資訊。

### Intel Wireless Troubleshooter (工具功能表)

Intel Wireless Troubleshooter 是一種可以協助您解決無線網路連線問題的應用程式。偵測到連線問題時，快顯提醒提示就會顯示在桌面螢幕的右下角。在快顯提示按一下後，診斷訊息就會顯示解決發生之連線問題的建議步驟。舉例來說，如果是因為無效的密碼而發生連線問題的話，當您按一下顯示的超連結時，"設定檔精靈" 應用程式就會啟動。您也可以從本頁啟動無線事件檢視器，並啟用或停用警告通知。Intel Wireless Troubleshooter 在 Windows XP 和 2000 下受到支援。

Intel Wireless Troubleshooter 描述

Intel Wireless Troubleshooter 頁包含兩個窗格。左窗格顯示一列可用的工具，這些工具可使用您的滑鼠左鍵啟動。右窗格會以區段方式顯示目前的連線問題。每個區段分成兩個部份： 錯誤訊息和提示文字部份。錯誤訊息和時間戳記前面都有圖示。提示文字包含有關可用公用程式的描述，以及解決相關連線問題的說明。如果您按一下某個說明連結，說明文字會顯示在蹦現視窗中。如果您按一下關聯的問題解決方案連結，就會啟動某個程式來解決連線問題。您可以從上一個窗格啟動無線事件檢視器或將其啟用或停用。

檔案 | 結束： 結束 Intel Wireless Troubleshooter 應用程式。
說明 | Intel(R) Wireless Troubleshooter 說明： 顯示 Intel Wireless Troubleshooter 的線上說明。 關於： 顯示 Intel Wireless Troubleshooter 的版次資訊。
無線事件檢視器 | 啟動 "無線事件檢視器"。
停用通知 | 按一下來停用警告通知。
啟用通知 | 如果偵測到錯誤的話，請按一下來啟用警告通知。
可用的說明 | 日期時間錯誤訊息 錯誤描述 解決錯誤的連結 (如果有的話)。請參閱下面的 "解決錯誤問題"。 解決錯誤之建議步驟的連結

### 匯入/匯出設定檔 (設定檔功能表)

允許您從 "設定檔清單" 匯入和匯出以使用者為基礎的設定檔。 "無線設定檔" 可以自動匯入「設定檔清單」。請參閱匯入和匯出設定檔以獲取更多資訊。

要匯出 "管理員設定檔"，請參考管理員匯出內容以獲取更多資訊。

將設定檔匯入設定檔清單

"無線設定檔" 可以自動匯入「設定檔清單」。藉由 Intel PROSet/Wireless 監控硬碟上的匯入資料夾是否有新設定檔檔案就可完成此項作業。進階設定中的「啟用自動匯入」有啟動的設定檔才會自動匯入。如果已經有相同名稱的設定檔存在「設定檔清單」中，對話方塊會出現，讓您拒絕匯入、或接受匯入設定檔，如果接受的話，現有的設定檔就會被取代。所有匯入的使用者為基礎設定檔都會被放在 "設定檔清單" 的下面，並且，不論匯入成功與否，該設定檔都會在匯入後立刻被刪除。請參考自動設定檔傳遞 以獲取更多資訊。

### 密碼保護的設定檔

密碼保護的使用者為基礎設定檔可以自動匯入和匯出遠端系統。如果設定檔受到密碼保護的話，進行編輯之前，一定要先輸入指派的密碼。請參考設定設定檔密碼以獲取更多資訊。

匯入/匯出描述

名稱 | 描述
匯出設定檔 | 選取您要匯出的設定檔： 從清單選取個別或多個設定檔。此設定檔模式圖示表示基礎架構或 ad hoc 模式正被使用中，或者顯示是否有使用保全性。 瀏覽：在硬碟瀏覽要目的地目錄。目錄路徑會顯示在目的地目錄視窗中。 匯出： 開始匯出您的設定檔。
匯入設定檔 | 將設定檔匯入設定檔清單。 匯入： 在膝上型電腦硬碟瀏覽要匯入的設定檔。
確定 | 儲存設定並返回上一頁。
取消 | 關閉頁面並取消所有變更。
說明？ | 顯示本頁的說明資訊。

### 管理排除 (設定檔功能表)

當您從「設定檔」功能表選取這個功能表選項時，「排除清單」的管理對話方塊會顯示出來。

重要訊息： 您不會自動連線到網路或此清單中的 "存取點"。

這個對話方塊可讓您排除整個無線網路 (SSID)，或者，如果是含有一個以上存取點的網路，您就可以排除個別的無線存取點 (BSSID)。

名稱 | 描述
排除清單管理 | 網路名稱： 無線網路的名稱 (SSID)。 BSSID： 選取之存取點的 MAC 位址。 原因： 顯示這個項目從自動連線被排除的原因。 注意： 顏色為灰色的項目是排除的 rouge 存取點。這些項目不可從清單移除。
新增 | 在清單新增存取點。
移除 | 從清單移除存取點。
重設清單 | 清除清單。
關閉 | 關閉此頁並儲存設定。
說明？ | 顯示本頁的說明資訊。

## 開啟/關閉無線

您可以從 Intel PROSet/Wireless 和從 Windows 停用該裝置，使用電腦上的選擇性硬體無線電開關來開啟和關閉無線電。

| 注意： | 當您的電腦啟動時，無線電會不斷地傳輸訊號。在特定的情形下，例如在飛機中，無線電的訊號可能會造成干擾。如果您需要在不發出無線電訊號的情況下停用無線電以及使用您的膝上型電腦，請使用以下的方法。

### 使用選擇性的電腦無線電關閉／開啟開關

如果您的電腦有安裝外部開關，就可以用此開關來開啟或關閉無線電。請向電腦製造廠商洽詢有關此開關的資訊。如果您有安裝 Intel PROSet/Wireless 的話，目前的無線電狀態會顯示在工作匣中的 Intel PROSet/Wireless 主視窗。

### 使用 Intel PROSet/Wireless 來開啟和關閉無線電。

從 Intel PROSet/Wireless 可以開啟或關閉無線電。Intel PROSet/Wireless 中的狀態圖示會顯示無線電目前的狀態。

從 Intel PROSet/Wireless 主視窗，按一下「開啟/關閉無線」，然後開啟或關閉無線電。

### 從「工作匣圖示」開啟或關閉無線電

要開啟或關閉無線電，請按一下「工作匣」圖示，然後選取「關閉 (開啟) 無線」。

### 如何使用裝置管理員來停用無線電

您可以透過 Windows 作業系統的「裝置管理員」停用無線電 (使其沒有功能)。

Windows XP 和 2000

1. 從您的桌面，用滑鼠右鍵按一下「我的電腦」，再按一下「內容」。

2. 按一下「硬體」標籤。

3. 按一下「裝置管理員」。

4. 連續按兩下「網路介面卡」。

5. 用滑鼠右鍵按一下使用中的安裝無線介面卡。

6. 從蹦現式功能表，選擇「停用」。

7. 按一下「確定」。

## 安裝和解除安裝軟體

Intel Wireless Troubleshooter、Intel Smart Wireless Solutions、"單次簽入" 功能以及管理員工具不會在「一般」安裝程序期間安裝。要安裝這些功能，請在初次安裝過程期間，選取「自訂」選項。單次簽入功能也可在 Intel PROSet/Wireless 安裝完成後才安裝或解除安裝。請參考安裝和解除安裝單次簽入功能以取得說明。

### 要安裝此軟體：

1. 將「安裝 CD」光碟片插入您的光碟機中。

2. 按一下 Intel(R) PRO「網路」螢幕上的「安裝軟體」。

3. 閱讀授權合約書之後，在「授權合約書」螢幕上。選取「我接受授權合約書的條款」，然後按一下 「下一步」。

4. 按一下「自訂」。

5. 從功能清單選取要安裝的項目：

Intel PROSet/Wireless： Intel(R) PROSet/Wireless 應用程式軟體。

- 安裝： 按一下 Intel PROSet Wireless。選取「安裝這個功能和所有的子功能」。請進行步驟 5。

- 不安裝：按一下「不要安裝這個功能」。顯示在選項旁邊的紅色 x 號表示不會安裝。

Intel Smart Wireless Solutions： 提供簡單的組態精靈，讓您連線到無線路由器。

- 安裝： 按一下 Intel Smart Wireless Solutions。選取「安裝這個功能和所有的子功能」。繼續進行步驟 5。

- 不要安裝：按一下「不要安裝這個功能」。顯示在選項旁邊的紅色 x 號表示不會安裝。

單次簽入： 讓管理員能夠控制 "預先登入" 和 "持續" 連線。

- 安裝：按一下「單次簽入」。選取「安裝這個功能和所有的子功能」。按一下「下一步」，並進行到「步驟 5」。注意： Windows XP Fast Switching 和 "歡迎" 螢幕會在安裝「單次簽入」功能時停用。

- 解除安裝：按一下「單次簽入」。選取「不要安裝這個功能」。顯示在選項旁邊的紅色 x 號表示不會安裝。

管理員工具： 讓管理員能夠控制每位使用者對他們的無線網路連線的控制程度。

- 安裝：按一下「單次簽入」。選取「安裝這個功能和所有的子功能」。按一下「下一步」，並進行到「步驟 5」。注意： Windows XP Fast Switching 和 "歡迎" 螢幕會在安裝「單次簽入」功能時停用。

- 不安裝：按一下「不要安裝這個功能」。顯示在選項旁邊的紅色 x 號表示不會安裝。

5. 按一下「安裝」。

6. 軟體安裝到您的電腦後，安裝的元件就會列出來。

7. 按一下「確定」。

   | 注意： | 如果 "單次簽入" 功能有安裝的話，您就一定要重新啟動系統。

8. 按一下「是」來重新啟動。

## 安裝和解除安裝單次簽入功能

"單次簽入" 功能，包括 "預先登入連線" 和 "持續連線" 功能。依照預設，除非您選擇進行「自訂」安裝，否則它們不會在初步的軟體安裝程序期間安裝。這些功能也可在安裝 Intel PROSet Wireless 後才安裝或解除安裝。

要在安裝 Intel PROSet/Wireless 後才安裝 "單次簽入" 功能：

1. 按一下「開始」 > 「設定」 > 「控制台」 > 「新增或移除程式」 > Intel PROSet Wireless。

2. 選取「變更」。

3. 在「程式維護」螢幕選取「修改」。

4. 按一下「下一步」。

5. 按一下「單次簽入」。選取「安裝這個功能和所有的子功能」。 注意： Windows XP Fast Switching 和 "歡迎" 螢幕會在安裝「單次簽入」時停用。

6. 按一下「修改」。

7. 軟體安裝到您的電腦後，該元件就會列為 "已安裝"。

8. 按一下「確定」。

要移除 "單次簽入" 功能：

1. 按一下「開始」 > 「設定」 > 「控制台」 > 「新增或移除程式」 > Intel PROSet Wireless。

2. 選取「變更」。

3. 在「程式維護」螢幕選取「修改」。

4. 按一下「下一步」。

5. 按一下「單次簽入」。選取「不要安裝這個功能」。紅色的 x 會顯示在選項旁邊。

6. 按一下「修改」。

7. 軟體安裝到您的電腦後，該元件就會列為 "不存在"。

8. 按一下「確定」。

返回內容頁