目次に戻る

# 仕様 : インテル(R) PRO/Wireless 2200BG ユーザ ガイド

仕様 |

フォーム ファクタ | Mini PCI Type 3B
寸法 | 幅 2.34 インチ x 長さ 1.75 インチ x 高さ 0.20 インチ（59.45 mm x 44.45 mm x 5 mm）
重量 | 0.7 オンス（12.90 グラム）
アンテナ インターフェイス コネクタ | ケーブル コネクタ U.FL-LP-066 と結合した Hirose U.FL-R-SMT
デュアル ダイバーシティ アンテナ | 内蔵デュアル ダイバーシティ スイッチ
コネクタのインターフェイス | 124 ピン SO-DIMM エッジ コネクタ
オペレーティング温度 | 0 〜 +70 ℃
湿度 | 50% 〜 85%、結露なし

タイプ |

周波数バンド | 2.400 - 2.472 GHz （アメリカ合衆国） 2.400 - 2.4835 GHz （日本） 2.400 - 2.4835 GHz （ヨーロッパ ETSI）

周波数 変調 |

変調 | OFDM:BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、DBPSK、DQPSK、CCK
チャネル | 完全 14 チャネル サポート
データ通信速度 | 1、2、5.5、6、9、11、12、24、36、48、54 Mbps
屋内有効範囲 | 30 m（100 フィート） @ 11 Mbps / 90 m（300 フィート） @ 1 Mbps
屋外有効範囲 | 120 m（400 フィート） @ 11 Mbps / 460 m（1500 フィート） @ 1 Mbps

電力

送信出力 電力 | 16 dBm （標準）
アダプタの電力消費
送信時 | 1.45 W
受信時 | 0.85 W
アイドル | 60 mw
無効 | 50 mw
電圧 | 3.3 V

一般

オペレーティング システム | Windows* XP、2000
Wi-Fi Alliance 証明書 | 802.11b と 802.11g の Wi-Fi(R) 証明書
WLAN 規格 | IEEE 802.11g
アーキテクチャ | インフラストラクチャまたはアドホック （ピアツーピア）
セキュリティ | WPA、Cisco CCX v1.0、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-TLS、EAP-TTLS、WEP 128 ビットおよび 64 ビット。
製品安全性 | UL、C-UL、CB（IEC 60590

目次に戻る

制約と免責に記述されているすべての情報をお読みください。