Retour à la page Index

# Informations concernant la réglementation : Guide de l'utilisateur de la carte Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Informations destinées à l'utilisateur
Informations concernant la réglementation

### Informations destinées à l'utilisateur

### Carte de connexion réseau Intel (R) PRO/Wireless 2200BG (modèle WM3B2200BG)

### Avis sur la sécurité

La FCC, avec son action dans le dossier ET Docket 96-8, a adopté une norme de sécurité relative à l'exposition des êtres humains à l'énergie électromagnétique des fréquences radio (FR) émise par les appareils homologués par la FCC. La carte Intel(R) PRO/Wireless 2200B satisfait aux limites d'exposition des êtres humains énoncées dans les normes OET Bulletin 65, 2001 et ANSI/IEEE C95.1, 1992. L'utilisation correcte de cette radio selon les instructions stipulées dans ce manuel entraînera une exposition nettement inférieure aux limites recommandées par la FCC.

Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Ne touchez pas et ne déplacez pas l'antenne alors que l'appareil est en cours d'émission ou de réception.
- Ne tenez aucun composant radio, tel que l'antenne, à proximité ou en contact avec une partie exposée de corps, particulièrement le visage et les yeux, lors de la transmission.
- Ne faites pas fonctionner la radio et n'essayez pas de transmettre des données à moins que l'antenne soit connectée. Tout manquement à cette consigne pourrait endommager la radio.
- Utilisation dans des lieux spécifiques :
  - L'utilisation d'appareils sans fil dans des endroits dangereux est limitée par les contraintes imposées par les mesures de sécurité propres à ces endroits.
  - L'utilisation d'appareils sans fil dans les avions est régie par la FAA (Federal Aviation Administration).
  - L'utilisation d'appareils sans fil dans les hôpitaux est restreinte par les limites imposées par chaque hôpital.
- Utilisation de l'antenne :
  - Pour être conformes aux limites d'exposition de la FCC concernant les fréquences radio, les antennes intégrées à faible gain doivent être placées à une distance minimum de 20 cm (8 pouces) ou supérieure du corps de toute personne.
  - Les antennes à gain élevé montées sur un mur ou sur un mât sont conçues pour être installées par des techniciens qualifiés et doivent être placées à une distance minimum de 30 cm (12 pouces) ou supérieure du corps de toute personne. Veuillez contacter votre installateur professionnel, revendeur ou le fabricant de l'antenne pour obtenir les exigences d'installation correctes.
- Avertissement concernant la proximité d'appareils explosifs (voir ci-dessous)
- Avertissement concernant l'antenne (voir ci-dessous)
- Avertissement concernant l'utilisation dans les avions (voir ci-dessous)
- Autres appareils sans fil (voir ci-dessous)
- Bloc d'alimentation (point d'accès) (voir ci-dessous)

#### Avertissement concernant la proximité d'appareils explosifs

Avertissement : ne faites pas fonctionner d'émetteur portable (tel qu'un périphérique réseau sans fil) à proximité de détonateurs non blindés ou dans un milieu explosif à moins que le périphérique ait été modifié et homologué en vue d'une telle utilisation.

#### Avertissements concernant l'antenne

Avertissement : afin d'être conforme aux limites de la FCC et de la norme ANSI C95.1 concernant l'exposition aux fréquences radio, nous recommandons que l'antenne de la carte Intel(R) PRO/Wireless 2200BG installée dans un ordinateur de bureau ou dans un ordinateur portable soit installée afin qu'elle soit à une distance minimum de 20 cm de toute personne, et qu'elle ne soit pas au même endroit et ne fonctionne pas conjointement à une autre antenne ou émetteur radio. Nous recommandons que l'utilisateur limite la durée d'exposition si l'antenne est située à moins de 20 cm.

Avertissement : le produit Intel(R) PRO/Wireless 2200BG n'est pas conçu pour être utilisé avec des antennes directionnelles à gain élevé. L'utilisation de telles antennes avec ces produits est illégale.

#### Avertissement concernant l'utilisation dans les avions

Attention : les réglementations de la FCC et de la FAA interdisent l'utilisation en vol des appareils radioélectriques sans fil car leurs signaux pourraient perturber le fonctionnement d'instruments de vol critiques.

#### Autres appareils sans fil

Avis de sécurité concernant les autres périphériques sur un réseau sans fil : reportez-vous à la documentation fournie avec les cartes Ethernet sans fil ou les autres périphériques du réseau sans fil.

#### Restrictions locales sur l'utilisation radioélectrique

Attention : étant donné que les fréquences utilisées dans le produit Intel(R) PRO/Wireless 2200BG ne sont pas les mêmes dans tous les pays, le produit Intel(R) PRO/Wireless 2200BG est conçu pour être utilisé dans des pays spécifiques et son utilisation n'est pas autorisée dans les pays pour lesquels il n'a pas été conçu. En tant qu'utilisateur de ce produit, vous êtes responsable de veiller à ce qu'il soit utilisé uniquement dans les pays pour lesquels il a été prévu et de vérifier qu'il est configuré pour utiliser les fréquences et les canaux corrects en fonction du pays dans lequel il est utilisé. Toute déviation des paramètres autorisés pour le pays d'utilisation constitue une violation des lois nationales et peut être punie en conséquence.

Pour obtenir des informations spécifiques à un pays, consultez les informations de conformité fournies avec le produit.

#### Interopérabilité sans fil

La carte Intel(R) PRO/Wireless 2200BG est conçue pour fonctionner avec tout produit de réseau local radioélectrique (RLR) fondé sur la technologie d'étalement du spectre en séquence directe (DSSS) et pour se conformer aux normes suivantes :

- Norme IEEE 802.11b-1999. Norme sur les réseaux locaux radioélectriques.
- Norme IEEE Compatible 802.11g. Norme sur les RLR.
- Homologation WiFi (Wireless Fidelity), comme définie par la WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance).

#### La carte Intel(R) PRO/Wireless 2200BG et votre santé

La carte Intel(R) PRO/Wireless 2200BG, comme les autres appareils utilisant les ondes radio, émet de l'énergie électromagnétique aux fréquences radio. Cependant, le niveau de l'énergie électromagnétique émise par cet appareil est inférieur à celui émis par d'autres appareils sans fil, tels que les téléphones portables. La carte Intel(R) PRO/Wireless 2200BG fonctionne conformément aux directives des normes et recommandations concernant la sécurité relative aux fréquences radio. Ces normes et recommandations sont le reflet du consensus existant au sein de la communauté scientifique et résultent des délibérations de conseils et de comités de scientifiques examinant et interprétant continuellement la documentation exhaustive relative aux recherches dans ce domaine. L'utilisation de la carte Intel(R) PRO/Wireless 2200BG peut être restreinte dans certains environnements et situations par le propriétaire de l'immeuble ou les représentants autorisés de l'entité concernée. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de telles situations :

- Utilisation de cartes Intel(R) PRO/Wireless 2200BG dans des avions, ou
- Utilisation de cartes Intel(R) PRO/Wireless 2200BG dans tout autre environnement où le risque d'interférence avec d'autres appareils ou services est perçu ou identifié comme étant nuisible.

Si vous n'êtes pas certain de la politique applicable à l'utilisation des appareils sans fil dans un environnement ou une organisation spécifique (un aéroport, par exemple), nous vous encourageons à obtenir l'autorisation d'utiliser la carte Intel(R) PRO/Wireless 2200BG avant de la mettre en marche.

### Informations concernant la réglementation

### Ce périphérique est conçu pour les intégrateurs OEM uniquement.
Il ne peut être installé conjointement avec un autre transmetteur.

Informations destinées aux intégrateurs OEM : veuillez consulter le document Concession d'équipement pour obtenir une liste des restrictions.

La carte Intel(R) PRO/Wireless 2200BG pour réseaux sans fil doit être installée et utilisée en stricte conformité avec les instructions du fabricant, telles qu'elles sont décrites dans la documentation destinée à l'utilisateur, fournie avec le produit. Pour obtenir les autorisations spécifiques aux pays, voir la section Autorisations radio. Intel Corporation ne peut être tenu responsable d'aucune interférence des signaux radio ou de télévision due à la modification non autorisée des appareils inclus dans le kit de la carte Intel(R) PRO/Wireless 2200BG ou à la substitution ou au raccordement de câbles de connexion et d'équipements non conformes à ceux spécifiés par Intel Corporation. La responsabilité de la correction des interférences entraînées par de tels modifications, substitutions ou raccordements incombe à l'utilisateur. Intel Corporation et ses revendeurs et distributeurs homologués ne peuvent être tenus responsables d'aucun dommage ou violation de régulations gouvernementales pouvant survenir lorsque l'utilisateur manque à observer ces directives.

REMARQUE : la carte Intel(R) PRO/Wireless 2200BG transmet entre 10 mW et 100 mW.

#### États-Unis, FCC (Federal Communications Commission)

Ce matériel est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son opération est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil n'entraînera pas d'interférences nuisibles, et
- Cet appareil doit accepter toutes les interférences risquant de provoquer un fonctionnement incontrôlé.

REMARQUE : la puissance de sortie radiée des cartes Intel(R) PRO/Wireless 2200BG pour réseaux sans fil est nettement inférieure aux limites de la FCC concernant l'exposition aux fréquences radioélectriques. Cependant, les cartes Intel(R) PRO/Wireless 2200BG pour réseaux sans fil doivent être utilisées de sorte que le potentiel de contact humain lors d'un fonctionnement normal est minimisé. Afin d'éviter la possibilité de dépassement des limites de la FCC concernant l'exposition aux fréquences radioélectriques, vous devez conserver une distance minimale de 20 cm entre vous (ou toute personne se trouvant à proximité) et l'antenne incorporée dans l'ordinateur.

#### Déclaration sur les interférences

Cet équipement a été testé et prouvé conforme aux limites imposées aux appareils numériques de Classe B en vertu de la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans le cadre d’une installation à usage domestique. Cet équipement génère, utilise et peut radier de l'énergie aux fréquences radioélectriques. Si l'équipement n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n’existe cependant aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas avec une installation particulière. Si ce matériel produit des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision (identifiables en mettant l’appareil hors tension puis de nouveau sous tension), nous recommandons à l’utilisateur de tenter d’y remédier de l’une des manières suivantes :

- Orientez l’antenne réceptrice différemment ou déplacez-la.
- Augmentez la distance entre le matériel et votre récepteur.
- Branchez le matériel sur un circuit électrique différent de celui de votre récepteur.
- Consultez votre point de vente ou un technicien radio/TV expérimenté.

REMARQUE : la carte Intel(R) PRO/Wireless 2200BG pour réseaux sans fil doit être installée et utilisée en stricte conformité avec les instructions du fabricant, telles qu'elles sont décrites dans la documentation destinée à l'utilisateur, fournie avec le produit. Toute autre installation ou utilisation est en violation de la Partie 15 des régulations de la FCC.

Bande de fréquences (États-Unis)

2,400 - 2,4835 GHz

#### Canada—Industrie Canada (IC)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 2, and RSS-210, Issue 4 (Dec. 2000).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Europe—Déclaration de conformité aux normes de l'UE

Bande de fréquences (Europe)

2,400 - 2,4835 GHz (Europe ETSI)

This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 1999/5/EC.

Cet équipement est conforme aux principales exigences essentielles définies dans la Directive européenne RTTE 1999/5/CE.

Die Geräte erfüllen die grundlegenden Anforderungen der RTTE-Richtlinie 1999/5/EG.

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Europea R&TTE 1999/5/CE.

Este equipo cumple los requisitos principales de la Directiva 1999/5/CE de la UE, "Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones".

Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Directiva RTT).

O exoplismos autos plhroi tis basikes apaits ths koinotikhs odhgias EU R&TTE 1999/5/E.

Deze apparatuur voldoet aan de noodzakelijke vereisten van EU-richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur 1999/5/EG.

Dette udstyr opfylder de Væsentlige krav i EU's direktiv 1999/5/EC om Radio- og teleterminaludstyr.

Dette utstyret er i overensstemmelse med hovedkravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC) fra EU.

Utrustningen uppfyller kraven för EU-direktivet 1999/5/EC om ansluten teleutrustning och ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (R&TTE).

Tämä laite vastaa EU:n radio- ja telepäätelaitedirektiivin (EU R&TTE Directive 1999/5/EC) vaatimuksia.

##### France

Pour les départements métropolitains, 2,400 - 2,4835 GHz pour une utilisation intérieure. 2,400 - 2,454 GHz (canaux 1 à 7) pour une utilisation extérieure.

Pour la Guadeloupe, la Martinique, St Pierre et Miquelon, et Mayotte : 2,400 - 2,4835 GHz pour une utilisation intérieure et extérieure.

Pour la Réunion et la Guyane :
2,400 - 2,4835 Ghz pour une utilisation intérieure.
2,420 - 2,4835 GHz pour une utilisation extérieure (canaux 5 à 13).

La carte sans fil transmet entre 10 mW et 100 mW.

Belgique
Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300 m. Pour une distance supérieure à 300 m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Italie

#### Pour une utilisation privée : pas de restriction extérieure ou intérieure, 2,400 - 2,4835 GHz
Pour une utilisation publique : pas de restriction extérieure ou intérieure, 2,400 - 2,4835 GHz, mais une autorisation générale doit être demandée auprès du Ministère de la poste et des télécommunications.

#### Bande de fréquences (Japon)

2,400 -2,497 GHz (Japon)

#### Autorisations radio

Pour déterminer si vous êtes autorisé à utiliser votre périphérique réseau sans fil dans un pays spécifique, veuillez vérifier que le numéro de type radio imprimé sur l'étiquette d'identification de l'appareil est répertorié dans le document de déclarations réglementaires fourni par le fabricant OEM.

Avertissement réglementaire des laboratoires Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Pour une utilisation dans (ou avec) les ordinateurs personnels répertoriés par UL ou compatibles.

Retour à la page Index

Veuillez lire tous les restrictions et dénis de responsabilité.