Voltar à página do índice

# Especificações: Guia do usuário do Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Especificações |

Fator de Forma | Mini-PCI Tipo 3B
Dimensões | Largura 2,34 pol x Comprimento 1,75 pol x Altura 0,20 pol (59,45 mm x 44,45 mm x 5 mm)
Peso | 0,7 oz (12,90 g)
Conector de interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT coincide com o conector de cabo U.FL-LP-066
Antena de diversidade dupla | Comutação de diversidade dual integrada
Interface de conector | Conector de borda SO-DIMM de 124 pinos
Temperatura operacional | Entre 0 e +70ºC
Umidade | De 50 a 85% sem condensação

Tipo |

Faixa de freqüências | 2.400 - 2.472 GHz (EUA) 2.400 - 2.4835 GHz (Japão) 2.400 - 2.4835 GHz (ETSI Europa)

Modulação de freqüência |

Modulação | OFDM com BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Canais | Suporte total para 14 canais
Taxas de dados | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 e 54 Mbps
Faixa para instalação interna | 30 m (100 pés) em 11 Mbps / 90 m (300 pés) em 1 Mbps
Faixa para instalação externa | 120 m (400 pés) em 11 Mbps / 460 m (1500 pés) em 1 Mbps

Potência

Potência de saída de transmissão | 16 dBm (típica)
Consumo de energia do adaptador
Transmissão | 1,45 W
Recepção | 0,85 W
Ocioso | 60 mW
Desativar | 50 mW
Tensão | 3,3 V

Geral

Sistemas operacionais | Windows* XP, 2000
Certificação Wi-Fi Alliance | Certificação Wi-Fi® para 802.11b e 802.11g
Padrão WLAN | IEEE 802.11g
Arquitetura | Infra-estrutura ou ad hoc (ponto-a-ponto)
Guia Segurança | WPA, Cisco CCX v1.0, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP 128 bits e 64 bits.
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Voltar à página do índice

Leia todas as restrições e isenções de responsabilidade.