목차 페이지로 돌아가기

# 소프트웨어 설치: Intel(R) PRO/무선 2200BG 사용자 안내서

# 소프트웨어 설치

## 드라이버 및 Intel(R) PROSet for Wireless 소프트웨어 설치

다음 중 사용 중인 운영 체제에 대한 지침을 참조하십시오.

- Windows 2000
- Windows XP

# Windows* 2000에서 설치

### 사전 참고

이 섹션의 설치 지침은 다음과 같은 가정을 따릅니다.

- 컴퓨터에 이미 컴퓨터 제조업체의 지침에 따라 무선 어댑터 하드웨어가 설치되어 있습니다.
- 하드웨어 설치가 완료된 이후 컴퓨터 전원을 켜지 않았습니다.
- 컴퓨터에 다른 무선 LAN 카드가 설치되어 있지 않습니다.

하드웨어를 설치하기 전에 드라이버를 설치하려면 시작 > 실행을 선택하고 Intel CD의 PROW2200\WIN2K 경로에서 SetupWLD.exe 파일을 찾습니다. SetupWLD.exe 프로그램을 실행한 후 컴퓨터를 끄고 하드웨어를 설치합니다. 컴퓨터를 다시 시작하면 드라이버가 자동으로 설치됩니다.

Windows 2000 운영 체제를 로드한 후 관리 권한으로 로그인해야 합니다. 관리 권한 없이 Windows 2000에 로그인하면 설치 도중 문제가 발생할 수 있습니다.

초기 어댑터를 설치 및 구성하는 동안 어댑터 설정을 완료하는 작업에 2분 정도 걸릴 수 있습니다.

### 드라이버 설치

Windows* 2000에서 드라이버 소프트웨어를 설치하려면 다음 작업을 수행하십시오.

1. 무선 어댑터 하드웨어를 방금 설치한 경우에는 컴퓨터를 다시 부팅합니다.
2. Windows 2000에서 로그인 메시지를 표시하면 관리 권한으로 로그인합니다.
3. 새로 설치한 하드웨어를 검색하고 새 하드웨어 발견 마법사 대화 상자가 표시되는 동안 잠시만 기다리십시오. Windows에서 새 하드웨어를 검색하지 못하는 경우 문제 해결을 참조하십시오.
4. CD-ROM 드라이브에 Intel CD-ROM을 넣습니다. Intel(R) PRO 네트워크 연결 메뉴 화면이 열리면 그대로 두고 새 하드웨어 발견 마법사 대화 상자를 클릭하여 활성 창으로 만듭니다.
5. 하드웨어 장치 드라이버 설치 화면에서 장치에 적절한 드라이버 검색(권장)이 선택되어 있는지 확인한 후 다음을 클릭합니다.
6. 드라이버 파일 찾기 대화 상자가 나타나면 CD-ROM 드라이브 항목이 선택되어 있는지 확인한 후 다음을 클릭합니다.
7. 드라이버 파일 검색 결과 대화 상자가 열리면서 검색된 드라이버가 표시되면 다음을 클릭합니다.
8. 네트워크 이름 화면에서 다음을 클릭하여 기본 네트워크 이름(SSID)을 받아들이거나 특정 SSID를 입력합니다. 그런 후 다음을 클릭합니다.
9. 데이터 암호화 화면에서, 다음을 클릭하여 기본 암호로 없음을 선택하거나 네트워크에 설정할 특정 암호를 입력합니다. 그런 후 다음을 클릭합니다.
10. 새 하드웨어 발견 마법사 화면에서 마침을 클릭합니다. Intel(R) PROSet for Wireless 설치를 계속합니다.

### Intel(R) PROSet for Wireless 설치(필수)

Intel(R) PROSet for Wireless 무선 구성 유틸리티(필수)를 설치하려면 다음 작업을 수행하십시오.

이 제품의 일부 버전은 유틸리티 소프트웨어 설치용 Intel(R) PRO 네트워크 연결 메뉴 화면을 지원하지 않습니다. Intel(R) PRO 네트워크 연결 메뉴 화면이 나타나지 않거나 무선 LAN 어댑터용 메뉴 항목이 없는 경우에는 시작 > 실행을 선택하고 제품과 함께 제공된 Intel CD의 APPS/PROSET/WINXPT32 경로에서 iSetup.exe 파일을 찾아 Intel(R) PROSet for Wireless 설치 관리자를 수동으로 시작할 수 있습니다. 아래의 단계 11 - 12를 건너뛰고 단계 13을 계속하십시오.

11. Intel(R) PRO 네트워크 연결 화면에서 무선 LAN 어댑터를 클릭합니다.
    이 화면은 위의 단계 4에서 시작했을 수도 있습니다. 새 하드웨어 발견 마법사 대화 상자를 닫았을 때 화면이 나타나지 않으면 Intel CD를 꺼냈다가 다시 넣거나 CD에서 autorun.exe를 실행하여 표시합니다.

12. Intel PRO/무선 LAN 어댑터 메뉴 화면에서 소프트웨어 설치를 클릭합니다.
13. Intel(R) PROSet for Wireless용 InstallShield 마법사 시작 화면에서 다음을 클릭합니다.
14. 사용권 계약 화면에서 사용권 계약을 읽은 다음 동의함을 선택하고 다음을 클릭합니다.
15. 설치 유형 화면에서 일반을 선택하고 다음을 클릭합니다. 처음 설치할 때 설정하는 것이 좋습니다.
16. 프로그램 설치 준비 화면에서 설치를 클릭합니다.
17. 컴퓨터에 소프트웨어를 설치한 다음 마침을 클릭합니다. Intel(R) PRO 네트워크 연결 화면을 닫으려면 종료를 클릭합니다.
18. Intel(R) PROSet for Wireless를 시작하려면 시스템 트레이에서 Intel(R) PROSet for Wireless 아이콘을 두 번 클릭하거나 시작 > 프로그램 > Intel 네트워크 어댑터 > Intel(R) PROSet을 차례로 선택합니다. 프로그램에 대한 추가 정보를 보려면 프로그램 실행 도중 F1 키를 누르거나 도움말을 클릭합니다.

초기 어댑터를 설치 및 구성하는 동안 어댑터 설정을 완료하는 작업에 2분 정도 걸릴 수 있습니다.

Intel(R) PROSet for Wireless 설치 제거

Windows의 "추가/제거" 기능을 사용하여 Intel(R) PROSet for Wireless를 제거한 후에는 컴퓨터를 다시 부팅하십시오. 컴퓨터를 다시 부팅할 때까지는 현재의 연결이 활성 상태로 유지(프로파일이 활성 상태임)됩니다.

# Windows* XP에서 설치

### 사전 참고

이 섹션의 설치 지침은 다음과 같은 가정을 따릅니다.

- 컴퓨터에 이미 컴퓨터 제조업체의 지침에 따라 무선 어댑터 하드웨어가 설치되어 있습니다.
- 하드웨어 설치가 완료된 이후 컴퓨터 전원을 켜지 않았습니다.
- 컴퓨터에 다른 무선 LAN 카드가 설치되어 있지 않습니다.

하드웨어를 설치하기 전에 드라이버를 설치하려면 시작 > 실행을 선택하고 Intel CD의 PROW2200\WINXP 경로에서 SetupWLD.exe 파일을 찾습니다. SetupWLD.exe 프로그램을 실행한 후 컴퓨터를 끄고 하드웨어를 설치합니다. 컴퓨터를 다시 시작하면 드라이버가 자동으로 설치됩니다.

계속 진행하기 전에 관리 권한으로 Windows XP를 실행 중인지 확인합니다. 관리 권한으로 Windows XP에 로그인하지 않으면 설치 도중 문제가 발생할 수 있습니다.

Intel(R) PROSet for Wireless 유틸리티 또는 Windows XP 무선 구성 기능을 사용하여 무선 네트워크 설정을 구성할 수 있습니다. 아래 지침에 Intel(R) PROSet for Wireless 유틸리티를 설치하는 절차와 Windows XP 구성 기능을 해제하는 절차가 설명되어 있습니다. Windows XP 기능을 해제하지 않으면 Intel(R) PROSet for Wireless를 사용하여 무선 네트워크 설정을 구성할 수 없습니다. Windows XP 기능을 사용하는 방법에 대해서는 Windows XP 설명서를 참조하십시오.

### 드라이버 설치

Windows* XP에서 드라이버를 설치하려면:

1. 무선 어댑터 하드웨어를 방금 설치한 경우에는 컴퓨터를 다시 부팅합니다.
2. Windows XP에서 로그인 화면을 표시하면 관리 권한으로 로그인합니다.
3. 새로 설치한 하드웨어를 검색하고 새 하드웨어 발견 마법사 대화 상자가 표시되는 동안 잠시만 기다리십시오. 소프트웨어 자동으로 설치(권장)이 선택되어 있는지 확인합니다. Windows에서 새 하드웨어를 검색하지 못하는 경우 문제 해결을 참조하십시오.
4. CD 드라이브에 Intel CD를 넣습니다. 새 하드웨어 발견 마법사가 올바른 드라이버 파일을 검색하여 하드 드라이브에 복사합니다.
5. 네트워크 이름 화면에서 다음을 클릭하여 기본 네트워크 이름(SSID)을 받아들이거나 특정 SSID를 입력합니다. 그런 후 다음을 클릭합니다.
6. 데이터 암호화 화면에서, 다음을 클릭하여 기본 암호로 없음을 선택하거나 네트워크에 설정할 특정 암호를 입력합니다. 그런 후 다음을 클릭합니다.
7. 새 하드웨어 발견 마법사 화면에서 마침을 클릭합니다. Windows XP 무선 구성 기능을 비활성화하는 작업으로 진행합니다.

### Windows XP 무선 구성 비활성화(필수)

Windows XP 무선 구성 기능을 비활성화하여 무선 구성에 대해 Intel(R) PROSet for Wireless를 사용할 수 있도록 하려면 다음을 계속하십시오.

"Classic" 시작 메뉴와 제어판 보기가 아닌 Windows XP 시작 메뉴와 제어판 범주 보기에서 사용할 경우에 필요한 지침입니다.

8. 시작과 제어판을 차례로 클릭합니다.
9. 범주 선택 화면에서 네트워크 및 인터넷 연결을 클릭한 다음 제어판 아이콘을 선택하거나 네트워크 연결을 클릭합니다.
10. 네트워크 연결 창에서 무선 네트워크 연결을 마우스 오른쪽 단추를 클릭하고 속성을 선택합니다.
11. 무선 네트워크 탭을 선택합니다.
12. 무선 네트워크 설정을 구성하여 Windows 사용 확인란의 선택을 취소한 다음 무선 네트워크 탭에서 확인 클릭합니다. 다른 탭은 클릭하지 마십시오. Intel(R) PROSet for Wireless 설치를 계속합니다.

### Intel(R) PROSet for Wireless 설치(필수)

Intel(R) PROSet for Wireless 무선 구성 유틸리티(필수)를 설치하려면 다음 작업을 수행하십시오.

이 제품의 일부 버전은 유틸리티 소프트웨어 설치용 Intel(R) PRO 네트워크 연결 메뉴 화면을 지원하지 않습니다. Intel(R) PRO 네트워크 연결 메뉴 화면이 나타나지 않거나 무선 LAN 어댑터용 메뉴 항목이 없는 경우에는 시작 > 실행을 선택하고 제품과 함께 제공된 Intel CD의 APPS/PROSET/WINXP32 경로에서 iSetup.exe 파일을 찾아 Intel(R) PROSet for Wireless 설치 관리자를 수동으로 시작할 수 있습니다. 아래의 단계 13 - 14는 건너뛰고 단계 15를 계속하십시오.

13. Intel CD를 꺼냈다가 다시 넣거나 CD에서 autorun.exe를 실행하여 Intel(R) PRO 네트워크 연결 화면을 표시합니다. 무선 LAN 어댑터를 클릭합니다.
14. Intel PRO/무선 LAN 어댑터 메뉴 화면에서 소프트웨어 설치를 클릭합니다.
15. Intel(R) PROSet for Wireless용 InstallShield 마법사 시작 화면에서 다음을 클릭합니다.
16. 사용권 계약 화면에서 사용권 계약을 읽은 다음 동의함을 선택하고 다음을 클릭합니다.
17. 설치 유형 화면에서 일반을 선택한 후 다음을 클릭합니다. 처음 설치할 때 설정하는 것이 좋습니다.
18. 프로그램 설치 준비 화면에서 설치를 클릭합니다.
19. 컴퓨터에 소프트웨어를 설치한 다음 마침을 클릭합니다. Intel(R) PRO 네트워크 연결 화면을 닫으려면 종료를 클릭합니다.
20. Intel(R) PROSet for Wireless를 시작하려면 시스템 트레이에서 Intel(R) PROSet 아이콘을 두 번 클릭하거나 시작 > 프로그램 > Intel 네트워크 어댑터 > Intel(R) PROSet을 차례로 선택합니다. 프로그램에 대한 추가 정보를 보려면 프로그램 실행 도중 F1 키를 누르거나 도움말을 클릭합니다.

Intel(R) PROSet for Wireless 설치 제거

Windows의 "추가/제거" 기능을 사용하여 Intel(R) PROSet for Wireless를 제거한 후에는 컴퓨터를 다시 부팅하십시오. 컴퓨터를 다시 부팅할 때까지는 현재의 연결이 활성 상태로 유지(프로파일이 활성 상태임)됩니다.

목차 페이지로 돌아가기

모든 제한 및 법적 고지 사항을 읽으십시오.