回到內容頁

# 使用 PROSet 設定檔： Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 使用者指南

# 使用 Intel(R)PROSet for Wireless 無線設定檔

- 設定 Windows 網路設定檔
- 設定檔連線偏好設定
- 傳輸資料速率和存取點
- 建立新設定檔
- 匯入和匯出設定檔
- 設定設定檔密碼
- 自動設定檔遞送
- 編輯現有的設定檔
- 刪除設定檔
- 在沒有設定檔的情況下連接網路
- 如果顯示空白的 SSID，連線到網路
- 從工作匣載入設定檔

## 設定 Windows 網路設定檔

設定檔是儲存的網路設定群組。 設定檔顯示在無線用戶端管理員「一般」頁中的「設定檔清單」中。 設定檔可以根據網路連線優先順序整理。 您可以使用「設定檔清單」中的第一個設定檔連接到一個網路，然後使用下一個設定檔自動連接到另外一個網路。 如此，您就可以保持連線，同時能夠自由地在無線網路之間漫遊。 雖然您可以為單一網路指派數個設定檔，但是每次連線時，您只能使用一個設定檔。 要新增設定檔，請使用「設定檔精靈」的對話方塊順序來設定該設定檔的內容。 以下的範例使用「設定檔精靈」所有的對話方塊。 有些設定檔可能不需要使用某些設定。

請參考以下說明來設定設定檔連線偏好設定：

## 設定檔連線偏好設定

要存取設定檔連線偏好設定選項：

1. 從「一般」頁 ，按一下 「網路」標籤。
2. 按一下 「進階」按鈕。
3. 在 「自動連線」標題下，按一下以下其中一個選項：

- 僅使用設定檔來連接到可用的網路(預設設定)： 使用「設定檔清單」中的設定檔來連接到任何可用的網路。
- 如果沒有找到符合的設定檔，連接到任何可用的網路： 連接到任何可用的網路但不使用「設定檔清單」中的設定檔。
- 僅連線到任何以設定檔為基礎的網路 (Cisco 模式)：使用為 Cisco CCX (版本 1) 模式啟用的設定檔來連線到任何可供使用的網路存取點。 這個模式可讓您連接到支援多重和空白網路名稱 (SSID) 的存取點。

  - 啟用 "混合傳播網路" (需要 Cisco CCX 選項)： 選取這個「進階設定」核取方塊可允許無線 LAN 介面卡與混合傳播通訊網路。 混合傳播網路是一種無線網路，其中有些裝置使用 WEP，但是有些則否。 「設定檔精靈一般設定」頁中的「啟用 Cisco-Client eXtentions」選項一定要啟用才能得到混合傳播網路的支援。

4. 按一下 「確定」來儲存設定並返回上一個對話方塊。

## 傳輸資料速率和存取點

要達到最佳的傳輸資料速率，識別無線介面卡連接的存取點類型很重要。 「進階設定」可提供模式選擇來最佳化您的作業環境。

### Infrastructure Mode ( 基礎架構模式 )

以下說明無線偏好設定模式如何使用基礎架構模式操作。 介面卡可以三種模式操作：

- 連接到 802.11g 和 802.11b： 這是預設設定。 介面卡會使用傳輸速率 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、或 54 Mbps 來搜尋 11g 或 11b 存取點。 這些連線的預設是 11g 存取點。 可供使用的網路清單會列出所有的 11b 和 11g 存取點。

- 僅連接到 802.11g： 介面卡會使用傳輸速率 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、或 54 Mbps，僅搜尋 11g 存取點。 可供使用的網路清單僅會列出 11g 存取點。

- 僅連接到 802.11b： 介面卡會使用資料速率 1、2、5.5、或 11 Mbps 來搜尋最佳的 11b 和 11g 存取點。 可供使用的網路清單會列出任何 11b 和 11g 存取點。

### 存取點和用戶端組合

下表顯示介面卡無線偏好設定模式，以及使用特定存取點類型的傳輸資料速率的比較。 無線模式 (模組類型) 選項會決定 "掃瞄" 清單 (「可供使用的網路」對話方塊) 中顯示的發現存取點。

11b 存取點

無線模式 | 掃瞄清單 | 「連線」 | 傳輸資料速率
11g 和 11b | 是 | 是 | 1、2、5.5、或 11 Mbps
僅限 11b | 是 | 是 | 1、2、5.5、或 11 Mbps
僅限 11g | 否 | 否 | 無

11g (11g 和 11b) 存取點

無線模式 | 掃瞄清單 | 「連線」 | 傳輸資料速率
11g 和 11b | 是 | 是 | 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、或 54 Mbps*。
僅限 11b | 是 | 是 | 1、2、5.5、或 11 Mbps
僅限 11g | 是 | 是 | 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、或 54 Mbps*。

11g (僅限 11g 模式) 存取點**

無線模式 | 掃瞄清單 | 「連線」 | 傳輸資料速率
11g 和 11b | 是 | 是 | 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、或 54 Mbps*。
僅限 11b | 否 | 否 | 無
僅限 11g | 是 | 是 | 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、或 54 Mbps*。

注意： (*) 視訊號強度和品質而定。 使用 RTS/CTS (預設設定) 來避免 11g 和 11b 用戶端彼此聽不對對方的混合模式環境中的衝突。 使用 CTS-to-self來改善 11g 和 11b 用戶端很接近，並且可以聽到對方的混合模式環境的效能。

注意： (**) 因為 11b 用戶端不可以連線到這個存取點，所以不使用混合模式保護 (RTS/CTS 或 CTS-to-self)。

### Ad Hoc 模式

以下摘要說明模組設定如何使用 ad hoc 模式操作。

Ad Hoc 啟動程式 | Ad Hoc 加入程式 | 動作 | 意見
僅限 11b | 僅限 11b | 基礎速率 (1、2、5.5、或 11 Mbps) | 僅限 11b
僅限 11g | 縮小調整基礎速率，啟動保護* (1、2、5.5、或 11 Mbps) | 11b 和 11g
11b 和 11g | 基礎速率 (1、2、5.5、或 11 Mbps) | 11b 和 11g
僅限 11g | 僅限 11b | 不適用於 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 介面卡。 若是其它介面卡 - 縮小調整基礎速率，啟動保護* (1、2、5.5、或 11 Mbps) | 11b 和 11g
僅限 11g | 基礎速率 (1、2、5.5、6、9、11、12、24、36、48 或 54 Mbps) | 僅限 11g
11b 和 11g | 往上調整) 基礎速率 (1、2、5.5、6、9、11、12、24、36、48 或 54 Mbps) | 僅限 11g
11b 和 11g | 僅限 11b | 基礎速率，啟動保護* (1、2、5.5、6、9、11、12、24、36、48 或 54 Mbps) | 11b 和 11g
僅限 11g | 縮小調整基礎速率，視啟動程式而定，啟動保護* (1、2、5.5、或 11 Mbps) | 11b 和 11g
11b 和 11g | 基礎速率，視啟動程式而定，啟動保護* (1、2、5.5、6、9、11、12、24、36、48 或 54 Mbps) | 11b 和 11g

注意： (*) 請參閱檢視 Windows 中的介面卡進階設定 - 使用 "啟用 RTS/CTS" (預設設定) 來避免 11g 和 11b 用戶端彼此聽不對對方的混合模式環境中的衝突。 使用 "啟用CTS-to-self" 來改善 11g 和 11b 用戶端很接近，並且可以聽到對方的混合模式環境的效能。

### Ad Hoc 傳輸速率概述

以下說明無線偏好設定模式如何使用 Ad Hoc 模式操作。 介面卡可以三種模式操作：

- 連接到 802.11g 和 802.11b： 混合模式 (預設設定)。 介面卡會使用傳輸速率 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、或 54 Mbps 來搜尋 11g 或 11b 存取點。 這些連線的預設是 11g 存取點。 可供使用的網路清單會列出所有的 11b 和 11g 存取點。
- 僅連接到 802.11g：介面卡會使用傳輸速率 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、或 54 Mbps，僅搜尋 11g 存取點。 可供使用的網路清單僅會列出 11g 存取點。
- 僅連接到 802.11b： 介面卡會使用資料速率 1、2、5.5、或 11 Mbps 來搜尋最佳的 11b 和 11g 存取點。 可供使用的網路清單會列出任何 11b 和 11g 存取點。

如果有不同的模組設定使用 ad hoc 模式，它們會以以下的方式影響電腦：

- 它們會決定我們可以連接到哪個 ad hoc 網路。
- 決定顯示在我們的掃瞄清單中的項目。

就其它站台的功能來說，ad hoc 網路中會有一個站台持續自我修訂來適應 ad hoc 網路中目前的情況。 受支援之傳輸資料速率的更新方法如下：
僅變更基礎速率。 受支援的站台速率決不會改變。 任何時候，ad hoc 網路中的的站台廣告的基礎速率都會一樣，並且應該會反應受到 ad hoc 網路中的每個站台支援的基礎速率組。 因為基礎速率是站台用來決定其是否可加入 ad hoc 網路的實際資訊，所以，這就足以決定站台是否可以連線到這個 ad hoc 網路。

### 混合模式

混合模式站台 (802.11g 和 802.11b) 可以加入其聽到的任何 ad hoc 網路。

加入 ad hoc 網路

- 僅加入 11b ad hoc 網路 – 保持受支援的速率並更新基礎速率以符合您加入的 ad hoc 網路。 保護 (RTS/CTS 或 CTS-to-self) 已經開啟。
- 僅加入 11g ad hoc 網路 – 保持受支援的速率並往上調整信號廣告的基礎速率。 注意，這種做法不好，因為站台會停止“混合模式” 並成為僅是 11g 的站台。
- 僅加入 11a 和 11b ad hoc 網路 – 保持受支援的速率並更新基礎速率以符合您加入的 ad hoc 網路。

啟動 ad hoc 網路

啟動混合模式的 ad hoc 網路時，混合模式的預設速率是： 1、2、5.5、11、6、12、18、24、36、48 和 54 Mbps， 1、2 為基礎速率。 當其它站台加入時，基礎速率會在必要時往下調整。 11b 站台加入時，保護會啟動。

### 僅限 11b 模式

加入 ad hoc 網路
在這個模式中，您僅可加入僅廣告 1、2、5.5、或 11 Mbps 基礎資料速率的 ad hoc 網路。 所以，潛在的 ad hoc 網路清單會包括11b 和 11b 和 11g，但沒有 11g。 受支援的速率維持不變，基礎速率會調整以符合您在信號中加入之 ad hoc 網路廣告的那些基礎速率。
啟動 ad hoc 網路

啟動僅限 11b 的 ad hoc 網路時，以下的速率 1、2、5.5 和 11 Mbps，1 和 2 為基礎速率。 其它站台加入時，它們會在必要時往下調整基礎速率。 保護 (RTS/CTS 或 CTS-to-self) 已經開啟。

### 僅限 11g 模式

將 ad hoc 網路啟動為僅限 11g (1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、或 54 Mbps)。 和 "混合" 模式用一樣的方式支援加入和往下調整。 啟動此種 ad hoc 網路時，廣告的速率為： 1、2、5.5、6、11、12、18、24、36、48 和 54， 1、2、5.5、6、11、12 和 24 Mbps 為基礎速率。

僅限 11g 的站台可以加入它們聽到的任何 ad hoc 網路。
加入 ad hoc 網路

這種情況的基礎速率是從信號獲取的。

- 僅加入 11b ad hoc 網路 – 保持受支援的速率並往下調整基礎速率以符合您加入的 ad hoc 網路。 保護 (RTS/CTS 或 CTS-to-self) 已經開啟。
- 僅加入 11g ad hoc 網路 – 保持受支援的速率並調整信號廣告的基礎速率。
- 僅加入 11a 和 11b ad hoc 網路 – 保持受支援的速率並更新
  基礎速率以符合您加入的 ad hoc 網路。

啟動 ad hoc 網路

啟動僅限 11g 的 ad hoc 網路時，廣告的速率為： 1、2、5.5、6、11、12、18、24、36、48 和 54 Mbps， 1、2、5.5、6、11、12 和 24 Mbps 為基礎速率。

當其它站台加入時，基礎速率會在必要時往下調整。 當 11b 站台加入時，保護 (RTS/CTS 或 CTS-to-self) 已經開啟。

### 鍵入新的設定檔

要新增設定檔，請使用「設定檔精靈」的對話方塊順序來設定該設定檔的內容。 以下的範例使用所有的「設定檔精靈」對話方塊，雖然有些設定可能不是必要的。

要建立新設定檔並連接到網路：

1. 從「一般」頁，按一下「網路」標籤。
2. 按一下 「新增」按鈕。 「一般設定」對話方塊會顯示出來。

| 注意： 如果這是您第一次建立設定檔，請在「設定檔清單」中按一下名稱為 Default 的設定檔，按一下 「編輯」按鈕，並在「一般」頁的 「設定檔名稱」欄位重新命名預設的設定檔。

一般設定

1. 從「一般」頁，按一下「網路」標籤。
2. 按一下 「新增」按鈕。 「一般設定」對話方塊會顯示出來。
3. 在「設定檔名稱」欄位中輸入設定檔名稱。
4. 在「網路名稱」(SSID) 欄位輸入網路 SSID。
5. 為操作模式按一下「基礎架構」或 Ad hoc。
6. 按一下「用密碼保護此設定檔」來設定設定檔的密碼。
7. 如果選取「基礎架構」模式才會使用「強制 AP」選項。 使用這個選項來連接到特定的存取點。 按一下「強制 AP」按鈕，輸入存取點的 MAC 位址。 按一下 「確定」來儲存設定並返回「一般設定」頁。
8. 如果您使用 Cisco CCX，請按一下「啟用 Cisco Client eXtentions」選項來啟用「保全性設定」頁上的 Cisco CKIP 資料加密。如果您已經在「進階設定」中核取 Cisco 的 "混合傳播網路" 方塊，這個選項
   一定也要核取。
9. 核取 「啟用自動匯入」核取方塊來允許匯入這個設定檔。 請參考自動設定檔傳遞 以獲取更多資訊。
10. 按一下「下一步」。

保全性設定

11. 在「網路驗證」選項選取 「開啟」或 「共用」。 「開啟」，不會使用任何驗證方法。 「共用」使用 WEP 鍵為驗證方法。
12. 為資料加密選取 無、WEP 或 CKIP (如果有在「一般設定」頁上啟用「啟用 Cisco Client eXtentions」的話) 。
13. 若是選取 WEP，請選取 64 或 128 位元的 "資料等級"。
14. 選取金鑰索引 1、2、3 或 4。
15. 輸入必要的密語或 十六位元金鑰。
16. 按一下「啟用 802.1x」核取方塊來啟用 802.1x 保全性選項。
17. 選取 MD5 或您的系統管理員設定的適當 802.1x 驗證類型。
18. 選取您的驗證類型之後，請按一下「設定」按鈕來開啟「設定」對話方塊。 輸入您在驗證伺服器上建立之使用者的使用者名稱和密碼。 使用者名稱和密碼不需要和您目前的 Windows 使用者登入名稱和密碼一樣。「伺服器身份」可使用預設的設定。 「用戶端證書」應該是從 RADIUS 伺服器或其它證書伺服器取得的證書。
19. 按一下「關閉」來儲存設定。
20. 如果「一般」設定頁上的「密碼保護」核取方塊被核取的話，請按一下「下一步」來顯示「密碼」頁。

密碼保護設定

21. 按一下 「用密碼保護此設定檔」核取方塊。
22. 在 「密碼」欄位中輸入密碼。
23. 在「確認新密碼」欄位中再次輸入相同的密碼。
24. 按一下 「上一步」按鈕來變更或驗證設定，或者，當您完成設定檔設定時，按一下 「完成」並返回「網路」頁。

連線到網路

25. 按一下「設定檔清單」中顯示的新設定檔名稱。 使用上和下方向鍵在設定檔清單中排定新設定檔的優先順序位置。
26. 按一下 「進階」按鈕來設定網路連線偏好設定。
27. 按一下「連線」按鈕來連接到網路。
28. 按一下「確定」來關閉 Intel(R) PROSet for Wireless 公用程式。

## 匯入和匯出設定檔

| 注意： 受密碼保護的設定檔可被匯入和匯出，但是，編輯設定檔之前，一定要先輸入密碼。 請參考 設定設定檔密碼以獲取更多資訊。

要匯入設定檔：

1. 從「一般」頁 ，按一下 「網路」標籤。
2. 按一下 「進階」按鈕。
3. 按一下 「匯入／匯出」按鈕。
4. 按一下 「匯入」按鈕。
5. 在硬碟上找到要匯入的設定檔，或在「檔案」名稱欄位輸入設定檔名稱。 設定檔的副檔名是 .profile。
6. 按一下 「匯入」來將設定檔匯入「設定檔清單」。
7. 按兩次 「確定」來返回「網路」標籤。
8. 按一下「確定」來關閉 Intel(R) PROSet for Wireless 公用程式。

要匯出設定檔：

1. 從「一般」頁 ，按一下 「網路」標籤。
2. 按一下 「進階」按鈕。
3. 從匯出設定檔清單按一下要匯出的設定檔。
4. 按一下 「瀏覽」按鈕，選取要儲存該設定檔的目錄。按一下 「確定」來返回上一個對話方塊。
5. 按一下 「匯出」按鈕來開始匯出設定檔。
6. 按兩次 「確定」來返回「網路」標籤。
7. 按一下「確定」來關閉 Intel(R) PROSet for Wireless 公用程式。

## 設定設定檔密碼

要為現有的設定檔設定密碼：

1. 從「網路」頁中的「設定檔清單」選取設定檔，然後按一下 「編輯」按鈕。
2. 按一下「密碼」標籤。
3. 按一下「用密碼保護此設定檔」旁邊的核取方塊來啟用設定檔密碼。
4. 在「密碼」欄位中輸入十個字的密碼。
5. 在「確認新密碼」欄位中再次輸入密碼。
6. 按一下「確定」來結束並返回「網路」標籤
7. 按一下「確定」來關閉並結束 Intel(R) PROSet for Wireless 公用程式。

要用密碼保護新設定檔；

1. 從「網路」頁中的「設定檔清單」選取設定檔，然後按一下 「新增」按鈕。
2. 按一下「密碼」標籤。
3. 按一下「用密碼保護此設定檔」旁邊的核取方塊來啟用設定檔密碼。
4. 在「密碼」欄位中輸入十個字的密碼。
5. 在「確認新密碼」欄位中再次輸入密碼。
6. 訊息方塊會出現，顯示已經成功套用新密碼。 按一下「確定」來關閉訊息方塊。 請注意，如果沒有成功確認新密碼，請按一下「確定」來關閉訊息方塊，並重複步驟 4 和 5。
7. 按一下「確定」來結束並返回「網路」標籤
8. 按一下「確定」來關閉並結束無線 Intel(R) PROSet for Wireless 公用程式。

## 自動設定檔遞送

「啟用自動匯入」功能可讓網路管理員自動將設定檔遞送到連接網路的電腦。 「啟用自動匯入」方塊位於「設定檔精靈」對話方塊上。 該核取方塊被核取時，設定檔一定要被複製到主機電腦上的特定目錄，再從該目錄被遞送到多部電腦上。 遠端電腦接收到設定檔後，就會自動在 「掃瞄」設定檔清單中提供使用。 如果嘗試編輯受密碼保護的傳遞設定檔，會出現密碼提示。

藉由監控硬碟上的匯入資料夾是否有新設定檔檔案，可自動匯入 WLAN 設定檔。 在「設定檔精靈」對話方塊上有核取 「啟用自動匯入」的設定檔才能被自動匯入。 如果已經有相同名稱的設定檔存在「設定檔清單」中，對話方塊會出現，您可以從這裡拒絕匯入、或接受匯入，如果接受的話，現有的設定檔就會被取代。 所有匯入的設定檔都會被放在「設定檔清單」的下面，並且，不論匯入成功與否，該設定檔都會在匯入後立刻被刪除。

步驟 1： 要從設定檔清單匯出「啟用的自動匯入」設定檔：

1. 在「網路」頁中的「設定檔清單」選取要編輯的設定檔，使用「設定檔精靈」，按一下 「編輯」按鈕或按一下 「新增」按鈕來建立新設定檔。
2. 在「一般」頁上，核取 「啟用自動匯入」核取方塊。
3. 按一下 「確定」 (編輯設定檔) 或 「完成」(新增設定檔) 來儲存設定。

步驟 2： 從設定檔清單將設定檔匯出到電腦上的資料夾。

4. 從「一般」頁 ，按一下 「網路」標籤。

5. 按一下「進階」
   按鈕。

6. 從匯出設定檔清單按一下要匯出的設定檔。

7. 按一下 「瀏覽」按鈕，選取要儲存該設定檔的資料夾。按一下 「確定」來返回上一個對話方塊。

8. 按一下 「匯出」按鈕來開始匯出設定檔。

9. 按兩次 「確定」來返回「網路」對話方塊。

10. 按一下「確定」來關閉 Intel(R) PROSet for Wireless。

步驟 3： 從匯出設定檔的資料夾 (請參閱步驟 7) 將該設定檔複製 (不是用拖放的方式) 到以下的目錄，Programs Files\Intel\PROSetWireless\PROSet\Import。 該設定檔便可傳遞給其它電腦了。 遠端電腦接收到設定檔後，就會自動在設定檔清單中提供使用。

## 編輯現有的設定檔

要編輯現有的設定檔：

1. 從「一般」頁 ，按一下 「網路」標籤。
2. 從「設定檔清單」選取要編輯的設定檔。
3. 按一下 「編輯」按鈕。 「一般」頁會顯示出來。
4. 按一下「一般」和「保全性」、和「密碼」標籤來對網路設定檔設定進行必要的變更：
5. 在任何頁面按一下 「確定」來儲存所有的設定並返回「網路」標籤。
6. 按一下「設定檔清單」中顯示的新設定檔名稱。 使用上和下方向鍵在設定檔清單中排定新設定檔的優先順序位置。
7. 按一下 「進階」按鈕來設定網路連線偏好設定。
8. 按一下「連線」按鈕來連接到網路。
9. 按一下「確定」來關閉 Intel(R) PROSet for Wireless 公用程式。

## 刪除設定檔

要刪除設定檔：

1. 從「一般」頁，按一下「網路」標籤。
2. 從「設定檔清單」按一下要刪除的設定檔。
3. 按一下 「刪除」按鈕。
4. 按一下 「是」來永久地刪除該設定檔。

| 注意： 您不可以從設定檔清單刪除所有的設定檔。 清單中永遠都一定要有一個設定檔顯示出來。

## 在沒有設定檔的情況下連接網路

要在沒有設定檔的情況下連接到可用的網路：

1. 從「一般」頁，按一下「網路」標籤。
2. 按一下 「掃瞄」按鈕。
3. 選取顯示 <沒有設定檔> 的網路設定檔，按一下 「連線」按鈕。
4. 按一下 「否，無需建立設定檔直接連線」選項。 請注意，您可以按一下 「是，馬上為這個網路建立設定檔」來建立稍後使用的設定檔。
5. 按一下 「確定」來連線。

## 如果顯示空白的 SSID，連線到網路

如果無線介面卡從某個祕密存取點接收到空白的網路名稱 (SSID)，空白的 SSID 和 <沒有設定檔> 會同時顯示在可用網路清單。 要與某個祕密存取點關連，連線之前一定要先建立新的設定檔。 連線後，空白的 SSID 和關連的 SSID 都可在可用的網路清單中檢視。

要在 "可用網路" 清單中連接到傳輸空白網路名稱 (SSID) 的存取點：

1. 從「一般」頁 ，按一下 「網路」標籤。
2. 按一下 「掃瞄」按鈕。
3. 從顯示的 "可用網路" 清單選取含空白 SSID 和 <沒有設定檔>的網路名稱。
4. 按一下「連線」按鈕。
5. 「設定檔精靈」對話方塊會顯示出來。 請輸入設定檔名稱和「網路名稱」(SSID) 以及保全性設定 (如果必要的話)。 按一下 「下一步」來儲存設定檔設定並返回「網路」標籤。
6. 按一下「下一步」。
7. 按一下「完成」。
8. 從設定檔選取新設定檔，然後按一下「連線」。

## 從工作匣載入設定檔

要從「工作匣」載入設定檔：

1. 用滑鼠右鍵按一下工作匣中的 Intel(R) PROSet for Wireless 圖示。
2. 選取 Intel PRO/Wireless 2200BG 介面卡。
3. 按一下 「選取設定檔」並選取要啟動的設定檔。

回到內容頁

請閱讀所有的限制規定和免責聲明。