回到內容頁

# 無線 LAN 概述： Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 使用者指南

關於無線 LAN 技術

- 選擇 WLAN
- 設定 WLAN
- 識別 WLAN
- 調查 WLAN 的站台
- 影響範圍的因素

無線網路不須使用網路纜線就可以連接電腦。 電腦使用無線電通訊互相傳送資料。 您可以直接與其它無線電腦通訊，或是透過無線存取點連接到現有的網路。 設定您的無線介面卡時，需要為您要使用的無線網路類型選取操作模式。 您可以使用您的無線介面卡連接到符合無線網路連接 802.11 標準的其它類似無線裝置。

### 選擇無線 LAN

視網路上的使用者數而定，無線 LAN 可以用，也可以不用存取點操作。 基礎架構模式使用存取點來允許無線電腦傳送和接收資訊。 無線電腦傳送到存取點，存取點接收資訊，再將資訊廣播到其它電腦。 存取點也可以連接到有線網路或網際網路。 多個存取點可以結合提供範圍廣泛的區域。

點對點模式，也稱為 Ad Hoc 模式，不須存取點操作，並可讓無線電腦直接傳送資訊到其它無線電腦。 「Ad Hoc 模式」僅受到 802.11b 和 802.11g 網路支援。 您可以使用 "點對點" 模式來網路連接家中或小型辦公室中的電腦，或設定會議用的暫時無線網路。

### 設定無線 LAN

802.11 無線 LAN 一定設定三個基本元件才能適當操作：

- 網路名稱：每個無線網路都使用一個專屬的「網路名稱」來識別網路。 這個名稱叫做 "服務組識別碼" (SSID)。 當您設定無線介面卡時，就會指定 SSID。 如果您要連接到現有的網路，一定要使用那個網路的名稱。 如果您在設定自己的網路，可以自己取名，並在每部電腦上使用該名稱。 名稱最長可以有 32 個字元並包含字母和數字。
- 設定檔：當您設定存取無線網路的電腦時，無線用戶端管理員會為您指定的無線設定建立設定檔。 如果您要連接到另外一個網路，可以掃瞄現有的網路並建立暫時連線，或為該網路建立新的設定檔。 建立設定檔後，如果您變更位置，電腦會自動連線。
- 保全性：802.11 無線網路使用加密來協助保護您的資料。 "有線對等性保密" (WEP) 使用 64 位元或 128 位元的共用加密鍵來混亂資料。 電腦傳輸資料前，它會使用祕密加密密碼來混亂資料。 接收電腦會使用這個相同的密碼來整齊該資料。 如果您連接到現有的網路，請使用無線網路的管理員提供的加密鍵。 如果您在設定自己的網路，可以自己設定密碼，並在每部電腦上使用該密碼。
  - Wi-Fi 保護的存取 (WPA) 是保全性增強功能，可大幅提高資料保護和 WLAN 存取控制的等級。 WPA 模式可增強 802.1x 驗證和金鑰互換來強化資料加密。 WPA 使用其 "暫時密碼整合通訊協定" (TKIP)。 TKIP 提供重要的資料加密增強功能，包括每個封包的金鑰混合功能、訊息整合性檢查 (MIC) 叫做 "Michael"、以及含順序規格的延長初始化向量 (IV) 、和再次金鑰設定機制。 使用這些改善的增強功能，TKIP 可防護一些 WEP 的已知弱點。
  - Cisco Client Extention (CCX) 是透過使用者供應的登入密碼的伺服器和用戶端 802.1x 驗證。 當無線存取點與 Cisco LEAP 啟用的 RADIUS (Cisco Secure Access Control Server (ACS) 伺服器)通訊時，Cisco LEAP 會透過用戶端無線介面卡和無線網路介面卡之間的相互驗證提供存取控制和提供動態、個別的使用者加密鍵來幫助保護傳輸資料的私密性。

### 識別無線網路

視無線 LAN 的大小和元件而定，識別無線 LAN 的方法有許多種：

- 服務組識別碼 (SSID)：識別無線網路。 網路上所有的無線裝置都必須使用相同的 SSID。
- Extended Service Set IDentifier ( 延伸服務組識別碼 (BSSID) )：用來識別包括存取點之無線網路的特殊 SSID。
- Independent Basic Service Set Identifier ( 獨立基礎服務組識別碼（IBSSID）)：用來識別設定無須使用存取點直接互相通訊的無線電腦網路的特殊 SSID。
- Basic Service Set Identifier ( 基礎服務組識別碼 (BSSID) )：每個無線裝置的專屬識別碼。 BSSID 是裝置的 Ethernet MAC 位址。
- Broadcast SSID ( 廣播 SSID )：存取點可以用廣播 SSID 來回應傳送偵查封包的電腦。 如果存取點上有啟用這項功能，任何無線使用者都可以使用空白 (空) SSID 來與存取點關連。

### 調查您的無線 LAN 站台

為您的無線 LAN 進行站台調查 是設定無線網路程序中最重要的步驟。 它會大幅減少無線 LAN 設定後以及進行連線測試時需要的疑難排解量。 要進行站台調查，您需要以下的工具：

- 設定為傳輸器的存取點（或膝上型電腦）。 應該將其裝載在靠近指定的無線 LAN 位置的地方，並且裝載高度應該和該指定位置一樣。
- 當成行動式接收器的膝上型電腦。 其中一定要包含您的站台調查軟體。
- 一個區域或建築物地圖，用來繪製訊號的強度。

備妥所需的工具後，您就可以調查建築物的內部。 在行動式接收器膝上型電腦上啟動站台調查軟體，並將它帶到意圖使用的無線 LAN 區域來測試訊號強度。 另外還需要察看每個意圖使用的存取點位置的訊號強度。 如果您在調查站台時遇到問題，請確定傳輸器膝上型電腦不是在包含金屬的牆上，例如，空調導管，因為這樣會干擾訊號的範圍。 移動傳輸器，並再測試一次訊號強度。 要讓使用者在存取點之間能夠有流暢的涵蓋範圍，每個點的訊號等級一定要重疊。 有軟體可以在存取點之間提供流暢的訊號等級交換。

建築物的架構有時候也會干擾微波訊號，但是，找出干擾的地點和原因可讓您找出獲取最佳涵蓋範圍的存取點裝載位置。 微波訊號會在所有的方向移動，這就表示一個多樓層的建築物可以設立一個存取點。 但是，範圍大小取決於建蓋樓面使用的材料，特別是金屬材料。 建築物內的訊號強度很強後，您就可以檢查建築物外面的強度。 要如此做，請在行進時，盡量將行動式接收器膝上型電腦攜帶到不會失去重要訊號強度的街尾或建築物四周。 可能的話，您應該注意在您樓上和樓下公司使用的網路類型，這樣您才可以順利操作。 使用無線網路，保全性非常重要，如果您與周圍的人通訊，最好選取正確的頻道，以及最好的存取點位置。

### 影響範圍的因素

雖然存取點在有許多隔牆障礙物的區域內最遠可傳輸訊號到 60 英尺遠的地方，或者是，在大型開放區域中，最遠可傳輸達 500 英尺，但是，這個範圍會受到以下因素的影響：

- 建築物材料，例如鋼筋水泥，會縮短無線電訊號的範圍。
- 該區域的實體設計會干擾訊號並造成訊號遺失。
- 相同頻率的行動電話、微波烤箱、或其它裝置的電子聲音會干擾訊號的傳輸。
- 範圍與資料速率有相反的比率，因此，訊號傳輸越快，傳播的距離就越短。

調查 WLAN 的站台時將這些因素列入考量是為您所有的使用者提供無干擾行動式連線的關鍵。 當然，如果您的區域有分隔牆輸出，使用多重存取點會減少這些因素造成的影響。

### 何謂站台調查？

站台調查是提議的無線 LAN 站台的深度檢查和分析。 站台調查的目的是決定需要的存取點數、需要的天線類型、以及那些存取點和天線的最佳放置地點。 雖然站台調查的目標很簡單，但是達到該目標的方法卻不然。 有些步驟需要做測量，但是，大部分是需要經驗、試驗和錯誤、以及一些猜測工作，而不是號碼和數字。 執行 "站台調查" 時，Intel(R) 建議您在安裝無線 LAN 之前執行站台調查。 在以下情況時，站台調查特別重要：

- 您正在安裝新站台： 在整個提議的地點，評估存取點和天線的放置位置。
- 您在變更現有的站台： 修改或延伸現有的網路結構時，請重新評估存取點和天線的放置位置。 如果您在某些區域需要不同的涵蓋等級，就可能需要移動、更換、或輔助存取點和天線。
- 您在實際更換站台：重新裝修可能會產生新的干擾來源，例如，存取點涵蓋範圍內的馬達和金屬結構，即使其不會直接影響存取點所在的位置亦是如此。

## 有效站台調查的要素

有效的站台調查需要四個要素。 如果事先沒有承諾適當的時間、金錢、和精力來完成適當的站台調查，以後發生需要重複調整無線組態的問題時，可能會需要花更多的錢和時間。 有效站台調查的三個要素是：

1. 檢查無線 LAN 解決的網路使用問題。
   有多少用戶端需要無線 LAN 連線？ 哪些站台區域需要無線 LAN 連線性？ 每天需要幾小時的無線 LAN 連線性？ 哪些位置可能產生最大量的資料流量？ 未來最可能做哪方面的網路擴展？
2. 研究提議無線 LAN 站台的藍圖。
   站台藍圖提供站台地圖以及物件位置，例如牆壁、分割區、和任何其它可能會影響無線 LAN 效能的項目。 進行實際地點考察時先檢查站台藍圖可幫助您識別無線設備可能會執行良好和執行不良的區域。 在某些情況中，許多障礙不是很明顯，並且，可能會用為特定目的建造的空間，例如放射實驗室，來轉換成完全不同用途的空間，例如會議室。 藍圖可能還會顯示建議做未來建築物擴建的區域。 要準備站台調查的下一個步驟，請在藍圖上標示可能的無線裝置位置，並在實際地點考察和盤點庫存期間參考標示的藍圖。
3. 進行實際地點考察和庫存盤點。
   實際地點考察的目的是要記錄靠近提議的裝置地點是否有任何可能會干擾接收或傳輸以及影響網路效能的項目或材料。 記錄存貨和庫存程度、目前的環境情況以及任何可能會干擾無線 LAN 的材料。

回到內容頁

請閱讀所有的限制規定和免責聲明。