返回目录页面

# 软件安装：英特尔(R) PRO/无线 2200BG 用户指南

# 软件安装

## 安装驱动程序和英特尔(R)无线 PROSet 软件

参阅相应操作系统的指导：

- Windows 2000
- Windows XP

# 在 Windows* 2000 中安装

### 安装准备说明

本节中的安装指导基于以下假设：

- 已遵照计算机生产商的指导在计算机中安装了无线适配器硬件。
- 自硬件安装完成后，尚未给计算机通电。
- 该计算机中未安装其他无线 LAN 卡。

要先安装驱动程序然后再安装硬件，使用开始 > 运行，再浏览至英特尔光盘上路径 PROW2200\WIN2K 中的文件 SetupWLD.exe。运行 SetupWLD.exe 后，关机并安装硬件。计算机重新启动时，自动安装驱动程序。

载入 Windows 2000 操作系统后，一定要以系统管理员权限登录。如果不以 Windows 2000 系统管理员权限登录，安装时可能发生问题。

在初次安装和配置适配器时，确认适配器设置可能需要长达二分钟。

### 驱动程序安装

要在 Windows* 2000 中安装驱动程序软件，执行以下步骤：

1. 打开刚安装了无线适配器硬件的计算机。
2. Windows 2000 提示时，以系统管理员权限登录。
3. 等待 Windows 检测安装的硬件并显示找到新硬件向导对话框。如果 Windows 没有检测到新硬件，参阅故障排除。
4. 将英特尔光盘放入光盘驱动器中。如果英特尔(R) PRO 网络连接菜单出现，让其保持打开并单击找到新硬件向导对话框使之成为活动窗口。
5. 在 安装硬件设备驱动程序屏幕中，确认选中为设备查找合适的驱动程序（建议），并单击下一步。
6. 当寻找驱动程序文件对话框出现时，确认选中CD-ROM 驱动器，再单击下一步。
7. 当驱动程序文件搜索结果对话框出现，指出找到驱动程序时，单击下一步。
8. 在网络名称屏幕，单击下一步接受默认“网络名称 (SSID)”，或者输入您的网络的特定 SSID，再单击下一步。
9. 在网络加密屏幕，单击下一步接受默认加密设置无，或者输入您的网络的特定加密设置，再单击下一步。
10. 在找到新硬件向导屏幕，单击完成。 接下去安装英特尔(R)无线 PROSet。

### 英特尔(R)无线 PROSet 安装（必需）

继续执行以下步骤安装英特尔无线 PROSet 无线配置实用程序（必需）：

该产品的有些版本不支持英特尔(R) PRO 网络连接菜单屏幕用于实用程序软件安装。如果英特尔(R) PRO 网络连接菜单屏幕不出现，或者如果该菜单没有“无线 LAN 适配器”菜单项可以手动启动英特尔(R)无线 PROSet 安装程序如下：使用开始 > 运行，再浏览至产品随带光盘上路径 APPS/PROSET/WINXPT32 中的文件 iSetup.exe。跳过下面步骤 11 和 12，直接执行步骤 13。

11. 在英特尔(R) PRO 网络连接屏幕，单击无线 LAN 适配器。
    此屏幕可能已经在上面第 4 步中启动。如果在关闭找到新硬件向导对话框时，此屏幕不出现，可通过取出再重新插入英特尔光盘，或者从该光盘运行 autorun.exe 来显示此屏幕。

12. 在英特尔 PRO/无线 LAN 适配器菜单屏幕，单击安装软件。
13. 在欢迎使用英特尔(R)无线 PROSet InstallShield 向导屏幕，单击下一步。
14. 在许可证协议屏幕阅读许可证协议后，单击我接受许可证协议中的条款，单击下一步。
15. 在安装类型屏幕，确认选中典型，再单击下一步。这是第一次安装的建议安装类型。
16. 在准备就绪安装程序屏幕单击安装。
17. 软件安装于计算机后，单击完成。单击“退出”关闭英特尔(R) PRO 网络连接屏幕。
18. 要启动英特尔(R)无线 PROSet，双击系统盘中的英特尔(R)无线 PROSet 图标，或依次选择开始 > 程序 > 英特尔网络适配器 > 英特尔(R) PROSet。欲获得该程序的更多信息，在程序运行时按F1键或单击帮助。

在初次安装和配置适配器时，确认适配器设置可能需要长达二分钟。

卸装英特尔(R)无线 PROSet

使用 Windows 的“添加/删除”功能卸装英特尔(R)无线 PROSet 后，重新引导计算机。在重新引导计算机之前，当前的任何连接仍旧保持活动（配置式仍活动）。

# 在 Windows* XP 中安装

### 安装准备说明

本节中的安装指导基于以下假设：

- 已遵照计算机生产商的指导在计算机中安装了无线适配器硬件。
- 自硬件安装完成后，尚未给计算机通电。
- 该计算机中未安装其他无线 LAN 卡。

要先安装驱动程序然后再安装硬件，使用开始 > 运行，再浏览至英特尔光盘上路径 PROW2200\WINXP 中的文件 SetupWLD.exe。运行 SetupWLD.exe 后，关机并安装硬件。计算机重新启动时，自动安装驱动程序。

继续执行之前，确认您以管理员权限运行 Windows XP。如果不以 Windows XP 系统管理员权限登录，安装时可能发生问题。

可使用英特尔(R)无线 PROSet 实用程序或 Windows XP 无线配置功能来配置无线网络设置。 下文的指导包括安装英特尔(R)无线 PROSet 实用程序和关闭 Windows XP 配置功能的步骤。如果不关闭 Windows XP 配置功能，就无法使用英特尔(R)无线 PROSet 来配置无线网络设置。有关如何使用 Windows XP 功能的信息，参阅 Windows XP 文档。

### 驱动程序安装

要在 Windows* XP 中安装驱动程序，执行以下步骤：

1. 打开刚安装了无线适配器硬件的计算机。
2. Windows XP 提示时，以系统管理员权限登录。
3. 等待 Windows 检测安装的硬件并显示找到新硬件向导对话框。确认选中了自动安装软件（建议）。如果 Windows 没有检测到新硬件，参阅故障排除。
4. 将英特尔光盘放入光盘驱动器中。找到新硬件向导搜索正确的驱动程序文件并将它们复制到硬盘驱动器。
5. 在网络名称屏幕，单击下一步接受默认“网络名称 (SSID)”，或者输入您的网络的特定 SSID，再单击下一步。
6. 在网络加密屏幕，单击下一步接受默认加密设置无，或者输入您的网络的特定加密设置，再单击下一步。
7. 在找到新硬件向导屏幕，单击完成。接下去禁用 Windows XP 无线配置功能。

### 禁用 Windows XP 无线配置（必需）

要禁用 Windows XP 无线配置功能以便能使用英特尔(R)无线 PROSet 进行无线配置，继续执行以下步骤：

以下指导适用于 Windows XP “开始”菜单和“控制面板类别”视图，不适用于“经典”的“开始”菜单和“控制面板”视图。

8. 单击开始，再单击控制面板。
9. 在挑选一个类别屏幕，单击网络和 Internet 连接，然后在或者挑选一个控制面板图标标题下，单击网络连接。
10. 在网络连接窗口，右击您的无线网络连接，再选择属性。
11. 选择网络选项卡。
12. 取消使用 Windows 配置我的无线网络设置复选框的选择，再在无线网络选项卡上单击确定。不要单击其他任何选项卡。 接下去安装英特尔(R)无线 PROSet。

### 英特尔(R)无线 PROSet 安装（必需）

继续执行以下步骤安装英特尔无线 PROSet 无线配置实用程序（必需）：

该产品的有些版本不支持英特尔(R) PRO 网络连接菜单屏幕用于实用程序软件安装。如果英特尔(R) PRO 网络连接菜单屏幕不出现，或者如果该菜单没有“无线 LAN 适配器”菜单项可以手动启动 PROSet 安装程序如下：使用开始 > 运行，再浏览至产品随带光盘上路径 APPS/PROSET/WINXP32 中的文件 iSetup.exe。跳过下面步骤 13 和 14，直接执行步骤 15。

13. 通过取出再重新插入英特尔光盘，或者从该光盘运行 autorun.exe 来显示英特尔(R) PRO 网络连接屏幕。单击无线 LAN 适配器。
14. 在英特尔 PRO/无线 LAN 适配器菜单屏幕，单击安装软件。
15. 在欢迎使用英特尔(R)无线 PROSet InstallShield 向导屏幕，单击下一步。
16. 在许可证协议屏幕阅读许可证协议后，单击我接受许可证协议中的条款，单击下一步。
17. 在安装类型屏幕，选中典型，再单击下一步。这是第一次安装的建议安装类型。
18. 在准备就绪安装程序屏幕单击安装。
19. 软件安装于计算机后，单击完成。单击退出关闭英特尔(R) PRO 网络连接屏幕。
20. 要启动英特尔(R)无线 PROSet，双击系统盘中的英特尔(R)无线 PROSet 图标，或依次选择开始 > 程序 > 英特尔网络适配器 > 英特尔(R) PROSet。欲获得该程序的更多信息，在程序运行时按F1键或单击帮助。

卸装英特尔(R)无线 PROSet

使用 Windows 的“添加/删除”功能卸装英特尔(R) PROSet 后，重新引导计算机。在重新引导计算机之前，当前的任何连接仍旧保持活动（配置式仍活动）。

返回目录页面

请阅读所有规定和免责声明。