Retour à la page Index

# Utilisation de profils PROSet : Guide de l'utilisateur de la carte Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

# Utilisation des profils d'Intel(R) PROSet pour cartes sans fil

- Configuration des profils réseau de Windows
- Préférences de connexion de profil
- Taux de transmission des données et points d'accès
- Création d'un nouveau profil
- Importation et exportation de profils
- Configuration d'un mot de passe de profil
- Distribution automatique des profils
- Modification d'un profil existant
- Suppression d'un profil
- Connexion à un réseau sans profil
- Connexion à un réseau si un SSID blanc s'affiche
- Chargement d'un profil depuis la barre des tâches

## Configuration des profils réseau de Windows

Un profil est un groupe de paramètres réseau enregistré. Les profils sont affichés dans la Liste des profils de la fenêtre Général du gestionnaire client sans fil. Ils peuvent être arrangés en fonction de la priorité de connexion réseau. Vous pouvez vous connecter à un réseau en utilisant le premier profil de la liste, et vous connecter ensuite automatiquement à un autre réseau en utilisant le profil suivant. Vous restez ainsi connecté tout en passant librement d'un réseau sans fil à l'autre. Bien que vous puissiez affecter plusieurs profils à un seul réseau, vous ne pouvez utiliser qu'un seul profil par connexion. Pour ajouter un nouveau profil, utilisez la séquence de boîtes de dialogue de l'Assistant Profil afin de configurer le contenu du profil. L'exemple ci-dessous utilise l'ensemble des boîtes de dialogue de l'Assistant Profil. Certains paramètres ne sont pas requis pour tous les profils.

Reportez-vous à la section suivante pour configurer les préférences de connexion du profil :

## Préférences de connexion de profil

Pour accéder à l'option Préférences de connexion de profil :

1. Dans la boîte de dialogue Général, cliquez sur l'onglet Réseaux.
2. Cliquez sur le bouton Avancé.
3. Sous le titre Connexion automatique, cliquez sur l'une des options suivantes :

- Connexion au réseau disponible en utilisant les profils uniquement (paramètre par défaut) : utilisez les profils de la Liste des profils pour vous connecter à tout réseau disponible.
- Connexion à tout réseau disponible si aucun profil correspondant n'est trouvé : connectez-vous à tout réseau disponible sans utiliser de profil de la Liste des profils.
- Connexion à tout réseau s'appuyant uniquement sur les profils (mode Cisco) : connectez-vous à tout point d'accès réseau disponible en utilisant des profils où le mode Cisco CCX (version 1) est activé. Ce mode vous permet de vous connecter à des points d'accès qui prennent en charge les noms de réseaux multiples et blancs (SSID).

  - Activer les cellules mixtes (nécessite les options Cisco CCX) : activez cette case à cocher dans les Paramètres avancés pour permettre à la carte LAN sans fil de communiquer avec des cellules mixtes. Une cellule mixte est un réseau sans fil dans lequel certains périphériques utilisent le protocole WEP et d'autres pas. L'option Activer Cisco Client eXtentions dans la page Paramètres généraux de l'Assistant Profil doit être activée pour prendre en charge les cellules mixtes.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer le paramètre et retourner à la boîte de dialogue précédente.

## Taux de transmission des données et points d'accès

Pour obtenir le meilleur taux de transmission des données possible, il est important d'identifier le type de point d'accès auquel la carte sans fil se connecte. Les paramètres avancés vous permettent de sélectionner des modes pour optimiser votre environnement d'exploitation.

### Mode Infrastructure

Cette section explique comment les modes de préférence sans fil fonctionnent à l'aide du mode Infrastructure. La carte peut fonctionner selon trois modes :

- Connexion aux réseaux 802.11g et 802.11b : il s'agit du paramètre par défaut. La carte recherchera des points d'accès 11g ou 11b utilisant des taux de transmission des données de 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbit/s. La connexion aux points d'accès 11g est sélectionnée par défaut. La liste Réseaux disponibles affiche tous les points d'accès 11g et 11b.

- Connexion aux réseaux 802.11g uniquement : la carte recherchera un point d'accès 11g uniquement utilisant des taux de transmission des données de 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbit/s. La liste Réseaux disponibles affiche uniquement les points d'accès 11g.

- Connexion aux réseaux 802.11b uniquement : la carte recherchera les meilleurs points d'accès 11b et 11g utilisant des taux de transmission des données de 1, 2, 5,5 ou 11 Mbit/s. La liste Réseaux disponibles affiche n'importe quel point d'accès 11b et 11g.

### Combinaisons des points d'accès et des clients

Le tableau suivant compare le mode de préférence sans fil de la carte et les taux de transmission des données utilisant un type spécifique de point d'accès. Les options des modes sans fil (type de modulation) déterminent les points d'accès découverts qui sont affichés dans la liste Rechercher (boîte de dialogue Réseaux disponibles).

Point d'accès 11b

Mode sans fil | Liste Rechercher | Connexion | Taux de transmission des données
11g et 11b | Oui | Oui | 1, 2, 5,5 ou 11 Mbit/s
11b uniquement | Oui | Oui | 1, 2, 5,5 ou 11 Mbit/s
11g uniquement | Non | Non | Aucun

Point d'accès 11g (11g et 11b)

Mode sans fil | Liste Rechercher | Connexion | Taux de transmission des données
11g et 11b | Oui | Oui | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbit/s*.
11b uniquement | Oui | Oui | 1, 2, 5,5 ou 11 Mbit/s
11g uniquement | Oui | Oui | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbit/s*.

Point d'accès 11g (mode 11g uniquement)**

Mode sans fil | Liste Rechercher | Connexion | Taux de transmission des données
11g et 11b | Oui | Oui | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbit/s*.
11b uniquement | Non | Non | Aucun
11g uniquement | Oui | Oui | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbit/s*.

Remarque : (*) dépend de la qualité et de l'intensité du signal. Utilisez RTS/CTS (paramètre par défaut) pour éviter les conflits dans les environnements en mode mixte où les clients 11g et 11b ne peuvent pas communiquer entre eux. Utilisez Auto-CTS pour améliorer les performances dans les environnements en mode mixte où les clients 11g et 11b sont à proximité et peuvent communiquer entre eux.

Remarque : (**) étant donné que les clients 11b ne peuvent pas se connecter à ce point d'accès, la protection en mode mixte (RTS/CTS ou Auto-CTS) n'est pas utilisée.

### Mode Ad hoc

Cette section explique comment les paramètres de modulation fonctionnent à l'aide du mode ad hoc.

Initiateur Ad Hoc | Associateur ad hoc | Action | Commentaires
11b uniquement | 11b uniquement | T aux de base (1, 2, 5,5 ou 11 Mbit/s) | 11b uniquement
11g uniquement | Diminue les taux de base, active la protection* (1, 2, 5,5 ou 11 Mbit/s) | 11b et 11g
11b et 11g | T aux de base (1, 2, 5,5 ou 11 Mbit/s) | 11b et 11g
11g uniquement | 11b uniquement | Ne s'applique pas à la carte Intel(R) PRO/Wireless 2200BG. Pour les autres cartes, diminue les taux de base, active la protection* (1, 2, 5,5 ou 11 Mbit/s) | 11b et 11g
11g uniquement | T aux de base (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbit/s) | 11g uniquement
11b et 11g | A ugmente les taux de base (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbit/s) | 11g uniquement
11b et 11g | 11b uniquement | T aux de base, active la protection* (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbit/s) | 11b et 11g
11g uniquement | Diminue les taux de base, active la protection* en fonction de l'initiateur (1, 2, 5,5 ou 11 Mbit/s) | 11b et 11g
11b et 11g | T aux de base, active la protection* en fonction de l'initiateur (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbit/s) | 11b et 11g

Remarque : (*) voir Affichage des paramètres avancés des cartes sous Windows - Utilisez « RTS/CTS activé » (paramètre par défaut) pour éviter les conflits dans les environnements en mode mixte où les clients 11g et 11b ne peuvent pas communiquer entre eux. Utilisez « Auto-CTS activé » pour améliorer les performances dans les environnements en mode mixte où les clients 11g et 11b sont à proximité et peuvent communiquer entre eux.

### Présentation des taux de transmission Ad hoc

Cette section explique comment les modes de préférence sans fil fonctionnent à l'aide du mode Ad hoc. La carte peut fonctionner selon trois modes :

- Connexion aux réseaux 802.11g et 802.11b : mode mixte (paramètre par défaut). La carte recherchera des points d'accès 11g ou 11b utilisant des taux de transmission des données de 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbit/s. La connexion aux points d'accès 11g est sélectionnée par défaut. La liste Réseaux disponibles affiche tous les points d'accès 11g et 11b.
- Connexion aux réseaux 802.11g uniquement : la carte recherchera un point d'accès 11g uniquement utilisant des taux de transmission des données de 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbit/s. La liste Réseaux disponibles affiche uniquement les points d'accès 11g.
- Connexion aux réseaux 802.11b uniquement : la carte recherchera les meilleurs points d'accès 11b et 11g utilisant des taux de transmission des données de 1, 2, 5,5 ou 11 Mbit/s. La liste Réseaux disponibles affiche n'importe quel point d'accès 11b et 11g.

Lorsque différents paramètres de modulation sont utilisés en mode ad hoc, ceux-ci influencent l'ordinateur de la façon suivante :

- Il détermine à quel réseau ad hoc nous pouvons nous connecter.
- Il détermine qui afficher dans la liste de recherche.

Une station dans un réseau ad hoc s'adapte constamment à la situation en cours dans le réseau ad hoc compte tenu des capacités des autres stations. La mise à jour des taux de transmission des données pris en charge s'effectue de la manière suivante :
Seuls les taux de base changent. Les taux pris en charge d'une station ne changent jamais. À tout moment, les taux de base publiés par les stations dans un réseau ad hoc doivent être les mêmes et doivent refléter le jeu de taux de base pris en charge par chaque station dans ce réseau ad hoc. Puisque les taux de base sont actuellement utilisés par une station pour savoir si elle peut joindre le réseau ad hoc, ces informations sont suffisantes pour déterminer si une station peut ou non se connecter à ce réseau ad hoc.

### Mode mixte

Les stations en mode mixte (802.11g et 802.11b) peuvent joindre n'importe quel réseau ad hoc qu'elles peuvent détecter.

Association à un réseau ad hoc

- Se joindre à un réseau ad hoc 11b uniquement - conserve les taux pris en charge et met à jour les taux de base pour s'adapter au réseau ad hoc que vous joignez. La protection (RTS/CTS ou Auto-CTS) est activée.
- Se joindre à un réseau ad hoc 11g uniquement - conserve les taux pris en charge et augmente les taux de base publiés dans les balises. Notez que cela n'est pas recommandé car la station cesse d'être en « mode mixte » et devient une station 11g uniquement.
- Se joindre à un réseau ad hoc 11a et 11b uniquement - conserve les taux pris en charge et met à jour les taux de base pour s'adapter au réseau ad hoc que vous joignez.

Initiation d'un réseau ad hoc

Lors de l'initiation d'un réseau ad hoc en mode mixte, les taux par défaut pour le mode mixte sont les suivants : 1, 2, 5,5, 11, 6, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 Mbit/s avec des taux de base de 1, 2. Lorsque d'autres stations se joignent, les taux de base sont diminués si nécessaire. La protection est activée lorsque des stations 11b se joignent.

### Mode 11b uniquement

Association à un réseau ad hoc
Dans ce mode, vous pouvez uniquement joindre un réseau ad hoc qui publie uniquement des taux de base de 1, 2, 5,5 ou 11 Mbit/s. La liste des réseaux ad hoc potentiels inclura donc 11b et 11b et 11g, mais pas 11g. Les taux pris en charge restent inchangés et les taux de base sont adaptés pour correspondre à ceux publiés par le réseau ad hoc que vous joignez dans les balises.
Initiation d'un réseau ad hoc

Lors de l'initiation d'un réseau ad hoc 11b uniquement, les taux sont 1, 2, 5,5 et 11 Mbit/s, avec 1 et 2 comme taux de base. Lorsque d'autres stations se joignent, les taux de base sont diminués si nécessaire. La protection (RTS/CTS ou Auto-CTS) est activée.

### Mode 11g uniquement

Initie un réseau ad hoc comme 11g uniquement (1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbit/s). Prend en charge l'association et la diminution de la même manière que le mode mixte. Lors de l'initiation d'un tel réseau ad hoc, les taux publiés sont les suivants : 1, 2, 5,5, 6, 11, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 Mbit/s avec des taux de base de 1, 2, 5,5, 6, 11, 12 et 24 Mbit/s.

Les stations 11g uniquement peuvent joindre n'importe quel réseau ad hoc qu'elles peuvent détecter.
Association à un réseau ad hoc

Les taux de base dans ce cas sont issus des balises.

- Se joindre à un réseau ad hoc 11b uniquement - conserve les taux pris en charge et diminue les taux de base pour s'adapter au réseau ad hoc auquel vous vous joignez. La protection (RTS/CTS ou Auto-CTS) est activée.
- Se joindre à un réseau ad hoc 11g uniquement - conserve les taux pris en charge et adopte les taux de base publiés dans les balises.
- Se joindre à un réseau ad hoc 11a et 11b uniquement - conserve les taux pris en charge et met à jour les taux de base pour s'adapter au réseau ad hoc que vous joignez.

Initiation d'un réseau ad hoc

Lors de l'initiation d'un réseau ad hoc 11g uniquement, les taux publiés sont les suivants : 1, 2, 5,5, 6, 11, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 Mbit/s avec des taux de base de 1, 2, 5,5, 6, 11, 12 et 24 Mbit/s.

Lorsque d'autres stations se joignent, les taux de base sont diminués si nécessaire. La protection (RTS/CTS ou Auto-CTS) est activée lorsque des stations 11b se joignent.

### Création d'un nouveau profil

Pour ajouter un nouveau profil, utilisez la séquence de boîtes de dialogue de l'Assistant Profil afin de configurer le contenu du profil. L'exemple suivant utilise toutes les boîtes de dialogue de l'Assistant profil, bien que certains des paramètres ne soient pas nécessaires.

Pour créer un nouveau profil et se connecter à un réseau :

1. À partir du dialogue principal, cliquez sur l'onglet Réseaux.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter. La boîte de dialogue Paramètres généraux apparaît.

| REMARQUE : si vous créez un profil pour la première fois, cliquez sur le profil Défaut dans la Liste des profils, cliquez ensuite sur le bouton Modifier et renommer le profil par défaut en tapant le nouveau nom dans le champ Nom du profil de la boîte de dialogue Général.

Paramètres généraux

1. Dans la fenêtre Général, cliquez sur l'onglet Réseaux.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter. La boîte de dialogue Paramètres généraux apparaît.
3. Entrez un nom de profil dans le champ Nom du profil.
4. Entrez l'identificateur SSID du réseau dans le champ Nom du réseau (SSID).
5. Sélectionnez Infrastructure ou Ad hoc comme mode de fonctionnement.
6. Cliquez sur Protéger ce profil par un mot de passe pour définir le mot de passe du profil.
7. L'option Point d'accès obligatoire n'est utilisée que lorsque le mode Infrastructure est sélectionné. Utilisez cette option pour vous connecter à un point d'accès spécifique. Cliquez sur le bouton Point d'accès obligatoire et entrez l'adresse MAC du point d'accès. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres et retourner à la boîte de dialogue Général.
8. Si vous utilisez Cisco CCX, Cliquez sur l'option Activer Cisco Client eXtentions pour activer le chiffrement de données Cisco CKIP dans la page Paramètres de sécurité. Si vous avez activé la case à cocher « Cellules mixtes » de Cisco dans les Paramètres avancés, cette option doit aussi être sélectionnée.
9. Sélectionnez la case à cocher Activer l'importation automatique pour autoriser l'importation de ce profil. Reportez-vous à la section Distribution automatique des profils pour obtenir davantage d'informations.
10. Cliquez sur Suivant.

Paramètres de sécurité

11. Sélectionnez Ouverte ou Partagée dans les options Authentification réseau. L'option Ouverte n'utilise aucune méthode d'authentification. L'option Partagée utilise une méthode d'authentification par clé WEP.
12. Sélectionnez Aucun, WEP ou CKIP (si Activer Cisco Client eXtentions est activé dans la fenêtre Général) pour le chiffrement de données.
13. Pour WEP, sélectionnez un niveau de chiffrement de 64 ou 128 bits.
14. Sélectionnez l'index de clé 1, 2, 3 ou 4.
15. Entrez l'expression de passe ou la clé hexadécimale requise.
16. Cliquez sur la case 802.1x activé pour activer les options de sécurité 802.1x.
17. Sélectionnez MD5 ou le type d'authentification 802.1x approprié défini par votre administrateur système.
18. Après avoir sélectionné le type d'authentification, cliquez sur le bouton Configurer pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres. Entrez le nom utilisateur et le mot de passe correspondant à l'utilisateur créé sur le serveur d'authentification. Le nom utilisateur et le mot de passe ne doivent pas nécessairement être identiques à ceux de la session Windows en cours. L'identité du serveur peut être le paramètre par défaut. Le certificat client doit être celui obtenu auprès de votre serveur RADIUS ou d'un autre serveur de certification.
19. Cliquez sur Fermer pour enregistrer les paramètres.
20. Si la case de protection par mot de passe a été cochée dans la fenêtre Paramètres généraux, cliquez sur Suivant pour afficher la fenêtre Mot de passe.

Paramètres de protection par mot de passe

21. Activez la case à cocher Protéger ce profil par un mot de passe.
22. Entrez un mot de passe dans le champ Mot de passe.
23. Entrez à nouveau le mot de passe dans le champ Confirmer le nouveau mot de passe.
24. Cliquez sur le bouton Précédent pour modifier ou vérifier le paramètre, ou cliquez sur Terminer pour retourner à la boîte de dialogue Réseaux.

Connexion au réseau

25. Cliquez sur le nouveau nom de profil affiché dans la Liste des profils. Utilisez les flèches haut et bas pour établir la priorité du nouveau profil dans la liste des priorités.
26. Cliquez sur le bouton Avancé pour définir les préférences de connexion réseau.
27. Cliquez sur le bouton Connexion pour vous connecter au réseau.
28. Cliquez sur OK pour fermer l'utilitaire Intel(R) PROSet pour cartes sans fil.

## Importation et exportation de profils

| REMARQUE : vous pouvez importer et exporter un profil protégé par mot de passe. Il est cependant nécessaire d’entrer le mot de passe avant de pouvoir modifier ce profil. Reportez-vous à la section Configuration d'un mot de passe de profil pour obtenir davantage d'informations.

Pour importer des profils :

1. Dans la boîte de dialogue Général, cliquez sur l'onglet Réseaux.
2. Cliquez sur le bouton Avancé.
3. Cliquez sur le bouton Importer/Exporter.
4. Cliquez sur le bouton Importer.
5. Recherchez le profil que vous souhaitez importer sur votre disque dur, ou entrez le nom de profil dans le champ Nom de fichier. L'extension de profil est .profile.
6. Cliquez sur Importer pour importer le profil dans la Liste des profils.
7. Cliquez deux fois sur OK pour retourner à l'onglet Réseaux.
8. Cliquez sur OK pour fermer l'utilitaire Intel(R) PROSet pour cartes sans fil.

Pour exporter des profils :

1. Dans la boîte de dialogue Général, cliquez sur l'onglet Réseaux.
2. Cliquez sur le bouton Avancé.
3. Cliquez sur les profils que vous souhaitez exporter dans la Liste des profils.
4. Cliquez sur le bouton Parcourir et sélectionnez un répertoire dans lequel enregistrer les profils. Cliquez sur OK pour retourner à la boîte de dialogue précédente.
5. Cliquez sur le bouton Exporter pour lancer l'exportation des profils.
6. Cliquez deux fois sur OK pour retourner à l'onglet Réseaux.
7. Cliquez sur OK pour fermer l'utilitaire Intel(R) PROSet pour cartes sans fil.

## Configuration d'un mot de passe de profil

Pour définir le mot de passe d'un profil existant :

1. Sélectionnez le profil dans la liste des profils de la page Réseaux, et cliquez ensuite sur le bouton Modifier.
2. Cliquez sur l'onglet Mot de passe.
3. Cliquez sur la case à cocher " Protéger ce profil par un mot de passe " pour activer le mot de passe du profil.
4. Entrez un mot de passe de dix caractères dans le champ Mot de passe.
5. Entrez à nouveau le mot de passe dans le champ Confirmer le nouveau mot de passe.
6. Cliquez sur OK pour quitter et retourner à l'onglet Réseaux.
7. Cliquez sur OK pour fermer et quitter l'utilitaire Intel(R) PROSet pour cartes sans fil.

Pour protéger un nouveau profil par un mot de passe :

1. Sélectionnez le profil dans la liste des profils de la page Réseaux, et cliquez ensuite sur le bouton Ajouter.
2. Cliquez sur l'onglet Mot de passe.
3. Cliquez sur la case à cocher " Protéger ce profil par un mot de passe " pour activer le mot de passe du profil.
4. Entrez un mot de passe de dix caractères dans le champ Mot de passe.
5. Entrez à nouveau le mot de passe dans le champ Confirmer le nouveau mot de passe.
6. Un message apparaît, indiquant que le nouveau mot de passe a été appliqué avec succès. Cliquez sur OK pour fermer le message. Remarque : si le nouveau mot de passe n'est pas appliqué avec succès, cliquez sur OK pour fermer le message et répétez les étapes 4 et 5.
7. Cliquez sur OK pour quitter et retourner à l'onglet Réseaux.
8. Cliquez sur OK pour fermer et quitter l'utilitaire Intel(R) PROSet pour cartes sans fil.

## Distribution automatique des profils

La fonctionnalité Activer l'importation automatique permet à un administrateur réseau de distribuer automatiquement un profil sur les ordinateurs connectés à un réseau. La case à cocher Activer l'importation automatique se situe dans les boîtes de dialogue de l'Assistant Profil. Lorsqu'elle est cochée, le profil doit être copié dans un répertoire spécifique de l'ordinateur hôte. À partir de là, le profil peut être distribué sur plusieurs ordinateurs. Lorsque le profil est reçu par l'ordinateur distant, il est immédiatement disponible à l'emploi dans la liste Rechercher les profils. En cas de tentative de modification d'un profil distribué protégé par mot de passe, une invite de mot de passe apparaît.

L'importation automatique de profils RLR est possible grâce au contrôle permanent du dossier import de votre disque dur. Seuls les profils dont l'option Activer l'importation automatique des boîtes de dialogue Assistant Profil est sélectionnée peuvent être importés automatiquement. Si un profil du même nom existe déjà dans la Liste des profils, une boîte de dialogue s'affiche dans laquelle vous pouvez soit rejeter l'importation, soit l'accepter, auquel cas le profil existant est remplacé. Tous les profils importés sont placés au bas de la Liste des profils. Le fichier de profil est supprimé aussitôt après l'importation, qu'elle soit réussie ou non.

Étape 1 : pour exporter un profil, dont l'importation automatique a été activée, de la liste des profils :

1. Sélectionnez le profil que vous souhaitez modifier dans la Liste des profils de la boîte de dialogue Réseaux, et cliquez sur le bouton Modifier, ou cliquez sur le bouton Ajouter pour créer un nouveau profil à l'aide de l'Assistant Profil.
2. Sélectionnez la case à cocher Activer l'importation automatique dans la fenêtre Général.
3. Cliquez sur OK (Modifier un profil) ou sur Terminer (Ajouter un profil) pour enregistrer les paramètres.

Étape 2 : exportez le profil de la liste des profils vers un dossier de l'ordinateur.

4. Dans la boîte de dialogue Général, cliquez sur l'onglet Réseaux.

5. Cliquez sur le bouton Avancé
   .

6. Cliquez sur le profil que vous souhaitez exporter dans la liste des profils.

7. Cliquez sur le bouton Parcourir et sélectionnez un dossier dans lequel enregistrer les profils. Cliquez sur OK pour retourner à la boîte de dialogue précédente.

8. Cliquez sur le bouton Exporter pour lancer l'exportation du profil.

9. Cliquez deux fois sur OK pour retourner à la boîte de dialogue Réseaux.

10. Cliquez sur OK pour fermer l'utilitaire Intel(R) PROSet pour cartes sans fil.

Étape 3 : copiez (sans glisser-coller) le profil exporté depuis son dossier (voir étape 7) vers le répertoire Programs Files\Intel\PROSetWireless\PROSet\Import. Le profil peut maintenant être distribué sur d'autres ordinateurs. Lorsque le profil est reçu par l'ordinateur distant, il est immédiatement disponible à l'emploi dans la liste des profils.

## Modification d'un profil existant

Pour modifier un profil existant :

1. Dans la boîte de dialogue Général, cliquez sur l'onglet Réseaux.
2. Sélectionnez le profil à modifier dans la liste des profils.
3. Cliquez sur le bouton Modifier. La fenêtre Général s'affiche.
4. Cliquez sur les onglets Général, Sécurité et Mot de passe pour effectuer les modifications nécessaires pour les paramètres du profil réseau :
5. Cliquez sur OK dans une des fenêtres pour enregistrer tous les paramètres et retourner à l'onglet Réseaux.
6. Cliquez sur le nouveau nom de profil affiché dans la Liste des profils. Utilisez les flèches haut et bas pour établir la priorité du nouveau profil dans la liste des priorités.
7. Cliquez sur le bouton Avancé pour définir les préférences de connexion réseau.
8. Cliquez sur le bouton Connexion pour vous connecter au réseau.
9. Cliquez sur OK pour fermer l'utilitaire Intel(R) PROSet pour cartes sans fil.

## Suppression d'un profil

Pour supprimer un profil :

1. Dans la fenêtre Général, cliquez sur l'onglet Réseaux.
2. Cliquez sur le profil que vous souhaitez supprimer dans la Liste des profils.
3. Cliquez sur le bouton Supprimer.
4. Cliquez sur Oui pour supprimer définitivement le profil.

| REMARQUE : il n'est pas possible de supprimer tous les profils de la Liste des profils. Un profil doit toujours rester affiché dans la liste.

## Connexion à un réseau sans profil

Pour se connecter à un réseau disponible sans utiliser de profil :

1. Dans la fenêtre Général, cliquez sur l'onglet Réseaux.
2. Cliquez sur le bouton Rechercher.
3. Sélectionnez un nom de profil marqué <aucun profil>, et cliquez sur le bouton Connexion.
4. Cliquez sur l'option Non, connexion directe sans créer de profil. Remarque : vous pouvez cliquer sur l'option Oui, créer un profil pour ce réseau maintenant pour créer un profil et l'utiliser plus tard.
5. Cliquez sur OK pour vous connecter.

## Connexion à un réseau si un SSID blanc s'affiche

Si la carte sans fil reçoit un nom de réseau (SSID) blanc de la part d'un point d'accès « furtif », le SSID blanc et <aucun profil> s'affichent tous les deux dans la liste des réseaux disponibles. Pour établir une connexion avec un point d'accès furtif, vous devez d'abord créer un nouveau profil. Après connexion, le SSID blanc et le SSID associé sont tous les deux affichés dans la liste des réseaux disponibles.

Pour se connecter à un point d'accès transmettant un nom de réseau (SSID) blanc dans la liste des réseaux disponibles :

1. Dans la boîte de dialogue Général, cliquez sur l'onglet Réseaux.
2. Cliquez sur le bouton Rechercher.
3. Sélectionnez le nom de réseau pour lequel un SSID blanc et <aucun profil> sont affichés dans la liste des réseaux disponibles.
4. Cliquez sur le bouton Connexion.
5. La boîte de dialogue Assistant Profil s'affiche. Entrez un nom de profil, un nom de réseau (SSID) et les paramètres de sécurité si nécessaire. Cliquez sur Suivant pour enregistrer les paramètres du profil et retourner à l'onglet Réseaux.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Cliquez sur Terminer.
8. Sélectionnez le nouveau profil dans la liste et cliquez sur le bouton Connexion.

## Chargement d'un profil depuis la barre des tâches

Pour charger un profil depuis la barre des tâches :

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Intel(R) PROSet pour cartes sans fil de la barre des tâches.
2. Sélectionnez la carte Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.
3. Cliquez sur Sélectionner le profil et sélectionnez le profil à utiliser.

Retour à la page Index

Veuillez lire tous les restrictions et dénis de responsabilité.