Tilbage til indholdsfortegnelsen

# Specifikationer: Intel(R) PRO/Wireless 2200BG - Brugervejledning

Specifikationer |

Formfaktor | Mini PCI Type 3B
Dimensioner | Bredde 59,75 mm x længde 44,45 mm x højde 5 mm
Vægt | 12,90 g
Antenneinterfacestik | Hirose U.FL-R-SMT interfacer med kabelkonnektor U.FL-LP-066
Dual Diversity-antenne | On-board dual diversity-omskifter
Konnektorinterface | 124-pin SO-DIMM kantkonnektor
Driftstemperatur | 0 til +70 grader C
Fugtighed | 50 til 85% ikke-kondenserende

Type |

Frekvensbånd | 2,400 - 2,472 GHz (US) 2,400 - 2,4835 GHz (Japan) 2,400 - 2,4835 GHz (Europe ETSI)

Frekvensmodulation |

Modulation | OFDM med BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Kanaler | Fuld 14-kanalsupport
Datahastigheder | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 og 54 Mbps
Indendørs rækkevidde | 30 m (100 fod) ved 11 Mbps / 90 m (300 fod) ved 1 Mbps
Udendørs rækkevidde | 120 m (400 fod) ved 11 Mbps / 460 m (1500 fod) ved 1 Mbps

Effekt

Transmissions strøm | 16 dBm (typisk)
Adapters strømforbrug
Sender | 1,45 W
Modtag | 0,85 W
Ledig | 60 mW
Deaktiveret | 50 mW
Spænding | 3,3 V

Generelt

Operativsystemer | Windows* XP, 2000
Wi-Fi Alliance-certificering | Wi-Fi? certificering for 802.11b og 802.11g
WLAN-standard | IEEE 802.11g
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer)
Sikkerhed | WPA, Cisco CCX v1.0, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP 128 bit og 64 bit.
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs alle begrænsninger og ansvarsfraskrivelser.