Tilbake til Innhold-siden

# Spesifikasjoner: Brukerhåndbok for Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Spesifikasjoner |

Formfaktor | Mini PCI Type 3B
Dimensjoner | Bredde 2,34 inn x lengde 1,75 inn x høyde 0,20 inn (59.45 mm x 44,45 mm x 5 mm)
Vekt | 0.7 oz. (12.90 g.)
Kobling til antennegrensesnitt | Hirose U.FL-R-SMT passer sammen med kabelen U.FL-LP-066
Toveisspredningsantenne | Integrert veksling for toveisspredning
Koblingsgrensesnitt | 124-pinners SO-DIMM-kontakt
Driftstemperatur | 0 til +70 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 85 % ikke-kondenserende

Type |

Frekvensbånd | 2.400 - 2.472 GHz (USA) 2.400 - 2.4835 GHz (Japan) 2.400 - 2.4835 GHz (Europa ETSI)

Frekvensmodulasjon |

Modulasjon | OFDM med BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Kanaler | Full 14-kanalstøtte
Datahastigheter | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 og 54 Mbps
Innendørs intervall | 100 fot (30 m) ved 11 Mbps / 300 fot (90 m) ved 1 Mbps
Utendørs intervall | 400 fot (120 m) ved 11 Mbps / 1500 fot (460 m) ved 1 Mbps

Strøm

Sende styrke | 16 dBm (vanlig)
Strømforbruk for kort
Overfør | 1,45 W
Motta | 0,85 W
Inaktiv | 60 mW
Deaktiver | 50 mW
Spenning | 3,3 V

Generelt

Operativsystemer | Windows* XP, 2000
Wi-Fi Alliance-sertifisering | Wi-Fi®-sertifisering for 802.11b og 802.11g
WLAN-standard | IEEE 802.11g
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (datamaskin-til-datamaskin)
Sikkerhet | WPA, Cisco CCX v1.0, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP 128-bit og 64-bit.
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Tilbake til Innhold-siden

Les alle begrensninger og ansvarsfraskrivelser.