Terug naar inhoudsopgave

# Verbinding met een netwerk maken: Gebruikershandleiding Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

## Verbinding met een netwerk maken via Intel(R) PROSet for Wireless

- Intel(R) PROSet for Wireless inschakelen voor het beheer van de draadloze verbindingen
- Geavanceerde instellingen openen
- Geavanceerde systeeminstellingen
- Configuratieservice van Intel(R) PROSet for Wireless
- Scannen naar beschikbare netwerken
- Verbinding maken met een netwerk via een toegangspunt
- Verbinding maken met een Peer-to-Peer-netwerk (ad hoc)
- Radio in- of uitschakelen
- Radio uitschakelen vanuit Windows
- Geavanceerde adapterinstellingen bekijken onder Windows
- Voorziening voor de synchronisatie van 802.1x-wachtwoorden installeren en verwijderen

## Intel(R) PROSet for Wireless inschakelen voor het beheer van de draadloze verbindingen

Als u momenteel uw draadloze verbindingen beheert met Windows XP, kunt u hieronder lezen hoe u Intel(R) PROSet for Wireless kunt instellen als het beheerprogramma voor uw draadloze verbindingen.

1. Klik op het bureaublad op Start > Configuratiescherm. Dubbelklik op Netwerkverbindingen, klik met de rechtermuisknop op Draadloze netwerkverbinding en klik op Eigenschappen.
2. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen voor draadloos netwerk op de tab Draadloze netwerken.
3. Controleer of het selectievakje Draadloos netwerk automatisch configureren is uitgeschakeld (leeg is).
4. Dubbelklik op het pictogram van Intel(R) PROSet for Wireless op de taakbalk.
5. Als u al profielen hebt ingesteld, klikt u op de tab Netwerken. In de lijst met profielen worden in dat geval de beschikbare netwerken weergegeven. Als u nog geen profielen hebt gemaakt, raadpleegt u Nieuwe profielen maken voor meer informatie.

## Geavanceerde instellingen openen

U gebruikt de Geavanceerde instellingen om uw voorkeuren voor netwerkverbindingen en opties voor profielbeheer te configureren.

Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot de geavanceerde instellingen:

1. Klik in de pagina Algemeen op de tab Netwerken.
2. Klik op de knop Geavanceerd.

Geavanceerde instellingen:

- Automatisch verbinden

- Verbindingsvoorkeur

- Selectie draadloze modus voor infrastructuurnetwerk

- Profielbeheer

- Beschermingsprotocol voor gemengde omgeving (11b/11g)

- Geavanceerde beveiliging

- Knop Importeren/exporteren

Zie Geavanceerde systeeminstellingen voor meer informatie over de opties voor profielbeheer die deel uitmaken van de geavanceerde instellingen.

## Geavanceerde systeeminstellingen

Opties voor profielbeheer

De volgende opties voor het beheer van profielen zijn te vinden op het tabblad Geavanceerde instellingen.

Beschikbare netwerken weergeven wanneer deze niet zijn gekoppeld: Wanneer dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt het dialoogvenster van Intel(R) PROSet for Wireless met de beschikbare netwerken uitgeschakeld. Wanneer dit selectievakje is ingeschakeld, geeft de Intel Configuratieservice op de achtergrond automatisch beschikbare netwerken weer die niet in de profiellijst worden vermeld. Bij deze methode wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht met beschikbare netwerken die zich binnen het bereik van de draadloze adapter bevinden. De Configuratieservice controleert voortdurend de verbindingsstatus van de draadloze adapters. Als er geen bruikbare profielen zijn in de profiellijst voor een netwerk, verschijnt automatisch een dialoogvenster met de beschikbare toegangspunten in het netwerk en de computers (ad-hocmodus) die binnen het bereik van de draadloze adapter zijn. De Configuratieservice kan ook gebruikt worden als er meer dan één draadloze adapter geïnstalleerd is met 802.11b-banden. Wanneer het dialoogvenster Configuratieservice van Intel met een overzicht van de beschikbare netwerken wordt weergegeven, selecteert u de optie "Dit niet meer weergeven" om te voorkomen dat het dialoogvenster opnieuw wordt weergegeven als de adapter de koppeling met het netwerk verliest. De Configuratieservice blijft functioneren en blijft proberen om een verbinding tot stand te brengen met gebruikmaking van een profiel in de profiellijst of een verbinding met een beschikbaar netwerk, afhankelijk van de selectiemodus. Dit betekent dat, als de optie Alleen met beschikbaar netwerk via profielen verbinden is geselecteerd en er geen overeenkomende profielen worden gevonden, de adapter niet aan een netwerk zal worden gekoppeld. U kunt de knop Verbinden op het tabblad Netwerken nog wel gebruiken om een verbinding met een beschikbaar netwerk tot stand te brengen.

Melden wanneer voorzieningen voor profielbeheer worden uitgeschakeld:

Ingeschakeld: Als Windows XP Zero Configuration wordt ingeschakeld terwijl u Intel(R) PROSet for Wireless gebruikt om de draadloze adapter te beheren, verschijnt een dialoogvenster met het bericht dat Windows XP uw profielen beheert.

- Selecteer Ja om de adapter te laten beheren door Intel(R) PROSet for Wireless.
- Selecteer Nee om de adapter te laten beheren door Windows XP.

Als een ander beheerprogramma voor draadloze adapters (niet het beheerprogramma van Windows XP) wordt ingeschakeld, verschijnt een dialoogvenster met het bericht "Een ander draadloos LAN-hulpprogramma communiceert met de Intel(R) PRO/Wireless LAN-adapter. Functies voor profielbeheer van Intel(R) PROSet for Wireless zijn tijdelijk uitgeschakeld om conflicten te vermijden."

Uitgeschakeld: Als Windows XP Zero Configuration of een ander beheerprogramma voor draadloze adapters wordt ingeschakeld terwijl Intel(R) PROSet for Wireless de draadloze adapter beheert, wordt er geen melding weergegeven.

Wanneer Windows XP Zero Configuration ingeschakeld is en dit selectievakje uitgeschakeld is, of als u Nee hebt geantwoord op de bovenstaande vraag, kan de knop Verbinden op de pagina Profiel niet meer worden gebruikt om een verbinding met beschikbare netwerken tot stand te brengen. Met de knop Scannen kunt u beschikbare netwerken zoeken. De knop Verbinden is echter niet beschikbaar wanneer u hiermee een verbinding met een beschikbaar netwerk wilt maken.

- Ad-hocmodus is uitgeschakeld. De knop Verbinden in het dialoogvenster voor ad-hocverbindingen functioneert niet meer.
- Menu van het pictogram op de taakbalk: Het is niet meer mogelijk om vanuit het taakbalkmenu een ad-hocprofiel te starten of een profiel toe te passen.

Melden wanneer Windows XP Zero Configuration is ingeschakeld:

Ingeschakeld: Als dit selectievakje is ingeschakeld wanneer Intel(R) PROSet for Wireless wordt gestart en Windows XP Zero Configuration actief is, verschijnt een dialoogvenster met het bericht dat Windows XP uw profielen beheert. Dit betekent dat Windows XP is geconfigureerd voor het beheer van de draadloze adapter. U wordt gevraagd of u het Windows XP-beheer wilt uitschakelen en Intel(R) PROSet for Wireless de draadloze adapter wilt laten beheren.

- Selecteer Ja om de adapter te laten beheren door Intel(R) PROSet for Wireless.
- Selecteer Nee om de adapter te laten beheren door Windows XP.

Uitgeschakeld: Als dit selectievakje uitgeschakeld is wanneer Intel(R) PROSet for Wireless wordt gestart, wordt u niet gewaarschuwd als Windows XP Zero Configuration wordt ingeschakeld voor het beheer van draadloze adapters.

Voorzieningen voor profielbeheer inschakelen: Als het selectievakje is ingeschakeld, geeft dit aan dat Intel(R) PROSet for Wireless is geconfigureerd voor het beheer van de draadloze adapter. Als het is uitgeschakeld, wordt Windows XP gebruikt voor het beheer van het draadloze netwerk.

### Configuratieservice van Intel(R) PROSet for Wireless

De functie Configuratieservice werkt in de achtergrond om automatisch de beschikbare netwerken weer te geven, die niet worden genoemd in de profiellijst. Deze methode brengt in een 2,4-omgeving automatisch een verbinding tot stand met beschikbare netwerken die zich binnen het bereik van de draadloze adapter bevinden. De Configuratieservice controleert voortdurend de verbindingsstatus van de draadloze adapters. Als de profiellijst voor een netwerk geen bruikbare profielen bevat, verschijnt automatisch een dialoogvenster met de beschikbare toegangspunten in het netwerk en de computers (ad-hocmodus) die zich binnen het bereik van de draadloze adapter bevinden. De Configuratieservice kan ook gebruikt worden als er meer dan één draadloze adapter geïnstalleerd is die de 802.11b-band gebruikt.

De Configuratieservice levert de volgende voorzieningen:

- De Configuratieservice wordt gestart wanneer u zich aanmeldt op de computer.
- Er wordt geen actieve profielschakeling uitgevoerd. Wanneer de adapter eenmaal is gekoppeld aan het toegangspunt, wordt er geen schakeling uitgevoerd als een profiel met een hogere prioriteit beschikbaar komt.
- De Configuratieservice is alleen beschikbaar wanneer Intel(R) PROSet for Wireless is geïnstalleerd.
- Als met de profielen in de profiellijst geen verbinding met een toegangspunt gemaakt kan worden, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin de beschikbare netwerken worden genoemd.
- Als meerdere profielen worden genoemd voor een beschikbaar netwerk, verschijnt een dialoogvenster met een lijst van de profielen waaruit u kunt kiezen.
- Als een beschikbaar netwerk wordt gedetecteerd waarin gebruik wordt gemaakt van WEP-codering en -verificatie, wordt een dialoogvenster weergegeven voor het configureren van de WEP-codering, voordat de verbinding tot stand wordt gebracht.

De Configuratieservice kan op twee manieren gebruikt worden:

1. Alleen via profielen verbinding maken met een beschikbaar netwerk: In deze modus probeert de Configuratieservice alleen verbinding te maken met een toegangspunt in een netwerk met behulp van profielen in de profiellijst. Als er geen passend profiel wordt gevonden, verschijnt een dialoogvenster met een lijst van beschikbare netwerken. U kunt dit dialoogvenster sluiten zonder een verbinding te maken door op de knop Annuleren te klikken. De adapter wordt dan niet gekoppeld en de lijst van beschikbare netwerken wordt NIET opnieuw weergegeven, tenzij een ander beschikbaar netwerk wordt gedetecteerd. Deze modus wordt ingesteld met de opties in Geavanceerde instellingen.
2. Verbinding maken met een willekeurig beschikbaar netwerk als er geen overeenkomend profiel wordt gevonden: In deze modus probeert de Configuratieservice eerst verbinding te maken met een toegangspunt in een netwerk met behulp van profielen in de profiellijst. Als er geen bruikbaar profiel wordt gevonden, probeert de Configuratieservice automatisch een verbinding te maken met een beschikbaar netwerk. Deze modus wordt ingesteld met de opties in Geavanceerde instellingen.

### Automatische verbinding inschakelen

De Configuratieservice controleert ook of een laptopcomputer uit de slaapstand wordt gehaald. In dit geval schakelt de Configuratieservice de automatische verbindingsservice opnieuw in.

Deze voorzieningen kunnen opnieuw ingeschakeld worden door de computer opnieuw te starten of door de computer uit de slaapstand te halen.

Voorzieningen die worden uitgeschakeld wanneer een andere toepassing voor profielbeheer wordt gedetecteerd

Voor AAA Client:

Als u OK selecteert, zal de toepassing AAA Client de adapter beheren. De huidige verbinding blijft gehandhaafd, maar de onderstaande voorzieningen van Intel(R) PROSet for Wireless zullen niet meer naar behoren functioneren. Om conflicten te voorkomen, worden de voorzieningen voor profielbeheer van Intel(R) PROSet for Wireless tijdelijk uitgeschakeld. Als u deze voorzieningen weer wilt inschakelen, schakelt u eerst het andere LAN-hulpprogramma uit en gaat u dan op een van de volgende manieren te werk:

1. Schakel de voorzieningen weer in vanuit Geavanceerde instellingen van Intel(R) PROSet for Wireless.
2. Start de computer opnieuw op vanuit de slaapstand.
3. Start de computer opnieuw op.

| Opmerking: AAA-beheerprogramma voor draadloze clients - Als Intel(R) PROSet for Wireless een ander AAA-beheerprogramma voor draadloze clients detecteert, wordt een waarschuwingsvenster weergegeven. Als u in dit dialoogvenster "OK" kiest, worden de voorzieningen voor profielbeheer van Intel(R) PROSet for Wireless automatisch uitgeschakeld. Als Windows XP Zero Configuration niet ingeschakeld is, verschijnt het waarschuwingsvenster alleen als in de geavanceerde instellingen het selectievakje "Melden wanneer voorzieningen voor profielbeheer worden uitgeschakeld" ingeschakeld is. Standaard is dit selectievakje ingeschakeld.

Voor Windows XP Zero Configuration:

- Selecteer Ja om Windows XP Zero Configuration uit te schakelen. Intel(R) PROSet for Wireless blijft in dat geval de adapter beheren.
- Selecteer Nee om de adapter te laten beheren door Windows XP. De huidige verbinding blijft gehandhaafd, maar de onderstaande voorzieningen van Intel(R) PROSet for Wireless zullen niet meer naar behoren functioneren. U kunt opgeven dat dit dialoogvenster niet nog een keer moet worden weergegeven. In dat geval zal Windows XP Zero Configuration automatisch de draadloze adapter beheren. Het meldingsvenster kan opnieuw worden ingeschakeld vanaf het tabblad Geavanceerde instellingen.

Betrokken voorzieningen van Intel(R) PROSet for Wireless:

- De knop Verbinden op de pagina Profiel functioneert niet meer.
- De knop Scannen kan worden gebruikt om te scannen naar beschikbare netwerken, maar de knop Verbinden functioneert niet wanneer gepoogd wordt deze te gebruiken om een verbinding met een beschikbaar netwerk te maken.
- Ad-hocmodus is uitgeschakeld. De knop Verbinden in het dialoogvenster voor ad-hocverbindingen functioneert niet meer.
- Menu van het pictogram op de taakbalk: Het is niet meer mogelijk om vanuit het taakbalkmenu een ad-hocprofiel te starten of een profiel toe te passen.

| Opmerking: Als de hierboven genoemde knoppen worden gebruikt, wordt het volgende bericht weergegeven: "Een ander draadloos LAN-hulpprogramma communiceert met de Intel(R) PRO/Wireless LAN-adapter. Functies voor profielbeheer van Intel(R) PROSet for Wireless zijn tijdelijk uitgeschakeld om conflicten te vermijden."

## Scannen naar beschikbare netwerken

Een snelle manier om een verbinding met een netwerk te maken, is de knop Scannen gebruiken om in het bereik van de draadloze adapter te zoeken naar een toegangspunt van het netwerk. Wanneer een netwerk wordt gevonden, kunt u direct verbinding maken zonder een profiel of een nieuw profiel maken.

| Opmerking: Profielen waarvoor de optie Automatisch importeren inschakelen is geselecteerd, zullen ook worden weergegeven in de profiellijst van de beschikbare netwerken. Zie Automatische profieldistributie voor meer informatie.

Ga als volgt te werk om te scannen naar beschikbare netwerken:

1. Selecteer de draadloze adapter in het linkerdeelvenster van de pagina Algemeen.
2. Selecteer de tab Netwerken.
3. Klik op de knop Scannen.
4. In het dialoogvenster Beschikbare netwerken worden de namen weergegeven van de beschikbare netwerken. Klik op de knop Vernieuwen om de lijst van beschikbare netwerken bij te werken.
5. Selecteer het netwerk in de lijst en klik op de knop Verbinden.
6. Selecteer de profielnaam als <geen profiel> wordt weergegeven en klik op de knop Verbinden.
7. Klik op de optie Nee, verbind me rechtstreeks zonder een profiel te maken. U kunt ook op Ja, nu een profiel voor dit netwerk maken klikken en een nieuw profiel maken dat u later kunt gebruiken.

| Opmerking: Als in het geselecteerde netwerk gebruik wordt gemaakt van 802.1x-verificatie, moet u eerst een profiel maken met de wizard Profiel. Als in het netwerk echter geen gebruik wordt gemaakt van WEP-beveiliging (Open), 64- of 128-bits WEP-codering of WPA-PSK, kunt u de vereiste beveiligingsinstellingen opgeven in het dialoogvenster dat verschijnt nadat u op de knop Verbinden klikt. In dat geval wordt een eenmalige verbinding tot stand gebracht zonder een profiel te gebruiken.

> - Voor het geselecteerde netwerk is WPA-beveiliging ingesteld: Als voor het geselecteerde netwerk 802.1x-verificatie is ingesteld, wordt, wanneer u op de knop Verbinden klikt, de pagina Geavanceerde beveiligingsinstellingen van de wizard Profiel weergegeven. In dit dialoogvenster kunt u de 802.1x-instellingen opgeven en een verbinding met het netwerk tot stand brengen.
> - Voor het geselecteerde netwerk is geen (Open) WEP-beveiliging ingesteld: Als voor het geselecteerde netwerk geen beveiliging (Open) is ingesteld, gaat u als volgt te werk. Klik op de knop Verbinden om de verbinding met het netwerk tot stand te brengen.
> - Voor het geselecteerde netwerk is WEP- of WPA-PSK-beveiliging ingesteld: Als voor het geselecteerde netwerk WEP-codering is ingesteld, wordt, wanneer u op de knop Verbinden klikt, de pagina Geavanceerde beveiligingsinstellingen van de wizard Profiel weergegeven. In dit dialoogvenster kunt u de WEP-instellingen opgeven en een verbinding met het netwerk tot stand brengen.

8. Klik op OK om de verbinding met een netwerk tot stand te brengen.

## Verbinding maken met een netwerk via een toegangspunt

Een infrastructuurnetwerk bestaat uit één of meer toegangspunten en één of meer computers waarin draadloze adapters zijn geïnstalleerd. Elk toegangspunt moet een kabelaansluiting hebben met het LAN (Local Area Network).

Als u een netwerkverbinding wilt maken, maakt u eerst een nieuw profiel met de wizard Profiel. Vervolgens selecteert u dit profiel om verbinding te maken met het netwerktoegangspunt door op de knop Verbinden te klikken. U kunt een verbinding met een netwerk ook tot stand brengen met de knop Scannen. Zie Nieuwe profielen maken voor meer informatie.

## Verbinding maken met een Peer-to-Peer-netwerk (ad hoc)

Verbinding maken met een ad-hocnetwerk
Een ad-hocnetwerk starten
Een ad-hocsessie beëindigen
Een ad-hocprofiel maken met de wizard Profiel

In de ad-hocmodus (peer-to-peer) kunt u informatie verzenden naar en ontvangen van andere computers in een ad-hocnetwerk. Alle draadloze clients in het ad-hocnetwerk moeten dezelfde netwerknaam (SSID) en hetzelfde kanaalnummer gebruiken. Voor een lijst van toegestane ad-hockanalen voor 802.11b, raadpleegt u Adapterinstellingen voor meer informatie.

| Opmerking: Als u scant met een ad-hocprofiel dat is ingesteld op een specifiek transmissiekanaal en er een ad-hocnetwerk op een ander kanaal gevonden wordt, wordt u verbonden via het nieuwe kanaal. Het nieuwe kanaalnummer wordt weergegeven in de adapterinstellingen.

### Verbinding maken met een ad-hocnetwerk

| Opmerking: Voor informatie over verbindingen met een ad-hocnetwerk met gebruikmaking van een profiel raadpleegt u de sectie Een ad-hocprofiel maken met de wizard Profiel.

Verbinding maken met een ad-hocnetwerk met een profiel

- Selecteer een ad-hocprofiel in de profiellijst en klik op de knop Verbinden. Voor deze methode wordt een vooraf gedefinieerd ad-hocprofiel gebruikt dat is gemaakt met de wizard Profiel. Wanneer u een verbinding met een ad-hocnetwerk tot stand brengt, wordt het transmissiekanaal dat is vastgesteld door de eerste computer, gebruikt. Dat kan een ander kanaal zijn dan het kanaal dat is geselecteerd bij het maken van het ad-hocprofiel met de wizard Profiel.

Aanmelden bij een ad-hocnetwerk zonder een profiel

- Zonder profiel deelnemen aan een eenmalige ad-hocsessie. Bij deze methode wordt geen vooraf gedefinieerd profiel gebruikt. Om een verbinding te maken met een ad-hocnetwerk, klikt u op de knop Scannen om te scannen naar ad-hocnetwerken, typt u het wachtwoord (SSID) en klikt u op de knop Verbinden. Wanneer u zich aanmeldt bij een ad-hocnetwerk, wordt het transmissiekanaal dat is vastgesteld door de eerste computer, gebruikt.

### Een ad-hocnetwerk starten

U kunt een ad-hocnetwerk starten door uw computer te gebruiken als een draadloos station. Als u deze methode gebruikt, wordt de SSID van uw computer gebruikt om het ad-hocnetwerk tot stand te brengen en kunnen andere gebruikers zich aanmelden bij dat ad-hocnetwerk door hetzelfde kanaal en dezelfde SSID te gebruiken.

### Een ad-hocsessie beëindigen

Als u een ad-hocsessie wilt beëindigen, klikt u op het standaardprofiel in de profiellijst en klikt u vervolgens op de knop Sluiten.

### Een ad-hocprofiel maken met de wizard Profiel

Hieronder wordt beschreven hoe u een nieuw ad-hocprofiel maakt met de wizard Profiel en hoe u verbinding maakt met een ad-hocnetwerk.

Algemene instellingen

1. Klik in de pagina Algemeen op de tab Netwerken.
2. Klik op de knop Toevoegen. Het dialoogvenster Algemene instellingen verschijnt.
3. Typ de profielnaam in het veld Profielnaam.
4. Typ de SSID van het netwerk in het veld Netwerknaam (SSID).
5. Klik op de Ad-hocmodus.
6. Klik op Dit profiel met wachtwoord beveiligen om een wachtwoord voor het profiel in te stellen.
7. Klik op Volgende.

Beveiligingsinstellingen

8. Selecteer voor de gegevenscodering Geen of WEP.
9. Als u WEP hebt geselecteerd, hebt u de keuze tussen 64-bits of 128-bits voor het coderingsniveau.
10. Selecteer de sleutelindex 1, 2, 3 of 4.
11. Geef de vereiste wachtwoordgroep of hexadecimale sleutel op.
12. Als het selectievakje voor de wachtwoordbeveiliging op de pagina Algemeen is ingeschakeld, klikt u vervolgens op Volgende om de pagina Wachtwoord weer te geven.

Wachtwoordinstellingen

13. Klik op het selectievakje Dit profiel met wachtwoord beveiligen.
14. Typ een wachtwoord in het veld Wachtwoord.
15. Typ het nieuwe wachtwoord nogmaals in het veld Nieuw wachtwoord bevestigen.
16. Klik op Terug om de instellingen te veranderen of te verifiëren of klik op Voltooien als u klaar bent met de profielinstellingen en wilt teruggaan naar de pagina Netwerken.

Verbinding maken met het netwerk

17. Het standaardtransmissiekanaal op het tabblad Adapter wijzigen: Tenzij de andere computers in het ad-hocnetwerk een ander kanaal gebruiken dan het standaardkanaal, hoeft u het standaardkanaal niet te wijzigen. Als u het standaardkanaal wilt wijzigen, klikt u op de tab Adapter en klikt u vervolgens op Configureren onder Selectie ad-hockanaal. Kies een band en een kanaal. Klik op OK om de instellingen op te slaan.
18. Selecteer de tab Netwerken.
19. Wanneer het nieuwe profiel is gemaakt, klikt u op het profiel in de profiellijst. Naast de namen van profielen die de ad-hocmodus gebruiken, staat een pictogram van een computer.
20. Klik op Verbinden om een verbinding met het ad-hocnetwerk tot stand te brengen.

## Radio in- of uitschakelen

Als de computer is ingeschakeld, zendt de ingeschakelde adapterradio voortdurend signalen uit. In bepaalde situaties, zoals bij het landen of het opstijgen van een vliegtuig, dienen de signalen van de radio mogelijk te worden uitgeschakeld, zodat deze geen hinder veroorzaken. Hieronder wordt uitgelegd hoe u met het toetsenbord (als deze optie beschikbaar is) en Intel(R) PROSet for Wireless de radio kunt in- en uitschakelen.
U kunt de radio in- of uitschakelen met het toetsenbord van de computer, de menuoptie op de taakbalk en Intel(R) PROSet for Wireless. De huidige status van de radio wordt op de taakbalk weergegeven met het desbetreffende pictogram, maar ook op het tabblad Algemeen.

De optionele hardwareschakelaar gebruiken om de radio in of uit te schakelen
U kunt de radio in- of uitschakelen met het toetsenbord of met een externe hardwareschakelaar, indien deze opties beschikbaar zijn. Neem contact op met de leverancier van uw computer voor meer informatie. Als een van deze opties is geïnstalleerd, wordt op de pagina Algemeen van Intel(R) PROSet for Wireless de huidige status van de radio weergegeven.
Intel(R) PROSet for Wireless gebruiken om de radio in of uit te schakelen
U kunt de radio in- of uitschakelen op de pagina Algemeen van Intel(R) PROSet for Wireless. De huidige status van de radio wordt op de taakbalk aangegeven met de menuoptie voor de draadloze adapter. Als de hardwareoptie is geïnstalleerd, wordt de huidige status van de radio ook aangegeven op de pagina Algemeen.
De radio in- of uitschakelen
Opmerking: als een laptopcomputer aan staat, zendt de adapterradio voortdurend signalen uit. In bepaalde situaties, zoals in een vliegtuig, kunnen signalen van de radio interferentie veroorzaken.
Ga als volgt te werk om de radio uit te schakelen: Klik op het tabblad Algemeen op de knop Uit naast de optie voor het in- of uitschakelen van de radio.

- Wanneer de radio is uitgeschakeld, is de draadloze adapter niet meer aan het netwerk gekoppeld.
- Intel(R) PROSet for Wireless kan gebruikt worden om profielgegevens te bewerken of toe te voegen wanneer de radio is uitgeschakeld.

Ga als volgt te werk om de radio in te schakelen: Klik op het tabblad Algemeen op de knop Aan naast de optie voor het in- of uitschakelen van de radio.
Wanneer de radio is ingeschakeld, probeert de draadloze adapter met behulp van het laatste profiel een koppeling te maken met het netwerktoegangspunt. Als de adapter geen verbinding kan maken met het toegangspunt, probeert de Configuratieservice een beschikbaar netwerk te vinden. Zie Configuratieservice voor meer informatie.

### De radio in- of uitschakelen met de menuoptie op de taakbalk

Klik met de rechtermuisknop op het statuspictogram voor draadloze adapters en selecteer de huidige draadloze adapter. Afhankelijk van de vorige status van de radio, selecteert u Radio uitschakelen (als radio AAN is, om deze uit te schakelen) of Radio inschakelen (als radio UIT is, om deze in te schakelen).

## Radio uitschakelen vanuit Windows

U kunt de radio uitschakelen met Apparaatbeheer van Windows.

Windows XP en 2000:

1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaubladpictogram Deze computer en kies Eigenschappen.
2. Klik op de tab Hardware.
3. Klik op de knop Apparaatbeheer.
4. Dubbelklik op Netwerkadapters.
5. Klik met de rechtermuisknop op de geïnstalleerde draadloze adapter die u gebruikt.
6. Kies in het snelmenu de optie Uitschakelen.
7. Klik op OK.

## Geavanceerde adapterinstellingen bekijken onder Windows

Als Intel(R) PROset for Wireless niet is geïnstalleerd, zijn in Windows de volgende opties beschikbaar op het tabblad Geavanceerd van de eigenschappenpagina voor de adapter. Als PROSet for Wireless wel is geïnstalleerd, wordt op het tabblad geavanceerd de knop Openen weergegeven. Met deze knop kunt u PROSet for Wireless openen.

Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot het tabblad Geavanceerd:

1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaubladpictogram Deze computer en kies Eigenschappen.
2. Klik op de tab Hardware.
3. Klik op de knop Apparaatbeheer.
4. Dubbelklik op Netwerkadapters.
5. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de geïnstalleerde draadloze adapter die u gebruikt.
6. Selecteer de tab Geavanceerd.

Opties op het tabblad Geavanceerd van Windows XP en 2000:

- Verzendenergie ad-hocnetwerk - Hier kunt u het niveau instellen van de energie die door de draadloze adapter in het 802.11b ad-hocnetwerk wordt gebruikt bij het verzenden.
- Bescherming gemengde modus - RTS/CTS ingeschakeld: (standaardinstelling). Gebruik deze modus om botsingen te voorkomen in omgevingen waarin 802.11g- en 802.11b-clients worden gebruikt en deze niet met elkaar kunnen communiceren. CTS naar zelf ingeschakeld: Deze modus verbetert de prestaties in omgevingen waarin 802.11g- en 802.11b-clients dicht bij elkaar zijn geïnstalleerd en met elkaar kunnen communiceren. Deze optie kan ook worden ingesteld in Geavanceerde instellingen.
- Energiebeheer - Hier kunt u een evenwicht instellen tussen de energiebron van de computer en de batterij.
- Draadloze modus - Selecteer hier de draadloze modus (modulatietype) voor de gegevenssnelheid. De standaardinstelling is "802.11g en 802.11b". Met deze optie worden beide gegevenssnelheden (11 Mbps en 54 Mbps) gebruikt. Andere opties zijn "Alleen 802.11b" en "Alleen 802.11g".

## Voorziening voor de synchronisatie van 802.1x-wachtwoorden installeren en verwijderen

Als u de voorziening voor de synchronisatie van 802.1x-wachtwoorden wilt installeren (Aanmeldingsgegevens voor Windows gebruiken), moet u eerst Intel(R) PROSet for Wireless verwijderen en vervolgens Intel(R) PROSet for Wireless opnieuw installeren met de voorziening voor de synchronisatie van 802.1x-wachtwoorden.

1. Klik op Start à Instellingen à Configuratiescherm à Software à Intel(R) PROSet.
2. Selecteer Verwijderen.
3. Plaats de installatie-cd in het cd-station.
4. Voer autorun.exe op de cd uit.
5. Klik op Software installeren.
6. Klik in het welkomstscherm van de InstallShield Wizard voor Intel(R) PROSet for Wireless op Volgende.
7. Lees de licentieovereenkomst in het scherm Licentieovereenkomst, selecteer Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst en klik op Volgende.
8. Selecteer Aangepast in het scherm voor het selecteren van het soort installatie en klik op Volgende.
9. Klik op de voorziening voor de synchronisatie van 802.1x-wachtwoorden. Selecteer Dit onderdeel wordt op de lokale vaste schijf geïnstalleerd.
10. Klik op Volgende.
11. Klik in het scherm Gereed om het programma te installeren op Installeren.
12. Als de software geïnstalleerd is op de computer, klikt u op Voltooien.
13. Klik op Afsluiten om het scherm Intel(R) PRO Netwerkverbindingen te sluiten.
14. Start de computer opnieuw op.
15. Als u Intel(R) PROSet wilt starten, dubbelklikt u op het pictogram van Intel(R) PROSet in het systeemvak of selecteert u Start à Programma's à Intel Network Adapters à Intel(R) PROSet.

| Opmerking: Als de voorziening voor de synchronisatie van 802.1x-wachtwoorden wordt geïnstalleerd, worden de functie voor het snel schakelen tussen gebruikers en het welkomstscherm van Windows XP uitgeschakeld.

Als u de voorziening voor de synchronisatie van 802.1x-wachtwoorden wilt verwijderen (Aanmeldingsgegevens voor Windows gebruiken), moet u eerst Intel(R) PROSet for Wireless verwijderen en vervolgens Intel(R) PROSet for Wireless opnieuw installeren zonder de voorziening voor de synchronisatie van 802.1x-wachtwoorden.

1. Klik op Start à Instellingen à Configuratiescherm à Software à Intel(R) PROSet.
2. Selecteer Verwijderen.
3. Plaats de installatie-cd in het cd-station.
4. Voer autorun.exe op de cd uit.
5. Klik op Software installeren.
6. Klik in het welkomstscherm van de InstallShield Wizard voor Intel(R) PROSet for Wireless op Volgende.
7. Lees de licentieovereenkomst in het scherm Licentieovereenkomst, selecteer Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst en klik op Volgende.
8. Selecteer Aangepast in het scherm voor het selecteren van het soort installatie en klik op Volgende.
9. Klik op de voorziening voor de synchronisatie van 802.1x-wachtwoorden. Selecteer Het volledige onderdeel is niet beschikbaar.
10. Klik op Volgende.
11. Klik in het scherm Gereed om het programma te installeren op Installeren.
12. Als de software geïnstalleerd is op de computer, klikt u op Voltooien.
13. Klik op Afsluiten om het scherm Intel(R) PRO Netwerkverbindingen te sluiten.
14. Start de computer opnieuw op.
15. Als u Intel(R) PROSet wilt starten, dubbelklikt u op het pictogram van Intel(R) PROSet in het systeemvak of selecteert u Start à Programma's à Intel Network Adapters à Intel(R) PROSet.

| Opmerking: Als de voorziening voor de synchronisatie van 802.1x-wachtwoorden wordt verwijderd, worden de functie voor het snel schakelen tussen gebruikers en het welkomstscherm van Windows XP ingeschakeld.

Terug naar inhoudsopgave

Lees alle voorwaarden voor het gebruik.