Voltar à página do índice

# Utilização de perfis do PROSet: Guia do usuário do Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

# Uso dos perfis do Intel(R) PROSet para conexões sem fio

- Configuração de perfis de rede do Windows
- Preferências de conexão com perfil
- Taxas de transmissão de dados e pontos de acesso
- Criar novo perfil
- Importar e exportar perfis
- Definir a senha de um perfil
- Distribuição automática de perfis
- Editar um perfil existente
- Apagar um perfil
- Fazer conexão à rede sem um perfil
- Fazer a conexão à rede se exibir um SSID em branco
- Carregar um perfil da bandeja de tarefas

## Configuração de perfis de rede do Windows

Perfil é um grupo de configurações de rede gravado. Os perfis são mostrados na Lista de perfis da página Geral do gerenciador de cliente sem fio. Eles podem ser organizados na ordem de prioridade de conexão à rede. Você pode se conectar a uma rede usando o primeiro perfil da lista, e depois conectar-se automaticamente a outra rede usando o perfil seguinte. Este recurso permite que você continue conectado durante o roaming de uma rede sem fio para outra. Embora você possa atribuir múltiplos perfis para uma única rede, só é possível usar um perfil por conexão. Para adicionar um novo perfil, use a seqüência de quadros de diálogo do Assistente de perfil para configurar o conteúdo do perfil. O exemplo a seguir usa todos os quadros de diálogo do Assistente de perfil. Algumas configurações podem não ser necessárias para todos os perfis.

Consulte as seguintes indicações para configurar as preferências de conexão com perfil:

## Preferências de conexão com perfil

Para acessar a opção de preferências de conexão com perfil:

1. Na página Geral, clique na guia Redes.
2. Clique no botão Avançado.
3. No diálogo Conexão automática, clique em uma das seguintes opções:

- Conectar-se a redes disponíveis usando perfis apenas (configuração padrão): Usar os perfis da Lista de perfis para se conectar a qualquer rede disponível.
- Conectar-se a qualquer rede disponível se não for encontrado nenhum perfil compatível: Conectar a qualquer rede disponível sem usar nenhum perfil da lista.
- Conectar-se a qualquer rede com base em perfis apenas (modo Cisco): Conectar-se a qualquer ponto de acesso de rede disponível usando perfis habilitados para o modo Cisco CCX (versão 1). Este modo permite conexão a pontos de acesso com suporte para nomes de rede múltiplos e em branco (SSIDs).

  - Ativar célula mista (requer opções Cisco CCX): Marque a caixa Configurações avançadas para permitir a comunicação entre o adaptador de rede sem fio e as células mistas. Uma célula mista é uma rede sem fio em que alguns dispositivos usam o WEP e outros não. A opção Ativar Cisco-Client eXtentions na página Configurações gerais do Assistente de perfil deve ser ativada para o suporte para células mistas.

4. Clique em OK para salvar as configurações e voltar à página anterior.

## Taxas de transmissão de dados e pontos de acesso

Para atingir a taxa de transmissão de dados ideal, é importante identificar o tipo de ponto de acesso ao qual o adaptador sem fio está conectado. As Configurações avançadas fornecem as opções de modo para otimizar o ambiente operacional.

### Modo de infra-estrutura

As informações a seguir descrevem como funcionam os modos preferenciais sem fio usando o modo de Infra-estrutura. O adaptador pode operar em três modos:

- Conectar-se ao 802.11g e 802.11b: Esta é a configuração padrão. O adaptador procura os pontos de acesso do 11g ou 11b, com taxas de transmissão de dados de 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbps. Esta conexão é predefinida com pontos de acesso do 11g. A lista Redes disponíveis mostra todos os pontos de acesso do 11b e 11g.

- Conectar-se a redes 802.11g apenas: O adaptador procura um ponto de acesso do 11g, usando apenas as taxas de transmissão de dados de 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbps. A lista Redes disponíveis mostra somente os pontos de acesso do 11g.

- Conectar-se a redes 802.11b apenas: O adaptador procurará os melhores pontos de acesso do 11b e 11g, com taxas de transmissão de dados de 1, 2, 5,5 ou 11 Mbps. A lista Redes disponíveis mostra quaisquer pontos de acesso do 11b e 11g.

### Combinações de ponto de acesso e cliente

A tabela a seguir apresenta uma comparação do modo preferencial sem fio do adaptador e as taxas de transmissão de dados, usando um tipo específico de ponto de acesso. As opções de modo sem fio (tipo de modulação) determinam os pontos de acesso descobertos, exibidos na lista Analisar (diálogo Redes disponíveis).

Ponto de acesso do 11b

Modo sem fio | Lista Analisar | Conectar | Taxas de transmissão de dados
11g e 11b | Sim | Sim | 1, 2, 5,5 ou 11 Mbps
11b apenas | Sim | Sim | 1, 2, 5,5 ou 11 Mbps
11g apenas | Não | Não | Nenhuma

Ponto de acesso do 11g (11g e 11b)

Modo sem fio | Lista Analisar | Conectar | Taxas de transmissão de dados
11g e 11b | Sim | Sim | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbps*
11b apenas | Sim | Sim | 1, 2, 5,5 ou 11 Mbps
11g apenas | Sim | Sim | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbps*

Ponto de acesso** do 11g (modo 11g apenas)

Modo sem fio | Lista Analisar | Conectar | Taxas de transmissão de dados
11g e 11b | Sim | Sim | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbps*
11b apenas | Não | Não | Nenhuma
11g apenas | Sim | Sim | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbps*

Nota: (*) depende da intensidade e qualidade do sinal. Use RTS/CTS (Configuração padrão) para evitar colisões nos ambientes de modo misto, onde os clientes do 11g e 11b não puderem ouvir um ao outro. Use o CTS em auto-ativação para aumentar o desempenho nos ambientes de modo misto, onde os clientes do 11g e 11b estão muito próximos e podem ouvir um ao outro.

Nota: (**) Como os clientes do 11b não podem se conectar a este ponto de acesso, a proteção do modo misto (RTS/CTS ou CTS em auto-ativação) não é usada.

### Modo Ad hoc

As informações a seguir resumem como as configurações de modulação funcionam usando o modo Ad hoc.

Iniciador ad hoc | Combinador ad hoc | Ação | Comentários
11b apenas | 11b apenas | T axas básicas (1, 2, 5,5 ou 11 Mbps) | 11b apenas
11g apenas | Taxas básicas escala abaixo, acionar a proteção* (1, 2, 5,5 ou 11 Mbps) | 11b e 11g
11b e 11g | T axas básicas (1, 2, 5,5 ou 11 Mbps) | 11b e 11g
11g apenas | 11b apenas | Não se aplica ao adaptador 2200BG Intel(R) PRO/Wireless. Para outras placas - taxas básicas escala abaixo, acionar a proteção* (1, 2, 5,5 ou 11 Mbps) | 11b e 11g
11g apenas | T axas básicas (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbps) | 11g apenas
11b e 11g | T axas básicas (escala acima — 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbps) | 11g apenas
11b e 11g | 11b apenas | T axas básicas, acionar a proteção* (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbps) | 11b e 11g
11g apenas | Taxas básicas escala abaixo, acionar a proteção* depende do iniciador (1, 2, 5,5 ou 11 Mbps) | 11b e 11g
11b e 11g | T axas básicas, acionar a proteção* depende do iniciador (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbps) | 11b e 11g

Nota: (*) Consulte Ver as configurações avançadas do adaptador no Windows - Use "RTS/CTS ativado" (Configuração padrão) para evitar colisões nos ambientes de modo misto, onde os clientes do 11g e 11b não puderem ouvir um ao outro. Use o "CTS em auto-ativação" para aumentar o desempenho nos ambientes de modo misto, onde os clientes do 11g e 11b estão muito próximos e podem ouvir um ao outro.

### Visão geral das taxas de transmissão (Ad Hoc)

As informações a seguir descrevem como funcionam os modos preferenciais sem fio usando o modo Ad hoc. O adaptador pode operar em três modos:

- Conectar-se ao 802.11g e 802.11b: modo misto (configuração padrão). O adaptador procura os pontos de acesso do 11g ou 11b, com taxas de transmissão de dados de 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbps. Esta conexão é predefinida com pontos de acesso do 11g. A lista Redes disponíveis mostra todos os pontos de acesso do 11b e 11g.
- Conectar-se a redes 802.11g apenas: O adaptador procura um ponto de acesso do 11g, usando apenas as taxas de transmissão de dados de 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbps. A lista Redes disponíveis mostra somente os pontos de acesso do 11g.
- Conectar-se a redes do 802.11b apenas: O adaptador procurará os melhores pontos de acesso do 11b e 11g, com taxas de transmissão de dados de 1, 2, 5,5 ou 11 Mbps. A lista Redes disponíveis mostra quaisquer pontos de acesso do 11b e 11g.

Quando são usadas configurações de modulação diferentes no modo ad hoc, elas influenciam o computador como descrito a seguir:

- Determinam a rede ad hoc à qual é possível conectar-se.
- Determinam quem constará na lista Analisar.

Uma estação em uma rede ad hoc adapta-se constantemente à situação atual nessa rede, no que diz respeito às capacidades de outras estações. A atualização das taxas de transmissão de dados aceitas é feita como descrito a seguir:
Somente as taxas básicas mudam. As taxas aceitas de uma estação nunca mudam. As taxas básicas anunciadas pelas estações em uma rede ad hoc devem ser sempre as mesmas e devem refletir o conjunto de taxas básicas aceitas por cada estação nessa rede ad hoc. Como as taxas básicas são as informações reais usadas por uma estação para determinar se ela pode entrar na rede ad hoc, essas taxas são suficientes para definir se uma estação pode ou não conectar-se a essa rede ad hoc.

### Modo misto

As estações de modo misto (802.11g e 802.11b) podem entrar em qualquer rede ad hoc detectada.

Entrando em uma rede Ad Hoc

- Entrar em uma rede ad hoc do 11b apenas – mantenha as taxas aceitas e atualize as taxas básicas de acordo com a rede ad hoc em que você estiver entrando. A proteção (RTS/CTS ou CTS em auto-ativação) está ativada.
- Entrar em uma rede ad hoc do 11g apenas – mantenha as taxas aceitas e as taxas básicas escala acima anunciadas nos beacons. Convém observar que esse procedimento não é recomendado porque a estação deixa de estar no “modo misto” e torna-se uma estação do 11g apenas.
- Entrar em uma rede ad hoc do 11a e 11b apenas – mantenha as taxas aceitas e atualize as taxas básicas de acordo com a rede ad hoc em que você estiver entrando.

Iniciando uma rede Ad Hoc

Ao iniciar uma rede ad hoc de modo misto, as taxas padrão para esse modo são: 1, 2, 5,5, 11, 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 Mbps, com as taxas básicas 1, 2. Com a entrada de outras estações, as taxas básicas são reduzidas, se necessário. A proteção é ativada quando a estação 11b estiver entrando.

### Modo 11b apenas

Entrando em uma rede ad hoc
Nesse modo, só é possível entrar em uma rede ad hoc que anuncia apenas taxas de dados básicas de 1, 2, 5,5 ou 11 Mbps. Portanto, a list de possíveis redes ad hoc incluirá as redes 11b e 11b e 11g, mas não a 11g. As taxas aceitas permanecem inalteradas e as básicas são ajustadas de modo a corresponder às anunciadas pela rede ad hoc em que você estiver entrando, nos beacons.
Iniciando uma rede Ad Hoc

Ao iniciar uma rede ad hoc 11b apenas, as seguintes taxas 1, 2, 5,5 e 11 Mbps, com as taxas básicas 1 e 2. Com a entrada de outras estações, as taxas básicas são reduzidas, se necessário. A proteção (RTS/CTS ou CTS em auto-ativação) está ativada.

### Modo 11g apenas

Inicie uma rede ad hoc como uma 11g apenas (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbps). Aceita a entrada e redução, de modo idêntico ao do modo misto. Ao iniciar uma rede ad hoc como esta, as taxas anunciadas são: 1, 2, 5,5, 11, 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 54, com as taxas básicas 1, 2, 5,5, 6, 11, 12 e 24 Mbps.

As estações da 11g apenas podem entrar em qualquer rede ad hoc detectada.
Entrando em uma rede Ad Hoc

Nesse caso, as taxas básicas são obtidas nos beacons.

- Entrar em uma rede ad hoc do 11b apenas – mantenha as taxas aceitas e reduza as taxas básicas de acordo com a rede ad hoc em que você estiver entrando. A proteção (RTS/CTS ou CTS em auto-ativação) está ativada.
- Entrar em uma rede ad hoc do 11g apenas – mantenha as taxas aceitas e aceite as taxas básicas anunciadas nos beacons.
- Entrar em uma rede ad hoc do 11a e 11b apenas – mantenha as taxas aceitas e atualize as
  taxas básicas de acordo com a rede ad hoc em que você estiver entrando.

Iniciando uma rede Ad Hoc

Ao iniciar uma rede ad hoc 11g, as taxas anunciadas são: 1, 2, 5,5, 6, 11, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 Mbps com as taxas básicas 1, 2, 5,5, 6, 11, 12 e 24 Mbps.

Com a entrada de outras estações, as taxas básicas são reduzidas, se necessário. A proteção (RTS/CTS ou CTS em auto-ativação) será ativada quando a estação 11b estiver entrando.

### Criar um novo perfil

Para adicionar um novo perfil, use a seqüência de quadros de diálogo do Assistente de perfil para configurar o conteúdo do perfil. O exemplo a seguir usa todos os diálogos do Assistente de perfil, embora nem todas as configurações sejam necessárias.

Para criar um novo perfil e se conectar à rede:

1. Na página Geral, clique na guia Redes.
2. Clique no botão Adicionar. É exibido o quadro de diálogo Configurações gerais.

| NOTA: Se você estiver criando um perfil pela primeira vez, clique no perfil chamado Padrão na lista de perfis, clique no botão Editar e renomeie o perfil padrão no campo Nome do perfil da página Geral.

Configurações gerais

1. Na página Geral, clique na guia Redes.
2. Clique no botão Adicionar. É exibido o quadro de diálogo Configurações gerais.
3. Digite o nome de um perfil no campo Nome do perfil.
4. Digite o SSID da rede no campo Nome da rede (SSID).
5. Clique em Infraestrutura ou Ad hoc para escolher o modo de operação.
6. Clique em Proteger este perfil com senha para definir uma senha para o perfil.
7. A opção de PA obrigatório só é usada se o modo de infra-estrutura for selecionado. Use esta opção para se conectar a um ponto de acesso específico. Clique no botão PA obrigatório e digite o endereço MAC do ponto de acesso. Clique em OK para salvar a configuração e voltar à página de configurações gerais.
8. Se você estiver usando o Cisco CCX, clique na opção Ativar Cisco Client eXtentions para ativar a criptografia de dados Cisco CKIP. Se você marcou a caixa "Célula mista" Cisco em Configurações avançadas, esta opção
   também deverá ser marcada
9. Marque a caixa Habilitar a importação automática para permitir que este perfil seja importado. Consulte Distribuição automática de perfis para obter mais informações.
10. Clique em Avançar.

Configurações de segurança

11. Selecione Aberto ou Compartilhado nas opções de Autenticação de rede. Aberto - não usa nenhum método de autenticação. Compartilhado - usa a chave WEP como método de autenticação.
12. Selecione Nenhuma, WEP ou CKIP (se Ativar Cisco Client eXtentions estiver ativada na página Configurações gerais) para criptografia de dados.
13. Se a opção WEP estiver marcada, selecione 64 ou 128 bits para o Nível de criptografia.
14. Selecione o índice de chave 1, 2, 3 ou 4.
15. Digite a senha ou a chave hexa obrigatória.
16. Clique na caixa 802.1x ativado para ativar a opção de segurança 802.1x.
17. Selecione MD5 ou o tipo adequado de autenticação 802.1x definido pelo administrador do sistema.
18. Após selecionar o tipo de autenticação, clique no botão Configurar para abrir o diálogo Configurações. Digite o nome e a senha do usuário que você criou no servidor de autenticação. O nome do usuário e a senha não precisam ser iguais ao seu nome e senha de login no Windows. A "Identidade do servidor" pode ser usada como a configuração padrão. O "Certificado do cliente" pode ser o obtido junto ao servidor RADIUS ou a outro servidor de autenticação.
19. Clique em Fechar para salvar as configurações.
20. Se a caixa Proteção por senha estiver marcada na página de Configurações geral, clique em Avançar para abrir a página Senha.

Configurações da proteção por senha

21. Marque a caixa de seleção Proteger este perfil com senha.
22. Digite uma senha no campo Senha.
23. Redigite a mesma senha no campo Confirme a nova senha.
24. Clique no botão Voltar para alterar ou verificar as configurações, ou clique em Concluir quando acabar de configurar o perfil, para voltar à página Redes.

Conexão à rede

25. Clique no nome do novo perfil na "Lista de perfis". Use as setas para cima e para baixo para posicionar o perfil na lista e estabelecer a sua prioridade.
26. Clique no botão Avançado para definir as preferências de conexão.
27. Clique no botão Conectar para conectar-se à rede.
28. Clique em OK para fechar o utilitário Intel(R) PROSet para conexões sem fio.

## Importar e exportar perfis

| NOTA: Um perfil protegido por senha pode ser importado e exportado, contudo, antes de editar o perfil, deve ser digitada a senha. Consulte Definir a senha de um perfil para obter mais informações.

Para importar perfis:

1. Na página Geral, clique na guia Redes.
2. Clique no botão Avançado.
3. Clique no botão Importar/Exportar.
4. Clique no botão Importar.
5. Localize, no disco rígido, o perfil a ser importado ou digite o nome do perfil no campo "Nome do arquivo". A extensão de perfil é .profile.
6. Clique em Importar para importar o perfil para a lista de perfis.
7. Clique em OK duas vezes para voltar à guia Redes.
8. Clique em OK para fechar o utilitário Intel(R) PROSet para conexões sem fio.

Para exportar perfis:

1. Na página Geral, clique na guia Redes.
2. Clique no botão Avançado.
3. Na lista de perfis, clique nos perfis a serem exportados.
4. Clique no botão Procurar e selecione o diretório no qual os perfis serão salvos. Clique em OK para voltar ao diálogo anterior.
5. Clique no botão Exportar para iniciar a exportação dos perfis.
6. Clique em OK duas vezes para voltar à guia Redes.
7. Clique em OK para fechar o utilitário Intel(R) PROSet para conexões sem fio.

## Definir a senha de um perfil

Para definir a senha de um perfil existente:

1. Selecione o perfil na lista de perfis da página Redes e clique no botão Editar.
2. Clique na guia Senha.
3. Clique na caixa de seleção ao lado de "Proteger este perfil com senha" para ativar a senha para o perfil.
4. Digite uma senha de dez caracteres no campo Senha.
5. Redigite a nova senha no campo Confirmar nova senha.
6. Clique em OK para sair e voltar à guia Redes.
7. Clique em OK para fechar e sair do utilitário Intel(R) PROSet para conexões sem fio.

Para proteger com senha um novo perfil:

1. Selecione o perfil na lista de perfis da página Redes e clique no botão Adicionar.
2. Clique na guia Senha.
3. Clique na caixa de seleção ao lado de "Proteger este perfil com senha" para ativar a senha para o perfil.
4. Digite uma senha de dez caracteres no campo Senha.
5. Redigite a nova senha no campo Confirmar nova senha.
6. Uma caixa de mensagem aparecerá, informando que a senha foi aplicada com sucesso. Clique em OK para fechar a caixa de mensagem. Nota: se a nova senha não for confirmada corretamente, clique em OK para fechar a caixa de mensagem e repitas as etapas 4 e 5.
7. Clique em OK para sair e voltar à guia Redes.
8. Clique em OK para fechar e sair do utilitário Intel(R) PROSet para conexões sem fio.

## Distribuição automática de perfis

O recurso Ativar importação automática permite que o administrador da rede distribua perfis automaticamente para computadores da rede. A caixa Ativar importação automática está nos diálogos do Assistente de perfil. Quando a caixa está marcada, o perfil precisa ser copiado em um diretório específico do computador host, e dali pode ser distribuído para vários computadores. Ao ser recebido pelo computador remoto, o perfil estará automaticamente disponível para uso através da lista de perfis Analisar. Se o usuário tentar editar um perfil distribuído, protegido por senha, será solicitada uma senha.

A importação automática de perfis de WLAN é feita através da monitoração da pasta import do disco rígido para detectar novos perfis. Apenas os perfis com a opção Habilitar a importação automática marcada podem ser automaticamente importados. Se já existir um perfil com o mesmo nome na lista de perfis, será mostrado um quadro de diálogo onde você poderá rejeitar a importação ou aceitar a importação com a substituição do perfil existente. Todos os perfis importados serão colocados no final da lista de perfis e o arquivo do perfil será imediatamente excluído depois da importação, quer a importação seja bem-sucedida ou não.

Etapa 1: Para exportar um perfil com o recurso "Habilitar a importação automática", da lista de perfis:

1. Selecione o perfil na lista da página Rede, e clique no botão Editar ou Adicionar para criar um novo perfil usando o Assistente.
2. Marque a caixa Habilitar a importação automática na página Geral.
3. Clique em OK (Editar o perfil) ou em Concluir (Adicionar o perfil) para salvar as configurações.

Etapa 2: Exportar o perfil da lista de perfis para uma pasta existente no computador.

4. Na página Geral, clique na guia Redes .

5. Clique no botão Avançado

6. Na lista de perfis, clique no perfil a ser exportado.

7. Clique no botão Procurar e selecione uma pasta para salvar os perfis. Clique em OK para voltar ao diálogo anterior.

8. Clique no botão Exportar para iniciar a exportação do perfil.

9. Clique emOK duas vezes para voltar ao diálogo Redes.

10. Clique emOK para fechar o Intel(R) PROSet para conexões sem fio.

Etapa 3: Copie (não arraste nem solte) o perfil exportado da respectiva pasta (consulte a etapa 7) para o seguinte diretório: Programs Files\Intel\PROSetWireless\PROSet\Import.. Agora, o perfil está pronto para ser distribuído para outros computadores. Ao ser recebido pelo computador remoto, o perfil estará automaticamente disponível para uso na lista de perfis.

## Editar um perfil existente

Para editar um perfil existente:

1. Na página Geral, clique na guia Redes.
2. Selecione o perfil a ser editado na Lista de perfis.
3. Clique no botão Editar. A página Geral aparecerá.
4. Clique nas guias Geral, Segurança e Senha para fazer as alterações necessárias nas configurações do perfil da rede:
5. Clique em OK em qualquer das páginas para salvar todas as configurações e voltar à guia Redes.
6. Clique no nome do novo perfil na "Lista de perfis". Use as setas para cima e para baixo para posicionar o novo perfil na lista e estabelecer a sua prioridade.
7. Clique no botão Avançado para definir as preferências de conexão.
8. Clique no botão Conectar para conectar-se à rede.
9. Clique em OK para fechar o utilitário Intel(R) PROSet para conexões sem fio.

## Apagar um perfil

Para apagar um perfil:

1. Na página Geral, clique na guia Redes.
2. Na lista de perfis, clique nos perfis a serem apagados.
3. Clique no botão Apagar.
4. Clique em Sim para apagar o arquivo permanentemente.

| NOTA: Não é possível apagar todos os perfis da lista de perfis. Deve existir sempre um perfil exibido nessa lista.

## Fazer conexão à rede sem um perfil

Para conectar-se a uma rede disponível sem usar um perfil:

1. Na página Geral, clique na guia Redes.
2. Clique no botão Analisar.
3. Selecione o perfil de rede que é <sem perfil> e clique no botão Conectar.
4. Clique na opção Não, conecte-me diretamente sem criar um perfil. Você pode clicar em Sim, criar um perfil para esta rede agora para criar um perfil para ser usado mais tarde.
5. Clique em OK para se conectar.

## Fazer a conexão à rede se exibir um SSID em branco

Se o adaptador receber um nome de rede em branco (SSID) de um ponto de acesso desconhecido, o SSID em branco e <sem perfil> aparecem na lista de redes disponíveis. Para associar-se a um ponto de acesso desconhecido, será necessário criar um novo perfil antes da conexão. Após a conexão, o SSID em branco e o SSID associado podem ser vistos na lista de redes disponíveis.

Para conectar-se a um ponto de acesso que transmite nome de rede (SSID) em branco na lista de Redes disponíveis:

1. Na página Geral, clique na guia Redes.
2. Clique no botão Analisar.
3. Selecione o nome da rede com um SSID em branco e <sem perfil> mostrados na lista de Redes disponíveis:
4. Clique no botão Conectar.
5. O quadro de diálogo Assistente de perfil aparecerá. Digite um nome de perfil e o Nome da rede (SSID), e as configurações de segurança, se necessário. Clique em Avançar para salvar as configurações do perfil e voltar à guia Redes.
6. Clique em Avançar.
7. Clique em Concluir.
8. Selecione o novo perfil na lista de perfis e clique em Conectar.

## Carregar um perfil da Bandeja de tarefas

Para carregar um perfil da Bandeja de tarefas:

1. Clique com o botão direito no ícone do Intel(R) PROSet para conexões sem fio na bandeja de tarefas.
2. Selecione o adaptador Intel(R) PRO/Wireless 2200BG .
3. Clique em Selecionar perfil e selecione o perfil a ser aberto.

Voltar à página do índice

Leia todas as restrições e isenções de responsabilidade.