Regresar a la página de contenido

# Especificaciones: Guía del usuario de Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Especificaciones |

Formato | Mini PCI tipo 3B
Dimensiones | ancho 2,34 pulg. x largo 1,75 pulg. x altura 0,20 pulg (59,45 mm x 44,45 mm x 5 mm)
Peso | 0,7 oz. (12,90 g.)
Conector de interfaz de antena | Hirose U.FL-R-SMT se corresponde con el conector de cable U.FL-LP-066
Antena de diversidad dual | Conmutación de diversidad dual integrada
Interfaz de conector | Conector de extremos SO-DIMM de 124 patillas
Temperatura de funcionamiento | De 0 a +70 grados Celsius
Humedad | De 50 a 85% sin condensación

Tipo |

Banda de frecuencia | De 2,400 a 2,472 GHz (EE.UU.) De 2,400 a 2,4835 GHz (Japón) De 2,400 a 2,4835 GHz (ETSI de Europa)

Modulación de frecuencia |

Modulación | OFDM con BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Canales | Soporte completo de 14 canales
Velocidades de transmisión de datos | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 y 54 Mbps
Alcance interno | 100 pies (30 m) a 11 Mbps / 300 pies (90 m) a 1 Mbps
Alcance externo | 400 pies (120 m) a 11 Mbps / 1500 pies (460 m) a 1 Mbps

Alimentación

Potencia de salida de transmisión | 16 dBm (típico)
Consumo eléctrico del adaptador
Transmisión | 1,45 W
Recepción | 0,85 W
Inactivo | 60 mw
Desactivado | 50 mw
Voltaje | 3,3 V

General

Sistemas operativos | Windows* XP, 2000
Certificación de alianza Wi-Fi | Certificación Wi-Fi® para 802.11b y 802.11g
Estándar de WLAN | IEEE 802.11g
Arquitectura | Infraestructura o específica [ad hoc] (grupos de trabajo)
Seguridad | WPA, Cisco CCX v1.0, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP de 128 bits y 64 bits.
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Regresar a la página de contenido

Sírvase leer todas las restricciones y renuncias de responsabilidad.