Retour à la page Index

# Installation du logiciel : Guide de l'utilisateur de la carte Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

# Installation du logiciel

## Installation des pilotes et du logiciel Intel(R) PROSet pour cartes sans fil

Reportez-vous aux instructions de votre système d'exploitation :

- Windows 2000
- Windows XP

# Installation sous Windows* 2000

### Notes préliminaires

Les instructions d'installation de la présente section sont basées sur les hypothèses suivantes :

- Le matériel de la carte sans fil est d'ores et déjà installé sur l'ordinateur conformément aux instructions du fabricant de l'ordinateur.
- L'ordinateur n'a pas été démarré après installation du matériel.
- Aucune autre carte sans fil n'est installée sur cet ordinateur.

Pour installer le pilote avant d'installer le matériel, utilisez Démarrer > Exécuter et recherchez le fichier SetupWLD.exe du dossier PROW2200\WIN2K du CD-ROM Intel. Après avoir exécuter le fichier SetupWLD.exe, mettez votre ordinateur hors tension et installez le matériel. Le pilote sera installé automatiquement au prochain démarrage de l'ordinateur.

Assurez-vous de vous connecter en tant qu'utilisateur disposant de droits d'administration après le chargement du système d'exploitation Windows 2000. Le cas échéant, vous risquez de rencontrer des problèmes durant l'installation.

Lors de la première installation et de la première configuration de la carte, la confirmation des paramètres de la carte peut durer jusqu'à deux minutes.

### Installation du pilote

Pour installer les pilotes sous Windows* 2000, effectuez les opérations suivantes :

1. Démarrez l'ordinateur sur lequel le matériel de la carte sans fil vient d'être installé.
2. Connectez-vous en tant qu'utilisateur disposant de droits d'administration si vous y êtes invité par Windows 2000.
3. Attendez que Windows détecte le nouveau matériel et affiche la boîte de dialogue Assistant Matériel détecté. Si Windows ne détecte pas le nouveau matériel, reportez-vous à la section Dépannage.
4. Insérez le CD-ROM Intel dans le lecteur. Si l'écran Connexions réseau Intel(R) PRO apparaît, laissez-le ouvert et cliquez sur la boîte de dialogue Assistant Matériel détecté pour l'activer.
5. À l'écran Installation de pilotes de périphériques matériels, assurez-vous que l'option Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique (recommandé) est sélectionnée, et cliquez ensuite sur Suivant.
6. Lorsque la boîte de dialogue Recherche de fichiers de pilote apparaît, assurez-vous que l'élément Lecteurs de CD-ROM est sélectionné et cliquez sur Suivant.
7. Lorsque la boîte de dialogue Résultat de la recherche de fichiers pilote apparaît, indiquant qu'un pilote a été trouvé, cliquez sur Suivant.
8. Dans la boîte de dialogue Nom du réseau, cliquez sur Suivant pour accepter le nom de réseau (SSID) par défaut, ou entrez un SSID spécifique pour votre réseau, puis cliquez sur Suivant.
9. Dans la boîte de dialogue Chiffrement des données, cliquez sur Suivant pour accepter le paramètre de chiffrement par défaut Aucun, ou entrez un paramètre de chiffrement spécifique pour votre réseau, puis cliquez sur Suivant.
10. À l'écran Assistant Matériel détecté, cliquez sur Terminer. Installez maintenant l'utilitaire Intel(R) PROSet pour cartes sans fil.

### Installation de l'utilitaire Intel(R) PROSet pour cartes sans fil (requise)

Effectuez les opérations suivantes pour installer l'utilitaire de configuration Intel PROSet pour cartes sans fil (requis) :

Certaines versions de ce produit ne prennent pas en charge l'affichage menu Connexions réseau Intel(R) PRO pour l'installation de l'utilitaire. Si le menu Connexions réseau Intel(R) PRO ou les éléments de menu pour les cartes RLAN n'apparaissent pas, démarrez le programme d'installation d'Intel(R) PROSet pour cartes sans fil manuellement en utilisant Démarrer > Exécuter, et en recherchant le fichier iSetup.exe du dossier APPS/PROSET/WINXPT32 du CD-ROM Intel fourni avec le produit. Ignorez les étapes 11 et 12 ci-dessous et rendez-vous à l'Étape 13.

11. À l'écran Connexions réseau Intel(R) PRO, cliquez sur Cartes RLAN.
    Cet écran a probablement été ouvert lors de l'étape 4 ci-dessus. Si l'écran n'apparaît pas lorsque vous fermez la boîte de dialogue Assistant Matériel détecté, affichez-le en retirant, puis en réinsérant le CD-ROM Intel, ou en exécutant le fichier autorun.exe à partir du CD-ROM.

12. Dans l'affichage menu Cartes RLAN Intel, cliquez sur Installer le logiciel.
13. Dans l'écran Assistant InstallShield Intel(R) PROSet pour cartes sans fil, cliquez sur Suivant.
14. À l'écran Contrat de licence, lisez l'accord et sélectionnez J'accepte les termes du contrat de licence. Cliquez ensuite sur Suivant.
15. À l'écran Type d'installation, assurez-vous que Par défaut est sélectionné, et cliquez ensuite sur Suivant. Ce paramètre est recommandé pour une première installation.
16. À l'écran Prêt à installer le programme, cliquez sur Installer.
17. Lorsque le logiciel est installé sur votre ordinateur, cliquez sur Terminer. Cliquez sur Quitter pour fermer la fenêtre Connexions réseau Intel(R) PRO.
18. Pour lancer Intel(R) PROSet pour cartes sans fil, double-cliquez sur l'icône Intel(R) PROSet pour cartes sans fil de la barre des tâches ou suivez le chemin d'accès Démarrer > Programmes > Intel Network Adapters > Intel(R) PROSet. Pour obtenir davantage d'informations sur le programme, pressez la touche F1 ou cliquez sur Aide lorsque le programme est en cours d'exécution.

Lors de la première installation et de la première configuration de la carte, la confirmation des paramètres de la carte peut durer jusqu'à deux minutes.

Désinstallation d'Intel(R) PROSet pour cartes sans fil

Après avoir désinstallé Intel(R) PROSet pour cartes sans fil à l'aide de la fonction « Ajout/Suppression de programmes » de Windows, redémarrez l'ordinateur. Toute connexion en cours reste active (le profil est actif) jusqu'au redémarrage de l'ordinateur.

# Installation sous Windows* XP

### Notes préliminaires

Les instructions d'installation de la présente section sont basées sur les hypothèses suivantes :

- Le matériel de la carte sans fil est d'ores et déjà installé sur l'ordinateur conformément aux instructions du fabricant de l'ordinateur.
- L'ordinateur n'a pas été démarré après installation du matériel.
- Aucune autre carte sans fil n'est installée sur cet ordinateur.

Pour installer le pilote avant d'installer le matériel, utilisez Démarrer > Exécuter et recherchez le fichier SetupWLD.exe du dossier PROW2200\WINXP du CD-ROM Intel. Après avoir exécuter le fichier SetupWLD.exe, mettez votre ordinateur hors tension et installez le matériel. Le pilote sera installé automatiquement au prochain démarrage de l'ordinateur.

Avant de continuer, assurez-vous que vous disposez de droits administratifs pour modifier Windows XP. Si ce n'est pas le cas, vous risquez de rencontrer des problèmes durant l'installation.

L'utilitaire Intel(R) PROSet pour cartes sans fil ou la fonctionnalité de configuration sans fil de Windows XP peuvent être utilisés pour configurer les paramètres de votre réseau sans fil. Les instructions ci-dessous comprennent les étapes d'installation de l'utilitaire Intel(R) PROSet pour cartes sans fil et de désactivation de la fonctionnalité sans fil de Windows XP. Si cette fonctionnalité n'est pas désactivée, vous ne pourrez pas utiliser Intel(R) PROSet pour cartes sans fil pour configurer les paramètres de votre réseau sans fil. Pour obtenir des informations quant à l'utilisation de la fonctionnalité Windows XP, consultez la documentation de votre système d'exploitation.

### Installation du pilote

Pour installer les pilotes sous Windows* XP, effectuez les opérations suivantes :

1. Démarrez l'ordinateur sur lequel le matériel de la carte sans fil vient d'être installé.
2. Connectez-vous en tant qu'utilisateur disposant de droits d'administration si vous y êtes invité par Windows XP.
3. Attendez que Windows détecte le nouveau matériel et affiche la boîte de dialogue Assistant Matériel détecté. Assurez-vous que l'option Installer le logiciel automatiquement (recommandé) est sélectionnée. Si Windows ne détecte pas le nouveau matériel, reportez-vous à la section Dépannage.
4. Insérez le CD-ROM Intel dans le lecteur. L'Assistant Matériel détecté recherche les fichiers de pilote et les copie sur votre disque dur.
5. Dans la boîte de dialogue Nom du réseau, cliquez sur Suivant pour accepter le nom de réseau (SSID) par défaut, ou entrez un SSID spécifique pour votre réseau, puis cliquez sur Suivant.
6. Dans la boîte de dialogue Chiffrement des données, cliquez sur Suivant pour accepter le paramètre de chiffrement par défaut Aucun, ou entrez un paramètre de chiffrement spécifique pour votre réseau, puis cliquez sur Suivant.
7. À l'écran Assistant Matériel détecté, cliquez sur Terminer. Désactivez maintenant la fonctionnalité de configuration sans fil de Windows XP.

### Désactiver la configuration sans fil de Windows XP (requis)

Pour désactiver la fonctionnalité de configuration sans fil de Windows XP et utiliser Intel(R) PROSet pour cartes sans fil, procédez comme suit :

Le menu Démarrer et le Panneau de configuration Windows XP ont été pris en compte lors de l'écriture de ces instructions, et non le menu Démarrer et le Panneau de configuration « classiques ».

8. Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration.
9. Dans la boîte de dialogue Choisissez une catégorie, cliquez sur Connexions réseau et Internet. Sous le titre Choisissez une icône du Panneau de configuration, cliquez sur Connexions réseau.
10. Dans la fenêtre Connexions réseau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre Connexion réseau sans fil et sélectionnez Propriétés.
11. Sélectionnez l'onglet Réseaux sans fil.
12. Désactivez la case à cocher Utiliser Windows pour configurer mes paramètres de réseau sans fil, puis cliquez sur OK sous l'onglet Réseaux sans fil. Ignorez les autres onglets. Installez maintenant l'utilitaire Intel(R) PROSet pour cartes sans fil.

### Installation de l'utilitaire Intel(R) PROSet pour cartes sans fil (requise)

Effectuez les opérations suivantes pour installer l'utilitaire de configuration Intel PROSet pour cartes sans fil (requis) :

Certaines versions de ce produit ne prennent pas en charge l'affichage menu Connexions réseau Intel(R) PRO pour l'installation de l'utilitaire. Si le menu Connexions réseau Intel(R) PRO ou les éléments de menu pour les cartes RLAN n'apparaissent pas, démarrez le programme d'installation d'Intel(R) PROSet pour cartes sans fil manuellement en utilisant Démarrer > Exécuter, et en recherchant le fichier iSetup.exe du dossier APPS/PROSET/WINXP32 du CD-ROM Intel fourni avec le produit. Ignorez les étapes 13 et 14 ci-dessous et rendez-vous à l'Étape 15.

13. Affichez la fenêtre Connexions réseau Intel(R) PRO en éjectant, puis en réinsérant le CD-ROM Intel, ou en exécutant le fichier autorun.exe du CD-ROM. Cliquez sur Cartes RLAN.
14. Dans l'affichage menu Cartes RLAN Intel, cliquez sur Installer le logiciel.
15. Dans l'écran Assistant InstallShield Intel(R) PROSet pour cartes sans fil, cliquez sur Suivant.
16. À l'écran Contrat de licence, lisez l'accord et sélectionnez J'accepte les termes du contrat de licence. Cliquez ensuite sur Suivant.
17. À l'écran Type d'installation, sélectionnez Par défaut et cliquez ensuite sur Suivant. Ce paramètre est recommandé pour une première installation.
18. À l'écran Prêt à installer le programme, cliquez sur Installer.
19. Lorsque le logiciel est installé sur votre ordinateur, cliquez sur Terminer. Cliquez sur Quitter pour fermer la fenêtre Connexions réseau Intel(R) PRO.
20. Pour lancer Intel(R) PROSet pour cartes sans fil, double-cliquez sur l'icône Intel(R) PROSet pour cartes sans fil de la barre des tâches ou suivez le chemin d'accès Démarrer > Programmes > Intel Network Adapters > Intel(R) PROSet. Pour obtenir davantage d'informations sur le programme, pressez la touche F1 ou cliquez sur Aide lorsque le programme est en cours d'exécution.

Désinstallation d'Intel(R) PROSet pour cartes sans fil

Après avoir désinstallé Intel(R) PROSet pour cartes sans fil à l'aide de la fonction « Ajout/Suppression de programmes » de Windows, redémarrez l'ordinateur. Toute connexion en cours reste active (le profil est actif) jusqu'au redémarrage de l'ordinateur.

Retour à la page Index

Veuillez lire tous les restrictions et dénis de responsabilité.