목차 페이지로 돌아가기

# PROSet 프로파일 사용: Intel(R) PRO/무선 2200BG 사용자 안내서

# Intel(R) PROSet for Wireless 프로파일 사용

- Windows 네트워크 프로파일 설정
- 프로파일 연결 기본 설정
- 데이터 전송 속도 및 액세스 포인트
- 새 프로파일 만들기
- 기존 프로파일 가져오기 및 내보내기
- 프로파일 암호 설정
- 프로파일 자동 배포
- 기존 프로파일 편집
- 개인정보 삭제
- 프로파일을 사용하지 않고 네트워크에 연결
- 공백 SSID가 표시되면 네트워크에 연결
- 작업 트레이에서 프로파일 로드

## Windows 네트워크 프로파일 설정

프로파일이란 네트워크 설정을 저장해 그룹으로 묶어 놓은 것입니다. 프로파일 목록은 무선 클라이언트 관리자의 일반 페이지에 표시됩니다. 네트워크 연결 우선순위에 따라 프로파일을 정렬할 수 있습니다. 프로파일 목록의 프로파일을 사용하여 한 네트워크에 연결한 후, 다음 프로파일을 사용하여 다른 네트워크에 연결할 수 있습니다. 그 결과 무선 네트워크 사이를 자유롭게 로밍하면서 연결 상태를 유지할 수 있습니다. 한 네트워크에 여러 프로필을 할당할 수 있지만 연결 당 사용할 수 있는 프로필은 하나 뿐입니다. 새 프로파일을 만들려면 프로파일 마법사에서 표시하는 일련의 대화 상자에서 프로파일 내용을 구성합니다. 다음 예에서는 프로파일 마법사의 모든 대화 상자를 사용합니다. 일부 설정은 프로파일 설정에 필요하지 않을 수도 있습니다.

프로파일 연결 기본 설정을 설정하려면 다음을 참조하십시오.

## 프로파일 연결 기본 설정

프로파일 연결 기본 설정 옵션에 액세스하려면:

1. 일반 페이지에서 네트워크 탭을 클릭합니다.
2. 고급 단추를 클릭합니다.
3. 자동 연결 제목에서 다음 옵션을 중 하나를 클릭합니다.

- 프로파일을 사용하는 네트워크에만 연결(기본 설정): 프로파일 목록의 프로파일을 사용하여 사용 가능한 네트워크에 연결합니다.
- 일치하는 프로파일이 없는 경우 사용 가능한 네트워크에 연결: 프로파일 목록의 프로파일을 사용하지 않고 사용 가능한 네트워크에 연결합니다.
- 프로파일에 기반한 네트워크에만 연결(Cisco 모드): Cisco CCX 모드에 대해 활성화된 프로파일을 사용하여 사용 가능한 네트워크에 연결합니다. 이 모드를 사용하여 다중 및 공백 네트워크 이름(SSID)을 지원하는 액세스 포인트에 연결할 수 있습니다.

  - 혼합 셀 사용(Cisco CCx 옵션 필요): 이 고급 설정 확인란을 선택하면 무선 LAN 어댑터가 혼합 셀과 통신할 수 있습니다. 혼합 셀이란 일부 장치는 WEP를 사용하고 일부는 사용하지 않는 무선 네트워크입니다. 혼합 셀을 지원하려면 프로파일 마법사 일반 설정 페이지의 Cisco-Client eXtentions 사용 옵션을 활성화해야 합니다.

4. 확인을 클릭하여 설정을 저장하고 이전 대화 상자로 돌아갑니다.

## 데이터 전송 속도 및 액세스 포인트

최적의 데이터 전송 속도를 얻으려면 무선 어댑터를 연결할 액세스 포인트의 유형을 알아야 합니다. 고급 설정에서 운영 환경을 최적화할 수 있는 모드를 선택할 수 있습니다.

### 기초 모드

아래에서는 기초 모드를 사용하여 무선 기본 설정 모드가 작동하는 방법을 설명합니다. 어댑터는 세 가지 모드에서 작동할 수 있습니다.

- 802.11g 및 802.11b에 연결: This is the default setting. 어댑터는 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 또는 54 Mbps의 데이터 전송 속도를 사용해서만 11g 또는 11b 액세스 포인트를 검색합니다. 이 연결의 기본값은 11g 액세스 포인트입니다. 사용 가능한 네트워크 목록에 11b 및 11g 액세스 포인트 모두가 표시됩니다.

- 802.11g에만 연결: 어댑터는 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 또는 54 Mbps의 데이터 전송 속도를 사용해서만 11g 액세스 포인트를 검색합니다. 사용 가능한 네트워크 목록에 11g 액세스 포인트만 표시됩니다.

- 802.11b에만 연결: 어댑터는 1, 2, 5.5 또는 11 Mbps의 데이터 속도를 사용하여 11b 및 11g 액세스 포인트를 검색합니다. 사용 가능한 네트워크 목록에 11b 및 11g 액세스 포인트가 표시됩니다.

### 액세스 포인트 및 클라이언트 조합

다음 표에서는 어댑터 무선 기본 설정 모드를 비교하고 특정 액세스 포인트 유형을 사용할 때의 데이터 전송 속도를 보여줍니다. 이 무선 모드(변조 유형) 옵션은 검색 목록(사용 가능한 네트워크 대화 상자)에 표시되는 검색된 액세스 포인트를 결정합니다.

11b 액세스 포인트

무선 모드 | 검색 목록 | 연결 | 데이터 전송 속도
11g 및 11b | 예 | 예 | 1, 2, 5.5 또는 11 Mbps
11b 전용 | 예 | 예 | 1, 2, 5.5 또는 11 Mbps
11g 전용 | 아니오 | 아니오 | 없음

11g(11g 및 11b) 액세스 포인트

무선 모드 | 검색 목록 | 연결 | 데이터 전송 속도
11g 및 11b | 예 | 예 | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 또는 54 Mbps*
11b 전용 | 예 | 예 | 1, 2, 5.5 또는 11 Mbps
11g 전용 | 예 | 예 | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 또는 54 Mbps*

11g(11g 전용 모드) 액세스 포인트**

무선 모드 | 검색 목록 | 연결 | 데이터 전송 속도
11g 및 11b | 예 | 예 | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 또는 54 Mbps*
11b 전용 | 아니오 | 아니오 | 없음
11g 전용 | 예 | 예 | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 또는 54 Mbps*

참고: (*) 신호 강도와 품질에 따라 다릅니다. RTS/CTS(기본 설정)를 사용하면 11g 및 11b 클라이언트가 서로 통신할 수 없는 혼합 환경에서 충돌을 피할 수 있습니다. 자체 CTS를 사용하면 11g 및 11b 클라이언트가 매우 가까운 위치에 있고 서로 통신할 수 있는 혼합 모드 환경에서 성능이 개선됩니다.

참고: (**) 11b 클라이언트가 이 액세스 포인트에 연결할 수 없기 때문에 혼합 모드 보호 기능(RTS/CTS 또는 자체 CTS)은 사용되지 않습니다.

### Ad Hoc 모드

다음에서는 Ad Hoc 모드를 사용한 변조 설정 방법에 대해 설명합니다.

Ad Hoc Initiator | Ad Hoc Joiner | 작업 | 설명
11b 전용 | 11b 전용 | 기본 속도(1, 2, 5.5 또는 11 Mbps) | 11b 전용
11g 전용 | 기본 속도를 낮추고 보호 기능*을 켭니다(1, 2, 5.5 또는 11 Mbps). | 11b 및 11g
11b 및 11g | 기본 속도(1, 2, 5.5 또는 11 Mbps) | 11b 및 11g
11g 전용 | 11b 전용 | Intel(R) PRO/무선 2200BG 어댑터에 적용하지 마십시오. 다른 카드의 경우 - 기본 속도는 낮추고 보호 기능*을 켭니다(1, 2, 5.5 또는 11 Mbps). | 11b 및 11g
11g 전용 | 기본 속도(1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 또는 54 Mbps) | 11g 전용
11b 및 11g | 기본 속도를 높입니다(1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 또는 54 Mbps). | 11g 전용
11b 및 11g | 11b 전용 | 기본 속도를 유지하고 보호 기능*을 켭니다(1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 또는 54 Mbps). | 11b 및 11g
11g 전용 | 기본 속도를 낮추고 개시자에 따라 보호 기능*을 켭니다(1, 2, 5.5 또는 11 Mbps). | 11b 및 11g
11b 및 11g | 기본 속도를 유지하고 개시자에 따라 보호 기능*을 켭니다(1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 또는 54 Mbps). | 11b 및 11g

참고: (*) Windows에서 어댑터 고급 설정 보기 참조 - "RTS/CTS 사용"(기본 설정)을 통해 11g 및 11b 클라이언트가 서로 통신할 수 없는 혼합 환경에서 충돌을 피할 수 있습니다. "자체 CTS 사용"을 사용하면 11g 및 11b 클라이언트가 매우 가까운 위치에 있고 서로 통신할 수 있는 혼합 모드 환경에서 성능이 개선됩니다.

### Ad Hoc 전송 속도 개요

아래에서는 Ad Hoc 모드를 사용하여 무선 기본 설정 모드가 작동하는 방법을 설명합니다. 어댑터는 세 가지 모드에서 작동할 수 있습니다.

- 802.11g 및 802.11b에 연결: 이것은 혼합 모드입니다(기본 설정). 어댑터는 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 또는 54 Mbps의 데이터 전송 속도를 사용해서만 11g 또는 11b 액세스 포인트를 검색합니다. 이 연결의 기본값은 11g 액세스 포인트입니다. 사용 가능한 네트워크 목록에 11b 및 11g 액세스 포인트 모두가 표시됩니다.
- 802.11g에만 연결: 어댑터는 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 또는 54 Mbps의 데이터 전송 속도를 사용해서만 11g 액세스 포인트를 검색합니다. 사용 가능한 네트워크 목록에 11g 액세스 포인트만 표시됩니다.
- 802.11b에만 연결: 어댑터는 1, 2, 5.5 또는 11 Mbps의 데이터 속도를 사용하여 11b 및 11g 액세스 포인트를 검색합니다. 사용 가능한 네트워크 목록에 11b 및 11g 액세스 포인트가 표시됩니다.

Ad Hoc 모드에서 여러 가지 다른 변조 설정이 사용된 경우 다음과 같은 방식으로 컴퓨터에 영향을 미칩니다.

- 어떤 Ad Hoc 네트워크에 대한 연결을 허용할지 결정합니다.
- 검색 목록에 표시할 대상을 결정합니다.

Ad Hoc 네트워크에 있는 스테이션은 다른 스테이션 기능이 관련되는 경우 Ad Hoc 네트워크의 현재 상황에 따라 스스로 설정을 변경합니다. 지원되는 데이터 전송 속도를 업데이트하려면:
기본 속도만이 변경됩니다. 지원되는 스테이션 속도는 변하지 않습니다. Ad Hoc 네트워크의 스테이션에서 전달하는 기본 속도는 항상 일정해야 하며 이 Ad Hoc 네트워크의 모든 스테이션에서 지원하는 다양한 기본 속도를 반영해야 합니다. 기본 속도는 스테이션에서 사용하는 실제 정보로, Ad Hoc 네트워크에 연결 여부를 결정하며 스테이션을 이 Ad Hoc 네트워크에 연결할 수 있는지 여부를 결정합니다.

### 혼합 모드

혼합 모드 스테이션(802.11g 및 802.11b)은 통신할 수 있는 모든 Ad Hoc 네트워크에 연결할 수 있습니다.

Ad Hoc 네트워크 연결

- 11b Ad Hoc 네트워크에만 연결 - 연결할 Ad Hoc 네트워크에 맞게, 지원되는 속도를 유지하고 기본 속도를 업데이트합니다. 보호 기능(RTS/CTS 또는 자체 CTS)은 켜져 있습니다.
- 11g Ad Hoc 네트워크에만 연결 - 지원되는 속도를 유지하고 오류 신호에서 가져온 기본 속도를 높입니다. 이 설정은 스테이션에서 "혼합 모드"를 중단하고 11g 전용 스테이션으로 바꾸기 때문에 바람직하지 않습니다.
- 11a 및 11b Ad Hoc 네트워크에만 연결 - 연결 중인 Ad Hoc 네트워크에 맞도록, 지원되는 속도를 유지하고 기본 속도를 업데이트합니다.

Ad Hoc 네트워크 초기화

혼합 모드 Ad Hoc 네트워크를 초기화할 때 혼합 모드의 기본 속도는 1, 2, 5.5, 11, 6, 12, 18, 24, 36, 48 및 54Mbps입니다(기본값: 1과 2). 다른 장치가 연결되는 경우 필요하면 기본 속도가 떨어집니다. 11b 스테이션이 연결 중이면 보호 기능이 켜집니다.

### 11b 전용 모드

Ad Hoc 네트워크 연결
이 모드에서는 기본 데이터 전송 속도가 1, 2, 5.5 또는 11 Mbps인 Ad Hoc 네트워크에만 연결할 수 있습니다. 따라서 잠재적인 Ad Hoc 네트워크의 목록에는 11b, 11b 및 11g가 포함되지만 11g는 포함되지 않습니다. 지원되는 속도는 변경되지 않으며, 기본 속도는 오류 신호에서 연결하려는 Ad Hoc 네트워크의 속도에 맞도록 바뀝니다.
Ad Hoc 네트워크 초기화

11b 전용 Ad Hoc 네트워크를 초기화할 때의 속도는 1, 2, 5.5 및 11 Mbps입니다(기본값: 1과 2). 다른 장치에 연결하는 경우 필요하면 기본 속도를 낮춥니다. 보호 기능(RTS/CTS 또는 자체 CTS)은 켜져 있습니다.

### 11g 전용 모드

Ad Hoc 네트워크를 11g 전용(1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 또는 54 Mbps)으로 초기화합니다. 혼합 모드에서와 마찬가지로 연결 및 속도 줄이기가 지원됩니다. 이러한 Ad Hoc 네트워크를 초기화할 때의 속도는 1, 2, 5.5, 6, 11, 12, 18, 24, 36, 48 및 54 Mbps입니다(기본값: 1, 2, 5.5, 6, 11, 12 및 24 Mbps).

11g 전용 장치는 통신할 수 있는 모든 Ad Hoc 네트워크에 연결할 수 있습니다.
Ad Hoc 네트워크 연결

이 경우 기본 속도는 오류 신호에서 가져옵니다.

- 11b Ad Hoc 네트워크에만 연결 - 연결할 Ad Hoc 네트워크에 맞도록, 지원되는 속도를 유지하고 기본 속도를 줄입니다. 보호 기능(RTS/CTS 또는 자체 CTS)은 켜져 있습니다.
- 11g Ad Hoc 네트워크에만 연결 - 지원되는 속도를 유지하고 오류 신호에서 가져온 기본 속도를 사용합니다.
- 11a 및 11b Ad Hoc 네트워크에만 연결 - 연결 중인 Ad Hoc 네트워크에 맞도록, 지원되는 속도를 유지하고 기본 속도를 업데이트합니다.

Ad Hoc 네트워크 초기화

11g 전용 Ad Hoc 네트워크를 초기화할 때의 속도는 1, 2, 5.5, 6, 11, 12, 18, 24, 36, 48 및 54 Mbps입니다(기본값: 1, 2, 5.5, 6, 11, 12 및 24 Mbps).

다른 장치가 연결되는 경우 필요하면 기본 속도가 떨어집니다. 11b 장치가 연결되면 보호 기능(RTS/CTS 또는 자체 CTS)은 켜져 있습니다.

### 새 프로파일 만들기

새 프로파일을 만들려면 프로파일 마법사에서 표시하는 일련의 대화 상자에서 프로파일 내용을 구성합니다. 일부 설정이 필요하지 않더라도 다음 예에서 모든 프로파일 마법사 대화 상자를 사용합니다 .

새 프로파일을 만들고 네트워크에 연결하려면 다음 작업을 수행하십시오.

1. 일반 페이지에서 네트워크 탭을 클릭합니다.
2. 추가 단추를 클릭합니다. 일반 설정 대화 상자가 표시됩니다.

| 참고: 처음으로 프로파일을 만드는 경우 프로파일 목록에서 기본값이라는 이름의 프로파일을 클릭하고 편집 단추를 클릭한 다음 일반 페이지의 프로파일 이름 필드에서 기본 프로파일의 이름을 바꿉니다.

일반 설정

1. 일반 페이지에서 네트워크 탭을 클릭합니다.
2. 추가 단추를 클릭합니다. 일반 설정 대화 상자가 표시됩니다.
3. 프로파일 이름 필드에 프로파일 이름을 입력합니다.
4. 네트워크 이름(SSID) 필드에 네트워크 SSID를 입력합니다.
5. 작동 모드로 기초 또는 Ad Hoc을 클릭합니다.
6. 암호로 이 프로파일을 보호를 클릭하여 프로파일 암호를 설정합니다.
7. 필수 AP는 기초 모드가 선택된 경우에만 사용됩니다. 특정 액세스 포인트에 연결하려면 이 옵션을 사용하십시오. 필수 AP 단추를 클릭하여 액세스 포인트에 대한 MAC 주소를 입력합니다. 확인을 클릭하여 설정을 저장하고 일반 설정 페이지로 돌아갑니다.
8. Cisco CCX를 사용하고 있는 경우 보안 설정 페이지에서 Cisco Client eXtentions 활성화 옵션을 클릭하여 Cisco CKIP 데이터 암호화를 활성화합니다. 고급 설정에서 Cisco의 "혼합 셀" 상자에 선택 표시한 경우에는 이 옵션도 선택해야 합니다.
9. 자동으로 가져오기 사용 확인란을 선택하여 프로파일을 가져오는 것을 허용합니다. 자세한 내용은 프로파일 자동 배포를 참조하십시오.
10. 다음을 클릭합니다.

보안 설정

11. 네트워크 인증 옵션에서 개방 또는 공유를 선택합니다. 개방을 선택하면 어떠한 인증 방법도 사용하지 않습니다. 공유를 선택하면 WEP 키를 인증 방법으로 사용합니다.
12. 데이터 암호화에 대해 없음, WEP 또는 CKIP(일반 페이지에서 Cisco Client eXtentions 사용이 사용된 경우)를 선택합니다.
13. WEP를 선택할 경우 암호화 수준으로 64 또는 128비트를 선택합니다.
14. 키 인덱스로 1, 2, 3 또는 4 중에서 선택합니다.
15. 필수 암호문 또는 16진수 키를 입력합니다.
16. 802.1x 활성화 확인란을 클릭하여 802.1x 보안 옵션을 활성화합니다.
17. MD5 또는 시스템 관리자가 설정한 해당 802.1x 인증 유형을 선택합니다.
18. 인증 유형을 선택한 후 구성 단추를 클릭하여 설정 대화 상자를 엽니다. 인증 서버에서 만든 사용자 이름과 암호를 입력합니다. 사용자 이름과 암호는 현재 Windows 사용자 로그인 이름 및 암호와 같지 않아도 됩니다. "서버 ID"를 기본 설정으로 사용할 수 있습니다. "클라이언트 인증서"는 RADIUS 서버 또는 다른 인증 서버에서 가져온 것 중 하나여야 합니다.
19. 닫기를 클릭하여 설정을 저장합니다.
20. 일반 설정 페이지에서 암호 보호 확인란이 선택되어 있으면 다음을 클릭하여 암호 페이지를 표시합니다.

암호 보호 설정

21. 암호로 이 프로파일을 보호 확인란을 클릭합니다.
22. 암호 필드에 암호를 입력합니다.
23. 새 암호 확인 필드에 같은 암호를 다시 한 번 입력합니다.
24. 뒤로 단추를 클릭하여 설정 내용을 변경 또는 확인하거나 프로파일 설정이 끝났을 때 마침을 클릭하고 네트워크 페이지로 돌아갑니다.

네트워크 연결

25. 프로파일 목록에 표시된 새 프로파일 이름을 클릭합니다. 우선순위 목록에서 위, 아래 화살표 키를 사용하여 새 프로파일의 우선순위를 지정합니다.
26. 고급 단추를 클릭하여 네트워크 연결 기본 설정을 선택합니다.
27. 연결 단추를 클릭하여 네트워크에 연결합니다.
28. 확인을 클릭하여 Intel(R) PROSet for Wireless를 닫습니다.

## 프로파일 가져오기 및 내보내기

| 참고: 암호로 보호된 프로파일은 가져오고 내보낼 수 있습니다. 그러나 프로파일을 편집하려면 반드시 암호를 입력해야 합니다. 자세한 내용은 프로파일 암호 설정을 참조하십시오.

프로파일을 가져오려면

1. 일반 페이지에서 네트워크 탭을 클릭합니다.
2. 고급 단추를 클릭합니다.
3. 가져오기/내보내기 단추를 클릭합니다.
4. 추가 단추를 클릭합니다.
5. 하드 디스크에서 가져올 프로파일을 찾거나 파일 이름 필드에 프로파일 이름을 입력합니다. 프로파일의 확장자는 .profile입니다.
6. 가져오기를 클릭하여 프로파일 목록으로 프로파일을 가져옵니다.
7. 확인을 두 번 클릭하여 네트워크 탭으로 돌아갑니다.
8. 확인을 클릭하여 Intel(R) PROSet for Wireless 유틸리티를 닫습니다.

프로파일을 내보내려면:

1. 일반 페이지에서 네트워크 탭을 클릭합니다.
2. 고급 단추를 클릭합니다.
3. 프로파일 목록으로 내보낼 프로파일을 클릭합니다.
4. 찾아보기 단추를 클릭하고 프로파일을 저장할 디렉토리를 선택한 다음 확인을 클릭하여 이전 대화 상자로 돌아갑니다.
5. 내보내기 단추를 클릭하여 프로파일 내보내기를 시작합니다.
6. 확인을 두 번 클릭하여 네트워크 탭으로 돌아갑니다.
7. 확인을 클릭하여 Intel(R) PROSet for Wireless 유틸리티를 닫습니다.

## 프로파일 암호 설정

기존의 프로파일에 암호를 설정하려면:

1. 네트워크 페이지의 프로파일 목록에서 프로파일을 선택한 다음 편집 단추를 클릭합니다.
2. 암호 탭을 클릭합니다.
3. "암호로 이 프로파일을 보호" 옆의 확인란을 클릭하여 프로파일 암호를 활성화합니다.
4. 암호 필드에 10자로 암호를 입력합니다.
5. 새 암호 필드에서 새 암호를 다시 입력합니다.
6. 확인을 클릭해서 종료하고 네트워크 탭으로 돌아갑니다.
7. 확인을 클릭하여 Intel(R) PROSet for Wireless 유틸리티를 닫고 종료합니다.

암호로 새 프로파일을 보호하려면

1. 네트워크 페이지에서 프로파일 목록을 선택한 다음 추가 단추를 클릭합니다.
2. 암호 탭을 클릭합니다.
3. "암호로 이 프로파일을 보호" 옆의 확인란을 클릭하여 프로파일 암호를 활성화합니다.
4. 암호 필드에 10자로 암호를 입력합니다.
5. 새 암호 필드에서 새 암호를 다시 입력합니다.
6. 새 암호가 적용되었음을 알리는 메시지 상자가 표시됩니다. 확인을 클릭하여 메시지 상자를 닫습니다. 새 암호가 확인되지 않을 경우 확인을 클릭하여 메시지 상자를 닫고 단계 4 및 5의 작업을 반복합니다.
7. 확인을 클릭해서 종료하고 네트워크 탭으로 돌아갑니다.
8. 확인을 클릭하여 Intel(R) PROSet for Wireless 유틸리티를 닫고 종료합니다.

## 프로파일 자동 배포

자동으로 가져오기 사용 기능을 사용하면 네트워크 관리자가 네트워크에 연결된 컴퓨터에 자동으로 프로파일을 배포할 수 있습니다. 자동으로 가져오기 사용 상자는 프로파일 마법사 대화 상자에 있습니다. 확인란이 선택되어 있을 때 프로파일 호스트 컴퓨터의 특정 디렉토리에 복사해야 다른 여러 컴퓨터로 배포할 수 있습니다. 원격 컴퓨터에 수신된 프로파일은 자동으로 프로파일 목록 검색을 통해 사용할 수 있게 됩니다. 배포된 프로파일이 암호로 보호된 경우 프로파일을 편집하려고 하면 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

자동으로 WLAN 프로파일 가져오기는 하드 디스크의 가져오기 폴더에 새 프로파일 파일이 있는지 모니터링하는 방식으로 수행됩니다. 프로파일 마법사 대화 상자에서 자동으로 가져오기 사용이 선택된 프로파일만 자동으로 가져올 수 있습니다. 프로파일 목록에 이미 같은 이름의 프로파일이 있으면 가져오기를 거부하거나 수락할 수 있는 대화 상자가 표시됩니다. 수락하면 기존 프로파일을 덮어씁니다. 가져온 모든 프로파일은 프로파일 목록 맨 아래에 나타나며 가져온 프로파일 파일은 가져오기의 성공 여부에 관계 없이 즉시 삭제됩니다.

단계 1: 프로파일 목록에서 "자동 가져오기 사용" 프로파일을 내보냅니다.

1. 네트워크 페이지의 프로파일 목록에서 삭제할 프로파일을 선택한 다음 편집 단추를 클릭하거나 추가 단추를 클릭하고 프로파일 마법사를 사용하여 새 프로파일을 만듭니다.
2. 일반 페이지에서 자동으로 가져오기 사용 확인란을 선택합니다.
3. 확인(프로파일 편집) 또는 마침(프로파일 추가)를 클릭하여 설정을 저장합니다.

단계 2: 프로파일 목록에서 컴퓨터에 있는 폴더로 프로파일을 내보냅니다.

4. 일반 페이지에서 네트워크 탭을 클릭합니다.

5. 고급
   단추를 클릭합니다.

6. 프로파일 목록으로 내보낼 프로파일을 클릭합니다.

7. 찾아보기 단추를 클릭하고 프로파일을 저장할 폴더를 선택한 다음 확인을 클릭하여 이전 대화 상자로 돌아갑니다.

8. 내보내기 단추를 크릭하여 프로파일 내보내기를 시작합니다.

9. 확인을 두 번 클릭하여 네트워크 대화 상자로 돌아갑니다.

10. 확인을 클릭하여 Intel(R) PROSet for Wireless 대화 상자를 닫습니다.

단계 3: 내보낸 프로파일을 해당 폴더(그림 7 참조)에서 디렉토리 Programs Files\Intel\PROSetWireless\PROSet\Import로 복사(드래그 앤 드롭은 사용하면 안됨)합니다. 이제 프로파일을 다른 컴퓨터로 배포할 준비가 되었습니다. 원격 컴퓨터에서 프로파일을 수신하면 자동으로 프로파일 목록에서 사용할 수 있게 됩니다.

## 기존 프로파일 편집

기존 프로파일을 편집하려면:

1. 일반 페이지에서 네트워크 탭을 클릭합니다.
2. 프로파일 목록에서 편집할 프로파일을 선택합니다.
3. 편집 단추를 클릭합니다. 일반 페이지가 표시됩니다.
4. 일반, 보안, 암호 탭을 차례로 클릭하면서 네트워크 프로파일 설정을 변경합니다.
5. 모든 페이지에서 확인을 클릭하여 설정을 저장하고 네트워크 탭으로 돌아갑니다.
6. 프로파일 목록에 표시된 새 프로파일 이름을 클릭합니다. 우선순위 목록에서 위, 아래 화살표 키를 사용하여 새 프로파일의 우선순위를 지정합니다.
7. 고급 단추를 클릭하여 네트워크 연결 기본 설정을 선택합니다.
8. 연결 단추를 클릭하여 네트워크에 연결합니다.
9. 확인을 클릭하여 Intel(R) PROSet for Wireless 유틸리티를 닫습니다.

## 프로파일 삭제

프로파일을 삭제하려면:

1. 일반 페이지에서 네트워크 탭을 클릭합니다.
2. 프로파일 목록에서 삭제할 프로파일을 클릭합니다.
3. 삭제 단추를 클릭합니다.
4. 예를 클릭하면 프로파일이 영구히 삭제됩니다.

| 참고: 프로파일 목록의 모든 프로파일을 삭제할 수는 없습니다. 프로파일 목록에는 최소한 하나의 프로파일이 있어야 합니다.

## 프로파일을 사용하지 않고 네트워크에 연결

프로파일을 사용하지 않고 네트워크에 연결하려면:

1. 일반 페이지에서 네트워크 탭을 클릭합니다.
2. 검색 단추를 클릭합니다.
3. <프로파일 없음>이 표시된 네트워크 프로파일 이름을 선택하고 연결 단추를 선택합니다.
4. 아니오, 프로파일을 작성하지 않고 직접 연결합니다 옵션을 클릭합니다. 예, 지금 이 네트워크의 프로파일을 작성합니다를 클릭하여 나중에 사용할 프로파일을 만들 수도 있습니다.
5. 확인을 클릭하여 연결합니다.

## 공백 SSID가 표시된 경우 네트워크에 연결

무선 어댑터가 액세스 포인트에서 공백 네트워크 이름(SSID)을 수신하는 경우 사용 가능한 네트워크 목록에 공백 SSID와 <프로파일 없음>이 표시됩니다. 그림자 액세스 포인트에 연결하려면 연결하기 전에 새 프로파일을 먼저 작성해야 합니다. 공백 SSID와 연결된 SSID 모두에 연결한 후 사용 가능한 네트워크 목록에서 연결된 SSID를 볼 수 있습니다.

사용 가능한 네트워크 목록에서 SSID를 전송하는 액세스 포인트에 연결하려면:

1. 일반 페이지에서 네트워크 탭을 클릭합니다.
2. 검색 단추를 클릭합니다.
3. 사용 가능한 네트워크 목록에 표시된 공백 SSID, <프로파일 없음>과 네트워크 이름을 선택합니다.
4. 연결 단추를 클릭합니다.
5. 프로파일 마법사 대화 상자가 표시됩니다. 필요하면 프로파일 이름, 네트워크 이름(SSID) 및 보안 설정을 입력합니다. 다음을 클릭하여 프로파일 설정을 저장하고 네트워크 탭으로 돌아갑니다.
6. 다음을 클릭합니다.
7. 마침을 클릭합니다.
8. 프로파일 목록에서 새 프로파일을 선택하고 연결을 클릭합니다.

## 작업 트레이에서 프로파일 로드

작업 트레이에서 프로파일을 로드하려면:

1. 작업 트레이에서 Intel(R) PROSet for Wireless 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.
2. Intel PRO/무선 2200BG 어댑터를 클릭합니다.
3. 프로파일 선택을 클릭하고 실행할 프로파일을 선택합니다.

목차 페이지로 돌아가기

모든 제한 및 법적 고지 사항을 읽으십시오.