목차 페이지로 돌아가기

# 네트워크에 연결: Intel(R) PRO/무선 2200BG 사용자 안내서

## Intel(R) PROSet for Wireless를 사용하여 네트워크에 연결

- Intel(R) PROSet for Wireless를 활성화하여 무선 연결 관리
- 고급 설정에 액세스하는 방법
- 시스템 단위 고급 설정
- Intel(R) PROSet for Wireless 구성 서비스
- 사용 가능한 네트워크 검색
- 액세스 지점을 사용하여 네트워크에 연결
- 피어 투 피어(Ad Hoc) 네트워크에 연결
- 라디오 끄기 및 켜기
- Windows에서 라디오 활성 해제
- Windows 에서 어댑터 고급 설정 보기
- 802.1x 암호 동기화 기능의 설치 및 설치 해제

## Intel(R) PROSet for Wireless를 활성화하여 무선 연결 관리

다음은 Windows XP를 사용하고 있는 경우 무선 관리자가 Intel(R) PROSet for Wireless를 활성화하는 방법에 대해 설명입니다.

1. 바탕 화면에서 시작 단추 > 제어판을 클릭합니다. 네트워크 연결을 두 번 클릭하고 무선 네트워크 연결을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 속성을 클릭합니다.
2. 무선 네트워크 연결 속성에서 무선 네트워크 탭을 클릭합니다.
3. Windows를 사용하여 내 무선 네트워크 설정 구성 확인란이 선택되지 않았는지 확인합니다.
4. 바탕 화면의 작업 트레이에서 Intel(R) PROSet for Wireless 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.
5. 이전에 프로파일을 설정한 경우 네트워크 탭을 클릭합니다. 프로파일 목록에 연결에 사용할 수 있는 네트워크가 나타나야 합니다. 프로파일이 설정되지 않은 경우 새 프로파일 만들기를 참조하십시오.

## 고급 설정에 액세스하는 방법

고급 설정을 사용하여 네트워크 연결 기본 설정과 프로파일 관리 옵션을 구성합니다.

고급 설정에 액세스하려면:

1. 일반 페이지에서 네트워크 탭을 클릭합니다.
2. 고급 단추를 클릭합니다.

고급 설정:

- 자동 연결

- 연결 기본 설정

- 기초 무선 모드 선택

- 프로파일 관리

- 11b/11g 혼합 환경 보호 프로토콜

- 고급 보안

- 가져오기/내보내기 단추

고급 설정의 프로파일 관리 옵션에 대해서는 시스템 단위 설정을 참조하십시오.

## 시스템 단위 고급 설정

프로파일 관리 옵션

다음 프로파일 관리 옵션은 고급 설정에 있습니다.

연결되지 않은 경우 사용 가능한 네트워크 표시(Display available networks when not associated): 이 옵션의 선택을 취소하면 사용 가능한 네트워크 목록이 있는 Intel(R) PROSet for Wireless 무선 관리자 대화 상자가 비활성화됩니다. 이 옵션을 선택하면 백그라운드에서 실행되는 Intel 구성 서비스가 프로파일 목록에 없는 사용 가능한 네트워크를 표시합니다. 이러한 방법으로, 무선 어댑터가 작동되는 범위에 있는 네트워크에 자동으로 연결할 수 있습니다. 구성 서비스는 무선 어댑터의 연결 상태를 지속적으로 모니터링합니다. 네트워크 프로파일 목록에 일치하는 프로파일이 없는 경우, 무선 어댑터 범위에서 사용할 수 있는 네트워크 액세스 지점 및 컴퓨터(Ad Hoc 모드)가 자동으로 대화 상자에 표시됩니다. 802.11b 대역을 사용하여 설치한 어댑터가 두 개 이상인 경우에도 구성 서비스를 사용할 수 있습니다. 인텔 구성 서비스 대화 상자가 표시되면서 사용 가능한 네트워크가 나열될 경우 "다시 표시 안함" 옵션을 선택하면 어댑터가 연결되지 않았어도 다시 이 대화 상자를 표시하지 않습니다. 구성 서비스는 계속 정상적으로 작동하며 선택 모드에 따라 프로파일 목록의 프로파일을 사용하여 연결을 시도하거나 사용 가능한 네트워크에 연결을 시도합니다. 즉, 기본 설정 프로파일만 사용하여 연결이 선택되고 일치하는 프로파일이 없는 경우 어댑터는 연결되지 않은 상태로 있습니다. 네트워크 탭의 연결 단추를 사용하여 사용 가능한 네트워크에 연결할 수 있습니다.

프로파일 관리 기능을 사용할 수 없는 경우 알림 표시:

선택: Intel(R) PROSet for Wireless에서 현재 무선 어댑터를 관리하는 경우 Windows XP Zero Configuration이 활성화되면 메시지 대화 상자에 "Windows XP가 프로파일을 관리하고 있습니다"가 표시됩니다.

- 예를 선택하면 Intel(R) PROSet for Wireless에서 무선 어댑터를 관리합니다.
- 아니오를 선택하면 Windows XP에서 무선 어댑터를 관리합니다.

다른 무선 관리자(Windows XP 무선 관리자가 아닌)가 활성화되면 메시지 대화 상자에 "다른 무선 LAN 유틸리티가 Intel(R) PRO/Wireless LAN 어댑터와 통신하고 있습니다"가 표시됩니다. 충돌을 막기 위해 Intel(R) PROSet for Wireless가 일시적으로 프로파일 관리 기능을 활성 해제했습니다"라는 메시지가 표시됩니다.

해제: Intel(R) PROSet for Wireless에서 현재 무선 어댑터를 관리하는 경우 Windows XP Zero Configuration이나 다른 무선 관리자가 활성화되어도 알림 메시지가 표시되지 않습니다.

Windows XP Zero Configuration이 활성화되어 있고 이 상자의 선택이 해제되어 있거나 위 질문에 '아니오'라고 답한 경우 프로파일 페이지의 연결 단추를 사용하여 네트워크에 연결할 수 없습니다. 검색 단추는 사용 가능한 네트워크를 검색하는 데 사용할 수 있습니다. 그러나 사용 가능한 네트워크에 연결하는 데에는 연결 단추를 사용할 수 없습니다.

- Ad Hoc 모드가 활성 해제됩니다. Ad Hoc 연결 대화 상자에서는 연결 단추가 작동하지 않습니다.
- 작업 트레이 아이콘 메뉴: 작업 트레이 메뉴에서 Ad Hoc 프로파일 실행 및 프로파일 적용을 사용할 수 없습니다.

Windows XP Zero Config가 활성화된 경우 알림 표시(Notify when Windows XP Zero Configuration is enabled):

선택:이 상자를 선택하면 Windows XP Zero Configuration이 시작된 경우 Intel(R) PROSet for Wireless 시작 시 메시지 대화 상자에 "Windows XP에서 프로파일을 관리하고 있습니다"가 표시됩니다. 이는 Windows XP가 현재 무선 어댑터를 관리하도록 구성되었음을 나타냅니다. Windows XP 관리를 비활성화하지 않고 Intel(R) PROSet for Wireless에서 무선 네트워크를 관리하도록 하시겠습니까?

- 예를 선택하면 Intel(R) PROSet for Wireless에서 무선 어댑터를 관리합니다.
- 아니오를 선택하면 Windows XP에서 무선 어댑터를 관리합니다.

해제: 이 상자의 선택을 해제하면 Intel(R) PROSet for Wireless 시작 시 Windows XP Zero Configuration 무선 관리자가 활성화되어도 알림 메시지가 표시되지 않습니다.

프로파일 관리 기능 활성화(Enable profile management features): 이 상자가 선택된 경우에는 Intel(R) PROSet for Wireless가 무선 어댑터를 관리하도록 구성되어 있습니다. 상자가 선택되어 있지 않으면 Windows XP가 무선 네트워크 관리자입니다.

### Intel(R) PROSet for Wireless 구성 서비스

구성 서비스 기능은 백그라운드에서 작동하면서 프로파일 목록에 없는 사용 가능한 네트워크를 자동으로 표시합니다. 이러한 방법으로 2.4 환경에서, 무선 어댑터가 작동되는 범위에 있는 네트워크에 자동으로 연결할 수 있습니다. 구성 서비스는 무선 어댑터의 연결 상태를 지속적으로 모니터링합니다. 네트워크 프로파일 목록에 일치하는 프로파일이 없는 경우, 무선 어댑터 범위에서 사용할 수 있는 네트워크 액세스 지점 및 컴퓨터(Ad Hoc 모드)가 자동으로 대화 상자에 표시됩니다. 802.11b 대역을 사용하여 설치한 어댑터가 두 개 이상인 경우에도 구성 서비스를 사용할 수 있습니다.

구성 서비스 기능:

- 구성 서비스는 컴퓨터에 로그온할 때 시작됩니다.
- 활성 프로파일 전환은 수행되지 않습니다. 어댑터가 액세스 지점에 연결된 후에는 더 높은 우선순위의 프로파일을 사용할 수 있게 되어도 전환이 일어나지 않습니다.
- Intel(R) PROSet for Wireless가 설치된 경우에만 구성 서비스를 사용할 수 있습니다.
- 프로파일 목록의 어떤 프로파일을 사용해도 액세스 지점에 연결할 수 없으면 사용 가능한 네트워크 목록이 대화 상자에 표시됩니다.
- 사용 가능한 네트워크 목록에 프로파일이 여러 개 있는 경우 사용자가 선택할 수 있는 프로파일이 대화 상자에 표시됩니다.
- 사용 가능한 네트워크가 WEP 암호화 및 인증을 사용하는 것으로 감지되면 연결하기 전에 WEP 암호 설정을 위한 대화 상자가 표시됩니다.

구성 서비스는 다음 두 가지 방법으로 사용할 수 있습니다.

1. 프로파일을 사용해서만 사용 가능한 네트워크에 연결: 이 모드에서는 구성 서비스가 프로파일 목록의 프로파일만 사용하여 네트워크 액세스 지점에 연결하려 합니다. 일치하는 프로파일이 없으면 사용 가능한 네트워크 목록을 보여주는 대화 상자가 나타납니다. 또는 취소 단추를 클릭하여 네트워크에 연결하지 않고 대화 상자를 닫을 수도 있습니다. 그러면 어댑터는 연결되지 않은 상태로 있고 사용할 수 있는 다른 네트워크가 검색되지 않는 한 사용 가능한 네트워크 목록이 다시 표시되지 않습니다. 이 모드는 고급 설정 옵션에서 설정합니다.
2. 일치하는 프로파일이 없는 경우 임의의 사용 가능한 네트워크에 연결: 이 모드에서는 구성 서비스가 프로파일 목록에 있는 프로파일을 사용하여 네트워크 액세스 지점에 연결하려 합니다. 일치하는 프로파일이 없는 경우 구성 서비스는 자동으로 사용 가능한 네트워크에 연결하려 합니다. 이 모드는 고급 설정 옵션에서 설정합니다.

### 자동 연결 사용

구성 서비스는 랩톱 컴퓨터에서 이벤트가 일지 중지된 후의 "재시작 상태"도 모니터링합니다. 이벤트가 다시 시작될 경우 구성 서비스는 자동 연결 서비스를 다시 활성화합니다.

이러한 기능은 컴퓨터를 재부팅한 후 또는 일시 중지했다가 재시작할 때 다시 활성화할 수 있습니다.

다른 프로필 관리 응용 프로그램이 발견된 경우 영향을 받는 기능

AAA 클라이언트:

확인을 선택하면 AAA 클라이언트 응용 프로그램에서 어댑터를 관리합니다. 현재 연결은 아래에 보여진 Intel(R) PROSet for Wireless 기능에 지속적으로 영향을 미칩니다. To avoid conflicts, the Intel(R) PROSet for Wireless profile management features have been temporarily disabled. 이 기능을 다시 활성화하려면 먼저 다른 LAN 유틸리티를 활성 해제한 후 다음을 수행하십시오.

1. Intel(R) PROSet for Wireless 고급 설정에서 다시 활성화합니다.
2. 컴퓨터 일시 중지 후 다시 시작합니다.
3. 컴퓨터를 재부팅합니다.

| 참고: AAA 클라이언트 무선 관리자 - Intel(R) PROSet for Wireless가 다른 무선 AAA 클라이언트 관리자를 발견하면 알림 대화 상자가 표시됩니다. 이 대화 상자에서 "확인"을 선택하면 Intel(R) PROSet for Wireless 프로파일 관리 기능이 자동으로 비활성화됩니다. Windows XP Zero 구성이 활성화되지 않은 경우 알림 대화 상자를 표시하기 위해 고급 설정 "프로파일 관리 기능을 사용할 수 없는 경우 알림 표시" 확인란을 선택해야 합니다. 이렇게 하면 기본 설정이 활성화(선택)됩니다.

Windows XP Zero Configuration:

- 예를 선택하면 Windows XP Zero Config이 활성 해제됩니다. Intel(R) PROSet for Wireless에서 계속 어댑터를 관리합니다.
- 아니오를 선택하면 Windows XP에서 어댑터를 관리합니다. 현재 연결은 아래에 보여진 Intel(R) PROSet for Wireless 기능에 지속적으로 영향을 미칩니다. 또한 대화 상자를 다시 표시하지 않고 자동으로 Windows XP Zero Config에서 무선 어댑터를 관리합니다. 이 알림 대화 상자는 고급 설정 옵션에서 다시 활성화할 수 있습니다.

영향을 받는 Intel(R) PROSet for Wireless 기능:

- 프로파일 페이지의 연결 단추가 작동하지 않습니다.
- 검색 단추를 사용하여 사용 가능한 네트워크를 검색할 수 있습니다. 그러나 사용 가능한 네트워크에 연결하는 데 사용할 경우에는 연결 단추가 작동하지 않습니다.
- Ad Hoc 모드가 활성 해제됩니다. Ad Hoc 연결 대화 상자에서는 연결 단추가 작동하지 않습니다.
- 작업 트레이 아이콘 메뉴: 작업 트레이 메뉴에서 Ad Hoc 프로파일 실행 및 프로파일 적용을 사용할 수 없습니다.

| 참고: 위에 설명된 단추가 사용되는 경우 "다른 무선 LAN 유틸리티가 Intel PRO/무선 LAN 어댑터와 통신하고 있습니다. 충돌을 막기 위해 Intel(R) PROSet for Wireless가 일시적으로 프로파일 관리 기능을 활성 해제했습니다"라는 메시지가 표시됩니다.

## 사용 가능한 네트워크 검색

검색 단추를 사용하여 무선 어댑터 범위에 있는 네트워크 액세스 지점을 검색하면 빠르게 네트워크에 연결할 수 있습니다. 네트워크가 검색되면 바로 프로파일을 사용하지 않고 연결하거나 새 프로파일을 만들 수 있습니다.

| 참고: 자동 가져오기 사용(Enable Auto-Import) 기능이 활성화된 프로파일도 사용 가능한 네트워크 목록에 표시됩니다. 자세한 내용은 프로파일 자동 배포를 참조하십시오.

사용 가능한 네트워크를 검색하려면

1. 일반 페이지의 왼쪽 창에서 무선 어댑터를 선택합니다.
2. 네트워크 탭을 선택합니다.
3. 검사 단추를 클릭합니다.
4. 사용 가능한 네트워크 대화 상자에 사용할 수 있는 네트워크의 이름이 표시됩니다. 사용 가능한 네트워크 목록을 새로 고치려면 새로 고침 단추를 클릭하십시오.
5. 목록에서 네트워크를 선택하고 연결 단추를 클릭합니다.
6. <프로파일 없음>이 표시된 네트워크 프로파일 이름을 선택하고 연결 단추를 선택합니다.
7. 아니오, 프로파일을 만들지 않고 직접 연결합니다(No, connect me directly without creating a profile) 옵션을 클릭합니다. 예, 지금 이 네트워크에 대한 프로파일을 만듭니다(Yes, create a profile for this network now)를 클릭하여 나중에 사용할 프로파일을 만들 수도 있습니다.

| 참고: 선택한 네트워크에 802.1x 인증이 있으면 먼저 프로파일 마법사를 사용하여 프로파일을 만들어야 합니다. 그러나 네트워크에 WEP 보안(공개), WEP 64 또는 128비트 암호화나 WPA-PSK가 없으면 연결 단추를 클릭한 후 표시되는 대화 상자에 필수 보안 설정을 입력할 수 있습니다. 그런 다음 프로파일 없이 1회용 연결을 만들 수 있습니다.

> - 선택한 네트워크에 WPA 보안 설정이 있는 경우: 선택한 네트워크에 802.1x 인증 보안 설정이 있는 경우 연결 단추를 클릭하면 프로파일 마법사의 고급 보안 페이지가 표시됩니다. 이 대화 상자에서 802.1x 설정을 입력하고 네트워크에 연결할 수 있습니다.
> - 선택한 네트워크에 (개방) WEP 보안 설정이 없는 경우: 선택한 네트워크에 보안 (개방) 설정이 없는 경우. 연결 단추를 클릭하여 네트워크에 연결합니다.
> - 선택한 네트워크에 WEP 또는 WPA-PSK 보안 설정이 있는 경우: 선택한 네트워크에 WEP 암호화 보안 설정이 있는 경우 연결 단추를 클릭하면 프로파일 마법사의 고급 보안 페이지가 표시됩니다. 이 대화 상자에서 WEP 보안 설정을 입력하고 네트워크에 연결할 수 있습니다.

8. 확인을 클릭하여 네트워크에 연결합니다.

## 액세스 지점을 사용하여 네트워크에 연결

인프라 네트워크는 하나 이상의 액세스 지점과 무선 어댑터가 설치된 한 대 이상의 컴퓨터로 구성됩니다. 각 액세스 지점은 LAN에 유선으로 연결되어 있어야 합니다.

먼저 프로파일 마법사를 사용하여 새 프로파일을 만든 다음 연결 단추를 사용하여 네트워크 액세스 지점에 연결할 프로파일을 선택하는 방식으로 네트워크에 연결할 수 있습니다. 검색 단추를 사용하여 네트워크에 연결할 수도 있습니다. 자세한 내용은 새 프로파일 만들기를 참조하십시오.

## 피어 투 피어(Ad Hoc) 네트워크에 연결

Ad Hco 네트워크에 연결 또는 시작
Ad Hoc 네트워크 시작
Ad Hoc 세션 종료
프로파일 마법사를 사용하여 Ad Hco 프로파일 만들기

피어 투 피어(Ad Hoc) 모드에서는 Ad Hoc 네트워크에 있는 다른 컴퓨터와 정보를 주고 받을 수 있습니다. Ad Hoc 네트워크 상의 모든 무선 클라이언트는 같은 네트워크 이름(SSID)과 채널 번호를 사용합니다. 허용되는 802.11b Ad Hoc 채널 목록을 보려면 어댑터 설정을 확인하십시오.

| 참고: 특정 전송 채널에 설정된 Ad Hoc 프로파일을 검색하는 동안 다른 채널의 Ad Hoc 네트워크가 발견되면 새 채널을 통해 연결됩니다. 새 채널 번호는 어댑터 설정에 표시됩니다.

### Ad Hoc 네트워크에 연결

| 참고: 프로파일을 사용한 Ad Hoc 연결에 대한 자세한 내용은 프로파일 마법사를 사용하여 Ad Hoc 연결을 참조하십시오.

프로파일을 사용하여 Ad Hoc 네트워크에 연결

- 프로파일 목록에서 Ad Hoc 프로파일을 선택하고 연결 단추를 클릭합니다. 이 방법에는 프로파일 마법사가 만든 사전 정의 Ad Hoc 프로파일이 사용됩니다. Ad Hoc 네트워크에 연결하려면 첫번째 컴퓨터를 사용하여 구축된 채널을 전송합니다. 이 채널은 프로필 마법사를 사용하여 만들어진 Ad Hoc 프로필인 경우 선택된 채널과 다를 수도 있습니다.

프로파일을 사용하지 않고 Ad Hoc 네트워크에 연결

- 프로파일 없이 1회 Ad Hoc 세션에 연결합니다. 이 방법에는 사전 정의 프로파일이 사용되지 않습니다. 검색 단추를 클릭하여 Ad Hoc 네트워크를 검색한 후 Ad Hoc 네트워크에 연결하려면 연결 단추를 클릭하여 연결합니다. Ad Hoc 네트워크에 연결하려면 첫번째 컴퓨터를 사용하여 구축된 채널을 전송합니다.

### Ad Hoc 네트워크 시작

컴퓨터를 무선 스테이션으로 사용하여 Ad Hoc 네트워크를 시작할 수 있습니다. 이 방법에는 사용 중인 컴퓨터의 SSID가 다른 사용자가 연결할 Ad Hoc 네트워크를 설정하는 데 사용됩니다. Ad Hoc 네트워크를 자신이 설정한 경우 다른 모든 사용자는 채널과 SSID를 사용해야 합니다.

### Ad Hoc 세션 종료

Ad Hoc 세션을 종료하려면 프로파일 목록에서 기본 프로파일을 클릭한 다음 닫기 단추를 클릭합니다.

### 프로파일 마법사를 사용하여 Ad Hoc 프로파일 만들기

아래에서는 프로파일 마법사를 사용하여 새 Ad Hoc 프로파일을 만들어서 Ad Hoc 네트워크에 연결하는 방법에 대해 설명합니다.

일반 설정

1. 일반 페이지에서 네트워크 탭을 클릭합니다.
2. 추가 단추를 클릭합니다. 일반 설정 대화 상자가 표시됩니다.
3. 프로파일 이름 필드에 프로파일 이름을 입력합니다.
4. 네트워크 이름(SSID) 필드에 네트워크 SSID를 입력합니다.
5. Ad Hoc 작동 모드를 클릭합니다.
6. 암호로 이 프로파일을 보호를 클릭하여 프로파일 암호를 설정합니다.
7. 다음을 클릭합니다.

보안 설정

8. 데이터 암호화에 대해 없음 또는 WEP를 선택합니다.
9. WEP를 선택할 경우 암호화 수준으로 64 또는 128비트를 선택합니다.
10. 키 색인으로 1, 2, 3 또는 4 중에서 선택합니다.
11. 필수 암호문 또는 16진수 키를 입력합니다.
12. 일반 설정 페이지에서 암호 보호 확인란이 선택되어 있는 경우
    다음을 클릭하여 암호 페이지를 표시합니다.

암호 보호 설정

13. 암호로 이 프로파일을 보호 확인란을 클릭합니다.
14. 암호 필드에 암호를 입력합니다.
15. 새 암호 확인 필드에 같은 암호를 다시 한 번 입력합니다.
16. 뒤로 단추를 클릭하여 설정 내용을 변경 또는 확인하거나 프로파일 설정이 끝났을 때 마침을 클릭하고 네트워크 페이지로 돌아갑니다.

네트워크 연결

17. 어댑터 탭에서 기본 전송 채널 변경: Ad Hoc 네트워크의 다른 컴퓨터에 다른 채널이 사용되지 않는 경우에는 기본 채널을 변경할 필요가 없습니다. 기본 채널을 변경하려면 어댑터 탭을 클릭하고 Ad Hoc 채널 선택에서 구성을 클릭합니다. 채널 선택 작동 대역을 선택합니다. 확인을 클릭하여 설정을 저장합니다.
18. 네트워크 탭을 선택합니다.
19. 새 프로파일을 작성한 다음 프로파일 목록에서 프로파일을 선택합니다. Ad Hoc 모드를 사용하는 프로파일에는 프로파일 이름 옆에 컴퓨터 아이콘이 표시됩니다.
20. 연결 단추를 클릭하여 Ad Hoc 네트워크에 연결합니다.

## 라디오 켜기/끄기

컴퓨터가 켜져 있는 동안 라디오가 활성화되면 계속해서 신호가 전송됩니다. 비행기 이륙이나 착륙과 같은 특수한 상황에서는 이러한 신호가 간섭을 일으키지 않더라도 라디오를 끄는 것이 좋습니다. 다음에서는 키보드(이 옵션을 사용할 수 있는 경우) 및 Intel(R) PROSet for Wireless를 사용하여 라디오를 켜거나 끄는 방법에 대해 설명합니다.
컴퓨터 키보드나 작업 트레이의 무선 메뉴 옵션 또는 Intel(R) PROSet for Wireless에서 라디오를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 작업 트레이 무선 아이콘 및 일반 페이지에 현재 라디오 상태가 표시됩니다.

선택 항목인 하드웨어 라디오 켜기/끄기 스위치의 사용
키보드나 외부 하드웨어 스위치(옵션을 사용할 수 있는 경우)에서 라디오를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 자세한 사항은 컴퓨터 제조업체에 문의하십시오. Intel(R) PROSet for Wireless는 이 옵션이 설치된 경우 일반 페이지에 라디오의 현재 상태를 표시합니다.
Intel(R) PROSet for Wireless를 사용하여 라디오 켜기/끄기
Intel(R) PROSet for Wireless의 일반 페이지에서 라디오를 켜거나 끌 수 있습니다. 라디오의 현재 상태는 무선 어댑터 작업 트레이 메뉴 옵션에 표시됩니다. 일반 페이지는 또한 하드웨어 옵션이 설치된 경우 라디오의 현재 상태를 표시해줍니다.
라디오 켜기/끄기
참고: 랩톱 컴퓨터가 켜져 있는 동안 라디오는 계속해서 신호를 전송합니다. 항공기 내부와 같은 환경에서는 이러한 라디오 신호가 전파 간섭을 일으킬 수 있습니다.
라디오를 끄려면 일반 페이지에서 라디오 켜기/끄기 옆에 있는 끄기 단추를 클릭하십시오.

- 라디오가 꺼져 있을 때는 무선 어댑터가 네트워크에 연결되지 않습니다.
- 라디오가 꺼져 있을 때는 Intel(R) PROSet for Wireless를 사용하여 프로파일 내용을 편집하거나 추가할 수 있습니다.

라디오를 켜려면 일반 페이지에서 라디오 켜기/끄기(Switch Radio On/Off) 옆에 있는 켜기(On) 단추를 클릭하십시오.
라디오가 켜져 있으면 마지막 프로파일을 사용하여 네트워크 액세스 지점에 연결하려고 시도합니다. 어댑터가 액세스 지점에 연결되지 않으면 구성 서비스에서 사용 가능한 네트워크를 찾습니다. 자세한 내용은 구성 서비스를 참조하십시오.

### 작업 트레이 메뉴 옵션에서 라디오 켜기/끄기

작업 트레이에서 무선 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 사용할 무선 어댑터를 선택합니다. 라디오의 이전 상태에 따라 라디오 끄기(라디오가 켜진(ON) 상태이면 끄기(OFF) 선택) 또는 라디오 켜기(라디오가 꺼진(OFF) 상태이면 켜기(ON) 선택)를 선택합니다.

## Windows에서 라디오 비활성화

Windows 운영 체제의 장치 관리자를 사용하여 라디오를 활성 해제(작동 중지)할 수 있습니다.

Windows XP 및 2000:

1. 바탕 화면에서 내 컴퓨터를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 속성을 선택합니다.
2. 하드웨어 탭을 클릭합니다.
3. 장치 관리자 버튼을 클릭합니다.
4. 네트워크 어댑터를 두 번 클릭합니다.
5. 설치된 무선 어댑터 중 사용 중인 어댑터를 두 번 클릭합니다.
6. 팝업 메뉴에서 활성 해제를 선택합니다.
7. 확인을 클릭합니다.

## Windows에서 어댑터 고급 설정 보기

Intel(R) PROSet for Wireless가 설치되어 있지 않은 경우 Windows 장치 관리자 고급 탭에 다음 고급 옵션이 나타납니다. PROSet for Wireless가 설치되어 있으면 고급 탭에 열기 단추가 표시됩니다. PROSet for Wireless를 열려면 이 단추를 선택하십시오.

고급 옵션에 액세스하려면:

1. 바탕 화면에서 내 컴퓨터를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 속성을 선택합니다.
2. 하드웨어 탭을 클릭합니다.
3. 장치 관리자 버튼을 클릭합니다.
4. 네트워크 어댑터를 두 번 클릭합니다.
5. 설치된 무선 어댑터를 오른쪽 마우스로 클릭합니다.
6. 고급 탭을 선택합니다.

Windows XP 및 2000의 고급 탭 옵션:

- Ad Hoc 전송 전원 - 무선 어댑터의 802.11b Ad Hoc 출력 전원 수준을 설정합니다.
- 혼합 모드 보호 기능 - RTS/CTS 사용: (기본 설정) 이 모드를 사용하면 802.11g 및 802.11b 클라이언트가 서로 통신할 수 없는 혼합 환경에서 충돌을 피할 수 있습니다. 자체 CTS 사용: 이 모드에서는 802.11g 및 802.11b 클라이언트가 매우 가까운 위치에 있고 서로 통신할 수 있는 혼합 모드 환경에서 성능이 개선됩니다. 이 옵션은 고급 설정에서도 구성할 수 있습니다.
- 전원 관리 - 컴퓨터 전원 소스와 배터리 사이의 균형을 조정합니다.
- 무선 모드 - 데이터 전송률에 대한 무선 모드(변조 유형)을 선택합니다. 기본 설정은 "802.11g 및 802.11b"입니다. 이 옵션에는 11Mbps와 54Mbps 데이터 전송률을 사용합니다. 다른 옵션은 "802.11g 전용" 및 "802.11b 전용"입니다.

## 802.1x 암호 동기화 기능의 설치 및 설치 해제

802.1x 암호 동기화 기능 (Windows 로그온 사용)을 설치하려면, 먼저 반드시 Intel(R) PROSet for Wireless를 설치해제 한 후 802.1x 암호 동기화 기능이 있는 Intel(R) PROSet for Wireless를 재설치 하여야 합니다.

1. 시작 > 설정 > 제어판 > 프로그램 추가 및 제거 > Intel(R) PROSet을 클릭합니다.
2. 제거를 선택합니다.
3. CD 드라이브에 설치 CD를 넣습니다.
4. CD에서 autorun.exe를 선택합니다.
5. 소프트웨어 설치를 누릅니다.
6. Intel(R) PROSet for Wireless용 InstallShield 마법사 화면에서 다음을 클릭합니다.
7. 사용권 계약 화면에서 사용권 계약을 읽은 다음 동의함을 선택하고 다음을 클릭합니다.
8. 사용자 설치를 선택하고 다음을 클릭합니다.
9. 802.1x 암호 동기화 기능을 누릅니다. 이 기능을 로컬 하드 드라이브에 설치합니다를 선택합니다.
10. 다음을 클릭합니다.
11. 프로그램 설치 준비 완료 스크린에서 설치를 누릅니다.
12. 컴퓨터에 소프트웨어를 설치한 다음 마침을 클릭합니다.
13. Intel(R) PRO 네트워크 연결 화면을 닫으려면 종료를 클릭합니다.
14. 컴퓨터를 재부팅합니다.
15. Intel(R) PROSet을 시작하려면, 시스템 트레이의 Intel(R) PROSet 아이콘을 누르거나 시작 > 프로그램 > Intel 네트워크 어댑터 > Intel(R) PROSet의 순서로 따라합니다.

| 참고: Windows XP Fast Switching 및 환영 스크린이 802.1x 암호 동기화 기능이 설치될 때 사용하지 않도록 되었습니다.

802.1x 암호 동기화 기능 (Windows 로그온 사용)을 설치해제하려면, 먼저 반드시 Intel(R) PROSet for Wireless를 설치해제 한 후 802.1x 암호 동기화 기능이 없이 Intel(R) PROSet for Wireless를 재설치 하여야 합니다.

1. 시작 > 설정 > 제어판 > 프로그램 추가 및 제거 > Intel(R) PROSet을 클릭합니다.
2. 제거를 선택합니다.
3. CD 드라이브에 설치 CD를 넣습니다.
4. CD에서 autorun.exe를 선택합니다.
5. 소프트웨어 설치를 누릅니다.
6. Intel(R) PROSet for Wireless용 InstallShield 마법사 화면에서 다음을 클릭합니다.
7. 사용권 계약 화면에서 사용권 계약을 읽은 다음 동의함을 선택하고 다음을 클릭합니다.
8. 사용자 설치를 선택하고 다음을 클릭합니다.
9. 802.1x 암호 동기화 기능을 누릅니다. 이 기능은 사용하지 않음을 선택합니다.
10. 다음을 클릭합니다.
11. 프로그램 설치 준비 완료 스크린에서 설치를 누릅니다.
12. 컴퓨터에 소프트웨어를 설치한 다음 마침을 클릭합니다.
13. Intel(R) PRO 네트워크 연결 화면을 닫으려면 종료를 클릭합니다.
14. 컴퓨터를 재부팅합니다.
15. Intel(R) PROSet을 시작하려면, 시스템 트레이의 Intel(R) PROSet 아이콘을 누르거나 시작 > 프로그램 > Intel 네트워크 어댑터 > Intel(R) PROSet의 순서로 따라합니다.

| 참고: Windows XP Fast Switching 및 환영 스크린이 802.1x 암호 동기화 기능이 설치 해제될 때 다시 사용하도록 되었습니다.

목차 페이지로 돌아가기

모든 제한 및 법적 고지 사항을 읽으십시오.