Takaisin Sisältö-sivulle

# Tekniset tiedot: Intel(R) PRO/Wireless 2200BG -käyttöopas

Tekniset tiedot |

Muotokerroin | Mini PCI Type 3B
Mitat | Leveys 59,45 mm, pituus 44,45 mm, korkeus 5 mm (2,34 x 1,75 x 0,20 tuumaa)
Paino | 12,90 g (0,7 oz.)
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Kaksoiseriytysantenni | Emolevyssä oleva kaksoiseriytyskytkentä
Liittimen rajapinta | 124-nastainen SO-DIMM-reunaliitin
Käyttölämpötila | 0 – +70 °C
Ilmankosteus | 50 – 85 %, tiivistymätön

Tyyppi |

Taajuuskaista | 2,400–2,472 GHz (Yhdysvallat) 2,400–2,4835 GHz (Japani) 2,400–2,4835 GHz (Eurooppa. ETSI)

Taajuusmodulointi |

Modulointi | OFDM yhdessä BPSK:n, QPSK:n, 16QAM:n, 64QAM:n, DBPSK:n, DQPSK:n, CCK:n kanssa
Kanavat | Täysi 14 kanavan tuki
Tietonopeudet | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 ja 54 Mbps
Toiminta-alue sisätiloissa | 30 m @ 11 Mbps / 90 m @ 1 Mbps
Toiminta-alue ulkotiloissa | 120 m @ 11 Mbps / 460 m @ 1 Mbps

Virta

Lähetyksen lähtöteho | 16 dBm (normaali)
Sovittimen virrankulutus
Lähetys | 1,45 W
Vastaanotto | 0,85 W
Valmiustila | 60 mW
Poista käytöstä | 50 mW
Jännite | 3,3 V

Yleiset

Käyttöjärjestelmä | Windows* XP, 2000
Wi-Fi Alliance -sertifiointi | Wi-Fi-®sertifiointi 802.11b:lle ja 802.11g:lle
WLAN-standardi | IEEE 802.11g
Arkkitehtuuri | Perusrakenne tai Ad Hoc (vertaiskäyttö)
Suojaus | WPA, Cisco CCX v1.0, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP (128-bittinen ja 64-bittinen).
Tuotteen turvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Takaisin Sisältö-sivulle

Lue myös Rajoitukset ja vastuuvapautuslausekkeet.