Tillbaka till Innehåll

# Använda PROSet-profiler: Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Användarhandbok

# Använda trådlösa profiler i Intel(R) PROSet

- Ställa in Windows nätverksprofiler
- Profilanslutningsinställningar
- Överföringshastigheter för data och åtkomstpunkter
- Skapa en ny profil
- Importera och exportera profiler
- Ange profillösenord
- Automatisk profildistribution
- Redigera befintlig profil
- Ta bort profil
- Ansluta till nätverk utan profil
- Ansluta till ett nätverk om det visas ett tomt SSID
- Ladda profil från Aktivitetsfältet

## Ställa in Windows nätverksprofiler

En profil är en sparad grupp med nätverksinställningar. Profiler visas i profillistan på sidan Allmänt i den trådlösa klienthanteraren. Profilerna kan arrangeras i ordningsföljd enligt nätverksanslutningsprioritet. Du kan ansluta till ett nätverk genom att använda den första profilen i profillistan och sedan automatiskt ansluta till annat nätverk genom att använda nästa profil. På detta sätt kan du förbli ansluten medan du använder roam utan hinder från ett trådlöst nätverk till ett annat. Även om du kan allokera flera profiler till ett enda nätverk kan du bara använda en profil per anslutning. Om du vill lägga till en ny profil använder du profilguidens sekvens med dialogrutor för att konfigurera profilinnehållet. Följande exempel använder alla dialogrutor i Profilguiden. Vissa inställningar kanske inte krävs för alla profiler.

Se följande anslutningsinställningar för installationsprofilen:

## Profilanslutningsinställningar

Komma åt alternativet för inställning av profilanslutning:

1. På sidan Allmänt klickar du på fliken Nätverk.
2. Klicka på knappen Avancerat.
3. Under rubriken Automatisk anslutning klickar du på ett av följande alternativ:

- Anslut bara till tillgängligt nätverk med hjälp av profiler (standardinställning): Använd profilerna i profillistan för att ansluta till valfritt tillgängligt nätverk.
- Anslut till valfritt tillgängligt nätverk om ingen matchande profil hittas: Ansluta till valfritt tillgängligt nätverk utan att använda en profil från profillistan.
- Ansluta till valfritt nätverk endast baserat på profiler (Cisco-läge): Anslut till valfritt tillgängligt nätverk med profiler som aktiverats för Cisco CCX-läge (version 1). Detta läge möjliggör anslutning till åtkomstpunkter som stöder flera och tomma nätverksnamn (SSID).

  - Aktivera blandad cell (kräver Cisco CCX-tillvalet)): Markera denna kryssruta för avancerade inställningar om du vill låta den trådlösa LAN-adaptern kommunicera med blandade celler. En blandad cell är ett trådlöst nätverk i vilket vissa enheter använder WEP och andra gör det inte. Alternativet Aktivera Cisco-Client eXtentions i dialogrutan Allmänna inställningar i Profilguiden måste aktiveras för support för blandad cell.

4. Klicka på OK för att spara inställningen och gå tillbaka till föregående dialogruta.

## Överföringshastigheter för data och åtkomstpunkter

I syfte att uppnå optimal överföringshastighet för data är det viktigt att identifiera vilken typ av åtkomstpunkt som den trådlösa adaptern ansluter till. Avancerade inställningar tillhandahåller lägen som du kan välja mellan så att du kan optimera din driftmiljö.

### Infrastrukturläge

Följande beskriver hur de trådlösa inställningslägena drivs i infrastrukturläget. Adaptern kan användas i tre olika lägen:

- Anslut till 802.11g och 802.11b: Detta är standardinställningen. Adaptern söker efter antingen 11g- eller 11b-åtkomstpunkter genom att använda dataöverföringshastigheter som är 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbit/s. Denna anslutning använder 11g-åtkomstpunkter som standard. Listan Tillgängliga nätverk visar alla 11b- och 11g-åtkomstpunkter.

- Anslut endast till 802.11g-nätverk: Adaptern söker efter en 11g-åtkomstpunkt men använder bara dataöverföringshastigheter som är 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbit/s*. Listan Tillgängliga nätverk visar endast 11g-åtkomstpunkter.

- Anslut endast till 802.11b: Adaptern söker då efter de bästa 11b- och 11g-åtkomstpunkterna genom att använda datahastigheter som är 1, 2, 5,5 eller 11 Mbit/s. Listan Tillgängliga nätverk visar alla 11b- och 11g-åtkomstpunkter.

### Kombinationer med åtkomstpunkt och klient

Följande tabell visar en jämförelse med adapterns trådlösa inställningsläge och de överföringshastigheter för data som använder en speciell typ av åtkomstpunkt. Det trådlösa läget (moduleringstyp) avgör vilka upptäckta åtkomstpunkter som visas i listan Skanning (i dialogrutan Tillgängliga nätverk).

11b-åtkomstpunkt

Trådlöst läge | Skanna-lista | Anslut | Överföringshastigheter för data
11g och 11b | Ja | Ja | 1, 2, 5,5, eller 11 Mbit/sek
endast 11b | Ja | Ja | 1, 2, 5,5, eller 11 Mbit/sek
Endast 11g | Nej | Nej | Inget

11g (11g och 11b), åtkomstpunkt

Trådlöst läge | Skanna-lista | Anslut | Överföringshastigheter för data
11g och 11b | Ja | Ja | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbit/s*.
endast 11b | Ja | Ja | 1, 2, 5,5, eller 11 Mbit/sek
Endast 11g | Ja | Ja | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbit/s*.

11g (endast 11g-läge), åtkomstpunkt**

Trådlöst läge | Skanna-lista | Anslut | Överföringshastigheter för data
11g och 11b | Ja | Ja | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbit/s*.
endast 11b | Nej | Nej | Inget
Endast 11g | Ja | Ja | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbit/s*.

Obs! (*) beroende på signalens styrka och kvalitet. Använd RTS/CTS (standardinställningen) för att undvika kollisioner i miljöer med blandat läge där 11g- och 11b-klienter inte kan höra varandra. Använd CTS-till-själv för att förbättra prestanda i miljöer med blandat läge där 11g- och 11b-klienter är i varandras närhet och kan höra varandra.

Obs! (**) Eftersom 11b-klienter inte kan ansluta till denna åtkomstpunkt används inte skydd för blandat läge (RTS/CTS eller CTS-till-själv).

### Ad hoc-läge

Det följande sammanfattar hur moduleringsinställningar drivs i ad hoc-läge.

Ad hoc-initierare | Ad hoc-sammanbindning | Åtgärd | Kommentarer
endast 11b | endast 11b | G rundhastigheter (1, 2, 5,5 eller 11 Mbit/s) | endast 11b
Endast 11g | Sänk grundläggande hastigheter, tillkoppla skydd* (1, 2, 5,5 eller 11 Mbit/s) | 11b och 11g
11b och 11g | G rundhastigheter (1, 2, 5,5 eller 11 Mbit/s) | 11b och 11g
Endast 11g | endast 11b | Gäller inte för Intel(R) PRO/trådlös 2200BG-adapter. För andra kort - sänk grundläggande hastigheter, tillkoppla skydd* (1, 2, 5,5 eller 11 Mbit/s) | 11b och 11g
Endast 11g | G rundläggande hastigheter (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbit/s) | Endast 11g
11b och 11g | H öj grundläggande hastigheter (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbit/s) | Endast 11g
11b och 11g | endast 11b | G rundläggande hastigheter, tillkoppla skydd* (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbit/s) | 11b och 11g
Endast 11g | Sänk grundläggande hastigheter, tillkoppla skydd* beror på initierare (1, 2, 5,5 eller 11 Mbit/s) | 11b och 11g
11b och 11g | G rundläggande hastigheter, tillkoppla skydd* beror på initierare (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbit/s) | 11b och 11g

Obs! (*) Se Visa adapterans avancerade inställningar i Windows - Använd "RTS/CTS-aktivering" (standardinställningen) för att undvika kollisioner i miljöer med blandat läge där 11g- och 11b-klienter inte kan höra varandra. Använd "aktivering av CTS-till-själv" för att förbättra prestanda i miljöer med blandat läge där 11g- och 11b-klienter är i varandras närhet och kan höra varandra.

### Ad hoc-överföringshastigheter - översikt

Följande beskriver hur de trådlösa inställningslägena drivs i Ad hoc-läget. Adaptern kan användas i tre olika lägen:

- Anslut till 802.11g och 802.11b: blandat läge (standardinställning). Adaptern söker efter antingen 11g- eller 11b-åtkomstpunkter genom att använda dataöverföringshastigheter som är 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbit/s. Denna anslutning använder 11g-åtkomstpunkter som standard. Listan Tillgängliga nätverk visar alla 11b- och 11g-åtkomstpunkter.
- Anslut endast till 802.11g-nätverk: Adaptern söker bara efter en 11g-åtkomstpunkt genom att använda dataöverföringshastigheterna 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbit/s. Listan Tillgängliga nätverk visar endast 11g-åtkomstpunkter.
- Anslut endast till 802.11b: Adaptern söker då efter de bästa 11b- och 11g-åtkomstpunkterna genom att använda datahastigheter som är 1, 2, 5,5 eller 11 Mbit/s. Listan Tillgängliga nätverk visar alla 11b- och 11g-åtkomstpunkter.

När olika moduleringsinställningar används i ad hoc-läge har de följande effekter i datorn:

- De fastställer till vilket ad hoc-nätverk vi har tillstånd att ansluta till.
- De avgör vem vi visar i vår skanningslista.

En station i ett ad hoc-nätverk anpassar sig konstant till den aktuella situationen i ad hoc-nätverket när det gäller andra stationers förmågor. Uppdatering av vilka hastigheter som stöds för dataöverföring görs på följande sätt:
Det är bara de grundläggande hastigheterna som ändras. De hastigheter som stöds av en station ändras aldrig. De grundläggande hastigheter som tillkännages av stationer i ett ad hoc-nätverk skall alltid vara desamma och skall reflektera den uppsättning med grundläggande hastigheter som stöds av varje station i detta ad hoc-nätverk. Eftersom grundläggande hastigheter är den faktiska informationen som används av en station för att bestämma om den kan komma med i ad hoc-nätverket så är detta tillräckligt för att avgöra om en station kan eller inte kan ansluta till detta ad hoc-nätverk.

### Blandat läge

Stationer med blandat läge (802.11g och 802.11b) kan gå med i valfritt ad hoc-nätverk som de kan höra.

Gå med i ett ad hoc-nätverk

- Gå bara med i ett 11b ad hoc-nätverk – behåll de hastigheter som stöds och uppdatera de grundläggande hastigheter som passar det ad hoc-nätverk som du går med i. Skydd (RTS/CTS eller CTS-till-själv) är aktiverat.
- Gå endast med i ett 11g ad hoc-nätverk – behåll de hastigheter som stöds och höj de grundläggande hastigheter som tillkännages i beacon. Observera att detta inte är bra eftersom stationen upphör att vara i "blandat läge" och blir en station för endast 11g.
- Gå bara med i ett 11a och 11b ad hoc-nätverk – behåll de hastigheter som stöds och uppdatera de grundläggande hastigheterna så att de passar det ad hoc-nätverk som du går med i.

Initiera ett ad hoc-nätverk

När du initierar ett ad hoc-nätverk med blandat läge är standardhastigheterna för blandat läge: 1, 2, 5,5, 6, 18, 11, 12, 24, 36, 48 och 54 Mbit/s med hastigheterna 1, 2 som grundläggande. När andra stationer går med sänks de grundläggande hastigheterna om så krävs. Skyddet är aktiverat när 11b-station går med.

### Läget endast 11b

Gå med i ett ad hoc-nätverk
I det här läget kan du bara gå med i ett ad hoc-nätverk som bara tillkännager grundläggande datahastigheter som är 1, 2, 5,5 eller 11 Mbit/s. Så listan med potentiella ad hoc-nätverk inkluderar 11b och 11b och 11g, men inte 11g. Hastigheterna som stöds förblir oförändrade och grundläggande hastigheter anpassas för att matcha dem som tillkännagivits av beacon-ad-hoc-nätverket som du går med i.
Initiera ett ad hoc-nätverk

När du initierar ett ad hoc-nätverk med bara 11b, följande hastigheter 1, 2, 5,5 och 11 Mbit/s, med 1 och 2 som grundläggande. När andra stationer går med sänker de sina grundläggande hastigheter om det behövs. Skydd (RTS/CTS eller CTS-till-själv) är aktiverat.

### Endast 11g-läget

Initiera ett ad hoc-nätverk som endast 11g (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbit/s). Stöd anslutning och sänkning på samma sätt som i Blandat läge. Vid initiering av ett sådant ad hoc-nätverk är de tillkännagivna hastigheterna: 1, 2, 5,5, 6, 18, 11, 12, 24, 36, 48 och 54 med 1, 2, 5,5, 6, 11, 12 och 24 Mbit/s som grundläggande.

Stationer med endast 11g kan gå med i valfritt ad hoc-nätverk som de hör.
Gå med i ett ad hoc-nätverk

De grundläggande hastigheterna i det här fallet tas från beacon.

- Gå bara med i ett 11b ad hoc-nätverk – behåll de hastigheter som stöds och sänk de grundläggande hastigheter som passar det ad hoc-nätverk som du går med i. Skydd (RTS/CTS eller CTS-till-själv) är aktiverat.
- Gå endast med i ett 11g ad hoc-nätverk – behåll de hastigheter som stöds och anpassa till de grundläggande hastigheter som tillkännages i beacon.
- Gå bara med i ett 11a och 11b ad hoc-nätverk – behåll de hastigheter som stöds och uppdatera
  de grundläggande hastigheterna så att de passar det ad hoc-nätverk som du går med i.

Initiera ett ad hoc-nätverk

Vid initiering av ett ad hoc-nätverk för bara 11g är de tillkännagivna hastigheterna: 1, 2, 5,5, 6, 18, 11, 12, 24, 36, 48 och 54 Mbit/s med 1, 2, 5,5, 6, 11, 12 och 24 Mbit/s som grundläggande.

När andra stationer går med sänks de grundläggande hastigheterna om så krävs. Skydd (RTS/CTS eller CTS-till-själv) är på när 11b-station går med.

### Skapa en ny profil

Om du vill lägga till en ny profil använder du profilguidens sekvens med dialogrutor för att konfigurera profilinnehållet. Följande exempel använder alla dialogrutor i profilguiden, även om en del av inställningarna kanske inte krävs.

Skapa en ny profil och anslut till nätverk:

1. På sidan Allmänt klickar du på fliken Nätverk.
2. Klicka på Lägg till-knappen. Dialogrutan Allmänna inställningar visas.

| OBS! Om detta är första gången som du skapar en profil klickar du på profilen som heter Standard i profillistan, klickar på knappen Redigera och byter namn på standardprofilen i fältet Profilnamn på sidan Allmänt.

Allmänna inställningar

1. På sidan Allmänt klickar du på fliken Nätverk.
2. Klicka på Lägg till-knappen. Dialogrutan Allmänna inställningar visas.
3. Ange ett profilnamn i fältet Profilnamn.
4. Ange nätverkets SSID i fältet Nätverksnamn (SSID).
5. Klicka på Infrastruktur eller Ad hoc som läge.
6. Ange ett lösenord för profilen genom att klicka på Lösenordsskydda denna profil.
7. Använd bara alternativet Obligatorisk AP om läget Infrastruktur är markerat. Använd detta alternativ om du vill ansluta till en viss åtkomstpunkt. Klicka på knappen Obligatorisk AP och ange MAC-adressen för åtkomstpunkten. Klicka på OK när du vill spara inställningarna och gå tillbaka till sidan Allmänna inställningar.
8. Om du använder Cisco CCX, klicka på alternativet Aktivera Cisco Client eXtentions för att aktivera Cisco CKIP-datakryptering. Om du har markerat Cisco-rutan Blandad cell i Avancerade inställningar måste du markera det här alternativet också.
9. Markera kryssrutan Aktivera automatisk import om du vill tillåta import av denna profil. Se Automatisk profildistribution för mer information.
10. Klicka på Nästa.

Säkerhetsinställningar

11. Välj Öppen eller Delad i alternativen för Nätverksverifiering. Öppen använder inte någon verifieringsmetod. Delad använder WEP-nyckeln som verifieringsmetod.
12. Markera antingen Inget, WEP eller CKIP (om Aktivera Cisco Client eXtentions aktiverats på sidan Allmänna inställningar) för datakrypteringen.
13. Om WEP är markerat, markera antingen 64- eller 128-bitars som krypteringsnivå.
14. Markera nyckelindex 1, 2, 3 eller 4.
15. Ange obligatorisk lösenordsmening eller hexnyckel.
16. Klicka på kryssrutan 802.1x-aktiverad för att aktivera säkerhetsalternativet 802.1x.
17. Välj MD5 eller lämplig 802.1x-verifieringstyp som angetts av din systemadministratör.
18. När du valt din verifieringstyp klickar du på knappen Konfigurera för att öppna dialogrutan Inställningar. Ange användarnamnet och lösenordet för den användare som du har skapat på verifieringsservern. Användarnamnet och lösenordet behöver inte vara desamma som namnet och lösenordet för din aktuella användarinloggning till Windows. "Serveridentitet" kan användas som standardinställning. "Klientcertifikatet" bör vara det som erhålls från din RADIUS-server eller annan certifieringsserver.
19. Spara inställningarna genom att klicka på Stäng.
20. Om kryssrutan Lösenordsskydd markerades på sidan Allmänna inställningar klickar du sedan på Nästa för att visa sidan Lösenord.

Inställningar för lösenordsskydd

21. Klicka på kryssrutan Lösenordsskydda denna profil.
22. Skriv ett lösenord i fältet Lösenord.
23. Skriv samma lösenord igen i fältet Bekräfta nytt lösenord.
24. Klicka på knappen Bakåt för att ändra eller verifiera dessa inställningar och klicka på Slutför när du har slutfört profilinställningarna och vill gå tillbaka till sidan Nätverk.

Anslut till nätverket.

25. Klicka på det nya profilnamnet som visas i profillistan. Använd pil upp och pil ner för att placera prioriteten för den nya profilen i prioritetslistan.
26. Ange inställningar för nätverksanslutningar genom att klicka på knappen Avancerat.
27. Anslut till nätverket genom att klicka på knappen Anslut.
28. Stäng dialogrutan Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar genom att klicka på OK.

## Importera och exportera profiler

| OBS! En lösenordsskyddad profil kan importeras och exporteras men innan du redigerar profilen måste du ange lösenordet. Se Ange profillösenord för mer information.

Importera profiler:

1. På sidan Allmänt klickar du på fliken Nätverk.
2. Klicka på knappen Avancerat.
3. Klicka på knappen Importera/Exportera.
4. Klicka på knappen Importera.
5. Hitta profilen att importera på hårddisken eller ange profilnamnet i fältet Filnamn. Profilens filnamnstillägg är .profile.
6. Importera profilen till profillistan genom att klicka på Importera.
7. Gå tillbaka till fliken Nätverk genom att klicka på OK två gånger.
8. Stäng dialogrutan Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar genom att klicka på OK.

Exportera profiler:

1. På sidan Allmänt klickar du på fliken Nätverk.
2. Klicka på knappen Avancerat.
3. Klicka på profilerna att exportera i listan med profiler att exportera.
4. Klicka på knappen Bläddra och välj en katalog att spara profilerna i. Klicka på OK om du vill gå tillbaka till föregående dialogruta.
5. Påbörja profilexporten genom att klicka på knappen Exportera.
6. Gå tillbaka till fliken Nätverk genom att klicka på OK två gånger.
7. Stäng dialogrutan Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar genom att klicka på OK.

## Ange profillösenord

Ange lösenord för befintlig profil:

1. Markera profilen i profillistan på sidan Nätverk och klicka på knappen Redigera.
2. Klicka på fliken Lösenord.
3. Klicka på kryssrutan bredvid "Lösenordsskydda denna profil" för att aktivera profilens lösenord.
4. Skriv ett lösenord på tio (10) tecken i fältet Lösenord.
5. Skriv det nya lösenordet igen i fältet Bekräfta nytt lösenord.
6. Klicka på OK för att avsluta och gå tillbaka till fliken Nätverk.
7. Stäng och avsluta verktyget Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar genom att klicka på OK.

Lösenordsskydda en ny profil:

1. Markera profilen i profillistan på sidan Nätverk och klicka på knappen Lägg till.
2. Klicka på fliken Lösenord.
3. Klicka på kryssrutan bredvid "Lösenordsskydda denna profil" för att aktivera profilens lösenord.
4. Skriv ett lösenord på tio (10) tecken i fältet Lösenord.
5. Skriv det nya lösenordet igen i fältet Bekräfta nytt lösenord.
6. En meddelanderuta visar att det nya lösenordet används. Stäng meddelanderutan genom att klicka på OK. Observera att om det nya lösenordet inte bekräftas klickar du på OK för att stänga meddelanderutan och upprepar steg 4 och 5.
7. Klicka på OK för att avsluta och gå tillbaka till fliken Nätverk.
8. Stäng och avsluta det trådlösa verktyget Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar genom att klicka på OK.

## Automatisk profildistribution

Med funktionen Aktivera automatisk import kan en nätverksadministratör distribuera en profil automatiskt till datorer som är anslutna till ett nätverk. Rutan Aktivera automatisk import finns i profilguidens dialogrutor. När kryssrutan är markerad måste profilen kopieras till en specifik katalog på värddatorn och därifrån kan den distribueras till flera datorer. När profilen mottagits av fjärrdatorn finns den automatiskt tillgänglig för användning från listan för skanning av profil. Om det görs ett försök att redigera en distribuerad profil som är lösenordsskyddad visas en begäran om lösenord.

Du utför en automatisk import av WLAN-profiler genom att bevaka import-mappen på din hårddisk för nya profilfiler. Det är bara profiler med Aktivera automatisk import markerat i dialogrutan i profilguiden som kan importeras automatiskt. Om det redan finns en profil med samma namn i profillistan visas en dialogruta där du antingen kan avvisa importen eller acceptera den. Om du accepterar den ersätts den befintliga profilen. Alla importerade profiler placeras längst ner i profillistan och profilfilen tas bort omedelbart efter importen, oavsett om importen genomfördes eller ej.

Steg 1: Exportera en profil aktiverad för automatiskt import från profillistan:

1. Välj en profil att redigera i profillistan på sidan Nätverk och klicka på knappen Redigera eller klicka på knappen Lägg till för att skapa en ny profil med profilguiden.
2. Markera kryssrutan Aktivera automatisk import på sidan Allmänt.
3. Spara inställningen genom att klicka på OK (Redigera profil) eller Slutför (Lägg till profil).

Steg 2: Exportera profilen från profillistan till en mapp på datorn.

4. På sidan Allmänt klickar du på fliken Nätverk.

5. Klicka på Avancerat-
   knappen.

6. Klicka på profilen för att exportera från listan med profiler att exportera.

7. Klicka på knappen Bläddra och välj en katalog att spara profilerna i. Klicka på OK om du vill gå tillbaka till föregående dialogruta.

8. Påbörja profilexporten genom att klicka på knappen Exportera.

9. Gå tillbaka till dialogrutan Nätverk genom att klicka på OK två gånger.

10. Stäng Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar genom att klicka på OK.

Steg 3: Kopiera (använd inte dra-och-släpp) den exporterade profilen från dess mapp (se steg 7) till följande katalog: Program\Intel\PROSetWireless\PROSet\Import. Profilen är nu klar för distribution till andra datorer. När profilen mottagits av fjärrdatorn finns den automatiskt tillgänglig för användning från profillistan.

## Redigera befintlig profil

Redigera befintlig profil:

1. På sidan Allmänt klickar du på fliken Nätverk.
2. Markera profilen att redigera i profillistan.
3. Klicka på knappen Redigera. Sidan Allmänt visas.
4. Klicka på flikarna Allmänt, Säkerhet och Lösenord för att göra de nödvändiga ändringarna för nätverksprofilens inställningar:
5. Klicka på OK på någon av sidorna för att spara alla inställningarna och gå tillbaka till fliken Nätverk.
6. Klicka på det nya profilnamnet som visas i profillistan. Använd pil upp och pil ner för att ange prioritet för den nya profilen i prioritetslistan.
7. Ange inställningar för nätverksanslutningar genom att klicka på knappen Avancerat.
8. Anslut till nätverket genom att klicka på knappen Anslut.
9. Stäng dialogrutan Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar genom att klicka på OK.

## Ta bort profil

Ta bort profil:

1. På sidan Allmänt klickar du på fliken Nätverk.
2. Klicka på den profil som ska tas bort från profillistan.
3. Klicka på knappen Ta bort.
4. Om du vill ta bort profilen permanent klickar du på Ja.

| OBS! Du kan inte ta bort alla profiler ur profillistan. Det måste alltid finnas en profil som visas i listan.

## Ansluta till nätverk utan profil

Ansluta till tillgängligt nätverk utan profil:

1. På sidan Allmänt klickar du på fliken Nätverk.
2. Klicka på knappen Skanna.
3. Markera nätverkets profilnamn där <ingen profil> visas och klicka på knappen Anslut.
4. Klicka på alternativet Nej, anslut mig direkt utan att skapa en profil. Observera att du kan klicka på Ja, skapa en profil för detta nätverk nu om du vill skapa en profil som ska användas senare.
5. Anslut genom att klicka på OK.

## Ansluta till ett nätverk om det visas ett tomt SSID

Om det trådlösa kortet tar emot ett tomt nätverksnamn (SSID) från en oförmärkt åtkomstpunkt med spets visas både det tomma SSID och <ingen profil> i listan med tillgängliga nätverk. Om du vill associera med en oförmärkt åtkomstpunkt måste du skapa en ny profil före anslutningen. Efter anslutningen går det att visa både det tomma SSID och det associerade SSID i listan med tillgängliga nätverk.

Anslut till en åtkomstpunkt som överför ett tomt nätverksnamn (SSID) i listan med tillgängliga nätverk:

1. På sidan Allmänt klickar du på fliken Nätverk.
2. Klicka på knappen Skanna.
3. Markera nätverksnamnet som har ett tomt SSID och <ingen profil> i listan med tillgängliga nätverk.
4. Klicka på knappen Anslut.
5. Dialogrutan i Profilguiden visas. Ange ett profilnamn och nätverksnamn (SSID) och säkerhetsinställningar om det behövs. Spara profilinställningarna och gå tillbaka till fliken Nätverk genom att klicka på Nästa.
6. Klicka på Nästa.
7. Klicka på Slutför.
8. Markera den nya profilen i profillistan och klicka på knappen Anslut.

## Ladda profil från Aktivitetsfältet

Ladda profil från Aktivitetsfältet:

1. Högerklicka på ikonen Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar i Aktivitetsfältet.
2. Välj Intel PRO/trådlös 2200BG-adapter.
3. Klicka på Välj profil och markera den profil som ska startas.

Tillbaka till Innehåll

Läs alla begränsningar och ansvarsfriskrivningar.