Regresar a la página de contenido

# Descripción de las redes locales inalámbricas: Guía del usuario de Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Acerca de la tecnología de redes locales inalámbricas

- Elección de una WLAN
- Configuración de una WLAN
- Identificación de una WLAN
- Inspección del emplazamiento para una WLAN
- Factores que afectan al alcance

Las redes inalámbricas conectan equipos sin la utilización de cables de red. Los equipos utilizan la comunicación por radio para enviar datos entre ellos. También se permite la comunicación directa con otros equipos inalámbricos o la conexión con una red existente a través de un punto de acceso inalámbrico. Cuando se configura el adaptador inalámbrico, puede seleccionar el modo operativo para el tipo de red inalámbrica deseado. Puede utilizar el adaptador inalámbrico para conectarse a dispositivos inalámbricos similares que cumplen con el estándar 802.11 para las redes inalámbricas.

### Selección de una red local inalámbrica

Las redes locales inalámbricas pueden operar con puntos de acceso o sin ellos, según la cantidad de usuarios de la red. El modo de infraestructura utiliza puntos de acceso que permiten que los equipos inalámbricos envíen y reciban información. Los equipos inalámbricos transmiten información al punto de acceso, el cual la recibe y difunde a otros equipos. El punto de acceso también puede conectarse a una red con cables o a la Internet. Varios puntos de acceso pueden trabajar en conjunto para ofrecer cobertura en áreas amplias.

El modo de grupos de trabajo, también llamado modo específico, funciona sin puntos de acceso y permite que los equipos inalámbricos envíen información directamente a otros equipos inalámbricos. El modo específico sólo se admite en las redes 802.11b y 802.11g. El modo de grupos de trabajo puede utilizarse en equipos ubicados en una red en el hogar o una oficina pequeña, o bien para configurar una red inalámbrica temporal durante una reunión.

### Configuración de una red local inalámbrica

Existen tres componentes básicos que deben configurarse para que una red local inalámbrica 802.11 funcione de forma adecuada:

- Nombre de la red: Cada red inalámbrica utiliza un Nombre de red único para identificar la red. Este nombre se denomina Identificador de conjunto de servicios (SSID). Al configurar el adaptador inalámbrico, debe especificarse el SSID. Si desea conectarse a una red existente, debe utilizar el nombre de dicha red. Si está configurando su propia red, puede crear su propio nombre y utilizarlo en cada equipo. El nombre puede tener hasta 32 caracteres y contener letras y números.
- Perfiles: Cuando configura el equipo para el acceso a una red inalámbrica, el administrador de clientes inalámbricos crea un perfil para la configuración que especifica. Si desea conectarse a otra red, puede explorar las redes existentes y establecer una conexión temporal, o bien crear un perfil nuevo para dicha red. Después de crear los perfiles, el equipo se conectará automáticamente cuando cambia de ubicación.
- Seguridad: Las redes inalámbricas 802.11 utilizan la codificación para ayudar a proteger los datos. La privacidad equivalente a cables (WEP) utiliza claves de codificación compartidas de 64 ó 128 bits para cifrar los datos. Antes de que un equipo transmita los datos, los cifra mediante una clave de codificación secreta. El equipo receptor utiliza la misma clave para descifrar los datos. Si se conecta a una red existente, utilice la clave de codificación existente proporcionada por el administrador de la red inalámbrica. Si está configurando su propia red, puede crear su propia clave y utilizarla en cada equipo.
  - El Acceso protegido Wi-Fi (WPA) es una mejora de la seguridad que aumenta considerablemente el nivel de protección de datos y el control del acceso a una WLAN. El modo WPA impone la autenticación y el intercambio de claves de 802.1x para fortalecer la codificación de datos. WPA utiliza el Protocolo de integridad de claves temporal (TKIP). TKIP brinda importantes mejoras en la codificación de datos que incluyen una función de mezcla de claves por paquete, una verificación de integridad de mensajes (MIC) de nombre "Michael", un vector de inicialización (IV) extendido con reglas de secuencia y un mecanismo de reintroducción de claves. Mediante estas mejoras, TKIP brinda protección para las flaquezas conocidas de WEP.
  - La Extensión de cliente Cisco (CCX) es una autenticación 802.1x de servidor a cliente que utiliza una contraseña de inicio de sesión proporcionada por el usuario. Cuando el punto de acceso inalámbrico se comunica con un RADIUS habilitado para LEAP de Cisco (servidor de control de acceso seguro de Cisco (ACS)), LEAP de Cisco ofrece el control del acceso a través de la autenticación mutua entre los adaptadores inalámbricos de los clientes y la red inalámbrica y brinda claves de codificación de usuario individuales y dinámicas para ayudar a proteger la privacidad de los datos transmitidos.

### Identificación de una red inalámbrica

Según el tamaño y los componentes de una red local inalámbrica, existen diversas maneras de identificar una red local inalámbrica.

- El Nombre de la red o Identificador del conjunto de servicios (SSID): Identifica una red inalámbrica Todos los dispositivos inalámbricos de la red deben utilizar el mismo SSID.
- Identificador de conjunto de servicios ampliados (ESSID): Es un caso particular de SSID que se utiliza para identificar una red inalámbrica que incluye puntos de acceso.
- Identificador de conjunto de servicios básicos independientes (IBSSID): Es un caso particular de SSID que se utiliza para identificar una red de equipos inalámbricos configurados para comunicarse directamente entre ellos sin el uso de un punto de acceso.
- Identificador de conjunto de servicios básicos (BSSID): Identificador único para cada dispositivo inalámbrico. El BSSID es la dirección Ethernet MAC del dispositivo.
- SSID de difusión: Un punto de acceso puede responder a los equipos que envían paquetes de sondeo con el SSID de difusión. Si se habilita esta función en el punto de acceso, cualquier usuario inalámbrico puede asociarse con el punto de acceso mediante el uso de un SSID en blanco o nulo.

### Inspección del emplazamiento para una red local inalámbrica

La realización de una inspección del emplazamiento para la red local inalámbrica es uno de los pasos cruciales en el proceso de configuración de una red inalámbrica. La misma reduce la cantidad de problemas que tendrá que resolver una vez que la red local inalámbrica esté configurada y lista para probar la conexión. Para realizar una inspección del emplazamiento, necesita las herramientas siguientes:

- Un punto de acceso (o equipo portátil) que se ha configurado como transmisor. El mismo debe montarse cerca o a la misma altura de la ubicación designada para la red local inalámbrica.
- Un equipo portátil que funcione como el receptor portátil. Debe contener el software de inspección del emplazamiento.
- Un mapa del área o edificio, el cual pueda utilizarse para marcar la intensidad de las señales.

Una vez que tiene las herramientas necesarias, está listo para inspeccionar el interior del edificio. Ejecute el software de inspección del emplazamiento en el equipo receptor portátil y llévelo a diferentes parte del área prevista para la red local inalámbrica a fin de probar la intensidad de la señal. También asegúrese de verificar la intensidad de la señal en cada ubicación donde se planea colocar los puntos de acceso. Si descubre problemas al inspeccionar el emplazamiento, asegúrese de que el equipo portátil transmisor no está ubicado cerca de una pared que contiene metal, tal como un conducto de aire acondicionado, pues ello podría interferir con el alcance de la señal. Simplemente mueva el transmisor para probar la intensidad de la señal de nuevo. Para que los usuarios tengan una cobertura ininterrumpida cuando se muevan de un punto de acceso a otro, los niveles de señal de cada punto deben solaparse. Existe software disponible que pasa niveles de señal variables de forma ininterrumpida de un punto de acceso a otro.

La infraestructura del edificio podría en ocasiones interferir con la señal de microondas. No obstante, al descubrir la ubicación y causa de la interferencia podrá encontrar el lugar idóneo para montar los puntos de acceso para una cobertura de área óptima. Las señales de microondas se emiten en todas direcciones, lo cual significa que hay un solo punto de acceso para un edificio con varias plantas. Sin embargo, el alcance depende en gran medida del material que se utiliza para la construcción del piso, de manera particular los materiales de metal. Una vez que la intensidad de la señal es lo suficientemente fuerte en el interior del edificio, podrá verificar la intensidad de la misma en el exterior del edificio. Para ello, simplemente lleve el equipo portátil receptor tan lejos como pueda en la calle o alrededor del edificio sin perder la intensidad de la señal de forma significativa. De ser posible, debe familiarizarse con los tipos de red que utilizan las empresas ubicadas en las plantas inferiores y superiores, de manera que puedan funcionar juntas y en armonía. Con las redes inalámbricas, la seguridad es vital y la comunicación con los que le rodean le preparará de manera ideal para seleccionar los canales adecuados, al igual que la ubicación idónea de los puntos de acceso.

### Factores que afectan al alcance

Aunque los puntos de acceso pueden transmitir señales a una distancia de hasta 60 pies en áreas con muchas barreras en forma de paredes o de hasta 500 pies en áreas extensas y abiertas, el alcance se ve afectado por los factores siguientes:

- Los materiales de construcción, tales como el acero y el cartón yeso, pueden reducir el alcance de las señales de radio.
- La disposición física del área puede interferir con las señales y ocasionar que se pierdan.
- El ruido electrónico proveniente de los teléfonos celulares, hornos de microondas u otros dispositivos en la misma frecuencia, pueden interferir con la transmisión de las señales.
- El alcance es inversamente proporcional a la velocidad de transmisión de los datos, de manera que entre más rápido se envían las señales, menor es la distancia a la que viajan.

Es importante tomar en cuenta estos factores al inspeccionar el emplazamiento para la WLAN a fin de brindar a todos los usuarios una conectividad portátil ininterrumpida. Por supuesto, el uso de múltiples puntos de acceso reduce el impacto de estos factores si existen diversas paredes divisorias.

### ¿Qué es una inspección del emplazamiento?

Una inspección del emplazamiento es un examen y análisis profundo de un emplazamiento propuesto para una red local inalámbrica. El propósito de la inspección del emplazamiento es determinar el número de puntos de acceso necesarios, los tipos de antena requeridos y la mejor ubicación para dichos puntos y antenas. Aunque el objetivo de la inspección del emplazamiento es sencillo, los medios para lograr dicho objetivo no lo son. Algunos de los pasos incluyen el tomar medidas, pero la mayoría de ellos precisan de la experiencia, el tanteo y la intuición más que de números y cifras. Intel® recomienda que realice una inspección del emplazamiento antes de instalar una red local inalámbrica. Las inspecciones del emplazamiento adquieren mayor importancia cuando:

- Instala un emplazamiento nuevo: Evalúe la colocación de los puntos de acceso y las antenas en todo el emplazamiento propuesto.
- Cambia un emplazamiento existente: Cuando modifique o amplíe una estructura de red existente, vuelva a evaluar la colocación de los puntos de acceso y las antenas. Si se necesita cambiar el nivel de cobertura en algunas áreas, es probable que tenga que mover, remplazar o aumentar los puntos de acceso y las antenas.
- Cambia un emplazamiento físicamente: La remodelación del emplazamiento podría introducir nuevas fuentes de interferencia, tales como motores y estructuras de metal, dentro del área de cobertura del punto de acceso, aunque no afecten directamente a las ubicaciones de los puntos de acceso.

## Elementos de una inspección del emplazamiento eficaz

Una inspección del emplazamiento eficaz precisa de cuatro elementos. La falta de inversión del tiempo, dinero y energía apropiados en la realización de una inspección del emplazamiento adecuada con anticipación, podría resultar en mayores gastos de dinero con el tiempo, cuando se produzcan problemas que precisen de ajustes constantes a la configuración inalámbrica. Los tres elementos de una inspección eficaz del emplazamiento son:

1. Examine los problemas de uso de la red resueltos por la red local inalámbrica.
   ¿Cuántos clientes necesitan de una conexión de red local inalámbrica? ¿Cuáles áreas del emplazamiento precisan de la conectividad de red local inalámbrica? ¿Cuántas horas de conectividad de red local inalámbrica se utilizarán cada día? ¿Cuáles ubicaciones tienen mayor probabilidad de generar la más alta cantidad de tráfico de datos? ¿Dónde es más probable que se necesite ampliar la red en el futuro?
2. Estudie el plano del emplazamiento propuesto para la red local inalámbrica.
   El plano del emplazamiento brinda un mapa del sitio al igual que la ubicación de los objetos, tales como las paredes, las particiones y cualquier otro aspecto que pudiese afectar el rendimiento de la red local inalámbrica. Examine el plano del emplazamiento antes de efectuar un recorrido físico por el mismo, podrá identificar las áreas donde el equipo inalámbrico podría funcionar al máximo al igual que las áreas problemáticas. Muchos de los obstáculos son fácilmente visibles y, en algunos casos, las salas originalmente diseñadas para un propósito específico, tal como un laboratorio de radiología, podrían haberse convertido en salas completamente distintas, tal como un salón de conferencias. El plano también podría mostrar las áreas propuestas para la expansión futura del edificio. A fin de prepararse para el siguiente paso de la inspección del emplazamiento, marque las ubicaciones posibles para los dispositivos inalámbricos en el plan y consulte el plano marcado durante el recorrido e inventario físicos.
3. Realice un recorrido y un inventario físicos.
   El propósito principal del recorrido físico es documentar cualquier elemento o material adyacente a las ubicaciones propuestas para los dispositivos que pudiese interferir con la recepción o transmisión y afectar el rendimiento de la red. Documente los niveles de existencia e inventario, las condiciones actuales del entorno y cualquier material que pudiese afectar la red local inalámbrica.

Regresar a la página de contenido

Sírvase leer todas las restricciones y renuncias de responsabilidad.