Voltar à página do índice

# Instalação do software: Guia do usuário do Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

# Instalação do software

## Instalação dos drivers e do software do Intel(R) PROSet para conexões sem fio

Veja as instruções correspondentes ao seu sistema operacional:

- Windows 2000
- Windows XP

# Instalação no Windows* 2000

### Notas preliminares

As instruções de instalação desta seção baseiam-se nas seguintes hipóteses:

- O hardware do adaptador sem fio já foi instalado no computador de acordo com as instruções do fabricante.
- O computador não foi ligado desde o fim da instalação do hardware.
- Este computador não tem nenhuma outra placa LAN sem fio.

Para instalar o driver antes de instalar o software, use Iniciar > Executar e procure o arquivo SetupWLD.exe no caminho PROW2200\WIN2K do CD da Intel. Depois de executar o arquivo SetupWLD.exe, desligue o computador e instale o hardware. Quando o computador reiniciar, o driver será automaticamente instalado.

Após carregar o sistema operacional Windows 2000, certifique-se de se conectar com direitos administrativos. Se você se conectar ao Windows 2000 sem direitos administrativos, pode enfrentar problemas durante a instalação.

Durante a instalação e configuração inicial do adaptador, pode demorar algum tempo para que as configurações do adaptador sejam confirmadas.

### Instalação do driver

Para instalar o software no Windows* 2000, siga estas instruções:

1. Ligue o computador em que o hardware do adaptador sem fio acabou de ser instalado.
2. Faça login com direitos administrativos quando solicitado pelo Windows 2000.
3. Aguarde até que o Windows detecte o hardware recém instalado e mostre a caixa de diálogo Assistente para configurar novo hardware encontrado. Se o Windows não detectar o novo hardware, consulte Solução de problemas.
4. Insira o CD-ROM Intel na unidade de CD-ROM. Se a tela do menu Conexões de rede do Intel(R) PRO aparecer, deixe-a aberta e clique na caixa de diálogo Assistente para configurar novo hardware encontrado para torná-la a janela ativa.
5. Na tela Instalar drivers de dispositivos de hardware, selecione Procurar por um driver adequado para o dispositivo (recomendado) e clique em Avançar.
6. Quando a caixa de diálogo Localizar arquivos de drivers aparecer, verifique se o item unidades de CD-ROM está marcado e clique em Avançar.
7. Quando a caixa de diálogo Resultado da pesquisa de arquivos de drivers aparecer, indicando que o driver foi encontrado, clique em Avançar.
8. Na tela Nome da rede, clique em Avançar para aceitar o nome de rede padrão (SSID) ou digite um SSID específico para sua rede e depois clique em Avançar.
9. Na tela Criptografia de dados, clique em Avançar para aceitar a configuração padrão de criptografia Nenhuma, ou digite uma configuração de criptografia específica para sua rede e depois clique em Avançar.
10. Na tela Assistente para configurar novo hardware encontrado, clique em Concluir. Continue a instalação do PROSet para conexões sem fio.

### Instalação do Intel(R) PROSet para conexões sem fio (obrigatória)

Execute os seguintes procedimentos para instalar o utilitário de configuração de dispositivos sem fio do Intel PROSet para conexões sem fio (obrigatório):

Algumas versões deste produto não suportam a tela de menu Conexões de rede do Intel(R) PRO para a instalação de utilitários de software. Se a tela de menu Conexões de rede do Intel(R) PRO não for exibida ou se ela não tiver um item de menu para adaptadores de LAN sem fio, você pode iniciar manualmente o instalador do Intel(R) PROSet para conexões sem fio usando Iniciar > Executar e procurando o arquivo iSetup.exe no caminho APPS/PROSET/WINXPT32 do CD da Intel fornecido com o produto. Ignore as etapas 11 e 12 abaixo e vá para a Etapa 13.

11. Na tela Conexões de rede do Intel(R) PRO, clique em Adaptadores de LAN sem fio.
    Esta tela pode ter sido aberta na Etapa 4, acima. Se a tela não estiver visível quando você fechar o quadro de diálogo Assistente para configurar novo hardware encontrado, remova e reinstale o CD Intel, ou execute o autorun.exe, para abri-la.

12. Na tela de menu Adaptadores de LAN Intel PRO/Wireless, clique em Instalar software.
13. Na tela Bem-vindo ao Assistente do InstallShield para o Intel(R) PROSet para conexões sem fio, clique em Avançar.
14. Depois de ler o contrato na tela Contrato de licença, selecione Aceito os termos deste contrato de licença e clique em Avançar.
15. Na tela Tipo de instalação, verifique se a opção selecionada é Típica e clique em Avançar. Esta é a configuração recomendada para a primeira instalação.
16. Na tela Pronto para instalar o programa, clique em Instalar.
17. Quando a instalação do software terminar, clique em Concluir. Clique em "Sair" para fechar a tela Conexões de rede do Intel(R) PRO.
18. Para abrir o Intel(R) PROSet para conexões sem fio, clique duas vezes em seu ícone na bandeja do sistema ou siga o caminho Iniciar > Programas > Adaptadores de rede Intel > Intel(R) PROSet. Para informações adicionais sobre o programa, pressione F1 ou clique em Ajuda quando o programa estiver em execução.

Durante a instalação e configuração inicial do adaptador, pode demorar algum tempo para que as configurações do adaptador sejam confirmadas.

Desinstalação do Intel(R) PROSet para conexões sem fio

Após a desinstalação do Intel(R) PROSet para conexões sem fio por meio do recurso "adicionar/remover" no Windows, reinicialize o computador. Qualquer conexão existente permanecerá ativa (o perfil está ativo) até a reinicialização do computador.

# Instalação no Windows* XP

### Notas preliminares

As instruções de instalação desta seção baseiam-se nas seguintes hipóteses:

- O hardware do adaptador sem fio já foi instalado no computador de acordo com as instruções do fabricante.
- O computador não foi ligado desde o fim da instalação do hardware.
- Este computador não tem nenhuma outra placa LAN sem fio.

Para instalar o driver antes de instalar o hardware, use Iniciar > Executar e procure o arquivo SetupWLD.exe no caminho PROW2200\WINXP no CD da Intel. Depois de executar o arquivo SetupWLD.exe, desligue o computador e instale o hardware. Quando o computador reiniciar, o driver será automaticamente instalado.

Antes de prosseguir, verifique se você está operando o Windows XP com direitos administrativos. Ao efetuar login no Windows XP sem os direitos administrativos, você pode enfrentar problemas durante a instalação.

Tanto o utilitário Intel(R) PROSet para conexões sem fio, quanto o recurso de configuração de comunicação sem fio do Windows XP podem ser usados para configurar a rede sem fio. As instruções abaixo contêm os passos para instalar o utilitário Intel(R) PROSet para conexões sem fio e para desativar o recurso de configuração do Windows XP. Se não desativar esse recurso do Windows XP, você não poderá usar o Intel(R) PROSet para conexões sem fio para configurar os parâmetros da rede sem fio. Para obter informações sobre o uso deste recurso do Windows XP, consulte a documentação do Windows XP.

### Instalação do driver

Para instalar os drivers no Windows* XP, execute as seguintes etapas:

1. Ligue o computador em que o hardware do adaptador sem fio acabou de ser instalado.
2. Faça login com direitos administrativos, se for solicitado pelo Windows XP.
3. Aguarde até que o Windows detecte o hardware recém instalado e mostre a caixa de diálogo Assistente para configurar novo hardware encontrado. Verifique se a opção Instalar o software automaticamente (Recomendado) está selecionada. Se o Windows não detectar o novo hardware, consulte Solução de problemas.
4. Insira o CD da Intel na unidade de CD. O Assistente para adicionar novo hardware procura os drivers corretos e copia-os no disco rígido.
5. Na tela Nome da rede, clique em Avançar para aceitar o nome de rede padrão (SSID) ou digite um SSID específico para sua rede e depois clique em Avançar.
6. Na tela Criptografia de dados, clique em Avançar para aceitar a configuração padrão de criptografia Nenhuma, ou digite uma configuração de criptografia específica para sua rede e depois clique em Avançar.
7. Na tela Assistente para configurar novo hardware encontrado, clique em Concluir. Desative o recurso de configuração da rede sem fio no Windows XP.

### Desativação do recurso de configuração da rede sem fio no Windows XP (Obrigatório).

Para desativar o recurso de configuração da rede sem fio no Windows XP para que o Intel(R) PROSet para conexões sem fio seja usado para fazer essa configuração, faça o seguinte:

As instruções foram escritas para serem usadas com o modo de exibição por categoria do menu Iniciar e do Painel de controle, e não com o modo de exibição "Clássico" do Windows XP.

8. Clique em Iniciar e no Painel de controle.
9. Na tela Selecione uma categoria, clique em Conexões de rede e de Internet, e depois, em ou um ícone do Painel de controle, clique em Conexões de rede.
10. Na janela Conexões de rede, clique com o botão direito na sua Conexão de rede sem fio e selecione Propriedades.
11. Selecione a guia Redes sem fio.
12. Desmarque a caixa de seleção Usar o Windows para definir as configurações da rede sem fio e clique em OK na guia Rede sem fio. Não clique em nenhuma outra guia. Continue a instalação do Intel(R) PROSet para conexões sem fio.

### Instalação do Intel(R) PROSet para conexões sem fio (obrigatória)

Execute os seguintes procedimentos para instalar o utilitário de configuração de dispositivos sem fio do Intel PROSet para conexões sem fio (obrigatório):

Algumas versões deste produto não suportam a tela de menu Conexões de rede do Intel(R) PRO para a instalação de utilitários de software. Se a tela de menu Conexões de rede do Intel(R) PRO não for exibida ou se ela não tiver um item de menu para adaptadores de LAN sem fio, você pode iniciar manualmente o instalador do Intel(R) PROSet para conexões sem fio usando Iniciar > Executar e procurando o arquivo iSetup.exe no caminho APPS/PROSET/WINXPT32 do CD da Intel fornecido com o produto. Ignore as etapas 13 e 14 abaixo e vá para a Etapa 15.

13. Remova e reinsira do CD Intel, ou execute o autorun.exe do CD, para abrir a tela Conexões de rede do Intel(R) PRO. Clique em Adaptadores de LAN sem fio.
14. Na tela de menu Adaptadores de LAN Intel PRO/Wireless, clique em Instalar software.
15. Na tela Bem-vindo ao Assistente do InstallShield para o Intel(R) PROSet para conexões sem fio, clique em Avançar.
16. Depois de ler o contrato na tela Contrato de licença, selecione Aceito os termos deste contrato de licença e clique em Avançar.
17. Na tela Tipo de instalação, selecione Típica e clique em Avançar. Esta é a configuração recomendada para a primeira instalação.
18. Na tela Pronto para instalar o programa, clique em Instalar.
19. Quando a instalação do software terminar, clique em Concluir. Clique em Sair para fechar a tela Conexões de rede do Intel(R) PRO.
20. Para abrir o Intel(R) PROSet para conexões sem fio, clique duas vezes em seu ícone na bandeja do sistema ou siga o caminho Iniciar > Programas > Adaptadores de rede Intel > Intel(R) PROSet. Para informações adicionais sobre o programa, pressione F1 ou clique em Ajuda quando o programa estiver em execução.

Desinstalação do Intel(R) PROSet para conexões sem fio

Após a desinstalação do Intel(R) PROSet para conexões sem fio por meio do recurso "adicionar/remover" no Windows, reinicialize o computador. Qualquer conexão existente permanecerá ativa (o perfil está ativo) até a reinicialização do computador.

Voltar à página do índice

Leia todas as restrições e isenções de responsabilidade.