Voltar à página do índice

# Conexão com uma rede: Guia do usuário do Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

## Conexão à rede com o uso do Intel(R) PROSet para conexões sem fio

- Habilitar o Intel(R) PROSet para conexões sem fio para gerenciar essas conexões
- Como acessar as Configurações avançadas
- Configurações avançadas do sistema inteiro
- Serviço de configuração do Intel(R) PROSet para conexões sem fio
- Procura de redes disponíveis
- Conexão à rede com o uso de um ponto de acesso
- Conexão a uma rede ponto-a-ponto (ad hoc)
- Desligar e ligar o rádio
- Desativar o rádio no Windows
- Ver as configurações avançadas do adaptador no Windows
- Instalar e desinstalar o recurso Capacidade de sincronização de senhas do 802.1x

## Habilitar o Intel(R) PROSet para conexões sem fio para gerenciar essas conexões

Se estiver usando o Windows XP como gerenciador sem fio, o texto a seguir descreve como ativar o Intel(R) PROSet para conexões sem fio como gerenciador sem fio.

1. Na área de trabalho, clique no botão Iniciar > Painel de controle. Clique duas vezes em Conexões de rede, clique com o botão direito em Conexão de rede sem fio e selecione Propriedades.
2. Em Propriedades de conexão de rede sem fio, clique na guia Rede sem fio.
3. Verifique se a caixa Usar o Windows para definir as configurações de rede sem fio está desmarcada.
4. Clique duas vezes no ícone Intel(R) PROSet para conexões sem fio na bandeja de tarefas da área de trabalho.
5. Se tiver configurado os seus perfis anteriormente, clique na guia Redes. A lista de perfis deve mostrar as redes disponíveis para conexão. Se nenhum perfil tiver sido estabelecido, consulte Criar novo perfil para mais informações.

## Como acessar as Configurações avançadas

Use as Configurações avançadas para configurar suas preferências de conexão de rede e a opção de gerenciamento de perfil.

Para acessar as Configurações avançadas:

1. Na página Geral, clique na guia Redes.
2. Clique no botão Avançado.

Configurações avançadas:

- Conexão automática

- Preferência de conexão

- Modo de seleção sem fio da infra-estrutura

- Gerenciamento de perfil

- Protocolo de proteção de ambiente misto 11b/11g

- Segurança avançada

- Botão Importar/Exportar

Consulte Configurações do sistema para saber mais sobre o as opções do gerenciamento de perfil nas Configurações avançadas.

## Configurações avançadas do sistema inteiro

Opções do gerenciamento de perfil

As seguintes opções do Gerenciamento de perfil estão nas Configurações avançadas.

Mostrar as redes disponíveis quando não estiver associado:Quando desmarcada, desativa o diálogo do gerenciador sem fio do Intel(R) PROSet para conexões sem fio, que lista as redes disponíveis. Quando marcada, o Serviço de configuração Intel em execução em segundo plano exibe automaticamente as redes disponíveis não listadas na Lista de perfis. Esse método oferece conexão automática às redes disponíveis que estiverem ao alcance do adaptador sem fio. O Serviço de configuração monitora constantemente o status de conexão do adaptador sem fio. Se não forem encontrados perfis na Lista de perfis correspondentes uma rede, uma caixa de diálogo mostrará automaticamente os pontos de acesso e os computadores (modo ad hoc) na faixa de alcance do adaptador sem fio. O Serviço de configuração pode também ser usado se mais de um adaptador sem fio estiver instalado e usando a banda 802.11b. Quando o diálogo Serviço de configuração da Intel for exibido e listar as redes disponíveis, marcar a opção "Não mostrar esta mensagem novamente" impedirá a reexibição do diálogo se o adaptador se desconectar. O Serviço de configuração continuará funcionando e tentará se conectar usando um perfil da Lista de perfis ou a uma rede disponível, dependendo do modo de seleção. Isto significa que, se a opção "Conectar-se usando os perfis preferenciais apenas" for selecionada e não for encontrado nenhum perfil correspondente, o adaptador permanecerá não associado. Você ainda poderá usar o botão Conectar da guia Redes para conectar-se às redes disponíveis.

Notificar ao desabilitar os recursos de gerenciamento de perfil:

Marque: Se o Intel(R) PROSet para conexões sem fio estiver gerenciando no momento o adaptador sem fio,um diálogo informativo exibirá a mensagem "O Windows XP está gerenciando atualmente os perfis", se o recurso Configuração zero do Windows XP for ativado.

- Selecione Sim e o Intel(R) PROSet para conexões sem fio gerenciará o adaptador sem fio.
- Selecione Não e o Windows XP gerenciará o adaptador sem fio.

Se qualquer outro gerenciador sem fio (exceto o do Windows XP) for ativado, o diálogo informativo exibirá a mensagem "Há outro utilitário de LAN sem fio se comunicando com o adaptador de LAN Intel(R) PRO/Wireless. Para evitar conflitos, o Intel(R) PROSet para conexões sem fio desativou temporariamente seus recursos de gerenciamento de perfil".

Desmarque: Se o Intel(R) PROSet para conexões sem fio estiver gerenciando no momento o adaptador sem fio,você não será informado sobre a ativação da Configuração zero do Windows XP nem de qualquer outro adaptador sem fio.

Se a Configuração zero do Windows XP for ativada e esta caixa estiver desmarcada ou você tiver respondido Não à pergunta acima, não será possível usar o botão Conectar na página Perfil para conectar-se a quaisquer redes disponíveis. O botão Analisar pode ser usado para procurar redes disponíveis. Entretanto, o botão Conectar estará inoperante quando usado para conectar a uma rede disponível.

- O modo ad hoc é desativado. O botão Conectar no diálogo de conexão ad hoc não estará funcionando.
- Menu do ícone da bandeja de tarefas: A ativação de perfis ad hoc e a aplicação de perfis a partir do menu da bandeja de tarefa não estarão funcionando.

Notificar quando a Configuração zero do Windows XP estiver ativada:

Marque: Se a caixa estiver marcada, quando o Intel(R) PROSet para conexões sem fio for iniciado, um diálogo informativo exibirá a mensagem "O Windows XP está gerenciando seus perfis" se a Configuração zero do Windows XP estiver ativada, indicando que o Windows XP está atualmente configurado para gerenciar o adaptador sem fio. Quer desativar o gerenciamento do Windows XP para permitir que o Intel(R) PROSet para conexões sem fio gerencie a rede sem fio?

- Selecione Sim e o Intel(R) PROSet para conexões sem fio gerenciará o adaptador sem fio.
- Selecione Não e o Windows XP gerenciará o adaptador sem fio.

Desmarque: Se a caixa estiver desmarcada, quando o Intel(R) PROSet para conexões sem fio for iniciado, você não será informado sobre a ativação do gerenciador sem fio da Configuração zero do Windows XP.

Habilitar recursos de gerenciamento de perfil:Quando marcada, o Intel(R) PROSet para conexões sem fio estará configurado como gerenciador do adaptador sem fio. Se desmarcada, o Windows XP será o gerenciador de rede sem fio.

### Serviço de configuração do Intel(R) PROSet para conexões sem fio

O recurso "serviço de configuração" funciona em segundo plano para mostrar automaticamente as redes disponíveis e que não estão na lista de perfis. Este método fornece conexão automática, em ambientes de 2.4, às redes disponíveis que estiverem ao alcance do adaptador sem fio. O Serviço de configuração monitora constantemente o status de conexão do adaptador sem fio. Se não forem encontrados perfis correspondentes à rede na lista de perfis, uma caixa de diálogo mostrará automaticamente os pontos de acesso e os computadores (modo ad hoc) disponíveis na faixa de alcance do adaptador sem fio. O Serviço de configuração pode também ser usado se mais de um adaptador sem fio estiver instalado e usando a banda 802.11b.

O Serviço de configuração tem os seguintes recursos:

- O Serviço de configuração é acionado no login.
- Nenhuma comutação de perfil ativo será feita. Quando o adaptador estiver associado ao ponto de acesso, se um perfil de prioridade mais alta se tornar disponível, nenhuma comutação será feita.
- O Serviço de configuração só estará disponível se o Intel(R) PROSet para conexões sem fio estiver instalado.
- Se a conexão a um ponto de acesso não puder ser feita com o uso de nenhum dos perfis da lista, uma caixa de diálogo mostrando as redes disponíveis aparecerá.
- Se houver diversos perfis para uma rede disponível, uma caixa de diálogo os exibirá para sua seleção.
- Se for detectada uma rede disponível com criptografia e autenticação WEP, aparecerá uma caixa de diálogo para a configuração dos parâmetros WEP, que precisará ser feita para que a conexão seja estabelecida.

O serviço de configuração pode ser usado de duas formas:

1. Conectar-se a redes disponíveis usando perfis apenas: Neste modo, o Serviço de configuração tentará a conexão a um ponto de acesso usando os perfis da Lista de perfis apenas. Se nenhum perfil correspondente for encontrado, uma caixa de diálogo com a lista das redes disponíveis aparecerá. Você pode também fechar este diálogo sem se conectar se clicar em Cancelar. O adaptador permanecerá não associado e a lista de redes disponíveis NÃO será mostrada novamente a menos que uma nova rede disponível seja detectada. Este modo é definido nas opções de Configurações avançadas.
2. Conectar-se a qualquer rede disponível se não for encontrado nenhum perfil compatível: Neste modo, o Serviço de configuração tentará primeiro a conexão a um ponto de acesso usando os perfis da Lista de perfis. Se nenhum perfil compatível for encontrado, o Serviço de configuração se conectará automaticamente a qualquer rede disponível. Este modo é definido nas opções de Configurações avançadas.

### Ativar a conexão automática

O Serviço de configuração monitora também o "status de reativação" de um laptop depois que ele sai do estado de suspensão. Quando isso ocorrer, o Serviço de configuração reativará o serviço de conexão automática.

Estes recursos podem ser ativados novamente depois da reinicialização ou depois de um ciclo de suspensão e reativação.

Recursos afetados quando outro aplicativo de gerenciamento de perfis é detectado

Para o cliente AAA:

Selecione OK e o aplicativo Cliente AAA gerenciará o adaptador. A conexão atual continuará ativa com os seguintes recursos do Intel(R) PROSet para conexões sem fio afetados: Para evitar conflitos, os recursos de gerenciamento de perfil do Intel(R) PROSet para conexões sem fio serão temporariamente desativados. Para reativar estes recursos, primeiro desative o outro utilitário de LAN e depois:

1. Reative a partir das Configurações avançadas do Intel(R) PROSet para conexões sem fio.
2. Reative após uma condição de suspensão do computador.
3. Reinicialize o computador.

| NOTA: Gerenciador sem fio de cliente AAA - Se o Intel(R) PROSet para conexões sem fio detectar outro gerenciador de cliente sem fio AAA, será exibido um diálogo de notificação; se você selecionar "OK" nesse diálogo, os recursos de gerenciamento de perfil do Intel(R) PROSet para conexões sem fio serão automaticamente desativados. A configuração avançada "Notificar ao desabilitar os recursos de gerenciamento de perfil" deve estar marcada para exibir o diálogo de notificação se a Configuração zero do Windows XP não estiver ativada. A configuração padrão é ativada (marcada).

Para a Configuração zero do Windows XP:

- Selecione Sim para desativar a Configuração zero do Windows XP. O Intel(R) PROSet para conexões sem fio continuará gerenciando o adaptador.
- Selecione Não e o Windows XP gerenciará o adaptador. A conexão atual continuará ativa com os seguintes recursos do Intel(R) PROSet para conexões sem fio afetados: Você pode impedir que esta caixa de diálogo seja exibida novamente e, nesse caso, a Configuração zero do Windows XP será automaticamente ativada para gerenciar o adaptador sem fio. Este diálogo de notificação pode ser reativado nas opções das Configurações avançadas.

Recursos afetados do Intel(R) PROSet para conexões sem fio:

- O botão Conectar na página Perfil estará desativado.
- O botão Analisar poderá ser usado para procurar redes disponíveis, mas o botão Conectar não poderá ser usado para a conexão.
- O modo ad hoc é desativado. O botão Conectar no diálogo de conexão ad hoc não estará funcionando.
- Menu do ícone da bandeja de tarefas: A ativação de perfis ad hoc e a aplicação de perfis a partir do menu da bandeja de tarefa não estarão funcionando.

| NOTA: Se os botões descritos acima forem usados, a seguinte mensagem aparecerá: "Há outro utilitário de LAN sem fio se comunicando com o adaptador de LAN Intel(R) PRO. Para evitar conflitos, o Intel(R) PROSet para conexões sem fio desativou temporariamente seus recursos de gerenciamento de perfil".

## Procura de redes disponíveis

Uma forma rápida de se conectar a uma rede é usar o botão Analisar para procurar pontos de acesso ao alcance do adaptador sem fio. Quando uma rede é encontrada, você pode instantaneamente conectar-se sem perfil ou criar um novo perfil.

| NOTA: Perfis com o recurso Ativar importação automática ativado serão também mostrados na lista de perfis de redes disponíveis. Consulte a Distribuição automática de perfil para mais informações.

Para procurar redes disponíveis:

1. Na página Geral, selecione o adaptador sem fio no painel esquerdo.
2. Selecione a guia Redes.
3. Clique no botão Analisar.
4. A caixa de diálogo Redes disponíveis mostrará os nomes das redes disponíveis. Clique no botão Atualizar para atualizar a lista de redes disponíveis.
5. Selecione a rede na lista e clique no botão Conectar.
6. Selecione o perfil de rede que é <sem perfil> e clique no botão Conectar.
7. Clique na opção Não, conecte-me diretamente sem criar um perfil. Você pode clicar em Sim, criar um perfil para esta rede agora para criar um perfil para ser usado mais tarde.

| NOTA: Se a rede selecionada tiver a autenticação do 802.1x, você deverá criar primeiramente um perfil com o Assistente de perfil. Entretanto, se a rede não tiver a segurança WEP (Aberta), criptografia WEP de 64 ou 128 bits, ou WPA-PSK, você pode inserir as configurações de segurança necessárias no diálogo exibido após clicar no botão Conectar. A partir de então, será possível estabelecer uma conexão ocasional sem um perfil.

> - A rede selecionada tem as configurações de segurança WPA:Se a rede selecionada tiver as configurações de segurança da autenticação do 802.11x, após clicar no botão Conectar, será exibida a página Segurança avançada do Assistente de perfil. Nesse diálogo, é possível inserir as configurações do 802.1x e conectar-se à rede.
> - A rede selecionada não possui as configurações de segurança WEP (Aberta): Se a rede selecionada não tiver qualquer segurança (Aberta). Clique no botão Conectar para conectar-se à rede.
> - A rede selecionada tem as configurações de segurança WPA ou WPA-PSK:Se a rede selecionada tiver as configurações de segurança de criptografia WEP, após clicar no botão Conectar, será exibida a página Segurança avançada do Assistente de perfil. Nesse diálogo, é possível inserir as configurações de segurança WEP e conectar-se à rede.

8. Clique em OK para se conectar à rede.

## Conexão à rede com o uso de um ponto de acesso

Uma rede de infra-estrutura consiste em um ou mais pontos de acesso e um ou mais computadores com adaptadores sem fio. Cada ponto de acesso precisa ter uma conexão por cabo à LAN.

Você pode se conectar a uma rede criando, primeiro, um novo perfil com o Assistente de perfil e depois selecionando este perfil para conectar-se ao ponto de acesso da rede, usando o botão Conectar. Você pode também se conectar à rede usando o botão Analisar. Consulte a seção Criar novo perfil para mais informações.

## Conexão a uma rede ponto-a-ponto (Ad hoc)

Iniciar ou conectar-se a uma rede ad hoc
Iniciar uma rede ad hoc
Encerramento de uma sessão ad hoc
Criação de um perfil ad hoc com o Assistente de perfil

No modo ponto-a-ponto (ad hoc), você pode enviar e receber informações de outros computadores em uma rede ad hoc. Todos os clientes da rede ad hoc precisam usar o mesmo nome de rede (SSID) e número de canal. Para ver a lista dos canais ad hoc 802.11b permitidos, veja as Configurações do adaptador.

| NOTA: Se, durante a análise em um canal específico, for encontrada uma rede ad hoc em outro canal, você será conectado através deste novo canal. O número do novo canal será mostrado nas Configurações do adaptador.

### Conectar-se a uma rede Ad hoc

| NOTA: Para informações sobre a conexão a uma rede ad hoc usando um perfil, consulte Criação de um perfil ad hoc usando o Assistente de perfil.

Conectar-se a uma rede Ad Hoc usando um perfil

- Selecione um perfil ad hoc na Lista de perfis e clique no botão Conectar. Este método usa um perfil ad hoc predefinido criado pelo Assistente de perfil. Ao conectar-se a uma rede ad hoc, é usado o canal de transmissão estabelecido pelo primeiro computador. Esse canal pode ser diferente do selecionado quando o perfil ad hoc foi criado pelo Assistente de perfil.

Entrando em uma rede Ad Hoc sem um perfil

- Entrar em uma sessão ad hoc ocasional, sem um perfil. Este método não usa um perfil predefinido. Para conectar-se a uma rede ad hoc, clique no botão Analisar para procurar redes ad hoc, digite a senha (SSID) e clique no botão Conectar para estabelecer a conexão. Quando você entra em uma rede ad hoc, é usado o canal de transmissão estabelecido pelo primeiro computador.

### Iniciar uma rede ad hock

É possível iniciar uma rede ad hoc, usando seu computador como uma estação sem fio. Este método usa o SSID de seu computador para estabelecer a rede ad hoc para outros usuários se conectarem. Quando você é o criador de uma rede ad hoc, todos os outros usuários devem usar o canal e o SSID.

### Encerramento de uma sessão ad hoc

Para encerrar a sessão ad hoc, selecione o perfil padrão na Lista de perfis e depois clique no botão Fechar.

### Criação de um perfil ad hoc com o Assistente de perfil

A descrição a seguir mostra como criar um novo perfil ad hoc usando o Assistente de perfil para conexão a uma rede ad hoc.

Configurações gerais

1. Na página Geral, clique na guia Redes.
2. Clique no botão Adicionar. É exibido o quadro de diálogo Configurações gerais.
3. Digite o nome de um perfil no campo Nome do perfil.
4. Digite o SSID da rede no campo Nome da rede (SSID).
5. Clique no modo de operação Ad Hoc.
6. Clique em Proteger este perfil com senha para definir uma senha de perfil.
7. Clique em Avançar.

Configurações de segurança

8. Selecione Nenhuma, WEP para a criptografia de dados.
9. Se a opção WEP estiver marcada, selecione 64 ou 128 bits para o Nível de criptografia.
10. Selecione o índice de chave 1, 2, 3 ou 4.
11. Digite a senha ou a chave hexa obrigatória.
12. Se a caixa Proteção por senha estiver marcada na página Configurações gerais,
    clique em Avançar para abrir a página Senha.

Configurações da proteção por senha

13. Marque a caixa de seleção Proteger este perfil com senha.
14. Digite uma senha no campo Senha.
15. Redigite a mesma senha no campo Confirme a nova senha.
16. Clique no botão Voltar para alterar ou verificar as configurações, ou clique em Concluir quando acabar de configurar o perfil, para voltar à página Redes.

Conexão à rede

17. Mudar o canal padrão de transmissão na guia Adaptador: A menos que os outros computadores da rede ad hoc usem um canal diferente do canal padrão, não há necessidade de mudar esse canal. Se quiser alterar o canal padrão, clique na guia Adaptador e clique em Configurar em Seleção de canais do modo Ad Hoc. Escolha a banda de operação e selecione um canal. Clique em OK para salvar esta configuração.
18. Selecione a guia Redes.
19. Depois de criar o novo perfil, clique nele na Lista de perfis. Os perfis que usam o modo ad hoc são indicados por um ícone de computador ao lado do nome.
20. Clique no botão Conectar para conectar-se à rede ad hoc.

## Ativação e desativação do rádio

Quando o computador está ligado, se o rádio estiver ativado, transmitirá sinais continuamente. Em determinadas situações, como pouso ou decolagem de um avião, talvez seja necessário desligar os sinais de rádio porque podem causar interferências. O texto a seguir descreve como usar o teclado (se esta opção estiver disponível) e o Intel(R) PROSet para conexões sem fio para ligar ou desligar o rádio.
O rádio pode ser ativado ou desativado no teclado do computador, na opção de menu do sem fio "bandeja de tarefa" e no Intel(R) PROSet para conexões sem fio. O status atual do rádio é exibido no ícone da bandeja de tarefa do sem fio e na página Geral.

Usar a chave opcional ligar/desligar rádio do hardware
O rádio pode ser ativado ou desativado no teclado ou em uma chave de hardware externa, se essas opções estiverem disponíveis. Consulte o fabricante do computador para mais informações. O Intel(R) PROSet para conexões sem fio exibirá o estado atual do rádio na página Geral, se uma dessas opções estiver instalada.
Usar o Intel(R) PROSet para conexões sem fio para ligar/desligar o rádio
O rádio pode ser ligado ou desligado na página Geral, no Intel(R) PROSet para conexões sem fio. O estado atual do rádio é exibido na opção do menu da bandeja de tarefas do adaptador sem fio. A página Geral também exibirá o estado atual do rádio, se a opção do hardware estiver instalada.
Ativação/desativação do rádio
Nota: Quando o laptop está ligado, o rádio transmite sinais continuamente. Em certas situações, como em aviões, os sinais de rádio podem causar interferência.
Para DESLIGAR o rádio: Na página Geral, clique no botão Off ao lado de Ligar/Desligar o rádio.

- O adaptador sem fio não estará conectado à rede quando a chave estiver na posição Off.
- O Intel(R) PROSet para conexões sem fio pode ser usado para editar ou adicionar perfis quando o rádio está desligado.

Para LIGAR o rádio: Na página Geral, clique no botão Ativado ao lado de Ligar/desligar o rádio.
Quando o rádio está ligado, é feita uma tentativa de conexão ao ponto de acesso de rede, com o último perfil. Se o adaptador não conseguir se conectar com o ponto de acesso, o Serviço de configuração tentará encontrar uma rede disponível. Consulte Serviço de configuração para obter mais informações.

### Ligar ou desligar o rádio na opção de menu Bandeja de tarefa

Clique com o botão direito no ícone do sem fio na bandeja de tarefa e selecione o adaptador sem fio em uso no momento. Dependendo do estado anterior do rádio, selecione Desligar o rádio (o rádio já está LIGADO, selecione para DESATIVAR) ou Ligar o rádio (o rádio já está DESLIGADO, selecione para LIGAR)

## Desativar o rádio no Windows

O rádio pode ser desativado (tornado inoperante) através do sistema operacional Windows, no Gerenciador de dispositivos.

Para o Windows XP e 2000:

1. Na Área de trabalho, clique com o botão direito em Meu computador e clique em Propriedades.
2. Clique na guia Hardware.
3. Clique no botão Gerenciador de dispositivos.
4. Clique duas vezes em Adaptadores de rede.
5. Clique com o botão direito no adaptador sem fio instalado, em uso.
6. Selecione Desativar no menu pop-up.
7. Clique em OK.

## Ver as configurações avançadas do adaptador no Windows

As opções avançadas a seguir estão disponíveis na guia Avançado do Gerenciador de dispositivos do Windows, se o Intel(R) PROset para conexões sem fio não estiver instalado. Se o PROSet para conexões sem fio estiver instalado, a guia Avançado exibirá o botão Abrir. Pressione este botão para abrir o PROSet para conexões sem fio.

Para acessar as opções da guia Avançado:

1. Na Área de trabalho, clique com o botão direito em Meu computador e clique em Propriedades.
2. Clique na guia Hardware.
3. Clique no botão Gerenciador de dispositivos.
4. Clique duas vezes em Adaptadores de rede.
5. Clique com o botão direito no adaptador sem fio instalado, em uso.
6. Selecione a guia Avançada.

Opção da guia Avançado no Windows XP e 2000:

- Potência de transmissão (Ad Hoc) - Defina o nível de potência de saída ad hoc do 802.11b do adaptador sem fio.
- Proteção do modo misto: - RTS/CTS ativado: (Configuração padrão). Use este modo para evitar colisões nos ambientes de modo misto, onde os clientes do 802.11g e 802.11b não puderem ouvir um ao outro. CTS em auto- ativação: Este modo aumenta o desempenho nos ambientes de modo misto, onde os clientes do 802.11g e 802.11b estão muito próximos e podem ouvir um ao outro. Esta opção também pode ser definida em Configurações avançadas.
- Gerenciamento de energia - Defina um equilíbrio entre a fonte de alimentação e a bateria do computador.
- Modo sem fio - Selecione o modo sem fio (tipo de modulação) para a taxa de dados. A configuração padrão é "802.11g e 802.11b". Esta opção usa ambas as taxas de dados de 11 e 54 Mbps. Outras opções são "802.11b apenas" e "802.11g apenas".

## Instalar e desinstalar o recurso Capacidade de sincronização de senhas do 802.1x

Para instalar o recurso da capacidade de sincronização de senhas do 802.1x (Usar o login do Windows), desinstale primeiramente o Intel(R) PROSet para conexões sem fio e reinstale o Intel(R) PROSet para conexões sem fio com o recurso da capacidade de sincronização de senhas do 802.1x.

1. Clique em Iniciar à Configurações à Painel de controle à Adicionar ou remover programas à Intel(R) PROSet.
2. Selecione Remover.
3. Insira o CD da Intel na unidade de CD.
4. Selecione autorun.exe no CD.
5. Clique em Instalar software.
6. Clique em Avançar na tela Bem-vindo ao Assistente do InstallShield para o Intel(R) PROSet para conexões sem fio.
7. Depois de ler o contrato na tela Contrato de licença, selecione Aceito os termos deste contrato de licença e clique em Avançar.
8. Selecione Personalizada na tela Tipo de instalação e clique em Avançar.
9. Clique no recurso da capacidade de sincronização de senhas do 802.1x. Selecione Este recurso será instalado no disco rígido local.
10. Clique em Avançar.
11. Clique em Instalar na tela Pronto para instalar o programa.
12. Quando a instalação do software terminar, clique em Concluir.
13. Clique em Sair para fechar a tela Conexões de rede do Intel(R) PRO.
14. Reinicialize o computador.
15. Para abrir o Intel(R) PROSet, clique duas vezes no ícone do Intel(R) PROSet na bandeja de tarefas ou siga o caminho Iniciar à Programas à Adaptadores de rede Intel à Intel(R) PROSet.

| NOTA: O recurso de alternação rápida (Fast Switching) do Windows XP e a tela Bem-vindo são desativados quando a Capacidade de sincronização de senhas do 802.1x é instalado.

Para desinstalar o recurso Capacidade de sincronização de senhas do 802.1x (Usar o login do Windows), desinstale primeiramente o Intel(R) PROSet para conexões sem fio e depois reinstale o Intel(R) PROSet para conexões sem fio sem o recurso Capacidade de sincronização de senhas do 802.1x .

1. Clique em Iniciar à Configurações à Painel de controle à Adicionar ou remover programas à Intel(R) PROSet.
2. Selecione Remover.
3. Insira o CD da Intel na unidade de CD.
4. Selecione autorun.exe no CD.
5. Clique em Instalar software.
6. Clique em Avançar na tela Bem-vindo ao Assistente do InstallShield para o Intel(R) PROSet para conexões sem fio.
7. Depois de ler o contrato na tela Contrato de licença, selecione Aceito os termos deste contrato de licença e clique em Avançar.
8. Selecione Personalizada na tela Tipo de instalação e clique em Avançar.
9. Clique no recurso da capacidade de sincronização de senhas do 802.1x. Selecione Este recurso não está disponível.
10. Clique em Avançar.
11. Clique em Instalar na tela Pronto para instalar o programa.
12. Quando a instalação do software terminar, clique em Concluir.
13. Clique em Sair para fechar a tela Conexões de rede do Intel(R) PRO.
14. Reinicialize o computador.
15. Para abrir o Intel(R) PROSet, clique duas vezes no ícone do Intel(R) PROSet na bandeja de tarefas ou siga o caminho Iniciar à Programas à Adaptadores de rede Intel à Intel(R) PROSet.

| NOTA: O recurso de alternação rápida (Fast Switching) do Windows XP e a tela Bem-vindo serão ativados quando o recurso Capacidade de sincronização de senhas do 802.1x for desinstalado.

Voltar à página do índice

Leia todas as restrições e isenções de responsabilidade.