返回目录页面

# 连接到网络：英特尔(R) PRO/无线 2200BG 用户指南

## 用英特尔(R)无线 PROSet 连接至网络

- 启用“英特尔(R)无线 PROSet”管理无线连接
- 如何访问“高级设置”
- 系统范围的高级设置
- 英特尔(R)无线 PROSet 配置服务
- 扫描可用网络
- 使用接入点连接至网络
- 连接至对等（Ad Hoc）网络
- 关闭/打开无线电
- 从 Windows 禁用无线电
- 在 Windows 中查看适配器高级设置
- 安装和卸装 802.1x 密码同步功能

## 启用“英特尔(R)无线 PROSet”管理无线连接

如果正在使用 Windows XP 作为无线管理器，下文叙述如何启用英特尔(R)无线 PROSet 作为无线管理器。

1. 从桌面，单击开始按钮 > 控制面板。双击网络连接，右击无线网络连接，再单击属性。
2. 在“无线网络连接属性”中，单击无线网络选项卡。
3. 确认使用 Windows 配置无线网络设置框未被选中。
4. 右击桌面系统托盘中的 英特尔(R)无线 PROSet 图标。
5. 如果先前已设置了配置式，单击网络选项卡。配置式列表应当显示可连接至的可用网络.如果尚未建立配置式，参阅创建新配置式获得更多信息。

## 如何访问“高级设置”

使用“高级设置“配置网络连接首选项和配置式管理选项。

要访问“高级设置”：

1. 从常规页面，单击网络选项卡。
2. 单击高级按钮。

高级设置：

- 自动连接

- 连接首选项

- 基础结构无线模式选择

- 配置式管理

- 11b/11g 混合环境保护协议

- 高级安全性

- “导入/导出”按钮

参阅和系统范围的设置了解有关“高级设置”中配置式管理选项的更多信息。

## 系统范围的高级设置

配置式管理选项

下列“配置式管理”选项见于高级设置。

未关联时显示可用网络：未选中时，禁用列出可用网络的英特尔(R)无线 PROSet 无线管理器对话框。选中时，在后台运行的“英特尔配置服务”自动显示未列入“配置式列表”中的可用网络。此方法可自动连接至无线适配器范围内的可用网络。“配置服务”持续监测无线适配器的连接状态。如果在一个网络的“配置式列表”中找不到匹配的配置式，一个对话框将自动显示无线适配器范围内的可用网络接入点和计算机（ad hoc 模式）。如果安装了一个以上使用 802.11b 频带的无线适配器，也可使用“配置服务”。当“英特尔配置服务”对话框显示时，列出可用网络。选中“不要再显示此对话框”选项后，如果该适配器脱离关联，此对话框将不再出现。“配置服务”仍然有功能，并根据选定的模式，或者使用“配置式列表”中的配置式联网，或者连接至一个可用网络。也就是说，如果选中“只使用首选配置式连接”而且找不到匹配配置式，该适配器仍将处于不关联状态。您仍可使用“网络选项卡”的“连接按钮”连接至可用网络。

禁用配置式管理功能时通知：

选中： 如果英特尔(R)无线 PROSet 当前在管理无线适配器，当 Windows XP“零配置”被启用时，一个消息框显示“Windows XP 正在管理您的配置式”。

- 选择“是”，英特尔(R)无线 PROSet 将管理无线适配器。
- 选择“否”，Windows XP 将管理无线适配器。

如果其他任何无线管理器（非 Windows XP 无线管理器）被启用，消息框显示“另一个无线 LAN 实用程序正在与英特尔(R) PRO/无线 LAN 适配器通讯。为避免冲突，英特尔(R)无线 PROSet 已暂时禁用其‘配置式管理’功能。”

清除： 如果英特尔(R)无线 PROSet 当前在管理无线适配器，当 Windows XP“零配置”或其他任何无线管理器被启用时，您不会接收到通知。

要是 Windows XP“零配置”被启用而此框被清除，或者您对以上问题回答“否”，则不能使用“配置式”页面中的“连接”按钮来连接至任何可用网络。“扫描”按钮可用来扫描可用网络。然而，使用“连接”按钮来连接到一个可用网络时，该按钮无功能。

- Ad hoc 模式被禁用。Ad hoc 连接对话框中的“连接”按钮不起作用。
- 任务盘图标菜单：从任务盘菜单启动 ad hoc 配置式及应用配置式的功能不可用。

Windows XP“零配置”启用时通知：

选中： 如果此框被选中，当英特尔(R)无线 PROSet 启动时，要是 Windows XP“零配置”被启用，一个消息框显示“Windows XP 正在管理您的配置式”，表示 Windows XP“零配置”当前配置为管理该无线适配器。是否要禁用 Windows XP 管理并让英特尔(R)无线 PROSet 管理您的无线网络？

- 选择“是” - 英特尔(R)无线 PROSet 将管理无线适配器。
- 选择“否”- Windows XP 将管理无线适配器。

清除：如果此框未选中，当英特尔(R)无线 PROSet 启动时， 要是 Windows XP“零配置”无线管理器被启用，您不会接收到通知。

启用配置式管理功能：如果此框选中，表示英特尔(R)无线 PROSet 配置为管理您的无线适配器。如果此框未选中，Windows XP 是无线网络管理器。

### 英特尔(R)无线 PROSet 配置服务

“配置服务”功能在背景运行以自动显示未列入“配置式列表”中的可用网络。此方法提供在 2.4 GHz 环境中自动连接至无线适配器范围内的可用网络。“配置服务”持续监测无线适配器的连接状态。如果在“配置式列表”中找不到一个网络的匹配配置式，一个对话框将自动显示无线适配器范围内的可用网络接入点和计算机（ad hoc 式）。如果安装了一个以上使用 802.11b 频带的无线适配器，也可使用“配置服务”。

“配置服务”功能：

- “配置服务”在您登录至计算机时启动。
- 不会执行活动配置式切换。适配器一旦与接入点关联，即使出现更高优先性的配置式，也不会发生切换。
- “配置服务”只在安装英特尔(R)无线 PROSet 后才可用。
- 如果使用“配置式列表”中的任何配置式都无法连接到一个接入点，一个对话框将显示可用网络。
- 如果一个可用网络列有多个配置式，将出现一个对话框列出这些配置式供选择。
- 如果检测到使用 WEP 加密和验证的可用网络，在连接之前会先出现一个设定 WEP 加密的对话框。

“配置服务”有两种使用方法：

1. 仅使用配置式连接到可用网络：在这种模式下，“配置服务”将尝试只使用“配置式列表”中的配置式连接至网络接入点。如果找不到匹配的配置式，将出现一个列出可用网络的对话框。也可单击“取消”按钮关闭该对话框而不连接。该适配器将保持未关联状态，而且可用网络列表将不再显示，除非检测到另一个可用网络。此模式在“高级设置”选项中设定。
2. 若找不到匹配的配置式,则连接到任何可用网络：在这种模式下，“配置服务”将首先尝试使用“配置式列表”中的配置式连接至网络接入点。如果找不到匹配的配置式，“配置服务”将自动连接至任何可用网络。此模式在“高级设置”选项中设定。

### 启用自动连接

“配置服务”还监视膝上型计算机在挂起事件后的“恢复运行状态”。此种情况发生时，“配置服务”将重新启动自动连接服务。

这些功能可在重新引导计算机后或在挂起并恢复运行周期后再次启用。

在别的配置式管理应用程序被检测到时受影响的功能。

对 AAA 客户端：

选择“确定”，AAA 客户端应用程序将管理适配器。当前连接将继续，受影响的英特尔(R)无线 PROSet 功能显示如下。为避免冲突，英特尔(R)无线 PROSet 配置式管理功能已暂时被禁用。要重新启用这些功能，先禁用另一个 LAN 实用程序，然后执行下列操作之一：

1. 从英特尔(R)英特尔(R)无线 PROSet 的“高级设置”中重新启用.
2. 在计算机挂起后恢复运行。
3. 重新引导计算机。

| 注意： AAA 客户端无线管理器——如果英特尔(R)无线 PROSet 检测到另一个无线 AAA 客户端管理器，将出现一个通知对话框，如果在该对话框中选择“确定”，英特尔(R)无线 PROSet 配置式管理功能将自动被禁用。为了在未启用 Windows XP 零配置显示该通知对话框，必须选取高级设置“禁用配置式管理功能时通知”复选框。默认设置是启用（选中）。

对 Windows XP 零配置：

- 选择“是”以禁用 Windows XP 零配置。英特尔(R)无线 PROSet 将继续管理该适配器。
- 选择“否”，Windows XP 将管理该适配器。当前连接将继续，受影响的英特尔(R)无线 PROSet 功能显示如下。也可以防止该对话框再次出现，此时 Windows XP 零配置将自动管理该无线适配器。通知对话框可从“高级设置”选项中重新启用。

受影响的英特尔(R)无线 PROSet 功能：

- “配置式”页面中的“连接”按钮不起作用。
- 可使用“扫描”按钮来扫描可用网络，但当“连接”按钮被用来联网时将不起作用。
- Ad hoc 模式被禁用。Ad hoc 连接对话框中的“连接”按钮不起作用。
- 任务盘图标菜单：从任务盘菜单启动 ad hoc 配置式及应用配置式的功能不可用。

| 注意： 如果使用上述按钮，将出现以下消息：“另一个无线 LAN 实用程序正在与英特尔(R) PRO/无线 LAN 适配器通讯。为避免冲突，英特尔(R)无线 PROSet 已暂时禁用其‘配置式管理’功能。”

## 扫描可用网络

连接至网络的一个快速方法是使用扫描按钮来搜索您的无线适配器的范围内的网络接入点。当搜索到一个网络时，您可立即不使用配置式连接或者创建新配置式。

| 注意： 启用了“启用自动导入”功能的配置式也将显示在可用网络的配置式列表中。参阅自动配置式分发以了解更多信息。

要扫描可用网络：

1. 从“一般”页面的左窗格中选择该无线适配器。
2. 选择网络选项卡。
3. 单击扫描按钮。
4. “可用网络”对话框显示可用网络的名称。单击刷新按钮刷新可用网络的列表。
5. 从列表中选择网络并单击连接按钮。
6. 选择显示<无配置式>的网络配置式名称，再单击连接按钮。
7. 单击不，不创建配置式而直接连接选项。注意：您也可单击是，现在为该网络创建配置式以创建配置式供以后使用。

| 注意： 如果选定的网络有 802.1x 验证，必须先用配置式向导创建一个配置式。不过，如果网络没有 WEP 安全（开放）、WEP 64 或 128 位加密、或者 WPA-PSK，则可在单击“连接”按钮后出现的对话框中输入要求的安全设置。如此即可不使用配置式建立一次性连接。

> - 选定的网络有 WPA 安全设置： 如果选定的网络有 802.1x 验证安全设置，则在单击“连接”按钮后配置式向导“高级安全性”页面出现。从此对话框可输入 802.1x 设置并连接至网络。
> - 选定的网络没有（开放）WEP 安全性设置： 如果选定的网络没有安全性（开放）。单击“连接”按钮连接至网络。
> - 如果选定的网络有 WEP 或 WPA-PSK 安全性设置： 如果选定的网络有 WEP 加密安全设置，则在单击“连接”按钮后配置式向导“高级安全性”页面出现。从此对话框可输入 WEP 安全性设置并连接至网络。

8. 单击确定联网。

## 使用接入点连接至网络

基础结构网络由一个或多个接入点及一台或多台安装了无线适配器的计算机组成。每个接入点必须与局域网（LAN）有一个有线连接。

要连接到网络，可以先使用配置式向导创建一个新配置式，再使用“连接”按钮选择该配置式连接到网络接入点。也可使用“扫描”按钮联网。参阅创建新配置式获得更多信息。

## 连接至对等（Ad Hoc）网络

连接或发起 Ad Hoc 网络
发起 Ad Hoc 网络k
结束 Ad Hoc 会话
使用“配置式向导”创建 Ad Hoc 配置式

在对等（ad hoc）模式，您可与 ad hoc 网络中的其他计算机收发信息。Ad hoc 网络中的所有无线客户端必须使用相同的网络名称（SSID）和信道号。关于允许的 802.11b ad hoc 信道列表，参阅“适配器设置”了解更多信息。

| 注意： 在一个ad hoc 配置式设定到一个特定传输信道下进行扫描时，如果在另一个信道上发现一个 ad hoc 网络，您将使用新信道被连接。新信道号显示在“适配器设置”中。

### 连接至 ad hoc 网络

| 注意： 要获得有关使用配置式连接到 ad hoc 网络的信息，参阅“使用配置式向导创建 Ad Hoc 配置式”。

使用配置式 连接至 ad hoc 网络

- 从“配置式列表”中选择一个 ad hoc 配置式，再单击连接按钮。此方法使用“配置式向导”创建的预定义 ad hoc 配置式。连接至一个 ad hoc 网络时，使用第一台计算机建立的传输信道。此信道可能与“配置式向导”创建 ad hoc 配置式时选择的信道不同。

不使用配置式参加 ad hoc 网络

- 不使用配置式一次性参加一个 ad hoc 会话。此方法不使用预定义的配置式。要连接至任何 ad hoc 网络，单击扫描按钮扫描任何 ad hoc 网络，输入密码（SSID），然后单击连接按钮进行连接。参加一个 ad hoc 网络时，使用第一台计算机建立的传输信道。

### 发起 Ad Hoc 网络

您可以将您的计算机作为一个无线站而发起一个 ad hoc 网络。 此方法使用您计算机的 SSID 来建立一个 ad hoc 网络供其他用户连接。当您是一个 ad hoc 网络的发起者时，其他所有用户都必须使用该信道和 SSID。

### 结束专用会话

要结束 ad hoc 会话，单击“配置式列表”的默认配置式，再单击关闭按钮。

### 使用“配置式向导”创建专用配置式

下文叙述如何使用“配置式向导”创建新 ad hoc 配置式并连接到 ad hoc 网络。

常规设置

1. 从常规页面，单击网络选项卡。
2. 单击添加按钮。“一般设置”对话框出现。
3. 在配置式名称字段中输入配置式名称。
4. 在网络名称（SSID）字段中输入网络 SSID。
5. 单击 Ad hoc 操作模式。
6. 单击密码保护此配置式来设定配置式密码。
7. 单击下一步。

安全性设置

8. 选择无、WEP 用于数据加密。
9. 如果选择了 WEP，选择 64 或 128 位加密等级。
10. 选择密钥索引 1、2、3 或 4。
11. 输入要求的口令短语或十六进制密钥。
12. 如果在“常规”设置页面中选中了“密码保护”复选框，再
    单击下一步显示“密码”页面。

密码保护设置

13. 单击密码保护此配置式复选框。
14. 在“密码”字段中输入密码。
15. 在“确认新密码”字段中再次输入相同密码。
16. 单击后退按钮来更改或确认设置，或者完成配置式设定时单击完成返回“网络”页面。

连接至网络

17. 从“适配器”选项卡更改默认传输信道：除非 ad hoc 网络上的其他计算机使用的信道与默认信道不同，不需要更改默认信道。如果要更改默认信道，单击适配器选项卡，再单击“Ad Hoc 信道选择”下的配置。选择操作频带和信道。单击确定保存设置。
18. 选择网络选项卡。
19. 创建新配置式后，单击“配置式列表”中的该配置式。使用 ad hoc 模式的配置式在其配置式名称旁有一个计算机图标表示。
20. 单击连接按钮连接至 ad hoc 网络。

## 关闭/打开无线电

当计算机开机时，如果启用了无线电，它不断发射信号。在某些场合，例如飞机起降时，必须关闭无线电信号，否则，这些信号可能造成干扰。以下叙述如何使用键盘（如果有此选项）和英特尔(R)无线 PROSet 来开关无线电。
可从计算机键盘、任务盘无线菜单选项和从英特尔(R)无线 PROSet 来启用和禁用无线电。无线电的当前状态显示在任务盘无线图标中和“一般”页面中。

使用可选的硬件无线电开关
无线电可从键盘或从外部硬件开关来启用和禁用，如果有这些选项。向计算机制造商查询获得更多信息。如果已安装这些选项之一，英特尔(R)无线 PROSet 在“常规”页面中显示无线电的当前状态。
使用英特尔(R)无线 PROSet 打开/关闭无线电
可从英特尔(R)无线 PROSet 的“常规”页面中打开或关闭无线电。无线电的当前状态显示在任务盘的无线适配器菜单选项中。如果该硬件已经安装，“一般”页面也显示无线电的当前状态。
关闭/打开无线电
注意：当膝上型计算机开机时，无线电不断发射信号。在有些场合，如在飞机上，无线电信号会造成干扰。
要关闭无线电：在常规页面中单击“打开/关闭无线电”旁边的关闭按钮。

- 当无线电关闭时，适配器不与网络关联。
- 当无线电关闭时，英特尔(R)无线 PROSet 可用来编辑或添加配置式内容。

要打开无线电：在常规页面中单击“打开/关闭无线电”旁边的打开按钮。
当无线电打开时，适配器将尝试使用最近使用的配置式与一个网络接入点关联。如果适配器无法连接至该接入点，“配置服务”将设法找到一个可用网络。参阅配置服务了解更多信息。

### 从任务盘图菜单选项打开或关闭无线电

右击任务盘中的无线图标，选择所使用的无线适配器。取决于无线电的先前状态，选择关闭无线电（无线电已经打开，选择关闭）或者打开无线电（无线电已经关闭，选择打开）。

## 从 Windows 禁用无线电

可通过 Windows 操作系统的“设备管理器”来禁用无线电（使之无功能）。

对 Windows XP 和 2000：

1. 从桌面，右键单击我的电脑并单击属性。
2. 单击硬件选项卡。
3. 单击设备管理器按钮。
4. 双击网络适配器。
5. 右击安装的并在使用的无线适配器。
6. 从弹出菜单选择禁用。
7. 单击确定。

## 在 Windows 中查看适配器高级设置

如果没有安装英特尔(R)无线 PROset，在 Windows 设备管理器“高级”选项卡中的有以下高级选项。如果安装了无线 PROset，“高级”选项卡显示“开放”按钮。选择此按钮启动无线 PROSet。

要访问“高级”选项：

1. 从桌面，右键单击我的电脑并单击属性。
2. 单击硬件选项卡。
3. 单击设备管理器按钮。
4. 双击网络适配器。
5. 右击安装的并在使用的无线适配器的名称。
6. 选择“高级”选项卡。

Windows XP 和 2000 中的“高级”选项卡选项：

- Ad Hoc 传输功率——设定无线适配器的 802.11b ad hoc 输出功率。
- 混合模式保护—— RTS/CTS 启用：（默认设置）。在混合模式环境中，当 802.11g 和 802.11b 客户端互相不能侦听到的场合，使用此模式来避免碰撞。CTS 至自身启用：在混合模式环境中，当 802.11g 和 802.11b 客户端靠近并且能互相侦听到的场合，使用此模式来提高性能。此选项也可在“高级设置”中设定。
- 电源管理——设定计算机的电源和电池之间的平衡。
- 无线模式——为数据率选择无线模式（调制类型）。默认设置是“802.11g 和 802.11b”。此选项同时使用 11 Mbps 和 54 Mbps 数据率。其他选项有“仅 802.11g”和“仅 802.11b”。

## 安装和卸装 802.1x 密码同步功能

要安装 802.1x 密码同步功能（使用 Windows 登录），必须先卸装英特尔(R)无线 PROSet，然后重新安装带有 802.1x 密码同步功能的英特尔(R)无线 PROSet。

1. 单击开始 à 设置 à 控制面板 à 添加或删除程序 à 英特尔(R) PROSet。
2. 选择删除。
3. 将安装光盘放入光盘驱动器中。
4. 从 CD 选择 autorun.exe。
5. 单击安装软件。
6. 在欢迎使用英特尔(R)无线 PROSet InstallShield 向导屏幕，单击下一步。
7. 在许可证协议屏幕阅读许可证协议后，单击我接受许可证协议中的条款，单击下一步。
8. 在“安装类型”屏幕，选择自定义，单击下一步。
9. 单击 802.1x 密码同步功能。选择此功能将安装在本地硬盘。
10. 单击下一步。
11. 在准备就绪安装程序屏幕单击安装。
12. 软件安装于计算机后，单击完成。
13. 单击退出关闭英特尔(R) PRO 网络连接屏幕。
14. 重新引导计算机。
15. 要启动英特尔(R) PROSet，双击系统盘中的英特尔(R) PROSet 图标，或依次选择 开始 à 程序 à 英特尔网络适配器 à 英特尔(R) PROSet。

| 注意： 安装 802.1x 密码同步功能后，Windows XP 快速切换和欢迎屏幕被禁用。

要卸装 802.1x 密码同步功能（使用 Windows 登录），必须先卸装英特尔(R)无线 PROSet，然后重新安装不带 802.1x 密码同步功能的英特尔(R)无线 PROSet。

1. 单击开始 à 设置 à 控制面板 à 添加或删除程序 à 英特尔(R) PROSet。
2. 选择删除。
3. 将安装光盘放入光盘驱动器中。
4. 从 CD 选择 autorun.exe。
5. 单击安装软件。
6. 在欢迎使用英特尔(R)无线 PROSet InstallShield 向导屏幕，单击下一步。
7. 在许可证协议屏幕阅读许可证协议后，单击我接受许可证协议中的条款，单击下一步。
8. 在“安装类型”屏幕，选择自定义，单击下一步。
9. 单击 802.1x 密码同步功能。选择此功能将不可用。
10. 单击下一步。
11. 在准备就绪安装程序屏幕单击安装。
12. 软件安装于计算机后，单击完成。
13. 单击退出关闭英特尔(R) PRO 网络连接屏幕。
14. 重新引导计算机。
15. 要启动英特尔(R) PROSet，双击系统盘中的英特尔(R) PROSet 图标，或依次选择 开始 à 程序 à 英特尔网络适配器 à 英特尔(R) PROSet。

| 注意： 卸装 802.1x 密码同步功能后，Windows XP 快速切换和欢迎屏幕被启用。

返回目录页面

请阅读所有规定和免责声明。