Torna al Sommario

# Specifiche tecniche: Manuale dell'utente di Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Specifiche |

Tipologia | Mini PCI tipo 3B
Dimensioni | 59,45 mm (larghezza) x 44,45 mm (lunghezza) x 5 mm (altezza)
Peso | 12,9 g.
Connettore per l'interfaccia antenna | Hirose U.FL-R-SMT accoppiato al connettore del cavo U.FL-LP-066
Dual Diversity Antenna | Switching per dual diversity antenna incorporato
Interfaccia del connettore | Connettore sul bordo SO-DIMM a 124 pin
Temperatura di esercizio | Da 0°C a 70°C
Umidità | 50 - 85% senza condensa

Tipo |

Bande di frequenza | 2,400 - 2,472 GHz (USA) 2,400 - 2,4835 GHz (Giappone) 2,400 - 2,4835 GHz (Europae ETSI)

Modulazione di frequenza |

Modulazione | OFDM con BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Canali | Supporto completo di 14 canali
Velocità dati | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 e 54 Mbps
Portata in ambienti interni | 30 m (100 piedi) @ 11 Mbps / 90 m (300 piedi) @ 1 Mbps
Portata in ambienti esterni | 120 m (400 piedi) @ 11 Mbps / 460 m (1500 piedi) @ 1 Mbps

Caratteristiche elettriche

Potenza di trasmissione di uscita | 16 dBm (valore tipico)
Consumo di energia della scheda di rete
Trasmissione | 1,45 W
Ricezione | 0,85 W
Inattivo | 60 mw
Disattivo | 50 mw
Tensione | 3,3 V

Generali

Sistemi operativi | Windows* XP, 2000
Certificazione Wi-Fi Alliance | Certificazione Wi-Fi® per 802.11b e 802.11g
WLAN Standard | IEEE 802.11g
Architettura | D'infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA, Cisco CCX v1.0, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP a 128 bit e a 64 bit.
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Torna al Sommario

Leggere le sezioni relative alle limitazioni e declinazioni di responsabilità.