Tilbake til Innhold-siden

# Informasjon om forskrifter: Brukerhåndbok for Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Informasjon til brukeren
Informasjon om forskrifter

### Informasjon til brukeren

### Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection kort (modell WM3B2200BG)

### Merknader om sikkerhet

FCC har med ET Docket 96-8 innført en sikkerhetsstandard for menneskelig eksponering for elektromagnetisk energi fra radiofrekvens (RF) som sendes ut fra FCC-godkjent utstyr. Intel PRO/Wireless 2200BG-kortet oppfyller kravene for menneskelig eksponering i OET Bulletin 65, 2001 og ANSI/IEEE C95.1, 1992. Riktig bruk av denne radioen i henhold til instruksjonene i håndboken medfører eksponering som ligger vesentlig under grensene som anbefales av FCC.

Følgende sikkerhetsforholdregler bør overholdes:

- Ikke rør eller flytt antennen mens enheten overfører eller mottar.
- Ikke hold komponenter som inneholder radio, slik at antennen er veldig nær eller berører utsatte deler av kroppen, særlig ansiktet eller øynene, under overføring.
- Ikke bruk radioen eller prøv å overføre data med mindre antennen er koblet til. Det vil kunne skade radioen.
- Bruk i bestemte miljøer:
  - Bruk av trådløse enheter i farlige omgivelser styres av begrensningene som settes av sikkerhetsansvarlig på slike steder.
  - Bruk av trådløse enheter på fly styres av Federal Aviation Administration (FAA).
  - Bruk av trådløse enheter på sykehus styres av begrensningene som gjelder for hvert sykehus.
- Antennebruk:
  - I overensstemmelse med RF-utsettelsesgrensene fra FCC skal integrerte lavforsterkningsantenner befinne seg minst 20 cm (8 tommer) eller mer fra enhvers kropp.
  - Høyforsterknings-, veggmonterings- eller mastmonteringsantenner er utformet for å installeres av profesjonelle og bør befinne seg minst 30 cm (12 tommer) eller mer fra enhvers kropp. Ta kontakt med den profesjonelle installatøren, forhandleren eller antenneprodusenten hvis du vil ha de riktige installasjonskravene.
- Advarsel om nærhet til eksplosive enheter (se nedenfor)
- Antenneadvarsel (se nedenfor)
- Advarsel om bruk på fly (se nedenfor)
- Andre trådløse enheter (se nedenfor)
- Strømforsyning (tilgangspunkt) (se nedenfor)

#### Advarsel om nærhet til eksplosive enheter

Advarsel! Ikke bruk bærbare sendere (for eksempel en trådløs nettverksenhet) nær ubeskyttede eksplosivdeksler eller i eksplosive miljøer med mindre enheten er endret til å være kvalifisert til slik bruk.

#### Antenneadvarsler

Advarsel! I overensstemmelse med RF-eksponeringsgrensene for FCC og ANSI C95.1 anbefales det for Intel(R) PRO/Wireless 2200BG -kort som er installert på stasjonære eller bærbare datamaskiner, at antennen for enheten er installert slik at avstanden er minst 20 cm (8 tommer) fra enhver person, og at antennen ikke finnes eller opererer sammen med andre antenner eller radiosendere. Det anbefales at brukeren begrenser eksponeringstiden hvis antennen befinner seg nærmere enn 20 cm (8 tommer).

Advarsel! Intel(R) PRO/Wireless 2200BG -produktet er ikke utformet for bruk med høyforsterkende retningsantenner. Bruk av slike antenner med disse produktene er ulovlig.

#### Advarsel om bruk på fly

Advarsel! Forskriftene i FCC og FAA forbyr bruk av trådløse radiofrekvensenheter i luften ettersom signalene kan forstyrre viktige flyinstrumenter.

#### Andre trådløse enheter

Merknader om sikkerhet for andre enheter i trådløse nettverk: Se i dokumentasjonen som fulgte med trådløse Ethernet-kort eller andre enheter i det trådløse nettverket.

#### Lokale bestemmelser om radiobruk

Advarsel!På grunn av det forhold at frekvensene som brukes av Intel(R) PRO/Wireless 2200BG produktenheten ennå ikke er harmonisert i alle land. er 2200BG-produktet utformet bare for bruk i spesifikke land og er ikke tillatt brukt i andre land enn dem med beregnet bruk. Som bruker av dette produktet er du ansvarlig for å forsikre deg om at produktet bare brukes i land det er ment å brukes i, og for å kontrollere at det er konfigurert med riktig frekvens og kanal for landet det brukes i. Ethvert avvik fra tillatte innstillinger for landet de brukes i, er en overtredelse av den nasjonale lov, og kan straffes deretter.

Se tilleggsinformasjonen om kompatibilitet som fulgte med produktet, hvis du vil ha landsspesifikk informasjon.

#### Trådløs interoperabilitet

Kortet Intel(R) PRO/Wireless 2200BG er utformet til å være inoperativt med ethvert trådløst LAN-produkt som er basert på DSSS-radioteknologi (Direct Sequence Spread Spectrum), og til å følge følgende standarder:

- IEEE Std. 802.11b-1999. Standard på trådløse LAN.
- IEEE Std. 802.11g-samsvarende. Standard på trådløst LAN.
- WiFi-sertifisering (Wireless Fidelity), slik den er definert av WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance).

#### Intel(R) PRO/Wireless LAN 2200BG-kortet og din sunnhet

På samme måte som andre radioenheter, sender Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-kortet ut elektromagnetisk radiofrekvensenergi. Nivået av energi som sendes ut fra denne enheten, er imidlertid mindre enn den elektromagnetiske energien som sendes ut fra andre trådløse enheter, for eksempel mobiltelefoner. Den trådløse enheten med Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-kortet opererer innenfor retningslinjene i standardene og anbefalingene for radiofrekvenssikkerhet. Disse standardene og anbefalingene gjenspeiler enigheten i det vitenskapelige samfunnet og resultatet fra overveielser i paneler og komiteer av vitenskapsmenn som kontinuerlig går gjennom og tolker omfattende forskningslitteratur. I enkelte situasjoner eller miljøer kan bruk av trådløs enhet med Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-kortet forbys av bygningseieren eller ansvarlige representanter for den aktuelle organisasjonen. Eksempler på slike situasjoner kan være:

- Bruk av utstyr med Intel(R) PRO/Wireless 2200BGI-kortutstyr om bord på fly eller
- Bruk av utstyr med Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-kort i andre miljøer der risikoen for interferens med andre enheter eller tjenester anses eller er identifisert som skadelig.

Hvis du ikke kjenner til retningslinjene som gjelder for bruk av trådløse enheter i en bestemt organisasjon eller et bestemt miljø (for eksempel en flyplass), bør du be om tillatelse til å bruke den trådløse enheten med Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-trådløskort før du slår den på.

### Informasjon om forskrifter

### Enheten er bare beregnet for OEMintegratorer.
Enheten kan ikke plasseres sammen med en annen sender.

Informasjon for OEM-integratorer: Se det fullstendige utstyrsfullmaktdokumentet for andre begrensninger.

De trådløse nettverksenhetene med kortene Intel(R) PRO/Wireless 2200BG må installeres og brukes i strengt samsvar med instruksjonene fra produsenten slik det beskrives i brukerdokumentasjonen som leveres med produktet. For landsspesifikke godkjenninger, ser du Radiogodkjenninger. Intel Corporation er ikke ansvarlig for radio- eller fjernsynsinterferens som er forårsaket av uautorisert endring av enhetene i Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-kortpakken, eller erstatning eller tilkobling av kabler og utstyr annet enn det som er spesifisert av Intel Corporation. Opprettingen av interferens som er forårsaket av slik uautorisert endring, erstatning eller tilkobling, er brukerens ansvar. Intel Corporation og de godkjente forhandlerne og distributørene har ikke ansvar for skade eller overtredelse av statlige forskrifter som kan komme av at brukeren ikke har fulgt disse retningslinjene.

OBS! Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-kortet sender ut mindre enn 100 mW, men mer enn 10 mW.

#### USA – Federal Communications Commission (FCC)

Dette utstyret samsvarer med avsnitt 15 i FCC-reglene. Bruken av utstyret er underlagt følgende to betingelser:

- Enheten må ikke forårsake skadelig interferens.
- Enheten må godta interferens som kan gi uønskede virkninger.

OBS! - Overføringsstrømmen for trådløse nettverksenheter med Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-kortet er langt lavere enn FCCs eksponeringsgrenser for radiofrekvens. Likevel bør de trådløse nettverksenhetene med Intel(R) PRO/Wireless 2200BG brukes på en måte som minimerer muligheten for menneskelig kontakt ved normal drift. Du unngår muligheten for å overstige FCCs eksponeringsgrenser for radiofrekvens ved å holde en avstand på minst 20 cm mellom deg (eller andre i nærheten) og antennen som er bygd inn i datamaskinen.

#### Interferenserklæring

Dette utstyret er testet og funnet å samsvare med grenseverdiene for digitalt utstyr i klasse B ifølge avsnitt 15 til FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse ved installering i boligområder. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjoner. Det finnes imidlertid ikke noen garanti for at ikke slike forstyrrelser vil oppstå i en gitt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser for radio eller fjernsyn (noe som kan undersøkes ved å slå utstyret av og på) kan brukeren selv korrigere interferensen på én av disse måtene:

- Juster eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en kontakt på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Hør med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.

OBS -De trådløse nettverksenhetene med kortene Intel(R) PRO/Wireless 2200BG må installeres og brukes i strengt samsvar med instruksjonene fra produsenten slik det beskrives i brukerdokumentasjonen som leveres med produktet. Enhver annen installasjon eller bruk bryter med forskriften FCC Part 15.

Frekvensbånd USA

2.400 - 2.4835 GHz

#### Canada – Industry Canada (IC)

Dette digitale apparatet i klasse B er i overensstemmelse med Canadian ICES-003, Issue 2 og RSS-210, Issue 4 (Dec. 2000).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No. 4 (Dec. 2000).

"For å forhindre radiointerferens på den lisensierte tjenesten er denne enheten ment for bruk innendørs og borte fra vinduer for å gi størst beskyttelse. Utstyr (eller overføringsantennen) som er installert utendørs, er underlagt lisens."

" Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé à l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Europa – EUs CE Mark Declaration of Conformity

Europa og frekvensbånd

2.400 - 2.4835 GHz (Europe ETSI)

Dette utstyret er i samsvar med de mest essensielle kravene i EUs direktiv 1999/5/EC.

Cet équipement est conforme aux principales caractéristiques définies dans la Directive européenne RTTE 1999/5/CE.

Die Geräte erfüllen die grundlegenden Anforderungen der RTTE-Richtlinie 1999/5/EG.

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Europea R&TTE 1999/5/CE.

Este equipo cumple los requisitos principales de la Directiva 1999/5/CE de la UE, "Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones".

Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Directiva RTT).

O exoplismos autos plhroi tis basikes apaits ths koinotikhs odhgias EU R&TTE 1999/5/E.

Deze apparatuur voldoet aan de noodzakelijke vereisten van EU-richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur 1999/5/EG.

Dette udstyr opfylder de Væsentlige krav i EU's direktiv 1999/5/EC om Radio- og teleterminaludstyr.

Dette utstyret er i overensstemmelse med hovedkravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC) fra EU.

Utrustningen uppfyller kraven för EU-direktivet 1999/5/EC om ansluten teleutrustning och ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (R&TTE).

Tämä laite vastaa EU:n radio- ja telepäätelaitedirektiivin (EU R&TTE Directive 1999/5/EC) vaatimuksia.

##### Frankrike

For storbyavdelinger , 2.400 - 2.4835 Ghz for innendørs bruk. 2.400 -2.454 Ghz (kanalene 1 til 7) for utendørsb bruk.

For Guadeloupe, Martinique, St Pierre et Miquelon, Mayotte: 2.400 - 2.4835 Ghz for innendørs og utendørs bruk.

For Reunion, Guyane:
2.400 - 2.4835 Ghz for innendørs bruk.
2.400 -2.454 Ghz (kanalene 5 til 13) for utendørs bruk.

Trådløskortet sender mindre enn 100 mW, men mer enn 10 mW.

Belgique
Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Italia

#### For bruk i privateiendommer: ingen restriksjoner utendørs eller innendørs, 2.400 - 2.4835 Ghz
For bruk på offentlige steder: ingen restriksjoner utendørs eller innendørs, 2.400 - 2.4835 Ghz, men en generell godkjenning må skaffes fra Post- og teletilsynet.

#### Japan Frekvensbånd

2.400 - 2.497 GHz (Japan)

#### Radiogodkjenninger

Du finner ut om du har lov til å bruke de trådløse nettverksenhetene i et bestemt land ved å kontrollere om radiotypenummeret som er trykket på identifikasjonsetiketten på enheten, er ført opp i listen i produsentens OEM-forskriftsveiledningsdokument.

Forskriftsadvarsel fra Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Til bruk i (eller med) UL-oppførte eller andre kompatible datamaskiner.

Tilbake til Innhold-siden

Les alle begrensninger og ansvarsfraskrivelser.