Tillbaka till Innehåll

# Specifikationer: Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Användarhandbok

Specifikationer |

Anslutningstyp | Mini-PCI-typ 3B
Dimensioner | Bredd 59,45 mm x längd 44,45 mm x höjd 5 mm
Vikt | 12,9 g
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Dubbel antenndiversitet | Inbyggd dubbel diversitetsväxling
Anslutningsgränssnitt | 124-stifts SO-DIMM-kantkontakt
Arbetstemperatur | 0 till +70 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 till 85% icke-kondenserande

Typ |

Frekvensband | 2,400 - 2,472 GHz (US) 2,400 - 2,4835 GHz (Japan) 2,400 - 2,4835 GHz (Europa ETSI)

Frekvensmodulering |

Modulering | OFDM med BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Kanaler | Fullt 14-kanalssupport
Datahastigheter | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 och 54 Mbps
Inomhusintervall | 30 m vid 11 Mbit/s / 90 m vid 1 Mbit/s
Utomhusintervall | 120 m vid 11 Mbit/s / 460 m vid 1 Mbit/s

Strömkälla

Överföringens uteffekt | 16 dBm (normalt)
Adapterns energiförbrukning
Överförda | 1,45 W
Mottagna | 0,85 W
Inaktivitet | 60 mw
Inaktivera | 50 mw
Spänning | 3,3 V

Allmänt

Operativsystem | Windows* XP, 2000
Wi-Fi Alliance-certifiering | Wi-Fi®-certifiering för 802.11b och 802.11g
WLAN-standard | IEEE 802.11g
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc-nätverk (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA, Cisco CCX v1.0, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP 128-bitars och 64-bitars.
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Tillbaka till Innehåll

Läs alla begränsningar och ansvarsfriskrivningar.