Tillbaka till Innehåll

# Anslut till ett nätverk: Intel(R) PRO/trådlös 2200BG Användarhandbok

## Ansluta till nätverk med hjälp av Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar

- Aktivera Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar för att hantera dina trådlösa anslutningar
- Komma åt avancerade inställningar
- Systemomfattande avancerade inställningar
- Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar Konfigurationstjänst
- Söka efter tillgängliga nätverk
- Ansluta till nätverk med hjälp av åtkomstpunkt
- Ansluta till Peer-to-Peer-nätverk (ad hoc)
- Stänga av och sätta på radion
- Stänga av radion från Windows
- Visa avancerade inställningar för kort i Windows
- Installera och avinstallera 802.1x-funktionen för lösenordssynkronisering

## Aktivera Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar för att hantera dina trådlösa anslutningar

Om du använder Windows XP som din trådlösa hanterare beskriver det följande hur du aktiverar Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar som din trådlösa hanterare.

1. Från skrivbordet klickar du på knappen Start > Kontrollpanelen. Dubbelklicka på Nätverksanslutningar, högerklicka på Trådlös nätverksanslutning och klicka sedan på Egenskaper.
2. I egenskaper för trådlös nätverksanslutning klickar du på fliken Trådlöst nätverk.
3. Bekräfta att rutan Konfigurera trådlöst nätverk är avmarkerad (utan bock).
4. Dubbelklicka på ikonen Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar i Aktivitetsfältet.
5. Om du tidigare har installerat profiler klickar du på fliken Nätverk. Profillistan bör visa tillgängliga nätverk att ansluta till. Om inga profiler skapats, se Skapa en ny profil för mer information.

## Komma åt avancerade inställningar

Använd den avancerade inställningen för att konfigurera dina nätverksinställningar och profilhanteringsalternativet.

Du når de avancerade inställningarna så här:

1. På sidan Allmänt klickar du på fliken Nätverk.
2. Klicka på knappen Avancerat.

Avancerade inställningar:

- Automatisk anslutning

- Anslutningsinställning

- Val av infrastruktur som trådlöst läge

- Profilhantering

- 11b/11g-skyddsprotokoll för blandad miljö

- Avancerad säkerhet

- Importera/exportera-knappen

Se Systemomfattande inställningar för mer information. profilhanteringsalternativ i Avancerade inställningar.

## Systemomfattande avancerade inställningar

Profilhanteringsalternativ

I Avancerade inställningar finner du följande profilhanteringsalternativ:

Visa tillgängliga nätverk vid icke-associering: När detta avmarkeras inaktiveras Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningars dialogruta för den trådlösa hanteraren som visar de tillgängliga nätverken. När den är markerad visar Intels konfigurationstjänst som körs i bakgrunden automatiskt tillgängliga nätverk som inte finns med i profillistan. Denna metod tillhandahåller automatisk anslutning till tillgängliga nätverk inom räckvidden för ditt trådlösa kort. Konfigurationstjänsten bevakar konstant anslutningsstatus för ditt trådlösa kort. Om det inte finns några matchande profiler i profillistan för ett nätverk visar en dialogruta automatiskt nätverkets tillgängliga åtkomstpunkter och datorer (ad hoc-läge) inom det trådlösa kortets räckvidd. Konfigurationstjänsten kan också användas om det finns fler än ett trådlöst kort som installerats genom att använda 802.11b-band. När dialogrutan för Intel Configuration Service visas tillsammans med de tillgängliga nätverken och du markerar alternativet "Visa inte detta igen" så visas inte dialogrutan igen, om adaptern blir oassocierad. Konfigurationstjänsten fortsätter fungera och försöker ansluta genom att använda en profil från profillistan eller till ett tillgängligt nätverk beroende på markeringsläget. Detta innebär att om Anslut bara till tillgängligt nätverk med hjälp av profiler är det markerade läget och det inte finns någon matchande profil, så kommer kortet att förbli oassocierat. Du kan ändå ansluta till ett tillgängligt nätverk genom att använda Anslut-knappen på fliken Nätverk.

Informera vid inaktivering av profilhanteringsfunktioner:

Kontroll: Om Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar för närvarande hanterar din trådlösa adapter visar en meddelandedialog "Windows XP hanterar dina profiler" om Windows XP Zero Configuration aktiveras.

- Välj Ja så kommer Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar att hantera den trådlösa adaptern.
- Välj Nej så kommer Windows XP att hantera den trådlösa adaptern.

Om någon annan trådlös hanterare (inte Windows XP:s trådlösa hanterare) aktiveras visas meddelandedialogrutan "Ett annat trådlöst LAN-verktyg kommunicerar med Intel(R) PRO/Wireless LAN-adaptern. I syfte att undvika konflikter har Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar tillfälligt inaktiverat sina profilhanteringsfunktioner."

Rensa: Om Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar för närvarande hanterar din trådlösa adapter informeras du inte om Windows XP Zero Configuration eller någon annan trådlös hanterare aktiveras.

Om Windows XP Zero Configuration aktiveras, och denna ruta avmarkeras, eller om du svarar nej på ovanstående fråga, så går det inte att använda Anslut-knappen på sidan Profil för att ansluta till något tillgängligt nätverk. Du kan använda Skanna-knappen för att söka efter tillgängliga nätverk. Men knappen Anslut fungerar inte när den används för att ansluta till ett tillgängligt nätverk.

- Ad hoc-läget är avaktiverat. Anslut-knappen i anslutningsdialogrutan för ad hoc fungerar inte.
- Aktivitetsfältikonens meny: Det går inte att starta en ad hoc-profil och använda en profil från aktivitetsfältsmenyn.

Informera när Windows XP Zero Configuration är aktiverat:

Kontroll: Om rutan är markerad när Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar startar visar en meddelandedialogruta följande: "Windows XP hanterar dina profiler" om Windows XP Zero Configuration är aktiverat, vilket indikerar att Windows XP för närvarande är konfigurerat att hantera den trådlösa adaptern. Vill du inaktivera Windows XP-hantering och låta Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar hantera ditt trådlösa nätverk?

- Välj Ja - då hanterar Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar den trådlösa adaptern.
- Välj Nej - Windows XP hanterar då den trådlösa adaptern.

Rensa: Om rutan är avmarkerad när Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar startas så informeras du inte om Windows XP Zero Configurations trådlösa hanterare aktiveras.

Aktivera profilhanteringsfunktioner: Om rutan är markerad innebär det att Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar är konfigurerat att hantera din trådlösa adapter. Om den är avmarkerad är Windows XP den trådlösa nätverkshanteraren.

### Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar Konfigurationstjänst

Konfigurationstjänsten används i bakgrunden för att automatiskt visa tillgängliga nätverk som inte finns med i profillistan. Denna metod tillhandahåller automatisk anslutning i en 2,4 GHz-miljö till tillgängliga nätverk inom räckvidden för ditt trådlösa kort. Konfigurationstjänsten bevakar konstant anslutningsstatus för ditt trådlösa kort. Om det inte finns några matchande profiler i profillistan för ett nätverk visar en dialogruta automatiskt nätverkets tillgängliga åtkomstpunkter och datorer (ad hoc-läge) inom det trådlösa kortets räckvidd. Konfigurationstjänsten kan också användas om det finns fler än ett trådlöst kort som installerats genom att använda 802.11b-band.

Konfigurationstjänstens funktioner:

- Konfigurationstjänsten startar när du loggar in till datorn.
- Ingen aktiv profilväxling utförs. När kortet är associerat med åtkomstpunkten gäller att ingen växling sker om en profil med högre prioritet blir tillgänglig.
- Konfigurationstjänsten finns bara tillgänglig om Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar är installerat.
- Om det inte går att skapa en anslutning till en åtkomstpunkt genom att använda någon av profilerna i profillistan visar en dialogruta de tillgängliga nätverken.
- Om det finns flera profiler som visas för ett tillgängligt nätverk visar en dialogruta profilerna som du kan välja mellan.
- Om ett tillgängligt nätverk identifieras med WEP-kryptering och verifiering visas en dialogruta för inställning av WEP-kryptering innan anslutningen skapas.

Du kan använda Konfigurationstjänsten på två sätt:

1. Anslut endast till tillgängliga nätverk med profiler: I detta läge försöker Konfigurationstjänsten ansluta till ett nätverks åtkomstpunkt genom att bara använda profiler från Profillistan. Om du inte hittar en matchande profil visas en dialogruta som visar tillgängliga nätverk. Du kan dessutom stänga denna dialogruta utan att ansluta genom att klicka på knappen Avbryt. Kortet förblir oassocierat och listan med tillgängliga nätverk visas INTE igen såvida inte ett nytt tillgängligt nätverk identifieras. Detta läge anges i alternativen under Avancerade inställningar.
2. Anslut till valfritt tillgängligt nätverk om det inte finns någon matchande profil: I detta läge försöker Konfigurationstjänsten ansluta till ett nätverks åtkomstpunkt först genom att använda profiler från profillistan. Om det inte hittas någon matchande profil ansluter Konfigurationstjänsten automatiskt till valfritt tillgängligt nätverk. Detta läge anges i alternativen under Avancerade inställningar.

### Aktivera automatisk anslutning

Konfigurationstjänsten bevakar dessutom "fortsättningsstatus" efter en bärbar dators uppehållshändelse. När detta sker aktiverar Konfigurationstjänsten den automatiska anslutningstjänsten igen.

Du kan aktivera dessa funktioner igen när du har startat om datorn eller efter en uppehålls- och fortsättningscykel.

Funktioner som påverkas när ett annat profilhanteringsprogram identifieras

För AAA Client:

Välj OK så kommer programmet AAA Client att hantera adaptern. Den aktuella anslutningen fortsätter och följande Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar-funktioner som visas nedan påverkas. I syfte att undvika konflikter har funktionerna för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningars profilhantering tillfälligt inaktiverats. Om du vill aktivera dessa funktioner igen ska du först avaktivera det andra LAN-verktyget och sedan antingen:

1. Aktivera igen från Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningars Avancerade inställningar.
2. Fortsätt efter ett datoruppehåll.
3. Starta om datorn.

| OBS! Trådlös hanterare för AAA-klient - Om PROSet för trådlösa anslutningar upptäcker att det finns en annan trådlös klienthanterare för AAA visas en meddelandedialogruta. Om du väljer "OK" i denna dialogruta inaktiveras automatiskt Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningars profilhanteringsfunktioner. Kryssrutan för den avancerade inställningen "Informera vid inaktivering av profilhanteringsfunktioner" måste ha markerats för att meddelandedialogen ska visas om Windows XP Zero Configuration inte har aktiverats. Standardinställningen är aktiverad (rutan markerad).

För Windows XP Zero Configuration:

- Välj Ja om du vill avaktivera Windows XP Zero Configuration. Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar fortsätter hantera kortet.
- Välj Nej, Windows XP hanterar adaptern. Den aktuella anslutningen fortsätter och följande Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar-funktioner som visas nedan påverkas. Du kan också förhindra att dialogrutan visas igen och då kommer Windows XP Zero Configuration att automatiskt hantera den trådlösa adaptern. Du kan aktivera meddelandedialogen igen från alternativen för Avancerade inställningar.

Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar-funktioner som påverkas:

- Anslut-knappen på sidan Profil fungerar inte.
- Du kan använda knappen Skanna för att skanna tillgängliga nätverk men Anslut-knappen fungerar inte när den används för att ansluta till ett tillgängligt nätverk.
- Ad hoc-läget är avaktiverat. Anslut-knappen i anslutningsdialogrutan för ad hoc fungerar inte.
- Aktivitetsfältikonens meny: Det går inte att starta en ad hoc-profil och använda en profil från aktivitetsfältsmenyn.

| OBS! Om du använder de knappar som beskrivs ovan visas följande meddelande: "Ett annat trådlöst LAN-verktyg kommunicerar med Intel(R) PRO/trådlös LAN-adapter. I syfte att undvika konflikter har Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar tillfälligt inaktiverat sina profilhanteringsfunktioner."

## Söka efter tillgängliga nätverk

Ett snabbt sätt att ansluta till ett nätverk är att använda knappen Skanna (Sök) för att söka efter ett nätverks åtkomstpunkt inom ditt trådlösa korts räckvidd. När du hittar ett nätverk kan du ögonblickligen ansluta utan profil eller skapa en ny profil.

| OBS! Profiler med funktionen för aktivering av automatisk import aktiverad visas även i profillistan med tillgängliga nätverk. Se Automatisk profildistribution för mer information.

Sök efter tillgängliga nätverk:

1. På sidan Allmänt markerar du det trådlösa kortet i rutan på vänster sida.
2. Välj fliken Nätverk.
3. Klicka på knappen Skanna.
4. Då visas dialogrutan Tillgängliga nätverk namnen på de tillgängliga nätverken. Klicka på knappen Uppdatera om du vill uppdatera listan med tillgängliga nätverk.
5. Markera nätverket i listan och klicka på knappen Anslut.
6. Markera nätverkets profilnamn där <ingen profil> visas och klicka på knappen Anslut.
7. Klicka på alternativet Nej, anslut mig direkt utan att skapa en profil. Observera att du kan klicka på Ja, skapa en profil för detta nätverk nu om du vill skapa en profil som ska användas senare.

| OBS! Om det markerade nätverket har 802.1x-verifiering måste du först skapa en profil genom att använda Profilguiden. Men om nätverket inte har någon WEP-säkerhet (Oppen), WEP 64- eller 128-bitarskryptering, eller WPA-PSK, så kan du ange de obligatoriska säkerhetsinställningarna i den dialogruta som visas efter det att du klickat på knappen Anslut. Det går sedan att göra en engångsanslutning utan profil.

> - Det markerade nätverket har WPA-säkerhetsinställningar: Om det markerade nätverket har säkerhetsinställningar för 802.1x-verifiering, visas sidan Avancerad säkerhet i Profilguiden efter det att du klickat på Anslut-knappen. Från den här dialogrutan kan du ange 802.1x-inställningar och ansluta till nätverket.
> - Det markerade nätverket har inga (Oppen) WEP-säkerhetsinställningar: Om det markerade nätverket inte har någon säkerhet (Oppen). Anslut till nätverket genom att klicka på knappen Anslut.
> - Det markerade nätverket har WEP- eller WPA-PSK-säkerhetsinställningar: Om det markerade nätverket har säkerhetsinställningar för WEP-kryptering, visas sidan Avancerad säkerhet i Profilguiden efter det att du klickat på Anslut-knappen. Från den här dialogrutan kan du ange WEP-säkerhetsinställningar och ansluta till nätverket.

8. Anslut till ett nätverk genom att klicka på OK.

## Ansluta till nätverk med hjälp av åtkomstpunkt

Ett infrastrukturnätverk består av en eller flera åtkomstpunkter och en eller flera datorer med trådlösa kort installerade. Varje åtkomstpunkt måste ha en kabelanslutning till det lokala nätverket (LAN).

Du kan ansluta till ett nätverk genom att först skapa en ny profil genom att använda profilguiden. Använd sedan den profilen för att ansluta till nätverksåtkomstpunkten med knappen Anslut. Du kan också ansluta till ett nätverk genom att använda knappen Skanna. Se Skapa en ny profil för mer information.

## Ansluta till Peer-to-Peer-nätverk (ad hoc)

Ansluta eller starta ett ad hoc-nätverk
Starta ett ad hoc-nätverk
Avsluta en ad hoc-session
Skapa en ad hoc-profil med profilguiden

I Peer-to-Peer-läge (ad hoc) kan du skicka information till och ta emot information från andra datorer i ett ad hoc-nätverk. Alla trådlösa klienter i ad hoc-nätverket måste använda samma nätverksnamn (SSID) och kanalnummer. För en lista med tillåtna 802.11b ad hoc-kanaler, se Kortinställningar för mer information.

| OBS! När du söker med en ad hoc-profil inställd till en specifik överföringskanal gäller att om ett ad hoc-nätverk hittas på en annan kanal så ansluts du med den nya kanalen. Det nya kanalnumret visas i Kortinställningar.

### Ansluta till ett ad hoc-nätverk

| OBS! För information om hur du ansluter till ett ad hoc genom att använda en profil, se Skapa en ad hoc-profil med hjälp av profilguiden.

Ansluta till ad hoc-nätverk med profil

- Välj en ad hoc-profil i profillistan och klicka på knappen Anslut. Denna metod använder en fördefinierad ad hoc-profil som skapats av Profilguiden. När du ansluter till ett ad hoc-nätverk etableras överföringskanalen av den första datorn som används. Denna kanal kan vara annorlunda än den som markerades när ad hoc-profilen skapades av Profilguiden.

Gå med i ad hoc-nätverk utan profil

- Gå med i en engångssession för ad hoc utan profil. Denna metod använder inte en fördefinierad profil. Om du vill ansluta till valfritt ad hoc-nätverk klickar du på knappen Skanna för att skanna ad hoc-nätverk, anger lösenordet (SSID) och klickar sedan på knappen Anslut för att ansluta. När du går med i ett ad hoc-nätverk etableras överföringskanalen av den första datorn som används.

### Starta ett ad hoc-nätverk

Du kan starta ett ad hoc-nätverk genom att använda datorn som en trådlös station. Denna metod använder datorns SSID för att etablera ad hoc-nätverket som andra användare skall ansluta till. När du är ett ad hoc-nätverks upphovsman måste alla andra användare använda kanalen och SSID.

### Avsluta en ad hoc-session

Avsluta en ad hoc-session genom att klicka på standardprofilen i profillistan och klicka spå knappen Stäng.

### Skapa en ad hoc-profil med hjälp av profilguiden

Det följande beskriver hur du skapar en ny ad hoc-profil genom att använda profilguiden och ansluta till ett ad hoc-nätverk.

Allmänna inställningar

1. På sidan Allmänt klickar du på fliken Nätverk.
2. Klicka på Lägg till-knappen. Dialogrutan Allmänna inställningar visas.
3. Ange ett profilnamn i fältet Profilnamn.
4. Ange nätverkets SSID i fältet Nätverksnamn (SSID).
5. Klicka på Ad hoc-läge.
6. Ange ett lösenord för profilen genom att klicka på Lösenordsskydda denna profil.
7. Klicka på Nästa.

Säkerhetsinställningar

8. Markera antingen Ingen, WEP som datakryptering.
9. Om WEP är markerat, markera antingen 64- eller 128-bitars som krypteringsnivå.
10. Markera nyckelindex 1, 2, 3 eller 4.
11. Ange obligatorisk lösenordsmening eller hexnyckel.
12. Om kryssrutan Lösenordsskydd markerades på sidan Allmänna inställningar, klicka
    då på Nästa för att visa sidan Lösenord.

Inställningar för lösenordsskydd

13. Klicka på kryssrutan Lösenordsskydda denna profil.
14. Skriv ett lösenord i fältet Lösenord.
15. Skriv samma lösenord igen i fältet Bekräfta nytt lösenord.
16. Klicka på knappen Bakåt för att ändra eller verifiera dessa inställningar och klicka på Slutför när du har slutfört profilinställningarna och vill gå tillbaka till sidan Nätverk.

Anslut till nätverket.

17. Ändra standardöverföringskanal från fliken Adapter: Om inte de andra datorerna i ad hoc-nätverket använder en annan kanal än standardkanalen behöver du inte ändra standardkanalen. Om du vill ändra standardkanalen klickar du på fliken Kort och klicka på Konfigurera under Välj ad hoc-kanal. Välj driftband för att välja en kanal. Spara inställningen genom att klicka på OK.
18. Välj fliken Nätverk.
19. När du har skapat den nya profilen klickar du på profilen i profillistan. Profiler som använder ad hoc-läge anges med en datorikon bredvid profilnamnet.
20. Anslut till ad hoc-nätverket genom att klicka på Anslut-knappen.

## Stänga av och sätta på radion

När datorn är på gäller att om radion är aktiverad pågår en konstant överföring av signaler. Under vissa omständigheter, såsom när ett flygplan lyfter eller landar, kanske radiosignalerna måste stängas av, eftersom de annars kan orsaka störningar. Följande beskriver hur du använder ditt tangentbord (om detta alternativ finns tillgängligt) och Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar för att aktivera eller inaktivera radion.
Radion kan aktiveras eller inaktiveras från datorns tangentbord, menyalternativet i aktivitetsfältet och från Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar. Radions aktuella status visas i ikonen för trådlöst i aktivitetsfältet och på sidan Allmänt.

Använda maskinvarans valfria switch för radio på/av
Radion kan aktiveras eller inaktiveras från ditt tangentbord eller från en extern maskinvaruswitch om dessa alternativ finns tillgängliga. Hänvisa till datortillverkeran för mer information. Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar visar radions aktuella läge på sidan Allmänt om ett av dessa alternativ är installerat.
Använda Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar för radio på/av
Radion kan sättas på och stängas av från sidan Allmänt i Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar. Radions aktuella läge visas i Aktivitetsfältets meny för trådlös adapter. Sidan Allmänt visar också radions aktuella läge om maskinvarualternativet är installerat.
Stänga av och sätta på radion
Obs! När den bärbara datorn är på, pågår en konstant överföring från radion. I vissa situationer, såsom på ett flygplan, kan radiosignaler orsaka störningar.
Stäng av radion så här: På sidan Allmänt klickar du på knappen Av bredvid alternativet för att sätta på/stänga av radion.

- Det trådlösa kortet är inte associerat med nätverket när radion är av.
- Du kan använda Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar för att redigera eller lägga till profilinnehåll när radion är av.

Sätt på radion så här: På sidan Allmänt klickar du på knappen På bredvid alternativet att sätta på/stänga av radion.
När radion är på görs ett försök att associera med nätverkets åtkomstpunkt genom att använda den senaste profilen. Om kortet inte kan ansluta till åtkomstpunkten försöker Konfigurationstjänsten hitta ett tillgängligt nätverk. Se Konfigurationstjänst för mer information.

### Sätta på och stänga av radion från menyalternativet i aktivitetsfältet

Högerklicka på den trådlösa ikonen i aktivitetsfältet och välj den trådlösa adapter som används. Beroende på radions tidigare läge väljer du Stäng AV radio (radion är redan PÅ, välj att stänga AV) eller Sätt PÅ radion (radion är redan AV, välj att sätta PÅ).

## Stänga av radion från Windows

Radion kan inaktiveras (göras funktionsoduglig) via Windows-operativsystemet med hjälp av Enhetshanteraren.

För Windows XP och 2000:

1. Från skrivbordet högerklickar du på Den här datorn och klickar på Egenskaper.
2. Klicka på fliken Maskinvara.
3. Klicka på knappen Enhetshanteraren.
4. Dubbelklicka på Nätverkskort.
5. Högerklicka på det installerade trådlösa kort som används.
6. Välj Inaktivera på popupmenyn.
7. Klicka på OK.

## Visa avancerade inställningar för kort i Windows

Följande avancerade alternativ finns tillgängliga på fliken Avancerat i Windows Enhetshanteraren om Intel(R) PROset för trådlösa anslutningar inte är installerat. Om PROSet för trådlösa anslutningar är installerat visar fliken Avancerat knappen Öppna. Öppna PROSet för trådlösa anslutningar genom att välja den här knappen.

Du kommer åt de avancerade alternativen så här:

1. Från skrivbordet högerklickar du på Den här datorn och klickar på Egenskaper.
2. Klicka på fliken Maskinvara.
3. Klicka på knappen Enhetshanteraren.
4. Dubbelklicka på Nätverkskort.
5. Högerklicka på det installerade trådlösa kort som används.
6. Välj fliken Avancerat.

Alternativ på fliken Avancerat i Windows XP och 2000:

- Ad hoc-överföringsenergi - Ange 802.11b ad hoc-utmatningsenerginivå för det trådlösa kortet.
- Skydd för blandat läge - RTS/CTS aktiverat: (Standardinställning.) Använd detta läge för att undvika kollisioner i miljöer med blandat läge där 802.11g- och 802.11b-klienter inte kan höra varandra. CTS-till-själv aktiverat: Detta läge förbättrar prestanda i miljöer med blandat läge där 802.11g- och 802.11b-klienter är i varandras närhet och kan höra varandra. Det går också att ange detta alternativ i Avancerade inställningar.
- Energisparfunktioner - Ange en balans mellan datorns strömkälla och batteriet.
- Trådlöst läge - Välj trådlöst läge (moduleringstyp) för datahastighet. Standardinställningen är "802.11g och 802.11b." Detta alternativ använder både 11 Mbps och 54 Mbps. Andra alternativ är "Endast 802.11g" och "Endast 802.11b".

## Installera och avinstallera 802.1x-funktionen för lösenordssynkronisering

Innan du kan installera 802.1x-funktionen för lösenordssynkronisering (Använd Windows-inloggning) måste du avinstallera Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar och sedan installera om Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar med 802.1x-funktionen för lösenordssynkronisering.

1. Klicka på Start à Inställningar à Kontrollpanelen à Lägg till eller ta bort program à Intel(R) PROSet.
2. Välj Ta bort.
3. Sätt i installations-CD:n i din CD-enhet.
4. Välj autorun.exe på CD-skivan.
5. Klicka på Installera programvara.
6. Klicka på Nästa på välkomstskärmen i InstallShield-guiden för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.
7. På skärmen Licensavtal, efter det att du läst licensavtalet, väljer du Jag accepterar villkoren i licensavtalet och klickar på Nästa.
8. Välj Anpassad på installationstypsskärmen och klicka på Nästa.
9. Klicka på 802.1x-funktionen för lösenordssynkronisering. Markera Denna funktion installeras på lokal hårddisk.
10. Klicka på Nästa.
11. Klicka på Installera på skärmen Klar att installera programmet.
12. När programvaran installerats på datorn klickar du på Slutför.
13. Klicka på Avsluta när du vill stänga skärmen Intel(R) PRO Nätverksanslutningar.
14. Starta om datorn.
15. Starta Intel(R) PROSet genom att dubbelklicka på Intel(R) PROSet-ikonen i Aktivitetsfältet eller följ sökvägen Start > à Program à Intel-nätverkskort à Intel(R) PROSet.

| OBS! Windows XP Fast Switching och välkomstskärmen inaktiveras när 802.1x-funktionen för lösenordssynkronisering installerats.

Innan du kan avinstallera 802.1x-funktionen för lösenordssynkronisering (Använd Windows-inloggning) måste du avinstallera Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar och sedan installera om Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar utan 802.1x-funktionen för lösenordssynkronisering.

1. Klicka på Start à Inställningar à Kontrollpanelen à Lägg till eller ta bort program à Intel(R) PROSet.
2. Välj Ta bort.
3. Sätt i installations-CD:n i din CD-enhet.
4. Välj autorun.exe på CD-skivan.
5. Klicka på Installera programvara.
6. Klicka på Nästa på välkomstskärmen i InstallShield-guiden för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.
7. På skärmen Licensavtal, efter det att du läst licensavtalet, väljer du Jag accepterar villkoren i licensavtalet och klickar på Nästa.
8. Välj Anpassad på installationstypsskärmen och klicka på Nästa.
9. Klicka på 802.1x-funktionen för lösenordssynkronisering. Välj Den här funktionen kommer inte att vara tillgänglig.
10. Klicka på Nästa.
11. Klicka på Installera på skärmen Klar att installera programmet.
12. När programvaran installerats på datorn klickar du på Slutför.
13. Klicka på Avsluta när du vill stänga skärmen Intel(R) PRO Nätverksanslutningar.
14. Starta om datorn.
15. Starta Intel(R) PROSet genom att dubbelklicka på Intel(R) PROSet-ikonen i Aktivitetsfältet eller följ sökvägen Start > à Program à Intel-nätverkskort à Intel(R) PROSet.

| OBS! Windows XP Fast Switching och välkomstskärmen aktiveras när 802.1x-funktionen för lösenordssynkronisering avinstalleras.

Tillbaka till Innehåll

Läs alla begränsningar och ansvarsfriskrivningar.