Terug naar inhoudsopgave

# Specificaties: Gebruikershandleiding Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Specificaties |

Vormfactor | Mini PCI-type 3B
Afmetingen | Breedte 59,75 mm x lengte 44,45 mm x hoogte 5 mm
Gewicht | 12,90 gr
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antenne met dubbele diversiteit | Ingebouwde schakeling voor dubbele diversiteit
Connectorinterface | 124-pins SO-DIMM randconnector
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +70 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 85% zonder condensatie

Type |

Frequentieband | 2,400 - 2,472 GHz (VS) 2,400 - 2,4835 GHz (Japan) 2,400 - 2,4835 GHz (Europa ETSI)

Frequentiemodulatie |

Modulatie | OFDM met BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Kanalen | Volledige ondersteuning voor 14 kanalen
Gegevenssnelheden | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 en 54 Mbps
Bereik binnenshuis | 30 m bij 11 Mbps/90 m bij 1 Mbps
Bereik buitenshuis | 120 m bij 11 Mbps/460 m bij 1 Mbps

Vermogen

Uitgangsvermogen bij transmissie | 16 dBm (standaard)
Energieverbruik adapter
Verzenden | 1,45 W
Ontvangen | 0,85 W
Inactief | 60 mW
Uitschakelen | 50 mW
Voltage | 3,3 V

Algemeen

Besturingssystemen | Windows* 2000 en Windows XP
Wi-Fi Alliance-certificering | Wi-Fi®-certificering voor 802.11b en 802.11g
WLAN-standaard | IEEE 802.11g
Architectuur | Infrastructuur of ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA, Cisco CCX v1.0, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP 128-bits en 64-bits.
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Terug naar inhoudsopgave

Lees alle voorwaarden voor het gebruik.