目次に戻る

# ソフトウェアのインストール:インテル(R) PRO/Wireless 2200BG ユーザ ガイド

# ソフトウェアのインストール

## ドライバとインテル(R) PROSet for Wireless ソフトウェアのインストール

ご使用のオペレーティング システム用の手順を参照してください。

- Windows 2000
- Windows XP

# Windows* 2000 へのインストール

### 前提条件

このセクションでのインストールの手順は、次の前提条件に基づいています。

- コンピュータの製造元が指示する手順に従ってワイヤレス アダプタのハードウェアがコンピュータに取り付けられている。
- ハードウェアのインストールが完了後、コンピュータの電源はまだ入っていない。
- コンピュータには、他の無線 LAN カードは取り付けられていない。

ハードウェアを取り付ける前にドライバをインストールするには、[スタート] > [ファイル名を指定して実行] をクリックしてインテルの CD のPROW2200\WIN2K のパスにあるSetupWLD.exe を参照します。SetupWLD.exe を実行後、コンピュータをシャットダウンしてハードウェアを取り付けます。コンピュータが再起動すると、ドライバが自動的にインストールされます。

Windows 2000 オペレーティング システムがロードされたら、必ず管理者の権限でログオンしてください。Windows 2000 に管理者権限なしでログオンすると、インストール中に問題が発生する可能性があります。

アダプタを初めてインストールし設定する場合には、アダプタの設定が確認されるまでに約 2 分ほどかかります。

### ドライバのインストール

Windows* 2000 へドライバのソフトウェアをインストールするには、次の手順に従います。

1. ワイヤレス アダプタのハードウェアが取り付けられているコンピュータの電源を入れます。
2. Windows 2000 が起動したら管理者の権限でログオンします。
3. Windows が新しくインストールされたハードウェアを検出して、[新しいハードウェアの検出ウィザード] を表示します。Windows が新規のハードウェアを検出しない場合は、トラブルシューティングを参照してください。
4. インテルの CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。[インテル(R) PRO ネットワーク接続] メニュー画面が表示されたら、それを開いたまま [新しいハードウェアの検出ウィザード] のダイアログをクリックして、そのウィンドウをアクティブにします。
5. [デバイス ドライバ ウィザード] 画面で、[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）] が選択されていることを確認して、[次へ] をクリックします。
6. [ドライバ ファイルの特定] ダイアログが表示されたら、[CD-ROM ドライブ] がチェックされていることを確認して、 [次へ] をクリックします。
7. [ドライバ ファイルの検索] ダイアログに検索されたドライバが表示されたら、[次へ] をクリックします。
8. [ネットワーク名] の画面で、[次へ] をクリックしてデフォルトのネットワーク名（SSID）を受け入れるか、ネットワークの特定の SSID を入力して、[次へ] をクリックします。
9. [データの暗号化] の画面で、[次へ] をクリックしてデフォルトの暗号化設定 [なし] を受け入れるか、ネットワークの特定の暗号化設定を入力して、[次へ] をクリックします。
10. [新しいハードウェアの検出ウィザード] の画面で、[完了] をクリックします。 インテル(R) PROSet for Wireless のインストールに進みます。

### インテル(R) PROSet for Wireless のインストール（必須）

インテル PROSet for Wireless ワイヤレス設定ユーティリティをインストールするには、次の手順に従います（必須）。

この製品のいくつかのバージョンでは、ユーティリティ ソフトウェアのインストールで [インテル(R) PRO ネットワーク接続] メニューをサポートしません。 [インテル(R) PRO ネットワーク接続] メニュー画面が表示されない場合、または無線 LAN アダプタ用のメニュー項目がない場合は、[スタート] > [ファイル名を指定して実行] をクリックし、製品に付属しているインテルの CD の APPS/PROSET/WINXPT32 にある iSetup.exe を実行して、手動でインテル(R)PROSet for Wireless のインストーラを起動することができます。下記の手順 11 と 12 を省いて手順 13 に進んでください。

11. [インテル(R) PRO ネットワーク接続] 画面で [ 無線 LAN アダプタ] をクリックします。
    この画面は、上記の手順 4 で開始されている場合があります。[新しいハードウェアの検出ウイザード] を閉じたときにこの画面が表示されない場合は、CD−ROM ドライブからインテルの CD を取り出して再度挿入して表示するか、CD から autorun.exe を実行します。

12. [Intel PRO/Wireless LAN Adapters] メニュー画面で、[ソフトウェアのインストール] をクリックします。
13. [インテル(R) PROSet for Wireless 用の InstallShield ウィザードへようこそ] 画面で、[次へ] をクリックします。
14. [使用許諾契約] の画面で、ソフトウェア使用許諾契約を読んだ後に [使用許諾契約の条項に同意します] を選択して、[次へ] をクリックします。
15. [セットアップ タイプ] の画面で、[標準] が選択されていることを確認して、[次へ] をクリックします。これは、初めてインストールする場合に推奨する設定です。
16. [インストールの準備完了] 画面で、[インストール] をクリックします。
17. コンピュータにソフトウェアがインストールされたら、[完了] をクリックします。[終了] をクリックして [インテル(R) PRO ネットワーク接続] 画面を閉じます。
18. インテル(R) PROSet for Wireless を起動するには、システム トレイにある PROSet アイコンをダブル クリックするか、[スタート] > [プログラム] > [Intel Network Adapters] > [インテル(R) PROSet for Wireless] をクリックします。プログラムについての情報を表示するには、プログラムを実行中に F1 キーを押すか、[ヘルプ] をクリックしてください。

アダプタを初めてインストールし設定する場合には、アダプタの設定が確認されるまでに約 2 分ほどかかります。

インテル(R) PROSet for Wireless のアンインストール

Windows の [アプリケーションの追加と削除] 機能を使用してインテル(R) PROSet for Wireless をアンインストール後、コンピュータを再起動します。 コンピュータが再起動されるまで、現在のすべての接続はアクティブのまま（プロファイルがアクティブ）になります。

# Windows XP* へのインストール

### 前提条件

このセクションでのインストールの手順は、次の前提条件に基づいています。

- コンピュータの製造元が指示する手順に従ってワイヤレス アダプタのハードウェアがコンピュータに取り付けられている。
- ハードウェアのインストールが完了後、コンピュータの電源はまだ入っていない。
- コンピュータには、他の無線 LAN カードは取り付けられていない。

ハードウェアを取り付ける前にドライバをインストールするには、[スタート] > [ファイル名を指定して実行] をクリックしてインテルの CD のPROW2200\WINXP のパスにあるSetupWLD.exe を参照します。SetupWLD.exe を実行後、コンピュータをシャットダウンしてハードウェアを取り付けます。コンピュータが再起動すると、ドライバが自動的にインストールされます。

作業を進める前に、Windows XP を管理者権限で実行していることを確認してください。Windows XP に管理者権限なしでログオンすると、インストール中に問題が発生する可能性があります。

インテル(R) PROSet for Wirelessユーティリティまたは Windows XP のワイヤレス ネットワーク設定機能を使用してワイヤレス ネットワークを設定できます。 下記の説明は、インテル(R) PROSet for Wireless ユーティリティのインストールと Windows XP のワイヤレス ネットワーク設定機能をオフにする手順を含んでいます。 Windows XP のワイヤレス ネットワーク設定機能をオフにしないと、インテル(R) PROSet for Wireless を使用してワイヤレス ネットワークを設定できません。Windows XP のワイヤレス ネットワーク設定機能の使用については、Windows XP のドキュメンテーションを参照してください。

### ドライバのインストール

Windows* XP にドライバをインストールするには、次の手順に従います。

1. ワイヤレス アダプタのハードウェアが取り付けられているコンピュータの電源を入れます。
2. Windows XP が起動したら管理者の権限でログオンします。
3. Windows が新しくインストールされたハードウェアを検出して、[新しいハードウェアの検出ウィザード] を表示します。[ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨）] が選択されていることを確認します。Windows が新規のハードウェアを検出しない場合は、トラブルシューティングを参照してください。
4. インテルの CD を CD ドライブに挿入します。[新しいハードウェアの検出ウィザード] が正しいドライバ ファイルを検索してハード ドライブにコピーします。
5. [ネットワーク名] の画面で、[次へ] をクリックしてデフォルトのネットワーク名（SSID）を受け入れるか、ネットワークの特定の SSID を入力して、[次へ] をクリックします。
6. [データの暗号化] の画面で、[次へ] をクリックしてデフォルトの暗号化設定 [なし] を受け入れるか、ネットワークの特定の暗号化設定を入力して、[次へ] をクリックします。
7. [新しいハードウェアの検出ウィザード] の画面で、[完了] をクリックします。Windows XP ワイヤレス ネットワーク設定機能の無効に進みます。

### Windows XP ワイヤレス ネットワーク設定を無効にする（必須）

Windows XP のワイヤレス ネットワーク設定機能を無効にして、インテル(R) PROSet for Wireless のワイヤレス ネットワーク設定を使用できるようにするには次の手順に従います。

Windows XP の [スタート] メニューと [コントロール パネル] のカテゴリの表示を使って手順を説明します。 これらは、従来の [スタート] メニューまたは [コントロール パネル] の表示とは異なります。

8. [スタート] と [コントロール パネル] をクリックします。
9. [作業する分野を選びます] の画面で、[ネットワークとインターネット接続] をクリックして、次にヘッダの下または コントロールパネル アイコンをクリックして [ネットワーク接続] をクリックします。
10. [ネットワーク接続] ウィンドウで、[ワイヤレス ネットワーク接続] を右クリックして、[プロパティ] を選択します。
11. [ワイヤレス ネットワーク] タブをクリックします。
12. Windows を使ってワイヤレス ネットワークの設定を構成する] のチェックボックスをクリックして解除して、[ワイヤレス ネットワーク] タブで [OK] をクリックします。他のタブをクリックしないでください。 インテル(R) PROSet for Wireless のインストールを続行します。

### インテル(R) PROSet for Wireless のインストール（必須）

インテル PROSet for Wireless ワイヤレス設定ユーティリティをインストールするには、次の手順に従います（必須）。

この製品のいくつかのバージョンでは、ユーティリティ ソフトウェアのインストールで [インテル(R) PRO ネットワーク接続] メニューをサポートしません。 [インテル(R) PRO ネットワーク接続] メニュー画面が表示されない場合、または無線 LAN アダプタ用のメニュー項目がない場合は、[スタート] > [ファイル名を指定して実行] をクリックし、製品に付属しているインテルの CD の APPS/PROSET/WINXP32 にある iSetup.exe を実行して、手動でインテル(R)PROSet for Wireless のインストーラを起動することができます。下記の手順 13 と 14 を省いて手順 15 に進んでください。

13. CD−ROM ドライブからインテルの CD を取り出して再度挿入するか、CD から autorun.exe を実行して [インテル(R) PRO ネットワーク接続] の画面を表示します。[無線 LAN アダプタ] をクリックします。
14. [Intel PRO/Wireless LAN Adapters] メニュー画面で、[ソフトウェアのインストール] をクリックします。
15. [インテル(R) PROSet for Wireless 用の InstallShield ウィザードへようこそ] 画面で、[次へ] をクリックします。
16. [使用許諾契約] の画面で、ソフトウェア使用許諾契約を読んだ後に [使用許諾契約の条項に同意します] を選択して、[次へ] をクリックします。
17. [セットアップの種類] の画面で、[標準] を選択して、[次へ] をクリックします。 これは、初めてインストールする場合に推奨する設定です。
18. [インストールの準備完了] 画面で、[インストール] をクリックします。
19. コンピュータにソフトウェアがインストールされたら、[完了] をクリックします。[終了] をクリックして [インテル(R) PRO ネットワーク接続] 画面を閉じます。
20. インテル(R) PROSet for Wireless を起動するには、システム トレイにある PROSet アイコンをダブル クリックするか、[スタート] > [プログラム] > [Intel Network Adapters] > [インテル(R) PROSet for Wireless] をクリックします。プログラムについての情報を表示するには、プログラムを実行中に F1 キーを押すか、[ヘルプ] をクリックしてください。

インテル(R) PROSet for Wireless のアンインストール

Windows の [アプリケーションの追加と削除] 機能を使用してインテル(R) PROSet for Wireless をアンインストール後、コンピュータを再起動します。 コンピュータが再起動されるまで、現在のすべての接続はアクティブのまま（プロファイルがアクティブ）になります。

目次に戻る

制約と免責に記述されているすべての情報をお読みください。