Takaisin Sisältö-sivulle

# Ohjelmiston asentaminen: Intel(R) PRO/Wireless 2200BG -käyttöopas

# Ohjelmiston asentaminen

## Ohjainten ja Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -ohjelman asentaminen

Katso oman käyttöjärjestelmäsi tiedot:

- Windows 2000
- Windows XP

# Asennus Windows* 2000 -käyttöjärjestelmässä

### Valmisteluihin liittyviä huomautuksia

Tämän kohdan asennusohjeet perustuvat seuraaviin oletuksiin:

- Langaton sovitinlaitteisto on jo asennettu tietokoneeseen tietokoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tietokonetta ei ole käynnistetty uudelleen sen jälkeen, kun laitteistoasennus suoritettiin loppuun.
- Tietokoneeseen ei ole asennettu muita langattomia verkkokortteja.

Voit asentaa ohjaimen ennen laitteiston asentamista valitsemalla Käynnistä > Suorita ja valitsemalla Intel-CD-levyn kansiosta PROW2200\WIN2K tiedoston SetupWLD.exe. Kun olet suorittanut tiedoston SetupWLD.exe, sammuta tietokone ja asenna laitteisto. Ohjain asennetaan automaattisesti, kun tietokone käynnistetään uudelleen.

Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana sen jälkeen, kun Windows 2000 -käyttöjärjestelmä on latautunut. Jos Windows 2000 -käyttöjärjestelmään kirjaudutaan käyttämällä muuta kuin järjestelmänvalvojan tiliä, asennuksen aikana voi ehkä esiintyä ongelmia.

Sovittimen ensiasennuksen ja sen asetusten määrittämisen aikana sovitinasetusten vahvistaminen voi ehkä kestää jopa kaksi minuuttia.

### Ohjaimen asentaminen

Ohjainohjelmiston asentaminen Windows* 2000 -tietokoneeseen:

1. Käynnistä tietokone, johon langaton sovitinlaitteisto on juuri asennettu.
2. Kirjaudu Windows 2000 -käyttöjärjestelmään järjestelmänvalvojana.
3. Odota, että Windows tunnistaa uuden laitteen ja näyttöön tulee Ohjattu uuden laitteiston asennus -valintaikkuna. Jos Windows ei tunnista uutta laitteistoa, katso tietoja kohdasta Vianmääritys.
4. Aseta Intel-CD-levy CD-asemaan. Jos näyttöön tulee Intel(R) PRO -verkkoliitännät -valikko, jätä se avoimeksi ja aktivoi Ohjattu uuden laitteiston asennus -valintaikkuna napsauttamalla sitä.
5. Tarkista Asenna laitteen laiteohjaimet -ikkunassa, että Etsi laitteelle sopiva ohjain. (Suositus) -vaihtoehto on valittuna, ja valitse sitten Seuraava.
6. Kun näyttöön tulee Määritä ohjaintiedostojen sijainti -valintaikkuna, tarkista, että CD-asemat-valintaruutu on valittuna, ja valitse sitten Seuraava.
7. Kun näyttöön tulee ohjaimen löytymisen ilmaiseva Ohjaintiedostojen etsinnän tulokset -valintaikkuna, valitse Seuraava.
8. Hyväksy verkkonimen (SSID) oletusasetus Verkon nimi -valintaikkunassa valitsemalla Seuraava tai määritä verkolle haluamasi nimi ja valitse sitten Seuraava.
9. Hyväksy salauksen oletusasetus Ei mitään Tiedon salaus -valintaikkunassa valitsemalla Seuraava tai määritä verkolle haluamasi salausasetukset ja valitse sitten Seuraava.
10. Valitse Ohjattu uuden laitteiston asennus -valintaikkunassa Valmis. Jatka asentamalla Intel(R) PROSet langattomille sovittimille.

### Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -ohjelman asentaminen (pakollinen)

Jatka asentamalla langattomien asetusten määritysapuohjelma Intel(R) PROSet langattomille sovittimille noudattamalla seuraavia ohjeita (pakollinen):

Tuotteen toiset versiot eivät tue apuohjelman asentamista Intel(R) PRO -verkkoliitännät -ikkunan kautta. Jos Intel(R) PRO Network Connections (Intel(R) PRO -verkkoliitännät) -ikkuna ei tule näyttöön tai jos siinä ei ole vaihtoehtoa langattomien verkkosovittimen asentamista varten, voit käynnistää Intel(R) PROSet -asennusohjelman manuaalisesti valitsemalla Käynnistä > Suorita ja valitsemalla tuotteen mukana toimitetun Intel-CD-levyn kansiosta APPS/PROSET/WINXPT32 tiedoston Setup.exe. Ohita alla olevat vaiheet 11 ja 12 ja siirry suoraan vaiheeseen 13.

11. Napsauta Intel(R) PRO -verkkoliitännät -ikkunassa Langattomat verkkosovittimet.
    Tämä ikkuna on ehkä käynnistetty yllä olevassa vaiheessa 4. Jos ikkuna ei tule näyttöön, kun Ohjattu uuden laitteiston asennus -valintaikkuna suljetaan, voit tuoda sen näyttöön poistamalla Intel-CD-levyn tietokoneesta ja asettamalla sen uudelleen tai suorittamalla CD-levyllä olevan tiedoston autorun.exe.

12. Valitse Langattomat Intel PRO -verkkosovittimet -valikosta Asenna ohjelmisto.
13. Valitse Tervetuloa Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -InstallShield Wizardiin -ikkunassa Seuraava.
14. Lue Lisenssisopimus -ikkunassa oleva käyttöoikeussopimus, valitse Hyväksyn lisenssisopimuksen ehdot ja valitse sitten Seuraava.
15. Tarkista Asennustyyppi-ikkunassa, että Normaali-vaihtoehto on valittuna ja valitse sitten Seuraava. Tämä on suositeltava asetus ensimmäisen asennuskerran yhteydessä.
16. Valitse Asennus voidaan aloittaa -ikkunassa Asenna.
17. Valitse Valmis, kun ohjelmisto on asennettu tietokoneeseen. Sulje Intel(R) PRO -verkkoliitännät -ikkuna valitsemalla Lopeta.
18. Voit käynnistää Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -ohjelman kaksoisnapsauttamalla Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -kuvaketta tehtäväpalkin ilmaisinalueessa tai valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat > Intel-verkkosovittimet > Intel(R) PROSet. Saat lisätietoja ohjelmasta sen ollessa käynnissä painamalla F1-näppäintä tai valitsemalla Ohje.

Sovittimen ensiasennuksen ja sen asetusten määrittämisen aikana sovitinasetusten vahvistaminen voi ehkä kestää jopa kaksi minuuttia.

Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -ohjelman asennuksen poistaminen

: Käynnistä tietokone uudelleen, kun olet poistanut Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -ohjelman asennuksen käyttämällä Windowsin Lisää tai poista sovellus -toimintoa. Kaikki nykyiset yhteydet pysyvät aktiivisena (profiili on aktiivinen), kunnes tietokone käynnistetään uudelleen.

# Asennus Windows* XP -käyttöjärjestelmässä

### Valmisteluihin liittyviä huomautuksia

Tämän kohdan asennusohjeet perustuvat seuraaviin oletuksiin:

- Langaton sovitinlaitteisto on jo asennettu tietokoneeseen tietokoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tietokonetta ei ole käynnistetty uudelleen sen jälkeen, kun laitteistoasennus suoritettiin loppuun.
- Tietokoneeseen ei ole asennettu muita langattomia verkkokortteja.

Voit asentaa ohjaimen ennen laitteiston asentamista valitsemalla Käynnistä > Suorita ja valitsemalla Intel-CD-levyn kansiosta PROW2200\WINXP tiedoston SetupWLD.exe. Kun olet suorittanut tiedoston SetupWLD.exe, sammuta tietokone ja asenna laitteisto. Ohjain asennetaan automaattisesti, kun tietokone käynnistetään uudelleen.

Varmista ennen jatkamista, että olet kirjautunut Windows XP -käyttöjärjestelmään järjestelmänvalvojan oikeudet omaavaa tiliä käyttämällä. Jos Windows XP -käyttöjärjestelmään kirjaudutaan käyttämällä muuta kuin järjestelmänvalvojan tiliä, asennuksen aikana voi ehkä esiintyä ongelmia.

Langattoman verkon asetukset voi määrittää käyttämällä Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -apuohjelmaa tai Windows XP:n langattoman kokoonpano-ominaisuuden avulla. Alla olevat ohjeet käsittävät Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -apuohjelman asentamisen ja Windows XP:n kokoonpano-ominaisuuden poistamisen käytöstä. Jos Windows XP -ominaisuutta ei poisteta käytöstä, langattoman verkon asetuksia ei voi määrittää Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -ohjelman avulla. Tietoja Windows XP -ominaisuuden käyttämisestä on Windows XP -käyttöoppaissa.

### Ohjaimen asentaminen

Ohjainten asentaminen Windows* XP -tietokoneeseen:

1. Käynnistä tietokone, johon langaton sovitinlaitteisto on juuri asennettu.
2. Kirjaudu Windows XP -käyttöjärjestelmään järjestelmänvalvojana.
3. Odota, että Windows tunnistaa uuden laitteen ja näyttöön tulee Ohjattu uuden laitteiston asennus -valintaikkuna. Tarkista, että Asenna ohjelma automaattisesti (Suositeltu) -vaihtoehto on valittuna. Jos Windows ei tunnista uutta laitteistoa, katso tietoja kohdasta Vianmääritys.
4. Aseta Intel-CD-levy CD-asemaan. Uusi laite löydetty -toiminto etsii oikeat ohjaintiedostot ja kopioi ne kiintolevyasemaan.
5. Hyväksy verkkonimen (SSID) oletusasetus Verkon nimi -valintaikkunassa valitsemalla Seuraava tai määritä verkolle haluamasi nimi ja valitse sitten Seuraava.
6. Hyväksy salauksen oletusasetus Ei mitään Tiedon salaus -valintaikkunassa valitsemalla Seuraava tai määritä verkolle haluamasi salausasetukset ja valitse sitten Seuraava.
7. Valitse Ohjattu uuden laitteiston asennus -valintaikkunassa Valmis. Jatka poistamalla Windows XP:n langattoman kokoonpanon määritystoiminto käytöstä.

### Windows XP:n langattoman kokoonpanon määritysominaisuuden poistaminen käytöstä (pakollinen)

Windows XP:n langattoman kokoonpanon määritysominaisuuden poistaminen käytöstä, jotta langaton kokoonpano voidaan määrittää Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -ohjelmalla:

Ohjeet vastaavat Windows XP:n käynnistysvalikon ja Ohjauspaneelin luokkanäkymän käyttämistä. Ne eivät siis ole voimassa käytettäessä perinteistä käynnistysvalikkoa ja Ohjauspaneelia.

8. Valitse Käynnistä ja valitse Ohjauspaneeli.
9. Valitse Valitse luokkaa -ikkunasta Verkko- ja Internet-yhteydet ja valitse sitten tai valitse Ohjauspaneelin kuvake -kohdasta Verkkoyhteydet.
10. Napsauta Verkkoyhteydet-ikkunassa hiiren kakkospainikkeella langatonta verkkoyhteyttä ja valitse Ominaisuudet.
11. Valitse Langattomat verkot-välilehti.
12. Poista valinta Salli Windowsin määrittää langattoman verkon asetukset -valintaruudusta ja valitse sitten Langaton verkko -välilehden OK-painike. Älä valitse muita välilehtiä. Jatka asentamalla Intel(R) PROSet langattomille sovittimille.

### Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -ohjelman asentaminen (pakollinen)

Jatka asentamalla langattomien asetusten määritysapuohjelma Intel(R) PROSet langattomille sovittimille noudattamalla seuraavia ohjeita (pakollinen):

Tuotteen toiset versiot eivät tue apuohjelman asentamista Intel(R) PRO -verkkoliitännät -ikkunan kautta. Jos Intel(R) PRO Network Connections (Intel(R) PRO -verkkoliitännät) -ikkuna ei tule näyttöön tai jos siinä ei ole vaihtoehtoa langattomien verkkosovittimen asentamista varten, voit käynnistää Intel(R) PROSet -asennusohjelman manuaalisesti valitsemalla Käynnistä > Suorita ja valitsemalla tuotteen mukana toimitetun Intel-CD-levyn kansiosta APPS/PROSET/WINXP32 tiedoston Setup.exe. Ohita alla olevat vaiheet 13 ja 14 ja siirry suoraan vaiheeseen 15.

13. Tuo näyttöön Intel(R) PRO -verkkoliitännät -ikkuna poistamalla Intel-CD-levy ja asettamalla se uudelleen tietokoneeseen tai suorittamalla CD-levyllä oleva tiedosto autorun.exe. Valitse Langattomat sovittimet.
14. Valitse Langattomat Intel PRO -verkkosovittimet -valikosta Asenna ohjelmisto.
15. Valitse Tervetuloa Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -InstallShield Wizardiin -ikkunassa Seuraava.
16. Lue Lisenssisopimus -ikkunassa oleva käyttöoikeussopimus, valitse Hyväksyn lisenssisopimuksen ehdot ja valitse sitten Seuraava.
17. Valitse Asennustyyppi-ikkunassa Normaali-vaihtoehto ja valitse sitten Seuraava. Tämä on suositeltava asetus ensimmäisen asennuskerran yhteydessä.
18. Valitse Asennus voidaan aloittaa -ikkunassa Asenna.
19. Valitse Valmis, kun ohjelmisto on asennettu tietokoneeseen. Sulje Intel(R) PRO -verkkoliitännät -ikkuna valitsemalla Lopeta.
20. Voit käynnistää Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -ohjelman kaksoisnapsauttamalla Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -kuvaketta tehtäväpalkin ilmaisinalueessa tai valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat > Intel-verkkosovittimet > Intel(R) PROSet. Saat lisätietoja ohjelmasta sen ollessa käynnissä painamalla F1-näppäintä tai valitsemalla Ohje.

Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -ohjelman asennuksen poistaminen

: Käynnistä tietokone uudelleen, kun olet poistanut Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -ohjelman asennuksen käyttämällä Windowsin Lisää tai poista sovellus -toimintoa. Kaikki nykyiset yhteydet pysyvät aktiivisena (profiili on aktiivinen), kunnes tietokone käynnistetään uudelleen.

Takaisin Sisältö-sivulle

Lue myös Rajoitukset ja vastuuvapautuslausekkeet.