回到內容頁

# 連接到網路： Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 使用者指南

## 使用 Intel(R) PROSet for Wireless 連接到網路

- 啟用 Intel(R) PROSet for Wireless 來管理您的無線連線
- 如何存取進階設定
- 整個系統的進階設定
- Intel(R) PROSet for Wireless 組態服務
- 掃瞄可用的網路
- 使用存取點連接到網路
- 連接到點對點 (Ad Hoc) 網路
- 開啟和關閉無線電
- 從 Windows 停用無線電
- 檢視 Windows 中的介面卡進階 設定
- 安裝和解除安裝 802.1x 密碼同步處理能力的功能

## 啟用 Intel(R) PROSet for Wireless 來管理您的無線連線

如果您使用 Windows XP 為您的無線管理員，以下是如何啟用 Intel(R) PROSet for Wireless 為您的無線管理員的說明。

1. 從桌面，按一下「開始」按鈕 > 「控制台」。 連續按兩下「網路連線」，用滑鼠右鍵按一下「無線網路連線」，然後按一下「內容」。
2. 在「無線網路連線內容」中，按一下「無線網路」標籤。
3. 確認「用 Windows 來設定我的無線網路設定」方塊是清晰的 (未選取)。
4. 連續按兩下桌面工作匣中的 Intel(R) PROSet for Wireless 圖示。
5. 如果您以前有設定設定檔，請按一下「網路」標籤。 設定檔清單應該會顯示出可供連線的網路。 如果沒有建立任何設定檔，請參考建立新設定檔以獲取更多資訊。

## 如何存取進階設定

使用「進階設定」來設定您的網路連線偏好設定，以及設定檔管理選項。

要存取「進階設定」：

1. 從「一般」頁，按一下「網路」標籤。
2. 按一下 「進階」按鈕。

進階設定：

- 自動連線

- 連線偏好設定

- 基礎架構無線模式選擇

- 設定檔管理

- 11b/11g 混合環境保護通訊協定

- 進階保全性

- 「匯入／匯出」按鈕

請參考整個系統的設定以了解更多有關 「進階設定」中的設定檔管理選項。

## 整個系統的進階設定

設定檔管理選項

以下的「設定檔管理選項」可在「進階設定」中找到。

無關聯時，顯示可用的網路：清除時，Intel(R) PROSet for Wireless 無線管理員對話方塊會停止列出可供使用的網路。 核取時，在背景中執行的 Intel Configuration Service 會自動顯示列在「設定檔清單」中的可用網路。 這個方法提供無線介面卡範圍內可用網路的自動連線。 「組態服務」經常監控無線介面卡的連線狀態。 如果在網路的「設定檔清單」沒有找到符合的設定檔，會出現對話方塊自動顯示無線介面卡範圍內可用的網路存取點和電腦 (ad hoc 模式)。 如果有一個以上的無線介面卡使用802.11b 頻帶安裝，也可以使用「組態服務」。 當Intel Configuration Service 對話方塊顯示出來，並列出可供使用的網路時，核取「不要再顯示此方塊」選項會使該對話方塊在介面卡變成沒有關聯時不再顯示出來。 「組態服務」會繼續作業，並會視選取模式嘗試使用「設定檔清單」的設定檔進行連線或連接到可用的網路。 這就表示，如果選取「僅使用偏好的設定檔連線」模式，並且沒有找到符合的設定檔，介面卡就會維持在無關聯狀態。 您還是可以從「網路」標籤使用「連線」按鈕來連接到可用的網路。

停用設定檔管理功能時，進行通知：

檢查：如果 Intel(R) PROSet for Wireless 正在管理您的無線介面卡，並且，如果 Windows XP Zero Configuration 啟用的話，就會出現一個訊息對話方塊，顯示 "Windows XP is managing your profiles" (Windows XP 正在管理您的設定檔)。

- 選取是， Intel(R) PROSet for Wireless 就會管理無線介面卡。
- 選取「否」，Windows XP 會管理該無線介面卡。

如果有任何無線管理員 (不是 Windows XP 無線管理員) 啟用的話，訊息對話方塊就會顯示 "Another wireless LAN utility is communicating with the Intel(R) PRO/Wireless LAN adapter. To avoid conflicts, Intel(R) PROSet for Wireless has temporarily disabled its Profile Management features.（為了避免衝突， Intel(R) PROSet 已經暫時停用其「設定檔管理」功能。）

清除：如果 Intel(R) PROSet for Wireless 正在管理您的無線介面卡，當 Windows XP Zero Configuration 或任何其它無線管理員啟用時，您不會得到通知。

當 Windows XP Zero Configuration 啟用時，這個方塊就會清除，或者，當您對以上的問題回答 "否" 時，就不可用「設定檔」頁上的「連線」按鈕來連接到任何可用的網路。 「掃瞄」按鈕可用來掃瞄可供使用的網路。 但是，用來連線到可供使用的網路時，「連線」按鈕會沒有功能。

- Ad hoc 模式已停用。 ad hoc 連線對話方塊中「連線」按鈕沒有作用。
- 工作匣圖示功能表： 不可從工作匣功能表啟動 ad hoc 設定檔和套用設定檔。

Windows XP Zero Configuration啟用時，進行通知：

檢查：如果此方塊被核取，當 Intel(R) PROSet for Wireless 啟動時，如果 Windows XP Zero Configuration 啟用的話，就會出現訊息對話方塊，顯示 "Windows XP is managing your profile" (Windows XP 正在管理您的設定檔)，表示 Windows XP 目前被設定管理無線介面卡。 您要停用 Windows XP 管理，並讓 Intel(R) PROSet for Wireless 管理您的無線網路嗎？

- 選取是， Intel(R) PROSet for Wireless 就會管理無線介面卡。
- 選取「否」，Windows XP 會管理該無線介面卡。

清除： 如果此方塊被清除，當 Intel(R) PROSet for Wireless 啟動時，如果 Windows XP Zero Configuration 無線管理員啟動的話，您不會得到通知。

啟用設定檔管理功能：如果核取該方塊的話，表示 Intel(R) PROSet for Wireless 被設定管理您的無線介面卡。 如果清除的話，Windows XP 就是無線網路管理員。

### Intel(R) PROSet for Wireless 組態服務

「組態服務」功能在背景操作，以自動顯示沒有列在「設定檔清單」中的可用網路。 這個方法以 2.4 環境提供無線介面卡範圍內可用網路的自動連線。 「組態服務」經常監控無線介面卡的連線狀態。 如果在網路的「設定檔清單」中沒有找到符合的「設定檔」，會出現對話方塊自動顯示無線介面卡範圍內可用的網路存取點和電腦（ad hoc 模式）。 如果有一個以上的無線介面卡使用802.11b 頻帶安裝，也可以使用「組態服務」。

「組態服務」功能：

- 當您登入電腦時，「組態服務」就會啟動。
- 不會執行「作用中」 的設定檔切換。 如果有較高優先順序的設定檔可供使用，一旦介面卡與存取點相關聯後，就不會發生切換。
- 有安裝 Intel(R) PROSet for Wireless 才能使用「組態服務」。
- 如果無法用「設定檔清單」中的任何設定檔進行與存取點的連線，會出現一個對話方塊顯示可用的網路。
- 如果某個可用的網路有數個列出的設定檔，對話方塊會列出設定檔讓您選擇。
- 如果偵測到的可用網路有 WEP 加密和驗證，連線之前，會出現設定 WEP 加密的對話方塊。

「組態服務」的使用方法有兩種：

1. 僅使用設定檔來連接到可用的網路： 在這個模式中，「組態服務」會嘗試僅使用「設定檔清單」的設定檔來連接到網路存取點。 如果沒有找到符合的設定檔，對話方塊會出現，列出可用的網路。 您也可以按一下「取消」按鈕來關閉這個對話方塊。 介面卡會維持在不關聯狀態，並且，除非有偵測到其它可用的網路，否則可用的網路清單就不會再出現。 這個模式設定在「進階設定」選項。
2. 如果沒有找到符合的設定檔，連接到任何可用的網路： 在這個模式中，「組態服務」會先嘗試使用「設定檔清單」的設定檔來連接到網路存取點。 如果沒有找到符合的設定檔，「組態服務」就會自動連接到任何可用的網路。 這個模式設定在「進階設定」選項。

### 啟用自動連線

「組態服務」同時還會在膝上型電腦暫停事件後，監控 "恢復狀態"。 發生這種情況時，「組態服務」會重新啟用自動連線服務。

重新啟動電腦或暫停和恢復週期之後，這些功能可以再次啟用。

偵測到另外一個設定檔管理應用程式時，受影響的功能。

AAA Client：

選取「確定」，AAA Client 應用程式就會管理介面卡。 目前的連線會用以下顯示的受影響 Intel(R) PROSet for Wireless 功能繼續進行。 為了避免衝突，Intel(R) PROSet for Wireless 設定檔管理功能已經被暫時停用。 要重新啟用這些功能，請先停用另外一個 LAN 公用程式，然後再次進行另外一個：

1. 從 Intel(R) PROSet for Wireless 的「進階設定」重新啟用。
2. 電腦暫停後恢復。
3. 重新啟動電腦。

| 注意： AAA Client Wireless Manager - 如果Intel(R) PROSet for Wireless 偵測到另外一個無線 AAA 用戶端管理員，通知對話方塊就會顯示出來，如果您在此對話方塊選擇「確定」，Intel(R) PROSet for Wireless 設定檔管理功能就會自動停用。 如果 Windows XP Zero Configuration 沒有啟用的話，「進階設定」的「停用設定檔管理功能時進行通知」核取方塊一定要核取才能顯示通知對話方塊。 預設設定會啟用 (已核取)。

Windows XP Zero Configuration：

- 選取「是」，停用 Windows XP Zero Configuration。 Intel(R) PROSet for Wireless 會繼續管理該介面卡。
- 選取「否」，Windows XP 會管理該介面卡。 目前的連線會用以下顯示的受影響 Intel(R) PROSet for Wireless 功能繼續進行。 您也可以預防此對話方塊再次出現，在這種情況下，Windows XP Zero Configuration 會自動管理無線介面卡。 此通知對話方塊也可以從「進階設定」選項重新啟動。

受影響的 Intel(R) PROSet for Wireless 功能：

- 「設定檔」頁上的「連線」按鈕沒有作用。
- 「掃瞄」按鈕可以用來掃瞄可用的網路，但是，用來連接到可用的網路時，「連線」按鈕會沒有作用。
- Ad hoc 模式已停用。 ad hoc 連線對話方塊中「連線」按鈕沒有作用。
- 工作匣圖示功能表： 不可從工作匣功能表啟動 ad hoc 設定檔和套用設定檔。

| 注意： 如果使用上述的按鈕，以下的訊息會出現： "另一無線 LAN 公用程式正在與 Intel(R) PRO/Wireless LAN 介面卡通訊。 To avoid conflicts, Intel(R) PROSet for Wireless has temporarily disabled its Profile Management features.（為了避免衝突， Intel(R) PROSet 已經暫時停用其「設定檔管理」功能。）

## 掃瞄可用的網路

連接到網路的快速方法是使用「掃瞄」按鈕來搜尋無線介面卡範圍內的網路存取點。 找到網路後，您可以立刻在沒有設定檔的情況下連線或建立新的設定檔。。

| 注意： 有啟用「啟用自動匯入」功能的設定檔也會顯示在可用網路的設定檔清單中。 請參考自動設定檔傳遞 以獲取更多資訊。

要掃瞄可用的網路：

1. 從「一般」頁，選取左窗格上的無線介面卡。
2. 選取「網路」標籤。
3. 按一下 「掃瞄」按鈕。
4. 「可供使用的網路」對話方塊會顯示可用網路的名稱。 按一下 「重新整理」按鈕來重新整理可用網路的清單。
5. 從清單選取網路，按一下 「連線」按鈕。
6. 選取顯示 <沒有設定檔> 的網路設定檔，按一下 「連線」按鈕。
7. 按一下 「否，無需建立設定檔直接連線」選項。 請注意，您可以按一下 「是，馬上為這個網路建立設定檔」來建立稍後使用的設定檔。

| 注意： 如果選取的網路有 802.1x 驗證的話，您一定要使用「設定檔精靈」先建立設定檔。 但是，如果網路有 WEP 保全性 (開放)、WEP 64 或 128 位元加密、或 WPA-PSK 的話，您可在按一下「連線」按鈕後出現的對話方塊中，輸入需要的保全性設定。 然後，就可進行不需設定檔的一次性連線。

> - 選取的網路有 WPA 保全性設定： 如果選取的網路有 802.1x 驗證保全性設定的話，在按一下「連線」按鈕後，「設定檔精靈進階保全性」頁會顯示出來。 從這個對話方塊，您可以輸入 802.1x 設定並連線到網路。
> - 選取的網路沒有 (開放) WEP 保全性設定： 如果選取的網路沒有保全性 (開放)。 按一下 「連線」按鈕來連接到網路。
> - 選取的網路有 WEP 或 WPA-PSK 保全性設定： 如果選取的網路有 WEP 加密保全性設定的話，在按一下「連線」按鈕後，「設定檔精靈進階保全性」頁會顯示出來。 從這個對話方塊，您可以輸入 WEP 保全性 設定並連線到網路。

8. 按一下 「確定」來連接到網路。

## 使用存取點連接到網路

基礎架構網路由一個或數個存取點以及一個或數個有安裝無線介面卡的電腦組成。 每個存取點都必須和 "區域網路" (LAN) 進行有線連線。

您可以先使用「設定檔精靈」建立新的設定檔來連線到網路，然後使用「連線」按鈕，選取該設定檔來連線到網路存取點。 您也可以使用「掃瞄」按鈕來連接到網路。 請參考建立新設定檔以獲取更多資訊。

## 連接到點對點 (Ad Hoc) 網路

連接或啟動 Ad Hoc 網路
啟動 Ad Hoc 網路
結束 Ad Hoc 會期
使用設定檔精靈建立 Ad Hoc 設定檔

在點對點 (hoc) 中，您可在 ad hoc 網路中與其它電腦傳送及接收資訊。 ad hoc 網路中的所有無線用戶端都必須使用相同的網路名稱 (SSID) 和通道號碼。 若須允許使用的 802.11b ad hoc 通道清單，請參考 "介面卡設定" 以獲取更多資訊。

| 注意： 用設定在特定傳輸通道的 ad hoc 設定檔掃瞄時，如果在另外一個網路找到 ad hoc 網路，您就會以新的通道被連線。 新的通道號碼會顯示在 「介面卡設定」中。

### 連接到 Ad Hoc 網路

| 注意： 若須更多有關使用設定檔連線沔

使用設定檔連接到 ad hoc 網路

- 從「設定檔清單」選取 ad hoc 設定檔並按一下「連線」按鈕。 這個方法使用「設定檔精靈」建立的預先定義 ad hoc 設定檔。 連接到 ad hoc 網路時，傳輸通道會由第一個使用的電腦建立。 「設定檔精靈」建立 ad hoc 設定檔時，這個通道可能會跟選取的通道不一樣。

在沒有設定檔的情況下加入 ad hoc 網路

- 參加一次性的 ad hoc 會期，而不需要設定檔。 這個方法不使用預先定義的設定檔。 要連接到任何 ad hoc 網路，請按一下 「掃瞄」按鈕來掃瞄任何 ad hoc 網路，輸入密碼 (SSID)，然後按一下 「連線」按鈕來連線。 加入 ad hoc 網路時，傳輸通道會由第一個使用的電腦建立。

### 啟動 Ad Hoc 網路

您可以將電腦當成無線站台使用來啟動 ad hoc 網路。 這個方法會使用電腦的 SSID 來建立其他使用者可以連線的 ad hoc 網路。當您是 ad hoc 網路的起始者時，其他所有的使用者都必須使用該通道和 SSID。

### 結束 Ad Hoc 會期

要結束 ad hoc 會期，請在設定檔清單中按一下預設的設定檔，然後按一下「關閉」按鈕。

### 使用「設定檔精靈」建立 Ad Hoc 設定檔

以下說明如何使用「設定檔精靈」建立新的 ad hoc 設定檔，以及如何使用連線到 ad hoc 網路。

一般設定

1. 從「一般」頁，按一下「網路」標籤。
2. 按一下 「新增」按鈕。 「一般設定」對話方塊會顯示出來。
3. 在「設定檔名稱」欄位中輸入設定檔名稱。
4. 在「網路名稱」(SSID) 欄位輸入網路 SSID。
5. 按一下 Ad Hoc 操作模式。
6. 按一下「用密碼保護此設定檔」來設定設定檔密碼。
7. 按一下「下一步」。

保全性設定

8. 為資料加密選取「無」、或 WEP。
9. 若是選取 WEP，請選取 64 或 128 位元的 "資料等級"。
10. 選取金鑰索引 1、2、3 或 4。
11. 輸入必要的密語或 十六位元金鑰。
12. 如果「一般」設定頁上的「密碼保護」核取方塊被核取的話，請
    按一下「下一步」來顯示「密碼」頁。

密碼保護設定

13. 按一下 「用密碼保護此設定檔」核取方塊。
14. 在 「密碼」欄位中輸入密碼。
15. 在「確認新密碼」欄位中再次輸入相同的密碼。
16. 按一下 「上一步」按鈕來變更或驗證設定，或者，當您完成設定檔設定時，按一下 「完成」並返回「網路」頁。

連線到網路

17. 從「介面卡」標籤變更預設傳輸通道： 除非 ad hoc 網路中的其它電腦使用的通道和預設通道不一樣，否則，就不需要變更預設通道。 如果您要變更預設通道，請按一下「介面卡」標籤，然後在「Ad Hoc 通道選擇」下，按一下「設定」。 選擇操作頻帶來選取通道。 按一下 「確定」來儲存設定。
18. 選取「網路」標籤。
19. 建立新設定檔後，請按一下「設定檔清單」中的設定檔。 使用 ad hoc 模式的設定檔會由設定檔名稱旁邊的電腦圖示顯示。
20. 按一下 「連線」按鈕來連接到 ad hoc 網路。

## 開啟/關閉無線電

當您的電腦啟動時，如果無線電被啟用，就會不斷地傳輸訊號。 在某些特定的情況中，例如，飛機降落或起飛，可能需要關閉無線電訊號，如果沒有關閉的話，這些訊號可能會造成干擾。 以下說明如何使用您的鍵盤 (如果這個選項可供使用的話) 和 Intel(R) PROSet for Wireless 來開啟或關閉無線電。
該無線電可從您的電腦鍵盤、工作匣無線功能表選項和 Intel(R) PROSet for Wireless 啟用或停用。 無線電目前的狀態會顯示在工作匣無線圖示和「一般」頁上。

使用選擇性的硬體無線電開啟/關閉開關
如果這些選項可供使用的話，無線電就可從您的鍵盤、或外部硬體開關啟用或停用。 請向您的電腦製造廠商索取更多資訊。 如果這些選項其中一個有被安裝的話，Intel(R) PROSet for Wireless 就會在「一般」頁顯示無線電目前的狀態。
使用 Intel(R) PROSet 來開啟/關閉無線電
無線電可從 Intel(R) PROSet for Wireless 中的「一般」頁開啟或關閉。無線電目前的狀態顯示在無線介面卡工作匣的功能表選項。 如果硬體選項有安裝的話，「一般」頁也會顯示無線電目前的狀態。
開啟/關閉無線電
注意： 當您的膝上型電腦啟動時，無線電會不斷地傳輸訊號。 在特定的情形下，例如在飛機中，無線電的訊號可能會造成干擾。
要 "關閉" 無線電： 從「一般」頁，按一下「開啟/關閉無線電」旁邊的「關閉」按鈕。

- 無線電關閉時，無線介面卡與網路不會有關聯。
- 無線電關閉時，Intel(R) PROSet for Wireless 可以用來編輯或新增設定檔內容。

要 "開啟" 無線電： 從「一般」頁，按一下「開啟/關閉無線電」旁邊的「開啟」按鈕。
無線電開啟時，會使用上一個設定檔嘗試與網路存取點相關聯。 如果介面卡沒有連接到存取點，「組態服務」就會嘗試尋找可用的網路。 請參考組態服務以獲取更多資訊。

### 從「工作匣圖示」功能表選項開啟或關閉無線電

在工作匣中的無線圖示上按一下滑鼠右鍵，並選取使用的無線介面卡。 視上一個無線電的狀態而定，選取「關閉無線電」 (無線電已經在 ON (開啟)，選取以 OFF (關閉)) 或 「開啟無線電」 (無線電已經在 OFF (關閉)，選取以 ON (開啟))。

## 從 Windows 停用無線電

您可以透過 Windows 作業系統的「裝置管理員」停用無線電 (使其沒有功能)。

Windows XP 和 2000：

1. 從您的桌面，用滑鼠右鍵按一下「我的電腦」，再按一下「內容」。
2. 按一下「硬體」標籤。
3. 按一下「裝置管理員」按鈕。
4. 連續按兩下「網路介面卡」。
5. 用滑鼠右鍵按一下使用中的安裝無線介面卡。
6. 從蹦現式功能表，選擇「停用」。
7. 按一下「確定」。

## 檢視 Windows 中的介面卡進階設定

如果 Intel(R) PROset for Wireless 沒有安裝的話，Windows 「裝置管理員」的「進階」標籤就可提供以下的進階選項。 如果有安裝 PROSet for Wireless 的話，「進階」標籤就會顯示「開啟」按鈕。 選取這個按鈕來開啟 PROSet for Wireless。

要存取「進階」選項：

1. 從您的桌面，用滑鼠右鍵按一下「我的電腦」，再按一下「內容」。
2. 按一下「硬體」標籤。
3. 按一下「裝置管理員」按鈕。
4. 連續按兩下「網路介面卡」。
5. 用滑鼠右鍵按一下使用中的安裝無線介面卡名稱。
6. 選取「進階」標籤。

Windows XP 和 2000 下的「進階」標籤選項：

- Ad Hoc 傳輸電源 - 設定無線介面卡的 802.11b ad hoc 輸出電源等級。
- 混合模式保護 - 啟用 RTS/CTS： (預設設定)。 使用這個模式來避免在 802.11g 和 802.11b 用戶端互相聽不到對方的混合模式環境中發生衝突。 啟用 CTS 為自我： 這個模式可改善 802.11g 和 802.11b 用戶端很接近並可聽到對方的混合模式環境中的效能。 這個選項也可在「進階設定」中設定。
- 電源管理 - 在電腦的電力來源和電池之間設定一個平衡點。
- 無線模式 - 選取資料速率的無線模式 (模組類型)。 預設設定是 "802.11g 和 802.11b"。 這個選項使用 11 Mbps 和 54 Mbps 資料速率。 其它選項有，"僅限 802.11g" 和 "僅限 802.11b"。

## 安裝和解除安裝 802.1x 密碼同步處理能力的功能

要安裝 802.1x 密碼同步處理能力功能 (使用 Windows 登入)，您一定要先解除安裝 Intel(R) PROSet for Wireless，然後重新安裝含802.1x 密碼同步處理能力功能的 Intel(R) PROSet for Wireless。

1. 按一下「開始」 a「設定」a「控制台」a「新增或移除程式」a Intel(R) PROSet。
2. 選取「移除」。
3. 將 "安裝 CD" 光碟片插入您的光碟機中。
4. 在光碟片上選取 autorun.exe。
5. 按一下「安裝軟體」。
6. 在 Welcome to the InstallShield Wizard for Intel(R) PROSet for Wireless (歡迎使用 InstallShield Wizard for Intel(R) PROSet for Wireless) 螢幕上，按一下「下一步」。
7. 在 「授權合約」螢幕上，閱讀授權合約後，請選取 「我接收授權合約中的條款」並按一下 「下一步」。
8. 在「安裝類型」螢幕上選取「自訂」，然後按一下「下一步」。
9. 按一下 802.1x 密碼同步處理能力功能。 選取 「這個功能將會被安裝在本機硬碟中」。
10. 按一下「下一步」。
11. 在 「就緒安裝程式」螢幕上按一下「安裝」。
12. 軟體安裝到電腦後，請按一下「完成」。
13. 按一下 「結束」來關閉 Intel(R) PRO Network Connections 螢幕。
14. 請重新啟動您的電腦。
15. 要啟動 Intel(R) PROSet，請連續按兩下系統匣中的 Intel(R) PROSet 圖示，或遵照此路徑「開始」 a「程式集」 a Intel Network Adapters a Intel(R) PROSet。

| 注意： 如果有安裝 "802.1x 密碼同步處理能力" ，Windows XP Fast Switching 和 "歡迎" 螢幕就會停用。

要解除安裝 802.1x 密碼同步處理能力功能 (使用 Windows 登入)，您一定要先解除安裝 Intel(R) PROSet for Wireless，然後在沒有 802.1x 密碼同步處理能力功能的情況下重新安裝 Intel(R) PROSet for Wireless。

1. 按一下「開始」 a「設定」a「控制台」a「新增或移除程式」a Intel(R) PROSet。
2. 選取「移除」。
3. 將 "安裝 CD" 光碟片插入您的光碟機中。
4. 在光碟片上選取 autorun.exe。
5. 按一下「安裝軟體」。
6. 在 Welcome to the InstallShield Wizard for Intel(R) PROSet for Wireless (歡迎使用 InstallShield Wizard for Intel(R) PROSet for Wireless) 螢幕上，按一下「下一步」。
7. 在 「授權合約」螢幕上，閱讀授權合約後，請選取 「我接收授權合約中的條款」並按一下 「下一步」。
8. 在「安裝類型」螢幕上選取「自訂」，然後按一下「下一步」。
9. 按一下 802.1x 密碼同步處理能力功能。 選取 This feature will not be available (這個功能將不可提供使用)。
10. 按一下「下一步」。
11. 在 「就緒安裝程式」螢幕上按一下「安裝」。
12. 軟體安裝到電腦後，請按一下「完成」。
13. 按一下 「結束」來關閉 Intel(R) PRO Network Connections 螢幕。
14. 請重新啟動您的電腦。
15. 要啟動 Intel(R) PROSet，請連續按兩下系統匣中的 Intel(R) PROSet 圖示，或遵照此路徑「開始」 a「程式集」 a Intel Network Adapters a Intel(R) PROSet。

| 注意： 如果"802.1x 密碼同步處理能力" 解除安裝的話，Windows XP Fast Switching 和 "歡迎" 螢幕就會啟用。

回到內容頁

請閱讀所有的限制規定和免責聲明。