Retour à la page Index

# Spécifications : Guide de l'utilisateur de la carte Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Spécifications |

Format | Mini PCI type 3B
Dimensions | 59,45 mm (largeur) x 44,45 mm (longueur) x 5,00 mm (hauteur)
Poids | 12,9 g
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT couplé avec le connecteur câble U.FL-LP-066
Antenne à diversité double | Commutation à diversité double intégrée
Interface de connexion | Connecteur latéral SO-DIMM 124 broches
Température de fonctionnement | 0° à + 70 °C
Humidité | 50 à 85% sans condensation

Type |

Bande de fréquences | 2,400 - 2,462 GHz (États-Unis) 2,400 - 2,4835 GHz (Japon) 2,400 - 2,4835 GHz (Europe ETSI)

Modulation de fréquence |

Modulation | OFDM avec BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Canaux | Prise en charge totale des 14 canaux
Débit de données | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 et 54 Mbit/s
Rayon de capture en intérieur | 30 m à 11 Mbit/s / 90 m à 1 Mbit/s
Rayon de capture en extérieur | 120 m à 11 Mbit/s / 460 m à 1 Mbit/s

Puissance de transmission TCP/IP :

Puissance de sortie de transmission | 16 dBm (typique)
Consommation électrique de la carte
Transmission | 1,45 W
Réception | 0,85 W
Inactive | 60 mW
Désactivée | 50 mW
Tension | 3,3 V

Informations générales

Systèmes d’exploitation | Windows* XP, 2000
Homologation de l'alliance Wi-Fi | Homologation Wi-Fi® pour 802.11b et 802.11g
Norme RLR | IEEE 802.11g
Architecture | Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA, Cisco CCX v1.0, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP 128 bits et 64 bits.
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Retour à la page Index

Veuillez lire tous les restrictions et dénis de responsabilité.