Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# PROSet Profile verwenden: Intel(R) PRO/Wireless 2200BG - Benutzerhandbuch

# Wireless Profile in Intel(R) PROSet für Wireless verwenden

- Windows-Netzwerkprofile einrichten
- Profilverbindungs-Voreinstellungen
- Übertragungsdatenraten und Zugriffspunkte
- Ein neues Profil erstellen
- Profile importieren und exportieren
- Ein Profilkennwort einrichten
- Automatische Profilverteilung
- Ein bestehendes Profil bearbeiten
- Ein Profil löschen
- Verbindung mit einem Netzwerk ohne Profil herstellen
- Verbindung mit einem Netzwerk herstellen, wenn eine leere SSID angezeigt wird
- Ein Profil aus der Taskleiste laden

## Windows-Netzwerkprofile einrichten

Ein Profil ist eine gespeicherte Gruppe von Netzwerkeinstellungen. Profile werden in der Profilliste auf der Seite "Allgemein" des drahtlosen Client-Manager angezeigt. Profile können gemäß ihrer Netzwerkverbindungsprioritäten geordnet werden. Sie können mit einem Netzwerk Verbindung aufnehmen, indem Sie das erste Profil der Profilliste verwenden, und können dann automatisch mit einem anderen Netzwerk und dem nächsten Profil eine weitere Verbindung herstellen. Dadurch können Sie die Verbindung aufrecht erhalten, während Sie ungehindert von einem drahtlosen Netzwerk zum anderen wandern. Obwohl Sie einem Netzwerk mehrere Profile zuweisen können, können Sie nur ein Profil pro Verbindung verwenden. Wenn Sie ein neues Profil hinzuzufügen, verwenden Sie die Dialogsequenz des Profil-Assistenten, um den Inhalt des Profils zu konfigurieren. Das folgende Beispiel verwendet alle Dialogfelder des Profil-Assistenten. Einige Einstellungen sind möglicherweise nicht für alle Profile erforderlich.

Im Folgenden finden Sie Hinweise für das Setup von Profilverbindungs-Voreinstellungen:

## Profilverbindungs-Voreinstellungen

So greifen Sie auf die Optionen für Profilverbindungs-Voreinstellungen zu:

1. Klicken Sie auf der Seite "Allgemein" auf das Register Netzwerke.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert.
3. Klicken Sie unter der Überschrift Auto-Verbindung auf eine der folgenden Optionen:

- Verbindung mit verfügbaren Netzwerken nur mit Profilen herstellen (Standardeinstellung): Verwenden Sie die Profile in der Profilliste, um mit einem der verfügbaren Netzwerke eine Verbindung herzustellen.
- Eine Verbindung mit einem verfügbaren Netzwerk herstellen, wenn kein passendes Profil gefunden wird: Stellen Sie eine Verbindung zu einem verfügbaren Netzwerk her, ohne ein Profil aus der Profilliste zu verwenden.
- Verbindung mit einem beliebigen Netzwerk nur bei Profilübereinstimmung (Cisco-Modus) herstellen: Stellen Sie eine Verbindung zu einem beliebigen, verfügbaren Netzwerkzugriffspunkt unter Einsatz von Profilen her, die für den Cisco-CCX-Modus (Version 1) aktiviert sind. In diesem Modus können Verbindungen zu Zugriffspunkten hergestellt werden, die mehrere und leere Netzwerknamen (SSIDs) unterstützen.

  - 'Mixed-Cell' aktivieren (Cisco CCX-Optionen erforderlich): Markieren Sie dieses Kontrollkästchen "Erweiterte Einstellungen", damit der drahtlose LAN-Adapter mit gemischten Zellen kommunizieren kann. Eine gemischte Zelle ist ein drahtloses Netzwerk, in dem einige Geräte WEP verwenden und andere nicht. Die Option Cisco-Client eXtentions aktivieren auf der Seite "Allgemeinen Einstellungen" des Profil-Assistenten muss zur Unterstützung gemischter Zellen aktiviert sein.

4. Klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu speichern und zum vorherigen Dialogfeld zurückzukehren.

## Übertragungsdatenraten und Zugriffspunkte

Um eine optimale Übertragungsdatenrate zu erzielen, ist es wichtig, den Zugriffspunktetyp zu ermitteln, zu dem der drahtlose Adapter eine Verbindung herstellt. Die "Erweiterten Einstellungen" bieten eine Modusauswahl an, damit Sie Ihre Betriebsumgebung optimieren können.

### Infrastruktur-Modus

Im Folgenden wird beschrieben, wie die drahtlosen Voreinstellungsmodi mit dem Infrastrukturmodus arbeiten. Der Adapter kann in drei Modi arbeiten:

- Verbindung mit 802.11g und 802.11b herstellen: Dies ist die Standardeinstellung. Der Adapter sucht entweder nach 11g- oder 11b-Zugriffspunkten und verwendet Datenübertragungsraten von 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 oder 54 Mbit/s. Dies ist die Standardverbindung für 11g-Netzwerke. Die Liste mit verfügbaren Netzwerken zeigt alle 11b- und 11g-Zugriffspunkte an.

- Verbindung nur mit 802.11g herstellen: Der Adapter sucht nach einem 11g-Zugriffspunkt, der nur Datenübertragungsraten von 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 oder 54 Mbit/s verwendet. Die Liste mit verfügbaren Netzwerken zeigt alle 11g-Zugriffspunkte an.

- Verbindung nur mit 802.11b herstellen: Der Adapter sucht nach den besten 11b- und 11g-Zugriffspunkten, die Datenübertragungsraten von 1, 2, 5,5 oder 11 Mbit/s verwenden. Die Liste mit verfügbaren Netzwerken zeigt alle 11b- und 11g-Zugriffspunkte an.

### Zugriffspunkt- und Client-Kombinationen

In der folgenden Tabelle werden die drahtlosen Leistungsmodi des Adapters und die Übertragungsdatenraten mit einem speziellen Zugriffspunkt verglichen. Diese Optionen für den drahtlosen Modus (Modulationsart) bestimmen die erkannten Zugriffspunkte, die in der Liste "Scan" (Dialogfeld "verfügbare Netzwerke") angezeigt werden.

11b-Zugriffspunkt

Wireless-Modus | Scanliste | Verbinden | Übertragungsdatenraten
11g und 11b | Ja | Ja | 1, 2, 5,5 oder 11 Mbit/s
Nur 11b | Ja | Ja | 1, 2, 5,5 oder 11 Mbit/s
Nur 11g | Nein | Nein | Keine

11g (11g und 11b) Zugriffspunkt

Wireless-Modus | Scanliste | Verbinden | Übertragungsdatenraten
11g und 11b | Ja | Ja | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 oder 54 Mbit/s*.
Nur 11b | Ja | Ja | 1, 2, 5,5 oder 11 Mbit/s
Nur 11g | Ja | Ja | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 oder 54 Mbit/s*.

11g (nur 11g-Modus) Zugriffspunkt**

Wireless-Modus | Scanliste | Verbinden | Übertragungsdatenraten
11g und 11b | Ja | Ja | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 oder 54 Mbit/s*.
Nur 11b | Nein | Nein | Keine
Nur 11g | Ja | Ja | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 oder 54 Mbit/s*.

Hinweis: (*) hängt von der Signalstärke und -qualität ab. Verwenden Sie RTS/CTS (Standardeinstellung), um Kollisionen in Umgebungen mit gemischtem Modus zu vermeiden, wo sich die 11g- und 11b-Clients nicht hören können. Verwenden Sie "CTS an sich selbst", um die Leistung in Umgebungen mit gemischtem Modus zu verbessern, wo sich die 11g- und 11b-Clients in unmittelbarer Nähe befinden und sich hören können.

Hinweis: (**) Da 11b-Clients keine Verbindung zu diesem Zugriffspunkt herstellen können, wird Sicherheit für gemischte Umgebungen (RTS/CTS oder CTS an sich selbst) nicht verwendet.

### Ad-Hoc-Modus

Im Folgenden wird zusammengefasst, wie die Modulationseinstellungen im Ad-Hoc-Modus arbeiten.

Ad-Hoc-Initiator | Ad-Hoc-Joiner | Aktion | Kommentare
Nur 11b | Nur 11b | B asisraten (1, 2, 5,5 oder 11 Mbit/s) | Nur 11b
Nur 11g | Basisraten werden heruntergestuft, Sicherheit wird aktiviert* (1, 2, 5,5 oder 11 Mbit/s) | 11b und 11g
11b und 11g | B asisraten (1, 2, 5,5 oder 11 Mbit/s) | 11b und 11g
Nur 11g | Nur 11b | Gilt nicht für den Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Adapter. Bei anderen Karten - Basisraten werden heruntergestuft, Sicherheit wird aktiviert* (1, 2, 5,5 oder 11 Mbit/s) | 11b und 11g
Nur 11g | B asisraten (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 oder 54 Mbit/s) | Nur 11g
11b und 11g | B asisraten werden angehoben (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 oder 54 Mbit/s) | Nur 11g
11b und 11g | Nur 11b | B asisraten, Sicherheit wird aktiviert* (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 oder 54 Mbit/s) | 11b und 11g
Nur 11g | Basisraten werden heruntergestuft, Sicherheitaktivierung* hängt vom Initiator ab (1, 2, 5,5 oder 11 Mbit/s) | 11b und 11g
11b und 11g | B asisraten, Sicherheitsaktivierung* hängt vom Initiator ab (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 oder 54 Mbit/s) | 11b und 11g

Hinweis: (*) Siehe Erweiterte Adaptereinstellungen unter Windows anzeigen - Verwenden Sie "RTS/CTS aktivieren" (Standardeinstellung), um Kollisionen in Umgebungen mit gemischtem Modus zu vermeiden, wo sich die 11g- und 11b-Clients nicht hören können. Verwenden Sie "CTS an sich selbst aktivieren", um die Leistung in Umgebungen mit gemischtem Modus zu verbessern, wo sich die 11g- und 11b-Clients in unmittelbarer Nähe befinden und sich hören können.

### Ad-Hoc-Übertragungsleistung - Übersicht

Im Folgenden wird beschrieben, wie die drahtlosen Voreinstellungsmodi mit dem Ad-Hoc-Modus arbeiten. Der Adapter kann in drei Modi arbeiten:

- Verbindung mit 802.11g und 802.11b herstellen: gemischter Modus (Standardeinstellung). Der Adapter sucht entweder nach 11g- oder 11b-Zugriffspunkten und verwendet Datenübertragungsraten von 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 oder 54 Mbit/s. Dies ist die Standardverbindung für 11g-Netzwerke. Die Liste mit verfügbaren Netzwerken zeigt alle 11b- und 11g-Zugriffspunkte an.
- Verbindung nur mit 802.11g herstellen: Der Adapter sucht nach einem 11g-Zugriffspunkt, der nur Datenübertragungsraten von 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 oder 54 Mbit/s verwendet. Die Liste mit verfügbaren Netzwerken zeigt alle 11g-Zugriffspunkte an.
- Verbindung nur mit 802.11b herstellen: Der Adapter sucht nach den besten 11b- und 11g-Zugriffspunkten, die Datenübertragungsraten von 1, 2, 5,5 oder 11 Mbit/s verwenden. Die Liste mit verfügbaren Netzwerken zeigt alle 11b- und 11g-Zugriffspunkte an.

Wenn im Ad-Hoc-Modus unterschiedliche Modulationseinstellungen verwendet werden, wird der Computer auf folgende Weise beeinflusst:

- Sie bestimmen, mit welchem Ad-Hoc-Netzwerk Verbindungen gestattet sind.
- Sie bestimmen, wer in der Scanliste angezeigt wird.

Eine Station in einem Ad-Hoc-Netzwerk passt sich ständig der aktuellen Situation der Funktionen anderer Stationen im Ad-Hoc-Netzwerk an. Die unterstützten Übertragungsdatenraten werden auf folgende Weise aktualisiert:
Es werden nur die Basisraten geändert. Unterstützte Raten einer Station ändern sich nie. Die von den Stationen eines Ad-Hoc-Netzwerkes ausgegebenen Basisraten sollten jederzeit die gleichen sein und den Basisratensatz reflektieren, den jede Station in diesem Ad-Hoc-Netzwerk unterstützt. Da die Basisraten die aktuellen, von einer Station verwendeten Informationen sind, nach denen sie entscheidet, ob sie sich dem Ad-Hoc-Netzwerk anschließen kann oder nicht, sind diese Informationen zur Entscheidung ausreichend.

### Gemischter Modus

Stationen mit gemischtem Modus (802.11g und 802.11b) können sich allen Ad-Hoc-Netzwerken anschließen, die sie hören.

Anschluss an ein Ad-Hoc-Netzwerk

- Anschluss an ein Ad-Hoc-Netzwerk, das nur 11b unterstützt - Die unterstützten Raten werden beibehalten und die Basisraten aktualisiert, um sich dem Ad-Hoc-Netzwerk, dem Sie sich anschließen, anzupassen. Sicherheit (RTS/CTS oder CTS-an sich selbst) ist aktiviert.
- Anschluss an ein Ad-Hoc-Netzwerk, das nur 11g unterstützt - Die unterstützten Raten werden beibehalten und die von den Signalen ausgegebenen Basisraten angehoben. Beachten Sie, dass sich dies als schwierig erweisen kann, da die Station nicht mehr im "gemischten Modus" arbeitet, sondern nur noch 11g unterstützt.
- Anschluss an ein Ad-Hoc-Netzwerk, das nur 11a und 11b unterstützt - Die unterstützten Raten werden beibehalten und die Basisraten aktualisiert, um sich dem Ad-Hoc-Netzwerk, dem Sie sich anschließen, anzupassen.

Ein Ad-Hoc-Netzwerk starten

Wenn Sie ein Ad-Hoc-Netzwerk im gemischten Modus starten, sind die Standardraten für den gemischten Modus 1, 2, 5,5, 11, 6, 12, 18, 24, 26, 48 und 54 Mbit/s, wobei 1 und 2 die Basisraten sind. Wenn sich andere Stationen anschließen, werden die Basisraten, wenn nötig, heruntergestuft. Die Sicherheit ist aktiviert, wenn sich 11b-Stationen anschließen.

### Nur 11b-Modus

Sich einem Ad-Hoc-Netzwerk anschließen
In diesem Modus können Sie sich nur einem Ad-Hoc-Netzwerk anschließen, das lediglich die Basis-Datenraten 1, 2, 5,5 oder 11 Mbit/s ausgibt. Daher enthält die Liste potentieller Ad-Hoc-Netzwerke nur 11b und 11b und 11g, aber nicht nur 11g. Die unterstützten Raten bleiben unverändert und die Basisraten werden so angepasst, dass sie denen in den Signalen des Ad-Hoc-Netzwerk, dem Sie sich anschließen, entsprechen.
Ein Ad-Hoc-Netzwerk starten

Wenn Sie Ad-Hoc-Netzwerk starten, das nur den 11b-Modus unterstützt, sind die Raten 1, 2, 5,5 und 11 Mbit/s, wobei 1 und 2 die Basisraten sind. Wenn andere Stationen sich anschließen, stufen sie ihre Basisraten herunter, falls dies erforderlich ist. Sicherheit (RTS/CTS oder CTS-an sich selbst) ist aktiviert.

### Nur 11g-Modus

Ein Ad-Hoc-Netzwerk starten, das nur den 11g-Modus unterstützt (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 oder 54 Mbit/s). Anschluss und Herunterstufen werden auf gleiche Weise wie im gemischten Modus unterstützt. Wenn Sie ein solches Ad-Hoc-Netzwerk starten, sind die ausgegebenen Raten 1, 2, 5,5, 6, 11, 12, 18, 24, 26, 48 und 54 Mbit/s, wobei 1, 2, 5,5 6, 11, 12 und und 24 Mbit/s die Basisraten sind.

Stationen, die nur 11g unterstützen können sich allen Ad-Hoc-Netzwerken anschließen, die sie hören.
Anschluss an ein Ad-Hoc-Netzwerk

In diesem Fall werden die Basisraten von den Signalen übernommen.

- Sich einem Ad-Hoc-Netzwerk anschließen, das nur 11b unterstützt - Die unterstützten Raten werden beibehalten und die Basisraten heruntergestuft, um sich dem Ad-Hoc-Netzwerk, dem Sie sich anschließen, anzupassen. Sicherheit (RTS/CTS oder CTS-an sich selbst) ist aktiviert.
- Anschluss an ein Ad-Hoc-Netzwerk, das nur 11g unterstützt - Die unterstützten Raten werden beibehalten und die von den Signalen ausgegebenen Basisraten übernommen.
- Anschluss an ein Ad-Hoc-Netzwerk, das nur 11a und 11b unterstützt - Die unterstützten Raten werden beibehalten und die
  Basisraten aktualisiert, um sich dem Ad-Hoc-Netzwerk, dem Sie sich anschließen, anzupassen.

Ein Ad-Hoc-Netzwerk starten

Wenn Sie ein Hoc-Netzwerk starten, das nur 11g unterstützt, sind die ausgegebenen Raten 1, 2, 5,5, 6, 11, 12, 18, 24, 26, 48 und 54 Mbit/s, wobei 1, 2, 5,5 6, 11, 12 und und 24 Mbit/s die Basisraten sind.

Wenn sich andere Stationen anschließen, werden die Basisraten, wenn nötig, heruntergestuft. Sicherheit (RTS/CTS oder CTS-an sich selbst) wird aktiviert, wenn sich eine 11b-Station anschließt.

### Erstellen eines neuen Profils

Wenn Sie ein neues Profil hinzuzufügen, verwenden Sie die Dialogsequenz des Profil-Assistenten, um den Inhalt des Profils zu konfigurieren. Das folgende Beispiel verwendet alle Dialogfelder des Profil-Assistenten, obwohl einige der Einstellungen möglicherweise nicht benötigt werden.

So erstellen Sie ein neues Profil und stellen eine Netzwerkverbindung her:

1. Klicken Sie in der Seite "Allgemein" auf das Register "Netzwerke".
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Das Dialogfeld "Allgemeine Einstellungen" wird angezeigt.

| HINWEIS: Falls Sie zum ersten Mal ein Profil erstellen, klicken Sie in der Profilliste auf das Profil mit der Bezeichnung Standard und dann auf die Schaltfläche Bearbeiten, und benennen Sie das Standardprofil im Profilnamensfeld auf der Seite "Allgemein" um.

Allgemeine Einstellungen

1. Klicken Sie auf der Seite Allgemein auf das Register Netzwerke.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Das Dialogfeld "Allgemeine Einstellungen" wird angezeigt.
3. Geben Sie im Feld Profilname einen Profilnamen ein.
4. Geben Sie im Feld Netzwerkname (SSID) die Netzwerk-SSID ein.
5. Klicken Sie auf Infrastruktur oder Ad-Hoc als Betriebsmodus.
6. Klicken Sie auf Dieses Profil mit einem Kennwort versehen, um ein Profilkennwort einzurichten.
7. Die Option "Obligatorischer Zugriffspunkt" wird nur verwendet, wenn der Infrastrukturmodus markiert ist. Verwenden Sie diese Option, um eine Verbindung mit einem bestimmten Zugriffspunkt herzustellen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Obligatorischer Zugriffspunkt und geben Sie die MAC-Adresse für den Zugriffspunkt ein. Klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu speichern, und kehren Sie zur Seite "Allgemeine Einstellungen" zurück.
8. Wenn Sie Cisco CCX verwenden, klicken Sie auf die Option Cisco Client eXtentions aktivieren, um auf der Seite "Sicherheitseinstellungen" die Cisco CKIP-Datenverschlüsselkung zu aktivieren. Wenn Sie in den "Erweiterten Einstellungen" Ciscos Kästchen "Mixed Cell" markiert haben, muss diese Option ebenfalls aktiviert werden.
9. Markieren Sie das Kontrollkästchen Auto-Import aktivieren, damit dieses Profil importiert werden kann. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Automatische Profilverteilung.
10. Klicken Sie auf Weiter.

Sicherheitseinstellungen

11. Wählen Sie unter "Netzwerkauthentifizierung" die Option Offen oder Freigegeben. "Offen" verwendet keinerlei Authentifizierungsmethode. "Freigegeben" verwendet den WEP-Schlüssel als Authentifizierungsmethode.
12. Wählen Sie für die Datenverschlüsselung zwischen Keine, WEP oder CKIP (sofern Cisco Client eXtentions aktivieren auf der Seite "Allgemein" aktiviert ist).
13. Wenn Sie WEP wählen, markieren Sie als Verschlüsselungsstufe entweder 64-Bit oder 128-Bit.
14. Wählen Sie den Schlüsselindex 1, 2, 3 oder 4 aus.
15. Geben Sie den erforderlichen Kennsatz oder den Hex-Schlüssel ein.
16. Markieren Sie das Kontrollkästchen 802.1x aktiviert, um die 802.1x Sicherheitsoption zu aktivieren.
17. Markieren Sie MD5 oder den entsprechenden, von Ihrem Systemadministrator bestimmten, 802.1x Authentifizierungstyp.
18. Klicken Sie nach der Auswahl des Authentifizierungstyps auf die Schaltfläche Konfigurieren, um das Dialogfeld Einstellungen zu öffnen. Geben Sie den Namen und das Kennwort des Benutzers ein, den Sie auf dem Authentifizierungsserver eingerichtet haben. Benutzername und Kennwort müssen nicht mit der derzeitigen Windows-Benutzeranmeldung übereinstimmen. Die "Serveridentität" kann die Standardeinstellung verwenden. Das "Client-Zertifikat" sollte das sein, das Sie von Ihrem RADIUS- oder anderem Zertifizierungsserver erhalten haben.
19. Klicken Sie auf Schließen, um die Einstellungen zu speichern.
20. Wenn das Kontrollkästchen "Kennwortschutz" auf der Seite "Allgemeine Einstellungen" markiert wurde, klicken Sie auf Weiter, um die Seite "Kennwort" anzuzeigen.

Kennwortschutz-Einstellungen

21. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Dieses Profil durch Kennwort schützen.
22. Geben Sie im Kennwortfeld ein Kennwort ein.
23. Geben Sie dasselbe Kennwort erneut im Feld "Neues Kennwort bestätigen" ein.
24. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück, um die Einstellungen zu ändern oder zu bestätigen oder klicken Sie auf Beenden, wenn Sie die Profileinstellungen abgeschlossen haben und zur Netzwerkseite zurückkehren möchten.

Verbindung mit einem Netzwerk herstellen

25. Klicken Sie auf den in der Profilliste angezeigten neuen Profilnamen. Verwenden Sie die Nach-oben- und Nach-unten-Pfeiltasten, um das neue Profil in der Prioritätenliste zu positionieren.
26. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert, um die Netzwerkverbindungs-Voreinstellungen zu bestimmen.
27. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.
28. Klicken Sie auf OK, um das Programm Intel(R) PROSet für Wireless zu schließen.

## Profile importieren und exportieren

| HINWEIS: Ein kennwortgeschütztes Profil kann importiert und exportiert werden. Vor dem Bearbeiten des Profils muss jedoch das Kennwort eingegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Profilkennwort einrichten.

So importieren Sie Profile:

1. Klicken Sie auf der Seite "Allgemein" auf das Register Netzwerke.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren/Exportieren.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren.
5. Suchen Sie auf Ihrer Festplatte das Profil, das Sie importieren möchten, oder geben Sie den Namen des Profils im Feld "Dateiname" ein. Die Profildateierweiterung ist ".profile".
6. Klicken Sie auf die Option Importieren, um das Profil in die Profilliste zu importieren.
7. Klicken Sie zweimal auf OK, um zum Register "Netzwerke" zurückzukehren.
8. Klicken Sie auf OK, um das Programm Intel(R) PROSet für Wireless zu schließen.

So werden Profile exportiert:

1. Klicken Sie auf der Seite "Allgemein" auf das Register Netzwerke.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert.
3. Klicken Sie auf die Profile, die Sie aus der Liste "Profile exportieren" exportieren möchten.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen und markieren Sie ein Verzeichnis, in dem die Profile gespeichert werden sollen. Klicken Sie auf OK, um zum vorherigen Dialogfeld zurückzukehren.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren, um mit dem Export der Profile zu beginnen.
6. Klicken Sie zweimal auf OK, um zum Register "Netzwerke" zurückzukehren.
7. Klicken Sie auf OK, um das Programm Intel(R) PROSet für Wireless zu schließen.

## Ein Profilkennwort einrichten

So richten Sie ein Kennwort für ein vorhandenes Profil ein:

1. Wählen Sie das Profil aus der Profilliste auf der Netzwerkseite aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.
2. Klicken Sie auf das Register Kennwort.
3. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben der Option "Dieses Profil mit einem Kennwort versehen", um ein Profilkennwort zu aktivieren.
4. Geben Sie im Kennwortfeld ein aus zehn Zeichen bestehendes Kennwort ein.
5. Geben Sie dasselbe Kennwort erneut im Feld "Neues Kennwort bestätigen" ein.
6. Klicken Sie auf OK, um den Vorgang zu beenden und zum Register "Netzwerke" zurückzukehren.
7. Klicken Sie auf OK, um das Programm Intel(R) PROSet für Wireless zu beenden.

So schützen Sie ein neues Profil mit einem Kennwort:

1. Wählen Sie das Profil aus der Profilliste auf der Netzwerkseite aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.
2. Klicken Sie auf das Register Kennwort.
3. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben der Option "Dieses Profil mit einem Kennwort versehen", um ein Profilkennwort zu aktivieren.
4. Geben Sie im Kennwortfeld ein aus zehn Zeichen bestehendes Kennwort ein.
5. Geben Sie dasselbe Kennwort erneut im Feld "Neues Kennwort bestätigen" ein.
6. Ein Meldungsfeld zeigt an, dass das neue Kennwort erfolgreich angewandt wurde. Klicken Sie auf OK, um das Feld zu schließen. Hinweis: Wenn das neue Kennwort nicht als "erfolgreich" bestätigt wird, klicken Sie auf OK, um das Meldungsfeld zu schließen, und wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.
7. Klicken Sie auf OK, um den Vorgang zu beenden und zum Register "Netzwerke" zurückzukehren.
8. Klicken Sie auf OK, um das Programm Intel(R) PROSet für Wireless zu schließen und zu beenden.

## Automatische Profilverteilung

Mit der Funktion "Auto-Import aktivieren" kann ein Netzwerkadministrator ein Profil automatisch an mit einem Netzwerk verbundene Computer verteilen. Das Feld "Auto-Import aktivieren" befindet sich im Dialogfeld des Profil-Assistenten. Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, muss das Profil in ein bestimmtes Verzeichnis auf dem Host-Computer kopiert werden. Von dort kann es an mehrere Computer verteilt werden. Sobald ein Remote-Computer das Profil erhält, steht es automatisch in der Liste "Profile scannen" zur Verfügung. Wenn versucht wird, ein verteiltes Profil, das kennwortgeschützt ist, zu bearbeiten, wird eine Kennwortaufforderung angezeigt.

Sie können WLAN-Profile automatisch importieren, indem Sie das Verzeichnis Importieren auf Ihrer Festplatte nach neuen Profildateien untersuchen. Nur Profile, bei denen im Dialogfeld des Profil-Assistenten die Option Auto-Import aktivieren markiert ist, können automatisch importiert werden. Wenn ein Profil desselben Namens in der Profilliste bereits vorhanden ist, wird ein Dialogfeld angezeigt, das Ihnen ermöglicht, den Import entweder abzulehnen oder zu akzeptieren. Im letzteren Fall wird das bereits vorhandene Profil ersetzt. Alle importierten Profile werden an den unteren Rand der Profilliste gesetzt und die Profildatei wird unabhängig davon, ob der Import erfolgreich war oder nicht, umgehend nach dem Import gelöscht.

Schritt 1: So exportieren Sie ein für den "Auto-Import aktiviertes" Profil aus der Profilliste:

1. Wählen Sie auf der Netzwerkseite ein zu bearbeitendes Profil aus der Profilliste und klicken Sie auf die Schaltflächen Bearbeiten oder Hinzufügen, um mit Hilfe des Profil-Assistenten ein neues Profil zu erstellen.
2. Markieren Sie auf der Seite "Allgemein" das Kontrollkästchen Auto-Import aktivieren.
3. Klicken Sie auf OK (Ein Profil bearbeiten) oder auf Fertig stellen (Ein Profil hinzufügen), um die Einstellung zu speichern.

Schritt 2: Exportieren Sie das Profil aus der Profilliste in einen Ordner auf Ihrem Computer.

4. Klicken Sie auf der Seite "Allgemein" auf das Register Netzwerke.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert
   .

6. Klicken Sie auf das Profile, das Sie aus der Liste "Profil exportieren" exportieren möchten.

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen und markieren Sie einen Ordner, in dem die Profile gespeichert werden sollen. Klicken Sie auf OK, um zum vorherigen Dialogfeld zurückzukehren.

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren, um mit dem Export des Profils zu beginnen.

9. Klicken Sie zweimal auf OK, um zum Dialogfeld "Netzwerke" zurückzukehren.

10. Klicken Sie auf OK, um Intel(R) PROSet für Wireless zu schließen.

Schritt 3: Kopieren Sie (verwenden Sie nicht Drag&Drop) das exportierte Profil aus dem Ordner (siehe Schritt 7 unten) in das folgende Verzeichnis: Programme\Intel\PROSetWireless\PROSet\Import. Das Profil kann jetzt an andere Computer verteilt werden. Sobald ein Remote-Computer das Profil erhält, steht es automatisch in der Liste "Profile" zur Verfügung.

## Ein bestehendes Profil bearbeiten

So bearbeiten Sie ein bestehendes Profil:

1. Klicken Sie auf der Seite "Allgemein" auf das Register Netzwerke.
2. Wählen Sie das zu bearbeitende Profil aus der Profilliste.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten. Die Seite "Allgemein" wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf die Register Allgemein, Sicherheit und Kennwort und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen für die Netzwerk-Profileinstellungen vor:
5. Klicken Sie auf allen Seiten auf OK, um alle Einstellungen zu speichern und kehren Sie zum Register "Netzwerke" zurück.
6. Klicken Sie auf den in der Profilliste angezeigten neuen Profilnamen. Verwenden Sie die Nach-oben- und Nach-unten-Pfeiltasten, um das neue Profil in der Prioritätenliste zu positionieren.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert, um die Netzwerkverbindungs-Voreinstellungen zu bestimmen.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.
9. Klicken Sie auf OK, um das Programm Intel(R) PROSet für Wireless zu schließen.

## Ein Profil löschen

So löschen Sie ein Profil:

1. Klicken Sie auf der Seite Allgemein auf das Register Netzwerke.
2. Klicken Sie auf das Profil, das Sie aus der Profilliste löschen möchten.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.
4. Klicken Sie auf Ja, um das Profil permanent zu löschen.

| HINWEIS: Sie können nicht alle Profile in der Liste löschen. Es muss mindestens ein Profil in der Liste bleiben.

## Verbindung mit einem Netzwerk ohne Profil herstellen

So stellen Sie eine Verbindung mit einem verfügbaren Netzwerk ohne ein Profil her:

1. Klicken Sie auf der Seite Allgemein auf das Register Netzwerke.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Scannen.
3. Wählen Sie den Netzwerkprofilnamen, der <kein Profil> anzeigt, und klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden.
4. Klicken Sie auf die Option Nein, direkt verbinden, ohne ein Profil zu erstellen. Hinweis: Um ein Profil zur späteren Verwendung zu erstellen, können Sie auf Ja, jetzt ein Profil für dieses Netzwerk erstellen klicken.
5. Klicken Sie auf OK, um eine Verbindung herzustellen.

## Verbindung mit einem Netzwerk herstellen, wenn eine leere SSID angezeigt wird

Wenn der drahtlose Adapter einen leeren Netzwerknamen (SSID) von einem getarnten Zugriffspunkt erhält, wird sowohl die leere SSID als auch der Hinweis <kein Profil> in der Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt. Bevor eine Verbindung mit einem getarnten Zugriffspunkt hergestellt werden kann, muss zunächst ein neues Profil erstellt werden. Nach dem Verbindungsaufbau wird sowohl die leere als auch die zugewiesene SSID in der Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt.

So stellen Sie eine Verbindung mit einem Zugriffspunkt her, der einen leeren Netzwerknamen (SSID) in die Liste der verfügbaren Netzwerke überträgt:

1. Klicken Sie auf der Seite "Allgemein" auf das Register Netzwerke.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Scannen.
3. Wählen Sie den Netzwerknamen, für den eine leere SSID und der Hinweis <kein Profil> in der Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt wird.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden.
5. Das Dialogfeld "Profil-Assistent" wird angezeigt. Geben Sie einen Profil- und einen Netzwerknamen (SSID) sowie bei Bedarf Sicherheitseinstellungen ein. Klicken Sie auf Weiter, um die Profileinstellungen zu speichern und zum Register "Netzwerke" zurückzukehren.
6. Klicken Sie auf Weiter.
7. Klicken Sie auf Fertig stellen.
8. Wählen Sie das neue Profil aus der Profilliste aus und klicken Sie auf Verbinden.

## Ein Profil aus der Taskleiste laden

So laden Sie ein Profil von der Taskleiste:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Intel(R) PROSetfür Wireless in der Taskleiste.
2. Markieren Sie Intel PRO/Wireless 2200BG Adapter.
3. Klicken Sie auf Profil auswählen und markieren Sie das zu startende Profil.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Bitte lesen Sie alle Einschränkungen und Haftungsablehnungen.