Tilbage til indholdsfortegnelsen

# Brug af PROSet-profiler: Intel(R) PRO/Wireless 2200BG - Brugervejledning

# Brug af Intel(R) PROSet for Wireless-profiler

- Opsætning af Windows-netværksprofiler
- Profiltilslutningspræferencer
- Datatransmissionshastighed og adgangspunkter
- Oprettelse af en ny profil
- Import og eksport af profiler
- Indstilling af en profiladgangskode
- Automatisk profildistribution
- Redigering af en eksisterende profil
- Sletning af en profil
- Tilslutning til et netværk uden en profil
- Tilslutning til et netværk, hvis der vises en tom SSID
- Indlæsning af en profil fra en opgavebakke

## Opsætning af Windows-netværksprofiler

En profil er en lagret gruppe netværksindstillinger. Profiler vises i profillisten på siden Generelt for den trådløse klientmanager. Profiler kan arrangeres i en rækkefølge, der følger netværkstilslutningsprioritet. Du kan tilslutte til et netværk med den første profil i profillisten, dernæst automatisk tilslutte til et andet netværk med den næste profil. Dette giver dig mulighed for at forblive tilsluttet, mens du roamer frit fra et trådløst netværk til et andet. Selv om du kan tildele flere profiler til et enkelt netværk, kan du kun bruge én profil pr. forbindelse. For at tilføje en ny profil skal du bruge profilguidens dialogsekvens til at konfigurere profilindholdet. Følgende eksempel bruger alle profilguidens dialogbokse. Nogle indstillinger er måske ikke påkrævede til alle profiler.

Der henvises til følgende for at definere profiltilslutningspræferencer:

## Profiltilslutningspræferencer

Sådan får du adgang til muligheder til profiltilslutningspræferencer:

1. Klik på fanen Netværk på siden Netværk.
2. Klik på knappen Avanceret.
3. Under overskriften Automatisk tilslutning klikker du på én af følgende muligheder:

- Tilslut kun til tilgængelige netværk med profiler (standardindstilling): Brug profilerne i profillisten til at tilslutte til et hvilket som helst tilgængeligt netværk.
- Tilslut til et hvilket som helst tilgængeligt netværk, hvis der ikke findes nogen matchende profil: Tilslut til et hvilket som helst tilgængeligt netværk uden en profil fra profillisten.
- Tilslut til et hvilket som helst netværk kun baseret på profiler (Cisco-tilstand): Tilslut til ethvert tilgængeligt netværksadgangspunkt med profiler, der er aktiverede for Cisco CCX-tilstand (version 1). Denne tilstand tillader forbindelse til adgangspunkter, som understøtter flere og tomme netværksnavne (SSID'er).

  - Aktiver blandede celler (kræver Cisco CCX-funktioner): Marker afkrydsningsfeltet Avancerede indstillinger, så den trådløse LAN-adapter kan kommunikere med blandede celler. En blandet celle er et trådløst netværk, hvor nogen af enhederne bruger WEP og nogen ikke gør. Indstillingen Aktiver Cisco klient udvidelser på siden Generelle indstillinger i profilguiden skal være aktiveret til understøttelse af blandede celler.

4. Klik på OK for at gemme indstillingen og returnere til den forrige dialogboks.

## Datatransmissionshastighed og adgangspunkter

Hvis du vil opnå den optimale datatransmissionshastighed, er det vigtigt at identificere den type adgangspunkt, som den trådløse adapter er tilsluttet. Avancerede indstillinger indeholder de tilstandsvalg, som skal bruges til at optimere operativsystemmiljøet.

### Infrastruktur-tilstand

I det følgende beskrives, hvordan de foretrukne trådløse tilstande fungerer i infrastrukturtilstand. Adapteren kan fungere i tre tilstande:

- Tilslut til 802.11g og 802.11b: Dette er standardindstillingen. Adapteren søger enten efter 11g- eller 11b-adgangspunkter ved hjælp af datatransmissionshastighederne 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps. Denne tilslutning er som standard 11g-adgangspunkter. Listen Tilgængelige netværk viser alle 11b- og 11g-adgangspunkter.

- Tilslutning kun til 802.11g: Adapteren søger enten efter et 11g- eller 11b-adgangspunkt ved hjælp af datatransmissionshastighederne 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps. Listen Tilgængelige netværk viser kun 11g-adgangspunkter.

- Tilslutning kun til 802.11b: Adapteren søger efter de bedste 11b- og 11g-adgangspunkter ved hjælp af datahastighederne 1, 2, 5,5 eller 11 Mbps. Listen Tilgængelige netværk viser alle 11b- og 11g-adgangspunkter.

### Adgangspunkt og klientkonfigurationer

I den følgende tabel sammenlignes den foretrukne tilstand for den trådløse adapter og datatransmissionshastighedne ved brug af en bestemt type adgangspunkt. De trådløse indstillinger (modulationstype) bestemmer det fundne adgangspunkt, som vises i listen Scan.

11b Adgangspunkt

Trådløs tilstand | Scanliste | Tilslut | Datatransmissionshastighed
11g og 11b | Ja | Ja | 1, 2, 5,5 eller 11 Mbps
Kun 11b | Ja | Ja | 1, 2, 5,5 eller 11 Mbps
Kun 11g | Nej | Nej | Ingen

11g (11g og 11b) adgangspunkt

Trådløs tilstand | Scanliste | Tilslut | Datatransmissionshastighed
11g og 11b | Ja | Ja | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps*.
Kun 11b | Ja | Ja | 1, 2, 5,5 eller 11 Mbps
Kun 11g | Ja | Ja | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps*.

11g (kun 11g-tilstand) adgangspunkt**

Trådløs tilstand | Scanliste | Tilslut | Datatransmissionshastighed
11g og 11b | Ja | Ja | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps*.
Kun 11b | Nej | Nej | Ingen
Kun 11g | Ja | Ja | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps*.

Bemærk: (*) afhænger af signalstyrken og kvaliteten. Brug RTS/CTS (standardtilstand) til at undgå kollisioner i miljøer med blandede tilstande, hvor 11g- og 802.11b-klienter ikke kan høre hinanden. Brug CTS-to-self for at forbedre ydelsen i miljøer med blandede tilstande, hvor 11g- og 11b-klienter er i nærheden af hinanden og kan høre hinanden.

Bemærk: (**) Da 11b-klienter ikke kan oprette forbindelse til dette adgangspunkt i blandet tilstand, bruges (RTS/CTS eller CTS-to-self) ikke.

### Ad hoc-tilstand

I det følgende opsummeres, hvordan modulationsindstillingerne fungerer ved hjælp af Ad Hoc-tilstanden.

Ad Hoc Initiator | Ad Hoc Joiner | Handling | Kommentarer
Kun 11b | Kun 11b | B asishastigheder (1, 2, 5,5 eller 11 Mbps) | Kun 11b
Kun 11g | Nedjusterede basishastigheder, aktiver beskyttelse* (1, 2, 5,5 eller 11 Mbps) | 11b og 11g
11b og 11g | B asishastigheder (1, 2, 5,5 eller 11 Mbps) | 11b og 11g
Kun 11g | Kun 11b | Gælder ikke Intel(R) PRO/Wireless 2200BG adapteren. For andre kort - nedjusterede basishastigheder, aktiver beskyttelse* (1, 2, 5,5 eller 11 Mbps) | 11b og 11g
Kun 11g | B asishastigheder (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps) | Kun 11g
11b og 11g | O pjuster) basishastigheder (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps) | Kun 11g
11b og 11g | Kun 11b | B asishastigheder, aktiver beskyttelse* (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps) | 11b og 11g
Kun 11g | Nedjusterede basishastigheder, aktiver beskyttelse* afhænger af iniatoren (1, 2, 5,5 eller 11 Mbps) | 11b og 11g
11b og 11g | B asishastigheder, aktiver beskyttelse* afhænger af initiator(1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps) | 11b og 11g

Bemærk: (*) Se Visning af Adapters Avancerede Indstillinger i Windows - Brug "aktiver RTS/CTS " (standardindstilling) til at undgå kollisioner i miljøer med blandede tilstande, hvor 11g- og 802.11b-klienter ikke kan høre hinanden. Brug "Aktiver CTS-to-self" for at forbedre ydelsen i miljøer med blandede tilstande, hvor 11g- og 11b-klienter er i nærheden af hinanden og kan høre hinanden.

### Oversigt over Ad hoc-transmissionshastigheder

I det følgende beskrives, hvordan de foretrukne trådløse tilstande fungerer i Ad hoc-tilstand. Adapteren kan fungere i tre tilstande:

- Tilslut til 802.11g og 802.11b: blandet tilstand (standardindstilling). Adapteren søger enten efter 11g- eller 11b-adgangspunkter ved hjælp af datatransmissionshastighederne 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps. Denne tilslutning er som standard 11g-adgangspunkter. Listen Tilgængelige netværk viser alle 11b- og 11g-adgangspunkter.
- Tilslutning kun til 802.11g: Adapteren søger enten efter et 11g- eller 11b-adgangspunkt ved hjælp af datatransmissionshastighederne 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps. Listen Tilgængelige netværk viser kun 11g-adgangspunkter.
- Tilslutning kun til 802.11b: Adapteren søger efter de bedste 11b- og 11g-adgangspunkter ved hjælp af datahastighederne 1, 2, 5,5 eller 11 Mbps. Listen Tilgængelige netværk viser alle 11b- og 11g-adgangspunkter.

Når der anvendes andre modulationsindstillinger i Ad hoc-tilstand, påvirker de computeren på følgende måder:

- De bestemmer, hvilket Ad hoc-netværk, vi kan oprette forbindelse til.
- De bestemmer, hvem vi får vist i vores scanningslister.

En station i et Ad hoc-netværk tilpasser sig konstant til den aktuelle situation i Ad hoc-netværket for så vidt angår de andre stationers funktioner angår. Opdatering af de understøttede transmissionshastigheder sker på følgende måde:
Kun basishastighederne ændres. De understøttede hastigheder for en station ændrer sig aldrig. De basishastigheder, som annonceres af stationerne i et Ad hoc-netværk, vil til enhver tid være de samme og afspejle det sæt basishastigheder, som hver station understøtter i dette Ad hoc-netværk. Da basishastighederne er den aktuelle information, som bruges af en station, hvis den skal deltage i Ad hoc-netværket, er denne tilstrækkelig til af afgøre, om en station kan eller ikke kan oprette forbindelse til dette Ad hoc -netværk.

### Blandet tilstand

Stationer med blandet tilstand (802.11g og 802.11b) kan tilslutte sig ethvert Ad hoc-netværk, de hører.

Tilslut til et Ad hoc-netværk

- Tilslut kun til et 11b Ad hoc-netværk - bevar de understøttede hastigheder, og opdater basishastighederne, så de passer til det Ad hoc-netværk, du opretter forbindelse til. Beskyttelse (RTS/CTS eller CTS-to-self) er aktiveret.
- Tilslut kun til et 11g Ad hoc-netværk - bevar de understøttede hastigheder og skaler basishastighedrne op til de basishastigheder, som annonceres af beacons. Bemærk, at dette ikke er godt, da stationen ophører med at være i “blandet tilstand” og udelukkende bliver en 11g-station.
- Tilslut kun til et 11a og 11b Ad hoc-netværk - bevar de understøttede hastigheder, og opdater basishastighederne, så de passer til det Ad hoc-netværk, du opretter forbindelse til.

Initiering af et Ad hoc-netværk

Ved initiering af et Ad hoc-netværk i blandet tilstand er standardhastighederne for blandet tilstand: 1, 2, 5,5, 6, 18, 11, 12, 24, 36, 48 og 54 Mbps med hastigheder 1, 2 som basis. Når andre stationer tilslutter sig, nedskaleres basishastighederne om nødvendigt. Beskyttelsen er aktiveret, når en 11b-station tilslutter sig.

### Kun 11b-tilstand

Tilslutning til at Ad hoc-netværk
I denne tilstand kan du kun tilslutte dig et Ad hoc-netværk, som annoncerer med basishastighederne 1, 2, 5,5 eller 11 Mbps. Så listen med mulige Ad hoc-netværk omfatter 11b og 11b og 11g, men ikke 11g. De understøttede hastigheder forbliver uændrede, og basishastighederne tilpasses dem, der annonceres af det Ad hoc-netværk, som du tilslutter via beacons.
Initiering af et Ad hoc-netværk

Når du initierer et 11b Ad hoc-netværk udelukkende, gælder de følgende hastigheder 1, 2, 5,5 og 11 Mbps med 1 og 2 som basis. Når andre stationer tilslutter sig, nedskalerer de deres basishastigheder om nødvendigt. Beskyttelse (RTS/CTS eller CTS-to-self) er aktiveret.

### Kun 11g-tilstand

Initierer et Ad hoc-netværk som udelukkende 11g (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps). Understøtter tilslutning og nedskalering på samme måde som i Blandet tilstand. Ved initiering af et Ad hoc-netværk er de annoncerede hastigheder følgende: 1, 2, 5,5, 6, 18, 11, 12, 24, 36, 48 og 54 med 1, 2, 5,5, 6, 11, 12 og 24 Mbps som basis.

Udelukkende 11g stationer kan tilslutte sig ethvert Ad hoc-netværk, de hører.
Tilslut til et Ad hoc-netværk

Basishastighederne tages i dette tilfælde fra beacons.

- Tilslut kun til et 11b Ad hoc-netværk - bevar de understøttede hastigheder, og nedskaler basishastighederne, så de passer til det Ad hoc-netværk, du opretter forbindelse til. Beskyttelse (RTS/CTS eller CTS-to-self) er aktiveret.
- Tilslut kun til et 11g Ad hoc-netværk - bevar de understøttede hastigheder og anvend basishastighedrne op til de basishastigheder, som annonceres af beacons.
- Tilslut kun til et 11a og 11b Ad hoc-netværk - bevar de understøttede hastigheder, og opdater
  basishastighederne, så de passer til det Ad hoc-netværk, du opretter forbindelse til.

Initiering af et Ad hoc-netværk

Ved initiering af et 11g Ad hoc-netværk udelukkende er de annoncerede hastigheder følgende: 1, 2, 5,5, 6, 11, 12, 18, 24, 36, 48 og 54 Mbps med 1, 2, 5,5, 6, 11, 12 og 24 Mbps som basis.

Når andre stationer tilslutter sig, nedskaleres basishastighederne om nødvendigt. Beskyttelse (RTS/CTS eller CTS-to-self) er aktiveret, når 11b-stationen tilslutter sig.

### Oprettelse af en ny profil

For at tilføje en ny profil skal du bruge profilguidens dialogsekvens til at konfigurere profilindholdet. I følgende eksempel anvendes alle profilguidens dialogbokse, selv om visse indstillinger muligvis ikke er påkrævede.

Sådan opretter du en ny profil og tilslutter til et netværk:

1. Klik på fanen Netværk på siden Generelt.
2. Klik på knappen Tilføj. Dialogboksen Generelle indstillinger vises.

| BEMÆRK: Hvis det er første gang, du opretter en profil, bør du klikke på den profil, der kaldes Standard i profillisten, klikke på knappen Rediger og omdøbe standardprofilen i feltet Profilnavn på siden Generelt.

Generelle indstillinger

1. Fra siden Generelt klikker du på fanen Netværk.
2. Klik på knappen Tilføj. Dialogboksen Generelle indstillinger vises.
3. Indtast et profilnavn i feltet Profilnavn.
4. Indtast netværk-SSID i feltet Netværksnavn (SSID).
5. Klik på Infrastruktur eller Ad hoc som driftstilstand.
6. Klik på Beskyt denne profil med adgangskode for at sætte en profiladgangskode.
7. Valgmuligheden Obligatorisk AP bruges kun, hvis tilstanden Infrastruktur er markeret. Brug denne valgmulighed til at tilslutte til et bestemt adgangspunkt. Klik på knappen Obligatorisk AP, indtast MAC-adressen for adgangspunktet. Klik på OK for at gemme indstillingen og returnere til siden Generelle indstillinger.
8. Klik på Aktiver Cisco Client eXtentions, hvis du bruger Cisco CCX, for at aktivere CKIP-datakryptering på siden Sikkerhedsindstillinger. Hvis du har markeret Cisco's "Mixed-Cell" boks under Avancerede indstillinger, skal denne indstilling
   også markeres.
9. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver automatisk import for at tillade import af denne profil. Der henvises til Automatisk profildistribution, hvor der fås flere oplysninger.
10. Klik på Næste.

Sikkerhedsindstillinger

11. Vælg Åben eller Delt i valgmulighederne til Netværksgodkendelse. Åben bruger ikke nogen godkendelsesmetode. Delt bruger WRP-nøglen som godkendelsesmetode.
12. Vælg enten Ingen, WEP eller CKIP (hvis Aktiver Cisco klient udvidelser er aktiveret på siden Generelt til datakrypteringen.
13. Hvis WEP er markeret, vælger du enten 64 eller 128-bit som krypteringsniveau.
14. Vælg nøgleindekset 1, 2, 3 eller 4.
15. Indtast den påkrævede adgangsfrase eller hex-nøgle.
16. Klik i afkrydsningsfeltet 802.1x aktiveret, for at aktivere sikkerhedsindstillingen 802.1x.
17. Vælg MD5 eller den relevante 802.1x godkendelsestype, som systemadministratoren har indstillet.
18. Klik på knappen Konfigurer for at åbne dialogboksen Indstillinger, når du har valgt af din godkendelsestype. Indtast brugernavnet og adgangskoden på den bruger, du har oprettet på godkendelsesserveren. Brugernavnet og adgangskoden behøver ikke være den samme som navnet på adgangskoden på den aktuelle Windows-brugers pålogning. "Serveridentiteten" kan bruges med standardindstillingen. "Klientcertifikatet" skal være det, som er hentet på RADIUS-serveren eller en anden certifikatserver.
19. Klik på Luk for at gemme indstillingerne.
20. Hvis afkrydsningsfeltet Adgangsbeskyttelse blev markeret på siden Generelle indstillinger, skal du klikke på Næste for at vise siden Adgangskode.

Indstillinger af beskyttelse med adgangskode

21. Klik i afkrydsningsfeltet Beskyt denne profil med adgangskode.
22. Indtast en adgangskode i feltet Adgangskode.
23. Genindtast den samme adgangskode i feltet Bekræft ny adgangskode.
24. Klik på knappen Tilbage for at ændre eller kontrollere indstillingerne, eller klik på Færdig, når du er færdig med profilindstillingerne og returnerer til siden Netværk.

Tilslut til netværket

25. Klik på det nye profilnavn, der vises i profillisten. Brug op- og nedpilene for at placere prioriteten af den nye profil i prioritetslisten.
26. Klik på knappen Avanceret for at definere netværksforbindelsespræferencerne.
27. Klik på knappen Tilslut for at tilslutte til netværket.
28. Klik på OK for at lukke programmet Intel(R) PROSet for Wireless.

## Import og eksport af profiler

| BEMÆRK: En profil, der er beskyttet med adgangskode, kan importeres og eksporteres. Før du redigerer en profil skal du dog indtaste adgangskoden. Der henvises til Indstilling af en profiladgangskode, hvor der findes flere oplysninger.

Sådan importerer du profiler:

1. Klik på fanen Netværk på siden Netværk.
2. Klik på knappen Avanceret.
3. Klik på knappen Importer/eksporter.
4. Klik på knappen Importer.
5. Find importprofilen på din harddisk, eller indtast profilnavnet i feltet Filnavn. Profiltypen er .profil.
6. Klik på Importer for at importere profilen til profillisten.
7. Klik på OK to gange for at returnere til fanen Netværk.
8. Klik på OK for at lukke programmet Intel(R) PROSet for Wireless.

Sådan eksporterer du profiler:

1. Klik på fanen Netværk på siden Netværk.
2. Klik på knappen Avanceret.
3. Klik på eksportprofilerne fra eksportprofillisten.
4. Klik på knappen Gennemgå, og vælg et bibliotek, hvor profilerne skal gemmes. Klik på OK for at returnere til den forrige dialogboks.
5. Klik på knappen Eksporter for at starte eksporten af profilerne.
6. Klik på OK to gange for at returnere til fanen Netværk.
7. Klik på OK for at lukke programmet Intel(R) PROSet for Wireless.

## Indstilling af en profiladgangskode

Sådan definerer du en adgangskode til en eksisterende profil:

1. Marker profilen i profillisten på siden Netværk, og klik på knappen Rediger.
2. Klik på fanen Adgangskode.
3. Klik i afkrydsningsfeltet ved siden af “Beskyt denne profil med adgangskode” for at aktivere profiladgangskoden.
4. Indtast en adgangskode på 10 tegn i feltet Adgangskode.
5. Indtast den nye adgangskode igen i feltet Bekræft ny adgangskode.
6. Klik på OK for at afslutte og returnere til fanen Netværk.
7. Klik på OK for at lukke programmet og afslutte Intel(R) PROSet for Wireless.

Sådan beskytter du en nye profil med adgangskode:

1. Marker profilen i profillisten på siden Netværk, og klik på knappen Tilføj.
2. Klik på fanen Adgangskode.
3. Klik i afkrydsningsfeltet ved siden af “Beskyt denne profil med adgangskode” for at aktivere profiladgangskoden.
4. Indtast en adgangskode på 10 tegn i feltet Adgangskode.
5. Indtast den nye adgangskode igen i feltet Bekræft ny adgangskode.
6. En meddelelsesboks meddeler, at den nye adgangskode er korrekt anvendt. Klik på OK for at lukke meddelelsesboksen. Bemærk, hvis den nye adgangskode ikke blev korrekt bekræftet, skal du klikke på OK for at lukke meddelelsesboksen og gentage trin 4 og 5.
7. Klik på OK for at afslutte og returnere til fanen Netværk.
8. Klik på OK for at lukke programmet og afslutte Intel(R) PROSet for Wireless.

## Automatisk profildistribution

Funktionen Aktiver automatisk import tillader en netværksadministrator at fordele en profil automatisk til computere på et netværk. Boksen Aktiver automatisk import findes på profilguidens dialogbokse. Når afkrydsningsfeltet er markeret, skal profilen kopieres til et bestemt bibliotek på værtscomputeren, hvorefter den kan fordeles til flere computere. Når profilen er modtaget af fjerncomputeren, gøres den automatisk tilgængelig til brug i Scan-profillisten. Hvis det forsøges at redigere en fordelt profil, der er beskyttet af adgangskode, vises en adgangskodeprompt.

Der foretages automatisk import af WLAN-profiler ved at overvåge mappen import på harddisken for nye profilfiler. Kun profiler, der har markeret Aktiver automatisk import i profilguidedialogboksene, kan importeres automatisk. Hvis en profil med samme navn allerede findes i profillisten, vises en dialogboks, hvorfra du enten kan afvise importen eller acceptere den, hvorefter den eksisterende profil erstattes. Alle importerede profiler bliver placeret i bunden af profillisten, og profilfilen slettes øjeblikkeligt efter importen, hvadenten importen skete med eller uden fejl.

Trin 1: Sådan eksporterer du en profil, der er "Aktiveret til automatisk import", fra profillisten:

1. Vælg en profil, der skal redigeres, fra profillisten på siden Netværk, og klik på knappen Rediger eller knappen Tilføje for at oprette en ny profil med profilguiden.
2. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver automatisk import på siden Generelt.
3. Klik på OK (Rediger en profil) eller Færdig (Tilføj en profil) for at gemme indstillingerne.

Trin 2: Eksporter profilen fra profillisten til en mappe på din computer.

4. Klik på fanen Netværk på siden Netværk.

5. Klik på Avanceret
   -knappen.

6. Klik på profilen til eksport fra eksportprofillisten.

7. Klik på knappen Gennemgå, og vælg en mappe, hvor profilerne skal gemmes. Klik på OK for at returnere til den forrige dialogboks.

8. Klik på knappen Eksporter for at starte eksporten af profilen.

9. Klik på OK to gange for at returnere til dialogboksen Netværk.

10. Klik på OK for at lukke Intel(R) PROSet for Wireless.

Trin 3: Kopier (ikke trække og slippe) den eksporterede profil fra dens mappe (se trin 7) til følgende bibliotek, Programs Files\Intel\PROSetWireless\PROSet\Import. Profilen kan nu fordeles til andre computere. Når profilen er modtaget af fjerncomputeren, gøres den automatisk tilgængelig til brug i profillisten.

## Redigering af en eksisterende profil

Sådan redigerer du en eksisterende profil:

1. Klik på fanen Netværk på siden Netværk.
2. Vælg profilen til redigering fra profillisten.
3. Klik på knappen Rediger. Siden Generelt vises.
4. Klik på fanerne Generelt, Sikkerhed og Adgangskode for at foretage de nødvendige ændringer til netværksprofilindstillingerne:
5. Klik på OK på en af siderne for at gemme alle indstillingerne og returnere til fanen Netværk.
6. Klik på det nye profilnavn, der vises i profillisten. Brug op- og nedpilene for at placere prioriteten af den nye profil i prioritetslisten.
7. Klik på knappen Avanceret for at definere netværksforbindelsespræferencerne.
8. Klik på knappen Tilslut for at tilslutte til netværket.
9. Klik på OK for at lukke programmet Intel(R) PROSet for Wireless.

## Sletning af en profil

Sådan sletter du en profil:

1. Fra siden Generelt klikker du på fanen Netværk.
2. Klik på den profil, der skal slettes, fra profillisten.
3. Klik på knappen Slet.
4. Klik på Ja for permanent at slette profilen.

| BEMÆRK: Du kan ikke slette alle profiler fra profillisten. Der skal altid være én profil vist på listen.

## Tilslutning til et netværk uden en profil

Sådan tilslutter du en et tilgængeligt netværk uden en profil:

1. Fra siden Generelt klikker du på fanen Netværk.
2. Klik på knappen Scan.
3. Marker det netværksprofilnavn, der vises med <ingen profil>, og klik på knappen Tilslut.
4. Klik på valgmuligheden Nej, tilslut direkte uden at oprette en profil. Bemærk, du kan klikke på Ja, opret en profil til dette netvæk nu for at oprette en profil, der skal bruges senere.
5. Klik på OK for at tilslutte.

## Tilslutning til et netværk, hvis der vises en tom SSID

Hvis den trådløse adapter modtager et tomt netværksnavn (SSID) fra et skjult adgangspunkt vises både den tomme SSIF og <ingen profil> i listen over tilgængelige netværk. For at tilslutte sig til et skjult adgangspunkt skal der først oprettes en ny profil før tilslutning. Efter tilslutning kan både den tomme SSID og den tilknyttede SSID vises i listen over tilgængelige netværk.

Sådan tilslutter du dig til et adgangspunkt, der transmitterer et tomt netværksnavn (SSID) i listen over tilgængelige netværk:

1. Klik på fanen Netværk på siden Netværk.
2. Klik på knappen Scan.
3. Vælg netværksnavnet med en tom SSID og <ingen profil> i listen over tilgængelige netværk.
4. Klik på knappen Tilslut.
5. Dialogboksen Profilguide vises. Indtast et profilnavn og netværksnavn (SSID) og sikkerhedsindstillinger, hvis det kræves. Klik på Næste for at gemme profilindstillingerne og returnere til fanen Netværk.
6. Klik på Næste.
7. Klik på Afslut.
8. Vælg den nye profil fra profillisten, og klik på Tilslut.

## Indlæsning af en profil fra en opgavebakke

Sådan indlæser du en profil fra en opgavebakke

1. Højreklik på ikonen Intel(R) PROSet for Wireless i opgavebakken.
2. Vælg Intel PRO/Wireless 2200BG adapter.
3. Klik på Vælg profil, og marker den profil, der skal startes.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs alle begrænsninger og ansvarsfraskrivelser.