목차 페이지로 돌아가기

# 규정 정보: Intel(R) PRO/무선 2200BG 사용자 안내서

사용자 정보
규정 정보

### 사용자 정보

### Intel(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결 어댑터(모델 WM3B2200BG)

### 안전 정보

ET Docket 96-8 시행령에서 FCC는 FCC 인증 장비에서 방출되는 무선 주파수(RF) 전자기 에너지에 인체가 노출될 경우에 대한 안전 표준을 채택했습니다. Intel(R) PRO/무선 2200BG 어댑터는 OET Bulletin 65, 2001 및 ANSI/IEEE C95.1, 1992에 명시된 인체 노출 제한을 충족합니다. 이 설명서의 지침에 따라 작동하면 FCC에서 권장하는 제한보다 무선 노출이 크게 줄어듭니다.

다음과 같은 안전 대책을 준수하십시오.

- 장치가 송수신하는 동안 안테나를 만지거나 이동하지 마십시오.
- 전송 중에 라디오가 포함된 장비를 붙잡지 마십시오. 안테나가 노출된 인체 부위, 특히 얼굴이나 눈에 너무 가까워지거나 닿게 됩니다.
- 라디오가 손상될 수 있으므로, 안테나를 연결하지 않은 상태로 라디오를 작동하거나 데이터를 전송하지 마십시오.
- 특수한 환경에서의 사용:
  - 위험 지역에서 무선 장치를 사용할 경우 해당 환경의 안전 감독관이 지시하는 제한을 따릅니다.
  - 항공기에서 무선 장치를 사용할 경우 연방 항공 관리국(FAA)의 통제를 따릅니다.
  - 병원에서 무선 장치를 사용할 경우 각 병원이 정하는 제약을 따릅니다.
- 안테나 사용:
  - FCC RF 노출 제한을 준수하도록 인체에서 20cm(8인치) 이상 거리를 두고 게인이 적은 통합 안테나를 설치해야 합니다.
  - 게인이 높은 벽 장착형 또는 기둥형 안테나는 전문가가 설치하도록 설계하고 인체에서 30cm(12인치) 이상 거리를 두고 설치해야 합니다. 올바른 설치 요구 사항에 대해서는 설치 전문가, VAR 또는 안테나 제조업체에게 문의하십시오.
- 폭발 장치 근접 경고(아래 참조)
- 안테나 경고(아래 참조)
- 항공기에서 사용 시 주의 사항(아래 참조)
- 기타 무선 장치(아래 참조)
- 전원 공급장치(액세스 포인트)(아래 참조)

#### 폭발 장치 근접 경고

경고:차폐물 없는 폭발원 근처 또는 폭발성 환경에서 휴대용 송신기(예: 무선 네트워크 장치)를 작동하지 마십시오. 단, 이러한 환경에서 사용하기 적합하도록 개조된 장치는 예외입니다.

#### 안테나 경고

경고: FCC 및 ANSI C95.1 RF 노출 제한을 준수하도록 데스크톱 또는 휴대용 컴퓨터에 설치된 Intel(R) PRO/무선 2200BG 어댑터의 경우 인체에서 20cm(8인치) 이상 거리를 두고 안테나를 설치하는 것이 좋으며 안테나를 다른 안테나 또는 라디오 송신기와 함께 설치 또는 작동하지 않아야 합니다. 안테나와의 거리가 20cm(8인치) 미만인 경우 사용자가 안테나에 노출되는 시간을 제한하는 것이 좋습니다.

경고: Intel(R) PRO/무선 2200BG 제품은 게인이 높은 방향성 안테나용으로 설계되지 않았습니다. 이러한 안테나를 사용하는 것은 불법입니다.

#### 항공기에서 사용 시 주의 사항

주의: 라디오 주파수를 사용하는 무선 장치의 신호가 중요한 항공기 장비에 방해 잡음을 유발할 수 있기 때문에 FCC 및 FAA 규정에서 이러한 무선 장치를 항공기에서 사용하지 못하도록 금지하고 있습니다.

#### 기타 무선 장치

기타 무선 네트워크 장치에 대한 안전 주의 사항: 무선 이더넷 어댑터 또는 기타 무선 네트워크 장치와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

#### 무선 사용에 대한 지역 제한

주의: Intel(R) PRO/무선 2200BG 장치에 사용된 주파수를 아직 모든 국가에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다. Intel(R) PRO/무선 2200BG 제품은 특정 국가에서만 사용하도록 설계된 것이며, 지정되지 않은 용도로 작동하는 것은 허용되지 않습니다. 따라서 제품 사용이 허용된 국가인지 여부와 해당 국가에서 맞는 주파수와 채널을 사용해 제품을 구성했는지는 사용자가 직접 확인해야 합니다. 사용 국가에 허용되는 설정에서 벗어나면 해당 국가 법률을 위반하는 것이며 그로 인해 처벌을 받을 수도 있습니다.

국가별 정보에 대해서는 제품과 함께 제공되는 추가 규정 준수 정보를 참조하십시오.

#### 무선 상호 운영성

Intel(R) PRO/무선 2200BG 어댑터는 DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) 무선 기술을 기반으로 한 무선 LAN 제품과 상호 운영되고 다음 표준과 호환되도록 디자인되었습니다.

- IEEE Std. 802.11b-1999. 무선 LAN 표준
- IEEE Std. 802.11g 준수. 무선 LAN 표준
- WECA(Wireless Ethernet Compatibility Alliance)에서 정의한 WiFi(Wireless Fidelity) 인증서

#### Intel(R) PRO/무선 LAN 2200BG 어댑터와 건강

다른 무선 장치와 마찬가지로 Intel(R) PRO/무선 2200BG 어댑터 또한 무선 주파수(RF) 전자기 에너지를 방출합니다. 그러나 이 장치에서 나오는 에너지 수준은 휴대폰과 같은 다른 무선 장치에서 나오는 전자기 에너지보다 적습니다. Intel(R) PRO/무선 2200BG 어댑터 무선 장치는 무선 주파수(RF) 안전 표준 및 권장 사항에 따라 작동합니다. 이러한 표준 및 권장 사항은 과학 단체의 의견을 반영하며, 광범위한 연구 문헌을 지속적으로 검토하고 해석하는 과학자들로 구성된 위원회와 패널에서 만들어낸 것입니다. 일부 상황과 환경에서 Intel(R) PRO/무선 2200BG 어댑터 무선 장치의 사용은 건물 소유주나 해당 조직의 책임자에 의해 제한될 수도 있습니다. 다음은 그러한 상황에 대한 예입니다.

- 항공기에서 Intel(R) PRO/무선 2200BG 어댑터 장비 사용
- 다른 장치나 서비스에 방해 잡음을 일으킬 위험이 있다고 판단되는 환경에서 Intel(R) PRO/무선 2200BG 어댑터 장비 사용

특정 조직이나 환경(예: 공항)에서 무선 장치 사용에 적용되는 정책에 대해 잘 모르는 경우 장치를 켜기 전에 Intel(R) PRO/무선 2200BG 어댑터 무선 장치에 대한 사용 허가를 받는 것이 좋습니다.

### 규정 정보

### 이 장치는 OEM 통합자용입니다.
이 장치는 다른 송신기와 함께 사용할 수 없습니다.

OEM 통합자 정보: 기타 제한 사항에 대해서는 장비 문서의 전체 권한 부분을 참조하십시오.

Intel(R) PRO/무선 2200BG 어댑터 무선 네트워크 장치는 제품과 함께 제공된 사용자 문서에 설명된 대로, 제조업체의 지침에 따라 설치하고 사용해야 합니다. 국가별 승인에 대해서는 무선 승인을 참조하십시오. Intel Corporation은 Intel(R) PRO/무선 2200BG 어댑터 키트나 Intel Corporation에서 지정하지 않은 연결 케이블 및 장비의 부착 또는 대체에 사용된 장치를 무단으로 개조함으로 인해 발생하는 라디오 또는 TV의 방해 잡음에 대해 책임을 지지 않습니다. 무단 개조, 대체 또는 부착으로 인해 발생하는 방해 잡음을 해결할 책임은 사용자에게 있습니다. Intel Corporation 및 인증된 리셀러나 유통업체는 이러한 지침에 따르지 않음으로 인해 발생할 수 있는 손상이나 정부 규정 위반에 대해 책임을 지지 않습니다.

참고 - Intel(R) PRO/무선 2200BG 어댑터는 10 mW ~ 100 mW 범위의 전송에 사용할 수 있습니다.

#### 미 연방 통신 위원회(FCC: Federal Communications Commission)

본 장치는 FCC 규약 제15부를 준수합니다. 이 장치에는 다음 두 가지 작동 조건이 적용됩니다.

- 이 장치는 유해한 방해 잡음을 일으키지 않습니다.
- 이 장치는 초래할 수 있는 방해 잡음을 견딜 수 있어야 합니다.

참고 - Intel(R) PRO/무선 2200BG 어댑터 무선 네트워크 장치의 출력 전원은 FCC 무선 주파수(RF) 노출 제한보다 훨씬 적습니다. 그러나 Intel(R) PRO/무선 2200BG 무선 네트워크 장치를 사용할 때는 사용자가 최대한 장치에 노출되지 않도록 해야 합니다. FCC 무선 주파수(RF)에 노출되지 않도록 하려면 사용자(또는 주변 사람)와 컴퓨터에 연결된 안테나 사이의 거리를 20 cm 이상으로 유지해야 합니다.

#### 방해 잡음 선언문

본 기기는 테스트 결과 FCC 규약 제15부의 B급 디지털 장치에 대한 제한을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거 지역에서 전자파 장애에 합당한 보호 조건을 제시하기 위한 것입니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 사용, 생성 및 방출합니다. 장비가 설치되어 있지 않고 지침에 따라 사용되지 않으면 무선 통신에 해로운 잡음을 일으킬 수도 있습니다. 그러나 특정 설치에서 이러한 방해 잡음이 발생하지 않는다는 보증은 하지 않습니다. 본 장비를 끄고 켰을 때를 비교하여 라디오나 텔레비전 수신기에 전자파 장해가 발생하는 것이 확인되면 다음 방법으로 장해를 해결해 보십시오.

- 수신 안테나 위치 및 방향 조정
- 장비와 수신기 사이의 거리 조정
- 장비를 다른 콘센트에 꽂아 컴퓨터와 수신기가 각기 다른 전기 회로로 분기하도록 조정
- 도움이 필요하면 판매점이나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의하시기 바랍니다.

참고 - Intel(R) PRO/무선 2200BG 어댑터 무선 네트워크 장치는 제품과 함께 제공된 사용자 문서에 설명된 대로, 제조업체의 지침에 따라 설치하고 사용해야 합니다. 다른 방식으로 설치 또는 사용하면 FCC 규약 제15부를 위반하게 됩니다.

미국 주파수 밴드

2.400 - 2.4835 GHz

#### 캐나다 - Industry Canada(IC)

이 클래스 B 디지털 장치는 캐나다 ICES-003, 2호 및 RSS-210, 4호(2000년 12월)를 준수합니다.

Cet appariel numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000).

"허가받은 서비스에 대한 전파 방해 잡음을 막기 위해 최대의 차폐 효과를 내도록 실내에서, 창과 멀리 떨어뜨려 작동하는 장치입니다. 옥외에 설치된 장비(또는 전송 안테나)는 사용 허가를 받아야 합니다."

≪ Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit etre utilise a l'interieur et devrait etre place loin des fenetres afinde fournir un ecran de blindage maximal. Si le materiel (ou son antenne d'emission) est installe a l'exterieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

유럽(EU 준수 선언문)

유럽 및 주파수 밴드

2.400 - 2.4835 GHz(유럽 ETSI)

이 장치는 유럽연합 법령 1999/5/EC의 필수 요구 사항을 준수합니다.

Cet equipement est conforme aux principales exigences essentielles definies dans la Directive europeenne RTTE 1999/5/CE.

Die Gerate erfullen die grundlegenden Anforderungen der RTTE-Richtlinie 1999/5/EG.

Questa apparecchiatura e conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Europea R&TTE 1999/5/CE.

Este equipo cumple los requisitos principales de la Directiva 1999/5/CE de la UE, "Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones".

Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Directiva RTT).

O exoplismos autos plhroi tis basikes apaits ths koinotikhs odhgias EU R&TTE 1999/5/E.

Deze apparatuur voldoet aan de noodzakelijke vereisten van EU-richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur 1999/5/EG.

Dette udstyr opfylder de Væsentlige krav i EU's direktiv 1999/5/EC om Radio- og teleterminaludstyr.

Dette utstyret er i overensstemmelse med hovedkravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC) fra EU.

Utrustningen uppfyller kraven for EU-direktivet 1999/5/EC om ansluten teleutrustning och omsesidigt erkannande av utrustningens overensstammelse (R&TTE).

Tama laite vastaa EU:n radio- ja telepaatelaitedirektiivin (EU R&TTE Directive 1999/5/EC) vaatimuksia.

##### 프랑스

수도권 지역 실내용: 2.400 - 2.4835 Ghz 옥외용: 2.400 -2.454 Ghz(채널 1 - 7)

Guadeloupe, Martinique, St Pierre et Miquelon, Mayotte: 2.400 - 2.4835 Ghz(실내 및 옥외용)

Reunion, Guyane:
2.400 - 2.4835 Ghz(실내용)
2.420 - 2.4835 Ghz(옥외용, 채널 5-13)

무선 어댑터는 10 mW ~ 100 mW 범위의 전송에 사용할 수 있습니다.

Belgique
Dans le cas d'une utilisation privee, a l'exterieur d'un batiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est necessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance superieure a 300m un enregistrement aupres de l'IBPT est requise.? Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

이탈리아

#### 개인 건물에서 사용: 옥외 또는 실내에서 제한 없이 사용 가능, 2.400 - 2.4835 Ghz
공공 건물 사용: 옥외 또는 실내에서 제한 없이 사용 가능, 2.400 - 2.4835 Ghz, 관할 당국의 허가를 받아야 함

#### 일본 주파수 밴드

2.400 - 2.497 GHz(일본)

#### 무선 승인

특정 국가에서 무선 네트워크 장치를 사용하려면 장치의 ID 레이블에 인쇄되어 있는 무선 유형 번호가 제조업체의 OEM Regulatory Guidance 문서 목록에 있는지 확인하십시오.

Underwriters Laboratories Inc.(UL) 법령에 따른 경고

UL 목록에 있거나 그와 호환되는 PC에서 사용할 경우에 적용됩니다.

목차 페이지로 돌아가기

모든 제한 및 법적 고지 사항을 읽으십시오.