返回目录页面

# 使用 PROSet 配置式：英特尔(R) PRO/无线 2200BG 用户指南

# 使用英特尔(R)无线 PROSet 配置式

- 设定 Windows 网络配置式
- 配置式连接首选项
- 数据传输率和接入点
- 创建新配置式
- 导入和导出配置式
- 设定配置式密码
- 自动配置式分发
- 编辑现有配置式
- 删除配置式
- 不使用配置式联网
- 显示空白 SSID 时连接至网络
- 从系统托盘载入配置式

## 设定 Windows 网络配置式

一个配置式是一组保存的网络设置。配置式显示在无线客户端管理器“一般”页面的“配置式列表”中。配置式可按网络连接优先性排列。您可使用“配置式列表”中的第一个配置式连接至一个网络，然后用第二个配置式自动连接至另一个网络。这使您从一个无线网络自由漫游至另一个时保持连接。虽然可为一个网络指派多个配置式，每一连接只能使用配置式一个。要添加新配置式，使用“配置式向导”的一系列对话框来配置配置式的内容。下面的例子使用“配置式向导”的所有对话框。并非每一个配置式都要求所有设置。

参阅以下内容来设定配置式连接首选项：

## 配置式连接首选项

要访问配置式连接首选项：

1. 从“一般”页面，单击网络选项卡。
2. 单击高级按钮。
3. 在自动连接题头下，单击下列选项之一：

- 只使用配置式连接至可用网络（默认设置）：使用“配置式列表”中的配置式连接至任何可用网络。
- 如果找不到匹配的配置式就 连接至任何可用网络：不使用“配置式列表”中的配置式连接至任何可用网络。
- 只根据配置连接至任何网络（Cisco 模式）：使用为 Cisco CCX（版本 1）模式启用的配置式连接至任何可用网络接入点。此模式允许连接至支持多个和空白网络名称（SSID）的接入点。

  - 启用混合单元（要求 Cisco CCX 选项）： 选择此“高级设置”复选框以允许无线 LAN 适配器与混合单元通信。混合单元是一种无线网络，其中有些设备使用 WEP，有些不使用。要支持混合单元，必须启用配置式向导的“一般设置”页面中的启用 Cisco-Client eXtentions 选项。

4. 单击确定保存设置并返回前一对话框。

## 数据传输率和接入点

要达到最佳数据传输率，极为重要的是辨别无线适配器要连接到的接入点的类型。“高级设置”提供模式选择以优化操作环境。

### 基础结构模式

下文叙述无线首选模式如何使用基础结构模式操作。适配器可以三种模式操作：

- 连接到 802.11g 和 802.11b：这是默认设置。适配器将使用数据传输率 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 或 54 Mbp 搜索 11g 或 11b 接入点。此连接默认到 11g 接入点。“可用网络”列表显示所有 11b 和 11g 接入点。

- 只连接到 802.11g：适配器将使用数据传输率 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 或 54 Mbp 只搜索 11g 接入点。“可用网络”列表只显示 11g 接入点。

- 只连接到 802.11b：适配器将使用数据传输率 1、2、5.5 或 11 搜索最好的 11b 和 11g 接入点。“可用网络”列表显示任何 11b 和 11g 接入点。

### 接入点和客户端组合

下列表格比较使用特定类型接入点的适配器无线首选模式和数据传输率。无线模式（调制类型）选项决定显示在扫描列表（可用网络对话框）中的发现的接入点。

11b 接入点

无线模式 | 扫描列表 | 连接 | 数据传输率
11g 和 11b | 是 | 是 | 1、2、5.5 或 11 Mbp
仅 11b | 是 | 是 | 1、2、5.5 或 11 Mbp
仅 11g | 无 | 无 | 无

11g（11g 和 11b）接入点

无线模式 | 扫描列表 | 连接 | 数据传输率
11g 和 11b | 是 | 是 | 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 或 54 Mbps*。
仅 11b | 是 | 是 | 1、2、5.5 或 11 Mbp
仅 11g | 是 | 是 | 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 或 54 Mbps*。

11g（仅 11g 模式）接入点**

无线模式 | 扫描列表 | 连接 | 数据传输率
11g 和 11b | 是 | 是 | 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 或 54 Mbps*。
仅 11b | 无 | 无 | 无
仅 11g | 是 | 是 | 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 或 54 Mbps*。

注意：(*) 取决于信号强度和质量。在混合模式环境中，当 11g 和 802.11b 客户端互相不能侦听到的场合，使用 RTS/CTS（默认设置）来避免碰撞。在混合模式环境中，当 11g 和 802.11b 客户端靠近并且能互相侦听到的场合，使用“CTS 至自身”来提高性能。

注意：(**) 由于 11b 客户端不能连接到此接入点，因此不使用混合模式保护（RTS/CTS 或 CTS 至自身）。

### Ad hoc 模式

下表总结调制设置如何使用 ad hoc 操作。

Ad Hoc 发起方 | Ad Hoc 参与方 | 行动 | 说明
仅 11b | 仅 11b | 基本传输率（1、2、5.5 或 11 Mbp） | 仅 11b
仅 11g | 调低基本传输率，启用保护*（1、2、5.5 或 11 Mbp） | 11b 和 11g
11b 和 11g | 基本传输率（1、2、5.5 或 11 Mbp） | 11b 和 11g
仅 11g | 仅 11b | 不适用于英特尔(R) PRO/无线 2200BG 适配器其他适配器 - 调低基本传输率，启用保护*（1、2、5.5 或 11 Mbp） | 11b 和 11g
仅 11g | 基本传输率（1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 或 54 Mbp） | 仅 11g
11b 和 11g | 调高基本传输率（1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 或 54 Mbp） | 仅 11g
11b 和 11g | 仅 11b | 基本传输率、启用保护*（1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 或 54 Mbp） | 11b 和 11g
仅 11g | 调低基本传输率，启用保护*取决于发起方（1、2、5.5 或 11 Mbp） | 11b 和 11g
11b 和 11g | 基本传输率、启用保护*取决于发起方（1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 或 54 Mbp） | 11b 和 11g

注意：(*) 参阅在 Windows 中查看适配器高级设置 - 在混合模式环境中，当 11g 和 802.11b 客户端互相不能侦听到的场合，使用“启用 RTS/CTS”（默认设置）来避免碰撞。在混合模式环境中，当 11g 和 802.11b 客户端靠近并且能互相侦听到的场合，使用“CTS 至自身”来提高性能。

### Ad Hoc 传输率概述

下文叙述无线首选模式如何使用 Ad Hoc 模式操作。适配器可以三种模式操作：

- 连接到 802.11g 和 802.11b：混合模式（默认设置）。适配器将使用数据传输率 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 或 54 Mbp 搜索 11g 或 11b 接入点。此连接默认到 11g 接入点。“可用网络”列表显示所有 11b 和 11g 接入点。
- 只连接到 802.11g：适配器将使用数据传输率 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 或 54 Mbp 只搜索 11g 接入点。“可用网络”列表只显示 11g 接入点。
- 只连接到 802.11b：适配器将使用数据传输率 1、2、5.5 或 11 搜索最好的 11b 和 11g 接入点。“可用网络”列表显示任何 11b 和 11g 接入点。

在 ad hoc 模式中使用不同的调制设置时，它们以以下方式影响计算机：

- 决定允许到连接到哪个 ad hoc 网络。
- 决定在扫描列表中显示谁。

就其他站点的能力而言，ad hoc 网络中的一个站点不断自行适应该 ad hoc 网络中的当前情况。支持的数据传输率以以下方式更新：
只有基本传输率改变。一个站点支持的传输率从不改变。在一个 ad hoc 网络中，站点广告的基本传输率始终不变，应当反映该 ad hoc 网络中每一站点支持的基本传输率的集。由于基本传输率是一个站点用来决定是否能参加该 ad hoc 网络的实际信息，因此基本传输率足以决定一个站点是否能连接到该 ad hoc 网络。

### 混合模式

混合模式站点（802.11g 和 802.11b）能够参加它们侦听到的任何 ad hoc 网络。

参加 ad hoc 网络

- 只参加 11b 网络 – 保持支持的传输率并更新基本传输率以适应参加的 ad hoc 网络。启用保护（RTS/CTS 或 CTS 至自身）。
- 只参加 11g ad hoc 网络 – 保持支持的传输率并调高在信标中广告的基本传输率。注意：这并不好，因为站点不再是“混合模式”而成为仅 11g 的站点。
- 参加 11a 和 11b 网络 – 保持支持的传输率并更新基本传输率以适应参加的 ad hoc 网络。

发起 ad hoc 网络

发起一个混合模式 ad hoc 网络时，混合模式的默认传输率是：1、2、5.5、11、6、12、18、24、36、48 和 54 Mbp，基本传输率是 1、2。当其他站点参加时，基本传输率按需要调低。当 11b 站点参加时，保护启用。

### 仅 11b 模式

参加 ad hoc 网络
在此模式，只能参加只广告基本数据传输率 1、2、5.5 或 11 Mbp 的 ad hoc 网络。因此，可能的 ad hoc 网络的列表将包括 11b 及 11b 和 11g，但不包括 11g。支持的传输率不改变，而基本传输率适应所参加的 ad hoc 网络在信标中广告的传输率。
发起 ad hoc 网络

发起一个仅 11b ad hoc 网络时，传输率是 1、2、5.5 和 11；基本传输率是 1、2。当其他站点参加时，这些站点按需要调低其基本传输率。启用保护（RTS/CTS 或 CTS 至自身）。

### 仅 11g 模式

发起一个仅 11g ad hoc 网络时（1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 或 54 Mbps）。以混合模式相同的方式支持参加和调低。发起此种 ad hoc 网络时，广告的传输率是：1、2、5.5、6、11、12、18、24、36、48 和 54 Mbp；基本传输率是 1、2、5.5、6、11、12 和 24 Mbp。

仅 11g 站点能够参加它们侦听到的任何 ad hoc 网络。
参加 ad hoc 网络

此种场合的基本传输率从信标中获得。

- 只参加 11b ad hoc 网络 – 保持支持的传输率并调低基本传输率以适应参加的 ad hoc 网络。启用保护（RTS/CTS 或 CTS 至自身）。
- 只参加 11g ad hoc 网络 – 保持支持的传输率并采用在信标中广告的基本传输率。
- 参加 11a 和 11b 网络 – 保持支持的传输率并更新
  基本传输率以适应参加的 ad hoc 网络。

发起 ad hoc 网络

发起仅 11g ad hoc 网络时，广告的传输率是：1、2、5.5、6、11、12、18、24、36、48 和 54 Mbp；基本传输率是 1、2、5.5、6、11、12 和 24 Mbp。

当其他站点参加时，基本传输率按需要调低。当 11b 站点参加时，启用保护（RTS/CTS 或 CTS 至自身）。

### 创建新配置式

要添加新配置式，使用“配置式向导”的一系列对话框来配置配置式的内容。下面的例子使用“配置式向导”的所有对话框，虽然有些设置并不一定需要。

要创建新配置式并联网：

1. 从“一般”页面单击“网络”选项卡。
2. 单击添加按钮。“一般设置”对话框出现。

| 注意： 如果这是第一次创建配置式，单击“配置式列表”中名为默认的配置式，单击编辑按钮，并在“一般”页面的“配置式名称”字段中重命名默认配置式。

一般设置

1. 从一般页面，单击网络选项卡。
2. 单击添加按钮。“一般设置”对话框出现。
3. 在配置式名称字段中输入配置式名称。
4. 在网络名称（SSID）字段中输入网络 SSID。
5. 单击基础结构或 Ad hoc 选择操作模式。
6. 单击密码保护此配置式来设定配置式密码。
7. 只在选择了“基础结构”模式时才使用“强制性 AP”选项。使用此选项连接到特定接入点。单击强制性 AP 按钮，输入接入点的 MAC 地址。单击确定保存设置并返回“一般设置”页面。
8. 如果在使用 Cisco CCX，单击“安全性设置”页面中的启用 Cisco Client eXtentions 选项以启用 Cisco CKIP 数据加密。如果在“高级设置”中选中了 Cisco 的“混合单元”框，
   此选项也必须选中。
9. 单击启用自动导入复选框允许此配置式被导出。参阅自动配置式分发以了解更多信息。
10. 单击下一步。

安全性设置

11. 在“网络验证”选项中选择开放或共享。“开放”不使用任何验证方法。“共享”使用 WEP 密钥作为验证方法。
12. 选择无、WEP 或 CKIP （如果在“一般”页面中启用了 Enable Cisco Client eXtentions）用于数据加密。
13. 如果选择了 WEP，选择 64 或 128 位加密等级。
14. 选择密钥索引 1、2、3 或 4。
15. 输入要求的口令短语或十六进制密钥。
16. 单击 802.1x 启用复选框启用 802.1x 安全性选项。
17. 选择 MD5 或者系统管理员设定的恰当 802.1x 验证类型。
18. 选择验证类型后，单击配置按钮以打开设置对话框。输入已在验证服务器上创建的用户的用户名和密码。 用户名和密码不一定要与当前 Windows 用户登录的用户名和密码相同。可使用“服务器身份”作为默认设置。 “客户端证书”应当是从 RADIUS 服务器或其他认证服务器获得的证书。
19. 单击关闭保存设置。
20. 如果在“一般”设置页面中选中了密码保护复选框，再单击下一步显示“密码”页面。

密码保护设置

21. 单击密码保护此配置式复选框。
22. 在“密码”字段中输入密码。
23. 在“确认新密码”字段中再次输入相同密码。
24. 单击后退按钮来更改或确认设置，或者完成配置式设定时单击完成返回“网络”页面。

连接至网络

25. 单击“配置式列表”中显示的新配置式名称。使用上下箭头排列新配置式在优先性列表中的优先顺序。
26. 单击高级按钮设定网络连接首选项。
27. 单击连接按钮连接至网络。
28. 单击确定关闭英特尔(R)无线 PROSet 实用程序。

## 导入和导出配置式

| 注意： 密码保护的配置式可以导入和导出，不过在编辑该配置式之前，必须输入密码。参阅设定配置式密码以了解更多信息。

要导入配置式：

1. 从“一般”页面，单击网络选项卡。
2. 单击高级按钮。
3. 单击导入/导出按钮。
4. 单击导入按钮。
5. 在硬盘上找到要导入的配置式，或者在“文件名”字段中输入配置式名称。配置式的扩展名是 .profile。
6. 单击导入将配置式导入“配置式列表”。
7. 单击确定两次返回“网络”选项卡。
8. 单击确定关闭英特尔(R)无线 PROSet 实用程序。

要导出配置式：

1. 从“一般”页面，单击网络选项卡。
2. 单击高级按钮。
3. 从导出配置式列表中单击要导出的配置式。
4. 单击浏览按钮并选择要保存配置式的目录。单击确定返回前一对话框。
5. 单击导出按钮开始导出配置式。
6. 单击确定两次返回“网络”选项卡。
7. 单击确定关闭英特尔(R)无线 PROSet 实用程序。

## 设定配置式密码

要为现有配置式设置密码：

1. 从“网络”页面的“配置式列表”中选择该配置式，再单击编辑按钮。
2. 单击密码选项卡。
3. 单击“密码保护此配置式”旁的复选框以启用配置式密码。
4. 在“密码”字段中输入十个字符的密码。
5. 在“确认新密码”字段中再次输入新密码。
6. 单击确定退出并返回“网络”选项卡。
7. 单击确定关闭并退出英特尔(R)无线 PROSet 实用程序。

要密码保护新配置式：

1. 从“网络”页面的“配置式列表”中选择该配置式，再单击添加按钮。
2. 单击密码选项卡。
3. 单击“密码保护此配置式”旁的复选框以启用配置式密码。
4. 在“密码”字段中输入十个字符的密码。
5. 在“确认新密码”字段中再次输入新密码。
6. 一个消息框显示新密码已经成功应用。单击确定关闭该消息框。注意，如果新密码未成功确认，单击确定关闭该消息框并重复步骤 4 和 5。
7. 单击确定退出并返回“网络”选项卡。
8. 单击确定关闭并退出无线英特尔(R)无线 PROSet 实用程序。

## 自动配置式分发

“启用自动导入”功能使网络管理员能向联网计算机自动分发配置式。“自动导入”框位于“配置式向导”对话框。当该复选框选中时，必须将配置式复制到主机上的特定目录，该配置式可从该目录分发到多台计算机。当远程计算机接收到配置式时，该配置式将自动出现于“扫描”配置式列表中供使用。如果试图编辑密码保护的分发配置式，将出现密码提示。

自动导入 WLAN 配置式通过监视硬盘上 import 文件夹中的新配置式文件而实现。只有在“配置式向导”对话框中选中了启用自动导入的配置式才可自动导入。如果“配置式列表”中已存在同名配置式，将出现一个对话框，您可从中或者拒绝导入，或者接受导入（此时现有配置式将被替换）。所有导入的配置式都放在“配置式列表”的底部；不论导入是否成功，配置式文件在导入后将立即被删除。

第一步：要从配置式列表导出“启用自动导入”的配置式：

1. 从“网络”页面的““配置式列表”中选择要编辑的配置式，再单击编辑按钮或单击添加按钮以使用“配置式向导”创建新配置式。
2. 单击“一般”页面中的启用自动导入复选框。
3. 单击确定（编辑配置式）或单击完成（添加配置式）来保存设置。

第二步： 从配置式列表将配置式导出到您的计算机上的文件夹。

4. 从“一般”页面，单击网络选项卡。

5. 单击高级
   按钮。

6. 从导出配置式列表中单击要导出的配置式。

7. 单击浏览按钮并选择要保存配置式的文件夹。单击确定返回前一对话框。

8. 单击导出按钮开始导出配置式。

9. 单击确定两次返回“网络”对话框。

10. 单击确定关闭英特尔(R)无线 PROSet。

第三步：将导出的配置式从其文件夹（见步骤 7）复制（不要采用拖放方式）到以下目录：ProgramsFiles\Intel\PROSetWireless\PROSet\Import。现在该配置式可随时分发到其他计算机。当远程计算机接收到配置式时，该配置式将自动出现于配置式列表中供使用。

## 编辑现有配置式

要编辑现有配置式：

1. 从“一般”页面，单击网络选项卡。
2. 从“配置式列表”中选择要编辑的配置式。
3. 单击编辑按钮。“一般”页面出现。
4. 单击一般、安全性和密码选项卡以对网络配置式的设置进行必要的更改：
5. 在任一页面单击确定保存所有设置并返回“网络”选项卡。
6. 单击“配置式列表”中显示的新配置式名称。使用上下箭头排列新配置式在优先性列表中的优先顺序。
7. 单击高级按钮设定网络连接首选项。
8. 单击连接按钮连接至网络。
9. 单击确定关闭英特尔(R)无线 PROSet 实用程序。

## 删除配置式

要删除配置式：

1. 从一般页面，单击网络选项卡。
2. 从“配置式列表”中单击要删除的配置式。
3. 单击删除按钮。
4. 单击是永久删除该配置式。

| 注意： 不能从配置式列表删除所有配置式。列表中始终西必须至少有一个配置式。

## 不使用配置式联网

要不使用配置式连接到可用网络：

1. 从一般页面，单击网络选项卡。
2. 单击扫描按钮。
3. 选择显示<无配置式>的网络配置式名称，再单击连接按钮。
4. 单击不，不创建配置式而直接连接选项。注意：您也可单击是，现在为该网络创建配置式以创建配置式供以后使用。
5. 单击确定连接。

## 显示空白 SSID 时连接至网络

如果无线适配器从一个隐密接入点接收到空白网络名称（SSID），可用网络列表将既显示该空白 SSID，又显示<无配置式>。要与隐密接入点关联，必须先创建一个新配置式，然后再连接。连接之后，该空白 SSID 和关联的 SSID 均可从可用网络列表中查看。

要连接到可用网络列表中传输空白网络名称（SSID）的接入点：

1. 从“一般”页面，单击网络选项卡。
2. 单击扫描按钮。
3. 选择在“可用网络列表”中显示空白 SSID 和<无配置式>的网络名称。
4. 单击连接按钮。
5. 配置式向导对话框出现。输入配置式名称和网络名称（SSID），如需要，输入安全性设置。 单击下一步保存配置式设置并返回“网络”选项卡。
6. 单击下一步。
7. 单击完成。
8. 从配置式列表中选择该新配置式，再单击连接。

## 从系统托盘载入配置式

要从系统托盘载入配置式：

1. 右击系统托盘中的英特尔(R)无线 PROSet 图标。
2. 选择英特尔 PRO/无线 2200BG 适配器。
3. 单击选择配置式并选择要启动的配置式。

返回目录页面

请阅读所有规定和免责声明。