Tilbake til Innhold-siden

# Bruke PROSet-profiler: Brukerhåndbok for Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

# Bruke profiler i Intel(R) PROSet for Wireless

- Sette opp nettverksprofiler i Windows
- Tilkoblingsinnstillinger for profil
- Datasendehastigheter og tilgangspunkter
- Opprette en ny profil
- Importere og eksportere profiler
- Angi et profilpassord
- Automatisk profilfordeling
- Redigere en eksisterende profil
- Slette en profil
- Koble til et nettverk uten profil
- Koble til et nettverk hvis det vises en tom SSID
- Laste inn en profil fra oppgavefeltet

## Sette opp nettverksprofiler i Windows

En profil er en lagret gruppe med nettverksinnstillinger. Profiler vises i profillisten på Generelt-siden i den trådløse klientprogramvaren. De kan ordnes etter prioritet for nettverkstilkobling. Du kan koble til ett nettverk ved hjelp av den første profilen i profillisten, og deretter automatisk koble til et annet nettverk ved hjelp av den neste profilen. På denne måten kan du forbli tilkoblet mens du streifer fritt fra ett trådløst nettverk til et annet. Selv om du kan tilordne flere profiler til ett nettverk, kan du bare bruke én profil per tilkobling. Når du vil legge til en ny profil, bruker du serien med dialogboksen i profilveiviseren til å konfigurere innholdet i profilen. Følgende eksempel bruker alle dialogboksene i profilveiviseren. Enkelte innstillinger er kanskje ikke påkrevd for alle profiler.

Se på det følgende for å innstille profilkoblingspreferansene:

## Tilkoblingsinnstillinger for profil

Slik åpner du alternativet for tilkoblingsinnstillinger for profil:

1. På siden Generelt klikker du kategorien Nettverk.
2. Klikk knappen Avansert.
3. Under overskriften Automatisk tilkobling klikker du ett av følgende alternativer:

- Koble til tilgjengelige nettverk ved hjelp av bare profiler (Standardinnstilling): Bruk profilene i profillisten til å koble til et hvilket som helst tilgjengelig nettverk.
- Koble til et hvilket som helst tilgjengelig nettverk hvis det ikke finnes samsvarende profil: Koble til et hvilket som helst tilgjengelig nettverk uten å bruke en profil fra profillisten.
- Koble til et hvilket som helst nettverk basert bare på profiler (Cisco-modus): Koble til et hvilket som helst nettverkstilgangspunkt ved hjelp av profiler aktivert for Cisco CCX (versjon1)-modus. Denne modusen muliggjør tilkobling til tilgangspunkter som støtter flere og tomme nettverksnavn (SSID-er).

  - Aktivere "Mikset-Celle (Krever Cisco CCX-alternativer): Velg denne avmerkingsboksen for Avanserte innstillinger for å la det trådløse LAN-kortet kommunisere med miksede celler. A En mikset celle er et trådløst nettverk der noen enheter bruker WEP og noen ikke. AlternativetAktivere Cisco-Client eXtentions i siden for generelle innstillinger i profilveiviseren må være aktivert for mikset celle-støtte.

4. Klikk OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til den forrige dialogboksen.

## Datasendehastigheter og tilgangspunkter

For å få optimal datasendehastighet er det viktig å angi tilgangspunkttypen det trådløse kortet kobler seg til. De avanserte innstillingene gir modusvalgene for å optimalisere driftsomgivelsene.

### Infrastrukturmodus

Det følgende beskriver hvordan de foretrukne modusene virker ved hjelp av infrastrukturmodus. Kortet kan virke i tre moduser:

- Koble til 802.11g og 802.11b: Dette er standardinnstilling. Kortet vil søke etter enten 11g eller 11b tilgangspunkter ved hjelp av dataoverføringsrater på 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps. Denne tilkoblingen er standard for 11g-tilgangspunkter. Listen Tilgjengelige nettverk viser alle tilgangspunktene for 11b og 11g.

- Bare koble til 802.11g: Kortet vil søke etter 11g-tilgangspunkter ved hjelp av dataoverføringsrater på 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps. Listen Tilgjengelige nettverk viser bare tilgangspunktene 11g.

- Bare koble til 802.11b: Kortet vil søke etter de beste tilgangspunktene for 11b og11g ved hjelp av datahastigheter på 1, 2, 5.5 eller 11 Mbps. Listen Tilgjengelige nettverk viser mulige tilgangspunkter for 11b og 11g.

### Tilgangspunkter og klientkombinasjoner

Den følgende tabellen sammenligner kortets trådløse preferansemodus og datasendehastigheten ved bruk av en spesifikk type tilgangspunkt. Denne innstillingen for trådløsmodus (modulasjonstype) bestemmer hvilke oppdagede tilgangspunkter som vises i Søk-listen. (Dialogen tilgjengelige nettverk).

11b-tilgangspunkt

Trådløsmodus | Søk-liste | Koble til | Datasendehastigheter
11g og 11b | Ja | Ja | 1, 2 , 5.5 eller 11 Mbps
Bare 11b | Ja | Ja | 1, 2 , 5.5 eller 11 Mbps
Bare 11g | Ingen | Ingen | Ingen

11g (11g og 11b)-tilgangspunkt

Trådløsmodus | Søk-liste | Koble til | Datasendehastigheter
11g og 11b | Ja | Ja | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps*..
Bare 11b | Ja | Ja | 1, 2 , 5.5 eller 11 Mbps
Bare 11g | Ja | Ja | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps*..

11g (bare 11g-modus)-tilgangspunkt**

Trådløsmodus | Søk-liste | Koble til | Datasendehastigheter
11g og 11b | Ja | Ja | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps*..
Bare 11b | Ingen | Ingen | Ingen
Bare 11g | Ja | Ja | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps*..

Obs! (*) avhenger av signalstyrken og -kvaliteten. Bruk RTS/CTS (Standardinnstilling) for å unngå kollisjoner i miksede modusomgivelser der klientene 11g og 11b ikke kan høre hverandre. Bruk CTS-til-selv for å bedre ytelsen i miksede modusomgivelser der klientene 11g og 11b er nærme hverandre og kan høre hverandre.

Obs! (**) Fordi 11b-klienter ikke kan koble til dette tilgangspunktet, brukes ikke mikset modusbeskyttelse (RTS/CTS eller CTS-til-selv).

### Ad hoc-modus

Det følgende oppsummerer hvordan modulasjonsinnstillingene virker ved hjelp av ad hoc-modus.

Ad Hoc-initiator | Ad Hoc-forbinder | Handling | Kommentarer
Bare 11b | Bare 11b | B asis-hastigheter(1, 2, 5.5, eller 11 Mbps) | Bare 11b
Bare 11g | Nedskaleringsbasishastigheter, slå på beskyttelse* (1, 2, 5.5, eller 11 Mbps) | 11b og 11g
11b og 11g | B asis-hastigheter(1, 2, 5.5, eller 11 Mbps) | 11b og 11g
Bare 11g | Bare 11b | Gjelder ikke for Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-kort. For andre kort - nedskaleringsbasishastigheter, slå på beskyttelse* (1, 2, 5.5, eller 11 Mbps) | 11b og 11g
Bare 11g | B asishastigheter(1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps) | Bare 11g
11b og 11g | O ppskalerte basishastigheter(1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps) | Bare 11g
11b og 11g | Bare 11b | B asishastigheter, skru på beskyttelse* (1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps) | 11b og 11g
Bare 11g | Nedskaleringsbasishastigheter, slå på beskyttelse* avhengig av initiator (1, 2, 5.5, eller 11 Mbps) | 11b og 11g
11b og 11g | B asishastigheter, skru på beskyttelse* avhengig av initiator (1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps) | 11b og 11g

Obs! (*) Se Vis Avanserte korftinnstillinger i Windows Bruk "RTS/CTS aktivere" (Standardinnstilling) for å unngå kollisjoner i miksede modusomgivelser der klientene 11g og 11b ikke kan høre hverandre. Bruk "CTS-til-selv-aktivere" for å bedre ytelsen i miksede modusomgivelser der klientene 11g og 11b er nærme hverandre og kan høre hverandre.

### Oversikt Ad Hoc-overføringshastigheter

Det følgende beskriver hvordan de foretrukne modusene virker ved hjelp av Ad hoc-modus. Kortet kan virke i tre moduser:

- Koble til 802.11g og 802.11b: mikset modus (standardinnstilling). Kortet vil søke etter enten 11g eller 11b tilgangspunkter ved hjelp av dataoverføringsrater på 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps. Denne tilkoblingen er standard for 11g-tilgangspunkter. Listen Tilgjengelige nettverk viser alle tilgangspunktene for 11b og 11g.
- Bare koble til 802.11g: Kortet vil søke etter 11g-tilgangspunkter bare ved hjelp av dataoverføringsrater på 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps. Listen Tilgjengelige nettverk viser bare tilgangspunktene 11g.
- Bare koble til 802.11b: Kortet vil søke etter de beste tilgangspunktene for 11b og11g ved hjelp av datahastigheter på 1, 2, 5.5 eller 11 Mbps. Listen Tilgjengelige nettverk viser mulige tilgangspunkter for 11b og 11g.

Når forskjellige modulasjonsinnstillinger brukes i ad hoc-modus, innvikrer de på datamaskinen på følgende måter:

- Det avgjør til hvilket ad hoc-nettverk vi får lov å koble til.
- Det avgjør hvem vi viser i søke-listen.

En stasjon i et ad hoc-nettverk tilpasser seg stadig til den aktuelle situasjonen i ad hoc-nettverket hva gjelder egenskapene for de andre stasjonene. Oppdateringen av de støttede dataoverføringshastighetene gjøres på følgende måte:
Bare basishastighetene endres. Støttede hastigheter for en stasjon endres aldri. Basishastighetene som signaliseres av stasjonene i et ad hoc-nettverk, må være like og må angi settet med basishastigheter som støttes av hver stasjon i dette ad hoc-nettverket. Fordi basishastighetene er den gjeldende informasjonen som brukes av en stasjon for å avgjøre om den kan slutte seg til ad hoc-nettverket, er dette derfor nok til å avgjøre om en stasjon kan eller ikke kan koble seg til dette ad hoc-nettverket.

### Mikset modus

Miksede modusstasjoner (802.11g og 802.11b) kan slutte seg til ethvert ad hoc-nettverk som de hører.

Slutte seg til et ad hoc-nettverk

- Slutte seg bare til et 11b ad hoc-nettverk – behold de støttede hastighetene og oppdater basishastighetene slik at de passer til det ad hoc-nettverket du slutter deg til. Beskyttelse (RTS/CTS eller CTS-til-selv) er på.
- Slutte seg bare til et 11g ad hoc-nettverk – behold de støttede hastighetene og oppskaler basishastighetene som angis i signalene. Legg merke til at dette ikke er bra, fordi stasjonen opphører med å være en "mikset modus" og blir bare en 11g-stasjon.
- Slutte seg bare til et 11a og 11b ad hoc-nettverk – behold de støttede hastighetene og oppdater basishastighetene slik at de passer til det ad hoc-nettverket du slutter deg til.

Igangsette et ad hoc-nettverk

Når et mikset modus ad hoc-nettverk settes i gang, er standardhastighetene for den miksede modusen: 1, 2, 5,5, 11, 6, 12, 18, 24, 36, 48 og 54 Mbps med hastighetene 1, 2 som basiser. Når andre stasjoner slutter seg til, nedskaleres basishastighetene om nødvendig. Beskyttelse er på når 11b-stasjon slutter seg til.

### Bare 11b-modus

Slutte seg til et ad hoc-nettverk
I denne modusen kan du bare slutte deg til et ad hoc-nettverk som angir bare basisdatahastigheter på 1, 2, 5.5 eller 11 Mbps. Derfor vil listen over mulige ad hoc-nettverk omfatte 11b og 11b og 11g, men ikke 11g. Støttede hastigheter forblir uendret, og basishastighetene tilpasses for å matche dem som angis av ad hoc-nettverket som du slutter deg til i signalene.
Igangsette et ad hoc-nettverk

Når du igangsetter et bare-11b-ad hoc-nettverk, er de følgende hastighetene 1, 2, 5.5 og 11 Mbps, med 1 og 2 som basis. Etter hvert som andre stasjoner slutter seg til, nedskalerer de sine basishastigheter om nødvendig. Beskyttelse (RTS/CTS eller CTS-til-selv) er på.

### Bare 11g-modus

Igangsett et ad hoc-nettverk som bare et 11g (1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 Mbps). Støtt tilslutning og nedskalering på samme vis som i mikset modus. Når det igangsettes et slikt ad hoc-nettverk, er de angitte hastighetene: 1, 2, 5,5, 6, 11, 12, 18, 24, 36, 48 og 54 Mbps med 1, 2, 5.5, 6, 11, 12 og 24 Mbps som basis.

Bare-11g-stasjoner kan slutte seg til ethvert ad hoc-nettverk de hører.
Slutte seg til et ad hoc-nettverk

Basishastigheten i dette tilfellet tas fra signalene.

- Slutte seg bare til et 11b ad hoc-nettverk – behold de støttede hastighetene og nedskaler basishastighetene slik at de passer til det ad hoc-nettverket du slutter deg til. Beskyttelse (RTS/CTS eller CTS-til-selv) er på.
- Slutte seg bare til et 11g ad hoc-nettverk – behold de støttede hastighetene og anta basishastighetene som angis i signalene.
- Slutte seg bare til et 11a og 11b ad hoc-nettverk – behold de støttede hastighetene og oppdater
  basishastighetene slik at de passer til det ad hoc-nettverket du slutter deg til.

Igangsette et ad hoc-nettverk

Når det igangsettes et bare 11g-nettverk, er de angitte hastighetene: 1, 2, 5.5, 6, 11, 12, 18, 24, 36, 48 og 54 Mbps med 1, 2, 5.5, 6, 11, 12 og 24 Mbps som basis.

Når andre stasjoner slutter seg til, nedskaleres basishastighetene om nødvendig. Beskyttelse (RTS/CTS eller CTS-til-selv) er på når en 11b-stasjon slutter seg til.

### Opprette en ny profil

Når du vil legge til en ny profil, bruker du serien med dialogboksen i profilveiviseren til å konfigurere innholdet i profilen. Det følgende eksempelet bruker alle profilveiviserdialogene, selv om enkelt av innstillingene muligens ikke er nødvendig.

Slik oppretter du en ny profil og kobler til et nettverk:

1. På siden Generelt klikker du kategorien Nettverk.
2. Klikk Legg til. Dialogboksen med generelle innstillinger vises.

| Obs! Hvis dette er første gang du oppretter en profil, klikker du profilen Standard i profillisten og deretter Rediger og gir standardprofilen et nytt navn i feltet Profilnavn på siden Generelt.

Generelle innstillinger

1. På siden Generelt klikker du kategorien Nettverk.
2. Klikk Legg til. Dialogboksen med generelle innstillinger vises.
3. Skriv inn et profilnavn i feltet Profilnavn.
4. Skriv inn nettverks-SSID-en i feltet Nettverksnavn (SSID).
5. Klikk Infrastruktur eller Ad hoc for funksjonsmodus.
6. Klikk Passordbeskytt denne profilen for å sette inn et passord for profilen.
7. Alternativet Obligatorisk AP brukes bare hvis modusen Infrastruktur er valgt. Bruk dette alternativet for å koble til et bestemt tilgangspunkt. Klikk Obligatorisk AP og skriv inn MAC-adressen for tilgangspunktet. Klikk OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til siden Generelle innstillinger.
8. Dersom du bruker Cisco CCX, klikker du på alternativet Aktivere Cisco Client eXtentions for å aktivere CKIP-datakryptering på siden Sikkerhetsinnstillinger. Dersom du har avmerket Ciscos "Mikset celle"-boks i Avanserte innstillinger, må også dette alternativet
   avmerkes.
9. Merk av for aktivering av automatisk import for å tillate at denne profilen importeres. Se Automatisk profilfordeling hvis du vil ha mer informasjon.
10. Klikk Neste.

Sikkerhetsinnstillinger

11. Velg Åpen eller Delt blant alternativene for nettverksgodkjenning. Åpen bruker ingen godkjenningsmetode. Delt bruker WEP-nøkkelen som godkjenningsmetode.
12. Velg enten Ingen, WEP eller CKIP (dersom Aktivere Cisco Client-utvidelser er aktivert på siden for generelle innstillinger) for datakryptering.
13. Dersom WEP er valgt, velger du enten 64 eller 128 biter for krypteringsnivået.
14. Velg nøkkelindeksen 1, 2, 3 eller 4.
15. Skriv inn den nødvendige passfrasen eller hex-nøkkelen.
16. Klikk på avmerkingsboksen 802.1x-aktivert for å aktivere sikkerhetsalternativer 802.1x.
17. Velg MD5 eller egnet 802.1x-autentifikasjonstype som er innstilt av din systemadministrator.
18. Etter at du har valgt autentifikasjonstype, klikker du på knappen Konfigurere for å åpne Innstillings-dialogen. Sett inn brukernavn og passord for brukeren du har opprettet på godkjenningsserveren. Brukernavnet og passordet behøver ikke være det samme som navnet og passordet for den aktuelle Windows-brukerpåloggingen. "Serveridentiteten" kan bruke standardinnstillingen. "Klientsertifikatet" må være et som du har fått fra din RADIUS-server eller annen identifikasjonsserver.
19. Klikk Lukk for å lagre innstillingene.
20. Hvis det er merket av for Passordbeskyttelse på siden med generelle innstillinger, klikker dy Neste for å vise passordsiden.

Innstillinger for passordbeskyttelse

21. Merk av for Passordbeskytt denne profilen.
22. Skriv inn et passord i Passordsfeltet.
23. Skriv inn samme passord en gang til i Bekreft nytt passordsfeltet.
24. Klikk Tilbake for å endre eller kontrollere innstillingene, eller klikk Fullfør når du har gjort ferdig profilinnstillingene og gå tilbake til nettverkssiden.

Koble til nettverket

25. Klikk navnet på den nye profilen i profillisten. Bruk opp- og nedpilen til å angi prioritet for den nye profilen i prioritetslisten.
26. Klikk Avansert for å angi innstillinger for nettverkstilkoblingen.
27. Klikk Koble til for å koble til nettverket.
28. Klikk OK for å lukke Intel(R) PROSet for Wireless-verktøyet.

## Importere og eksportere profiler

| Obs! En passordbeskyttet profil kan importeres og eksporteres. Passordet må imidlertid angis før profilen kan redigeres. Se Angi et profilpassord hvis du vil ha mer informasjon.

Slik importerer du profiler:

1. På siden Generelt klikker du kategorien Nettverk.
2. Klikk knappen Avansert.
3. Klikk Importer/eksporter.
4. Klikk Importer.
5. Finn frem profilen du vil importere, på harddisken, eller skriv inn profilnavnet i filnavnfeltet. Filtypen for profilen er *.profile.
6. Klikk Importer for å importere profilen til profillisten.
7. Klikk OK to ganger for å gå tilbake til kategorien Generelt.
8. Klikk OK for å lukke Intel(R) PROSet for Wireless-verktøyet.

Slik eksporterer du profiler:

1. På siden Generelt klikker du kategorien Nettverk.
2. Klikk knappen Avansert.
3. Klikk profilene du vil eksportere, i profileksportlisten.
4. Klikk Bla gjennom og velg en mappe du vil lagre profilene i. Klikk OK for å gå tilbake til den forrige dialogboksen.
5. Klikk Eksporter for å starte eksporten av profilene.
6. Klikk OK to ganger for å gå tilbake til kategorien Generelt.
7. Klikk OK for å lukke Intel(R) PROSet for Wireless-verktøyet.

## Angi et profilpassord

Slik angir du et passord for en eksisterende profil:

1. Velg profilen fra profillisten på nettverkssiden, og klikk Rediger.
2. Klikk kategorien Passord.
3. Merk av i boksen ved siden av Passordbeskytt denne profilen for å aktivere profilpassord.
4. Skriv inn et passord med ti tegn i Passordsfeltet.
5. Skriv inn det nye passordet en gang til i Bekreft nytt passordsfeltet.
6. Klikk OK for å gå ut og vende tilbake til nettverkskategorien.
7. Klikk OK for å lukke og gå ut av Intel(R) PROSet for Wireless-verktøyet.

Slik passordbeskytter du en ny profil:

1. Velg profilen fra profillisten på nettverkssiden, og klikk Legg til.
2. Klikk kategorien Passord.
3. Merk av i boksen ved siden av Passordbeskytt denne profilen for å aktivere profilpassord.
4. Skriv inn et passord med ti tegn i Passordsfeltet.
5. Skriv inn det nye passordet en gang til i Bekreft nytt passordsfeltet.
6. Det vises en melding om at det nye passordet er trådd i kraft. Klikk OK for å lukke meldingen. Hvis det nye passordet ikke ble godkjent, klikker du OK for å lukke meldingen, og gjentar trinn 4 og 5.
7. Klikk OK for å gå ut og vende tilbake til nettverkskategorien.
8. Klikk OK for å lukke og gå ut av det trådløse Intel(R) PROSet for Wireless-verktøyet.

## Automatisk profilfordeling

Funksjonen for aktivering av automatisk import gjør det mulig for nettverksansvarlig å fordele profiler automatisk til datamaskiner som er tilkoblet et nettverk. Avmerkingsboksen for automatisk import finner du i dialogboksene i profilveiviseren. Når det er merket av i boksen, må profilen kopieres til en bestemt mappe på vertsdatamaskinen. Derfra kan den distribueres til flere datamaskiner. Når profilen er mottatt av den eksterne datamaskinen, er den automatisk tilgjengelig for bruk fra søkeprofillisten. Hvis det gjøres forsøk på å redigere en fordelt profil som er passordbeskyttet, bes det om passord.

Automatisk import av WLAN-profiler oppnås ved å overvåke import-mappen på harddisken og se etter nye profilfiler. Bare profiler som har merket av for Aktiver automatisk import i dialogboksen for profilveiviseren, kan importeres automatisk. Hvis det allerede finnes en profil med samme navn i profillisten, vises en dialogboks der du kan velge å forkaste importen eller godta den og erstatte den eksisterende profilen. Alle importerte profiler plasseres nederst i profillisten, og profilfilen slettes umiddelbart etter importen, uansett om den var vellykket eller ikke.

Trinn 1: For å eksportere en "Aktivere automatisk import"-profil fra profillisten:

1. Velg profilen som skal redigeres, i profillisten på nettverkssiden, og klikk Rediger eller Legg til for å opprette en ny profil ved hjelp av profilveiviseren.
2. Merk av for Aktiver automatisk import på siden Generelt.
3. Klikk OK (redigere en profil) eller Fullfør (legge til en profil) for å lagre innstillingen.

Trinn 2: Eksporter profilen fra profillisten til en mappe på datamaskinen din.

4. På siden Generelt klikker du kategorien Nettverk.

5. Klikk Avansert
   -knappen.

6. Klikk profilen du vil eksportere fra profileksportlisten.

7. Klikk Bla gjennom og velg en mappe du vil lagre profilene i. Klikk OK for å gå tilbake til den forrige dialogboksen.

8. Klikk Eksporter for å starte eksporten av profilen.

9. Klikk OK to ganger for å gå tilbake til dialogen Generelt.

10. Klikk OK for å lukke Intel(R) PROSet for Wireless.

Trinn 3: Kopier (ikke dra og slipp) den eksporterte profilen fra mappen dens (se trinn 7) til følgende katalog: Programmer Files\Intel\PROSetWireless\PROSet\Import. Profilen er nå klar til å fordeles til andre datamaskiner. Når profilen er mottatt av den eksterne datamaskinen, er den automatisk tilgjengelig for bruk fra profillisten.

## Redigere en eksisterende profil

Slik redigerer du en eksisterende profil:

1. På siden Generelt klikker du kategorien Nettverk.
2. Velg profilen som skal redigere fra profillisten.
3. Klikk Rediger. Siden Generelt vises.
4. Klikk kategoriene Generelt, Sikkerhet og Passord for å gjøre de nødvendige endringene i innstillingene for nettverksprofilen:
5. Klikk OK på hvilken som helst av sidene for å lagre alle innstillingene og gå tilbake til kategorien med nettverk.
6. Klikk navnet på den nye profilen i profillisten. Bruk opp- og nedpilen til å angi prioritet for den nye profilen i prioritetslisten.
7. Klikk Avansert for å angi innstillinger for nettverkstilkoblingen.
8. Klikk Koble til for å koble til nettverket.
9. Klikk OK for å lukke Intel(R) PROSet for Wireless-verktøyet.

## Slette en profil

Slik sletter du en profil:

1. På siden Generelt klikker du kategorien Nettverk.
2. Klikk profilen som skal slettes fra profillisten.
3. Klikk knappen Slett.
4. Klikk Ja for å slette profilen permanent.

| Obs! Du kan ikke slette alle profilene fra profillisten. Det må alltid vises én profil i listen.

## Koble til et nettverk uten profil

Slik kobler du til et tilgjengelig nettverk uten profil:

1. På siden Generelt klikker du kategorien Nettverk.
2. Klikk knappen Søk
3. Velg navnet på nettverksprofilen som viser <ingen profil>, og klikk Koble til.
4. Klikk alternativet Nei, koble meg til direkte uten å opprette en profil. Du kan klikke Ja, opprett en profil for dette nettverket nå for å opprette en profil som skal brukes senere.
5. Klikk OK for å koble til.

## Koble til et nettverk hvis det vises en tom SSID

Hvis trådløskortet mottar et tomt nettverksnavn (SSID) fra et skjult tilgangspunkt, vises både den tomme SSID-en og <ingen profil> i listen over tilgjengelige nettverk. Før tilknytning til et skjult tilgangspunkt, må en ny profil opprettes. Etter tilkoblingen kan både den tomme SSID-en og den tilknyttede SSID-en vises i listen over tilgjengelige nettverk.

Slik kobler du til et tilgangspunkt som sender tomt nettverksnavn (SSID), i listen Tilgjengelige nettverk:

1. På siden Generelt klikker du kategorien Nettverk.
2. Klikk knappen Søk
3. Velg navnet på nettverket med tom SSID og <ingen profil> i listen Tilgjengelige nettverk.
4. Klikk knappen Koble til.
5. Profilveiviserdialogen vises. Skriv inn et profilnavn og nettverksnavn (SSID) samt sikkerhetsinnstillinger hvis det kreves. Klikk Neste for å lagre profilinnstillingen og gå tilbake til kategorien Nettverk.
6. Klikk Neste.
7. Klikk Fullfør.
8. Velg den nye profilen fra profillisten, og klikk Koble til.

## Laste inn en profil fra oppgavefeltet

Slik laster du inn en profil fra oppgavefeltet:

1. Høyreklikk Intel(R) PROSet for Wireless-ikonet i systemstatusfeltet.
2. Velg Intel PRO/Wireless 2200BG-kortet.
3. Klikk Velg profil og velg profilen som skal startes.

Tilbake til Innhold-siden

Les alle begrensninger og ansvarsfraskrivelser.