返回目录页面

# 规格： 英特尔(R) PRO/无线 2200BG 用户指南

规格 |

外形参数 | Mini PCI Type 3B
尺寸 | 宽 59.45 毫米 x 长 44.5 毫米 x 高 5 毫米（2.34 英寸 x 1.75 英寸 x 0.20 英寸）
重量 | 12.90 克（0.7 盎司）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
双差天线 | 板上内置双差切换
连接器接口 | 124 针 SO-DIMM 边缘连接器
操作温度 | 摄氏 0 至 +70
湿度 | 50 - 85% 非冷凝

类型 |

频带 | 2.400 - 2.472 GHz（美国） 2.400 - 2.4835 GHz（日本） 2.400 - 2.4835 GHz（欧洲 ETSI）

频率调制 |

调制 | OFDM 配合 BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、DBPSK、DQPSK、CCK
信道 | 完全 14 通道支持
数据率 | 1、2、5.5、6、9、11、12、24、36、48 和 54 Mbps
室内范围 | 30 米（100 英尺）@ 11 Mbps / 90 米（300 英尺）@ 1 Mbps
室外范围 | 120 米（400 英尺）@ 11 Mbps / 460 米（1500 英尺）@ 1 Mbps

功率

发射输出 功率 | 16 dBm（典型）
适配器电源消耗
传输 | 1.45 W
接收 | 0.85 W
闲置 | 60 mw
禁用 | 50 mw
电压 | 3.3 V

一般

操作系统 | Windows* XP、2000
Wi-Fi 联盟认证 | 802.11b 和 802.11g 的 Wi-FiR 认证
WLAN 标准 | IEEE 802.11g
体系架构 | 基础结构或 ad hoc（对等网络）
安全性 | WPA、Cisco CCX v1.0、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-TLS、EAP-TTLS、WEP 128 位和 64 位。
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

返回目录页面

请阅读所有规定和免责声明。