回到內容頁

# 法規資訊： Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 使用者指南

使用者的資訊
法規資訊

### 使用者的資訊

### Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 介面卡 (型號 WM3B2200BG)

### 安全性注意事項

FCC 在“ET 簽條 96-8”中的動作已經納用人體暴露在 FCC 核准設備發射出的無線電頻率（RF）電磁的安全性標準。 Intel PRO/Wireless 2200BG 介面卡符合 2001 年 OET Bulletin 65、以及 1992 年 ANSI/IEEE C95.1 中的 "人體暴露" 限制。根據本手冊的說明適當操作這個無線電，暴露量會遠低於 FCC 的建議限制。

應該觀察以下的安全注意事項：

- 單位在進行傳輸或接收時不要碰觸或移動天線。
- 傳輸時，不要握住任何包含靠近天線之無線電的元件，或者是碰觸任何暴露的身體部份。
- 除非天線沒有連接，否則不要操作或嘗試傳輸資料；否則，無線電可能會毀損。
- 在特定的環境中使用：
  - 在危險地點使用無線裝置受到此種環境的安全性指導員設立的限制規範。
  - 在飛機上使用無線裝置受到“聯邦飛航管理局”（FAA）管理。
  - 在醫院使用無線裝置受到此類醫院設立的限制規範。
- 天線的使用：
  - 為了符合 FCC RF 的暴露限制，低增加量整合的天線應該位於距離所人個人的人體最少是 20 公分（8 英吋）或更遠的地方。
  - 高增加量，牆上裝載、或桿上裝載天線的設計必須經過專業安裝，並且應該位於距離所有人個人的人體最少是 30 公分（812 英吋）或更遠的地方。 請連絡您的專業安裝人員、VAR、或天線製造廠商以獲取適當安裝的需求。
- 爆炸裝置鄰近範圍警告（請參閱以下說明）
- 天線警告（請參閱以下說明）
- 使用於飛行物的注意事項（請參閱以下說明）
- 其它無線裝置（請參閱以下說明）
- 電源供應（存取點）（請參閱以下說明）

#### 爆炸裝置鄰近範圍警告

警告：不要在靠近無保護的爆炸蓋或在爆炸性環境中操作可攜式傳輸器 (例如，無線網路裝置)，除非該裝置已經過修改，合格做這樣的使用。

#### 天線警告

警告：為了要符合 FCC 和 ANSI C95.1 RF的暴露限制，建議將 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 介面卡 安裝在桌上型或可攜式電腦，這項裝置的天線安裝方式應該要能夠為所有人提供至少 20 公分 (8 英吋) 的分隔距離，並且，該天線一定不可以和任何其它天線或無線電傳輸器安裝在同一個位置或結合操作。 如果該天線的位置短於 20 公分 (8 英吋) 的距離，建議使用者限制暴露時間。

警告： Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 產品的設計不適用於高增加量的導向天線。 在這些產品使用此種天線是非法的。

#### 使用於飛行物的注意事項

小心： FCC 和 FAA 的規範限制無線電頻率無線裝置的空中操作，因為它們的訊號會干擾重要飛行器的儀器。

#### 其它無線裝置

無線網路中其它裝置的安全性注意事項： 請參考隨 Ethernet 介面卡或無線網路中其它裝置提供的說明文件。

#### 無線電使用的當地限制

小心： 因為 802.11b Intel(R) PRO/Wireless 2200 BG 產品裝置使用的頻率尚未在所有國家統一化， Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 產品的設計僅適用於特定的國家中，並不允許在那些指定的國家以外的範圍操作。 身為這項產品的使用者，您有責任確保僅在指定使用的國家內使用這些產品並確認以使用國家的正確頻率選擇和頻道設定產品。 若與使用國家的允許設定有任何差異便是侵犯國家法，並且可能因此被懲罰。

若須特定國家的資訊，請參閱隨此產品提供的額外規格符合資訊。

#### 無線交互操作

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 介面卡的設計是要與任何以直接序列展頻 (DSSS) 無線技術為基礎的無線 LAN 產品交互操作，並符合以下標準的：

- IEEE Std. 802.11b-1999。無線 LAN 上的標準。
- IEEE Std. 符合 802.11g 規定。 無線 LAN 的標準。
- 就如 WECA (無線乙太相容聯盟) 定義的 "無線相容性" (WiFi) 認證。

#### Intel(R) PRO/Wireless LAN 2200BG 介面卡和您的健康

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 介面卡，就像其它無線裝置一樣，會發射無線頻率電磁波能源。 但是，本裝置發射出的能源等級比其它無線裝置，像行動電話，發射的電磁波能源還少。 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 介面卡無線裝置遵照無線頻率安全性和建議中規定的準則操作。 這些標準和建議反應了科學社區的一致意見以及不斷探討和解譯廣泛研究文獻的科學家討論小組和委員會的審議結果。 在某些情況或環境中，使用 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 介面卡無線裝置可能會受到建築物所有權或適用單位的負責代表的限制。 此類情況的範例如下：

- 在飛機上使用 IIntel(R) PRO/Wireless 2200BG 介面卡設備，或者
- 在干擾其它裝置或服務的風險被蓋為是有害的任何環境中使用 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 介面卡設備。

如果您對於適用於某特定機構或環境 (例如，機場) 的無線裝置使用政策不確定的話，鼓勵您在開啟 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 介面卡無線裝置前，先要求授權使用此裝置。

### 法規資訊

### 本裝置僅意欲提供 OEM 整合員使用。
本裝置不可與任何其傳輸器放在同一個位置。

提供 "OEM 整合員" 的資訊： 請參考設備文件的完全 "授與" 以獲取其它限制規定。

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 介面卡無線網路裝置一定要遵守隨產品提供之使用者說明文件中描述的製造廠商說明來進行安裝和使用。 若須特定國家的核准規定，請參閱無線電核准。 對隨附於 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 介面卡工具箱中的裝置進行未經授權的修改、或用不是 Intel Corporation 指定的連接纜線或設備來更換或連接而造成任何收音機或電視的干擾時，Intel Corporation 一概不負責。 此種因未經授權修改、更換或連接造成的干擾修正是使用者的責任。 Intel Corporation 及其授權的再銷商或配銷商不須對使用者不遵守這些準則可能造成的任何損害或政府規定侵犯問題負責。

注意—您的 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 介面卡傳輸小於 100 mW，但是大於 10 mW。

#### 美國—聯邦通訊委員會 (FCC)

本裝置符合 FCC 法規第 15 節的規定。 本裝置的操作受到以下兩種情況的限制：

- 這項裝置可能不會造成有害的干擾。
- 這項裝置一定要接受任何可能會造成錯誤操作的干擾。

注意 — Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 介面卡無線裝置放射無線輸出電源遠低於 FCC 的無線頻率暴露限制。 但是，Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 無線裝置的操作方式應該將一般操作期間的人體接觸潛在性降到最低。 要避免超過 FCC 無線頻率暴露限制的可能性，您 (或者任何在那附近的人) 至少應該和內建於電腦中的天線保持 20 公分的距離。

#### 干擾聲明

本裝置經過測試，符合 FCC 法規條例第 15 節對 B 類數位式裝置所做的限定。 這些限制是針對在住宅安裝時，為了提供合理的保護、防止發生有害干擾而設計的。 本設備會產生、使用、並且會放射出無線頻率能源。 如果沒有遵照說明安裝和使用此設備，此設備可能會對無線通訊造成有害的干擾。 不過，在某特定安裝環境下，不能保證不會產生干擾。 藉由關閉與開啟裝置，如果確定此裝置會引起對無線電或電視機接收的有害干擾，根據下列一或多個方法，使用者會願意試著去改正干擾：

- 重新調整天線接收的方向或位置。
- 增加設備和接收器之間的距離。
- 將設備連接到不連接接收器的電路插座上。
- 請洽詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以取得協助。

注意---Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 介面卡無線網路裝置一定要遵守隨產品提供之使用者說明文件中描述的製造廠商說明來進行安裝和使用。 任何其它安裝或使用都會違反 FCC 第 15 節的規定。

美國頻率頻波

2.400 - 2.4835 GHz

#### 加拿大 --- 加拿大工業部 (IC)

“類別 B”數位裝置符合加拿大 ICES-003，第 2 議題，以及 RSS-210，第 4 議題（2000 年 12 月）的規範。

Cet appariel numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000).

“要預防授權服務的無線電干擾，這項裝置適合在室內和遠離窗戶的地方操作以提供最大的保護。 安裝在戶外的設備（或其傳輸天線）需要經過授權。”

? Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit etre utilise a l'interieur et devrait etre place loin des fenetres afinde fournir un ecran de blindage maximal. Si le materiel (ou son antenne d'emission) est installe a l'exterieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

歐洲 - EE 符合標準聲明

歐洲和頻率頻波

2.400 - 2.4835 GHz (歐洲 ETSI)

這些設備符合 "歐盟" 指引 1999/5/EC 的重要規定要求。

Cet equipement est conforme aux principales exigences essentielles definies dans la Directive europeenne RTTE 1999/5/CE.

Die Gerate erfullen die grundlegenden Anforderungen der RTTE-Richtlinie 1999/5/EG.

Questa apparecchiatura e conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Europea R&TTE 1999/5/CE.

Este equipo cumple los requisitos principales de la Directiva 1999/5/CE de la UE, "Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones".

Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Directiva RTT).

O exoplismos autos plhroi tis basikes apaits ths koinotikhs odhgias EU R&TTE 1999/5/E.

Deze apparatuur voldoet aan de noodzakelijke vereisten van EU-richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur 1999/5/EG.

Dette udstyr opfylder de Vasentlige krav i EU's direktiv 1999/5/EC om Radio- og teleterminaludstyr.

Dette utstyret er i overensstemmelse med hovedkravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC) fra EU.

Utrustningen uppfyller kraven for EU-direktivet 1999/5/EC om ansluten teleutrustning och omsesidigt erkannande av utrustningens overensstammelse (R&TTE).

Tama laite vastaa EU:n radio- ja telepaatelaitedirektiivin (EU R&TTE Directive 1999/5/EC) vaatimuksia.

##### 法國

用於 "國家" 的部門，2.400 - 2.4835 Ghz 為室內使用。 2.400 -2.454 Ghz (通道 1 到 7) 為戶外使用。

用於 "瓜德魯普"、"馬提尼克島"、聖皮埃爾島和密克隆島"、馬約特： 2.400 - 2.4835 Ghz 為室內和戶外使用。

用於 "留尼旺島"、法屬圭亞那"：
2.400 - 2.4835 Ghz 用於室內。
2.420 -2.4835 Ghz 為戶外使用 (通道 5 到 13) 。

無線介面卡的傳輸低於 100 mW，但多於 10 mW。

Belgique?
Dans le cas d'une utilisation privee, a l'exterieur d'un batiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est necessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance superieure a 300m un enregistrement aupres de l'IBPT est requise.? Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

義大利

#### 私人房地範圍使用： 沒有室內或戶外的限制，2.400 - 2.4835 Ghz
公共建築物範圍： 沒有室內或戶外限制，2.400 - 2.4835 Ghz，但是，通常需要向 "郵政通訊部" 提出授權要求。

#### 日本頻率頻波

2.400 - 2.497 GHz (日本)

#### 無線電核准

要知道您是否可在特定的國家使用無線網路裝置，請查看列印在裝置識別標籤上的無線電類別號碼是否列製造 "OEM 規範指南" 文件中。

Underwriters Laboratories Inc.(UL) 規範警告

需與 UL 注明或兼容的個人電腦一起使用

回到內容頁

請閱讀所有的限制規定和免責聲明。