Regresar a la página de contenido

# Conexión a una red: Guía del usuario de Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

## Conexión a una red mediante Intel(R) PROSet para redes inalámbricas

- Habilitación de Intel(R) PROSet para redes inalámbricas para la gestión de conexiones inalámbricas
- Acceso a las opciones avanzadas
- Configuración avanzada en todo el sistema
- Servicio de configuración de Intel(R) PROSet para redes inalámbricas
- Exploración de redes disponibles
- Conexión a una red mediante un punto de acceso
- Conexión a una red de grupos de trabajo (específica)
- Encendido y apagado del aparato de radio
- Desactivación del aparato de radio en Windows
- Visualización de las opciones avanzadas del adaptador en Windows
- Instalación y desinstalación de la función de capacidad de sincronización de contraseña 802.1x

## Habilitación de Intel(R) PROSet para redes inalámbricas para la gestión de conexiones inalámbricas

Si utiliza Windows XP como el administrador inalámbrico, el procedimiento siguiente describe la habilitación de Intel(R) PROSet para redes inalámbricas como administrador inalámbrico.

1. En el escritorio, haga clic en el botón Inicio > Panel de control. Haga doble clic en Conexiones de red, haga clic con el botón secundario del ratón en Conexión de red inalámbrica y luego haga clic en Propiedades.
2. En Propiedades de conexión de red inalámbrica, haga clic en la ficha Red inalámbrica.
3. Verifique que no esté seleccionada la casilla Utilizar Windows para configurar las opciones de red inalámbrica.
4. Haga clic con el botón secundario del ratón en el icono de Intel(R) PROSet para redes inalámbricas de la bandeja de tareas del escritorio.
5. Si ha ya configurado los perfiles con anterioridad, haga clic en la ficha Redes. La lista de perfiles debe mostrar las redes disponibles a las que se puede conectar. Si no se han establecido perfiles, consulte Creación de un perfil nuevo, para más información.

## Acceso a las opciones avanzadas

Utilice las opciones avanzadas para configurar las preferencias de conexión de red y las opciones de gestión de perfiles.

Para acceder a las opciones avanzadas:

1. Desde la página General, haga clic en la ficha Redes.
2. Haga clic en el botón Avanzadas.

Opciones avanzadas:

- Conexión automática

- Preferencia de conexión

- Selección del modo inalámbrico de infraestructura

- Gestión de perfiles

- Protocolo de protección de entorno mixto 11b/11g

- Seguridad avanzada

- Botón Importar y exportar

Consulte Configuración avanzada en todo el sistema para más información sobre las opciones de gestión de perfiles en las opciones avanzadas.

## Configuración avanzada en todo el sistema

Opciones de Gestión de perfiles

Las opciones siguientes de Gestión de perfiles se encuentran en Configuración avanzada.

Mostrar las redes disponibles cuando no estén asociadas: Cuando se desmarca, se inhabilita el diálogo del administrador inalámbrico de Intel(R) PROSet para redes inalámbricas que muestra las redes disponibles. Cuando se marca, Intel Configuration Service, que se ejecuta en segundo plano, muestra automáticamente las redes disponibles que no aparecen en la Lista de perfiles. Este método ofrece la conexión automática a las redes disponibles dentro del alcance del adaptador inalámbrico. El Servicio de configuración supervisa de manera constante el estado de la conexión del adaptador inalámbrico. Si no se encuentran perfiles coincidentes para una red en la Lista de perfiles, aparece un diálogo de forma automática, el cual muestra los puntos de acceso y los equipos de red disponibles (modo específico) dentro del alcance del adaptador inalámbrico. El Servicio de configuración también puede utilizarse si existe más de un adaptador inalámbrico instalado con bandas 802.11b. Cuando aparece el diálogo Intel Configuration Service, con una lista de las redes disponibles, si marca la opción "No es necesario volver a mostrar este diálogo" evita que se vuelva a mostrar el diálogo si el adaptador pierde la asociación. El Servicio de configuración continuará funcionando e intentará conectarse haciendo uso de un perfil de la Lista de perfiles o a una red disponible, según el modo de selección. Esto significa que si se selecciona Conectar sólo con los perfiles preferidos y no se encuentra un perfil concordante, el adaptador permanecerá sin asociarse. Aún puede utilizar el botón Conectar en la ficha Redes para conectarse a una red disponible.

Avisar cuando se desactiven las funciones de gestión de perfiles:

Marcar: Si Intel(R) PROSet para redes inalámbricas está administrando el adaptador inalámbrico, aparece un diálogo de mensaje que indica "Windows XP está administrando sus perfiles", si se activa Windows XP Zero Configuration.

- Seleccione Sí para que Intel(R) PROSet para redes inalámbricas administre el adaptador inalámbrico.
- Seleccione No, para que Windows XP administre el adaptador inalámbrico.

Si se activa cualquier otro administrador inalámbrico (que no sea el administrador inalámbrico de Windows XP), el diálogo de mensaje indica "Otra utilidad de red local inalámbrica está en comunicación con el adaptador de red local inalámbrica Intel(R) PRO/Wireless". Para evitar conflictos de conexión, Intel(R) PROSet para redes inalámbricas ha inhabilitado temporalmente sus funciones de Gestión de perfiles".

Desmarcar: Si Intel(R) PROSet para redes inalámbricas está administrando el adaptador inalámbrico no recibirá notificación cuando se active Windows XP Zero Configuration o cualquier otro administrador inalámbrico.

Si se activa Windows XP Zero Configuration y se desmarca esta casilla, o si respondió No a la pregunta anterior, no puede utilizarse el botón Conectar de la página Perfil para la conexión a cualquiera de las redes disponibles. El botón Explorar puede utilizarse para explorar redes disponibles. No obstante, el botón Conectar no funciona cuando se utiliza para conectarse a una red disponible.

- Se desactiva el modo específico. No funciona el botón Conectar del diálogo de conexión específica.
- Menú de iconos de la bandeja de tareas: No está disponible el inicio de los perfiles específicos y la aplicación de un perfil desde el menú de la bandeja de tareas.

Avisar cuando se active Zero Config de Windows XP:

Marcar: Si se marca la casilla, al inicio de Intel(R) PROSet para redes inalámbricas aparece un diálogo de mensaje que indica "Windows XP está administrando sus perfiles", si se activa Windows XP Zero Configuration, lo cual indica que Windows XP está configurado para administrar el adaptador inalámbrico. ¿Desea inhabilitar la administración de Windows XP y permitir que Intel(R) PROSet para redes inalámbricas administre la red inalámbrica?

- Seleccione Sí para que Intel(R) PROSet para redes inalámbricas administre el adaptador inalámbrico.
- Seleccione No, para que Windows XP administre el adaptador inalámbrico.

Desmarcar: Si se desmarca la casilla, al inicio de Intel(R) PROSet para redes inalámbricas no recibirá notificación cuando se active el administrador inalámbrico de Windows XP Zero Configuration.

Activar las funciones de gestión de perfiles: Si se desmarca, indica que Intel(R) PROSet para redes inalámbricas está configurado para administrar el adaptador inalámbrico. Si se desmarca, Windows XP es el administrador de red inalámbrica.

### Servicio de configuración de Intel(R) PROSet para redes inalámbricas

La función Servicio de configuración funciona en segundo plano para mostrar de forma automática las redes disponibles que no se incluyen en la Lista de perfiles. Este método ofrece la conexión automática en entornos de 2,4 a las redes disponibles dentro del alcance del adaptador inalámbrico. El Servicio de configuración supervisa de manera constante el estado de la conexión del adaptador inalámbrico. Si no se encuentran perfiles coincidentes para una red en la Lista de perfiles, aparece un diálogo de forma automática, el cual muestra los puntos de acceso y los equipos de red disponibles (modo específico) dentro del alcance del adaptador inalámbrico. El Servicio de configuración también puede utilizarse si existe más de un adaptador inalámbrico instalado con la banda 802.11b.

Las funciones del Servicio de configuración son:

- El Servicio de configuración se inicia cuando inicia una sesión en el equipo.
- No se efectúa la conmutación activa de los perfiles. Una vez que el adaptador está asociado con el punto de acceso, no se produce la conmutación si se torna disponible un perfil con mayor prioridad.
- El Servicio de configuración sólo está disponible si Intel(R) PROSet para redes inalámbricas está instalado.
- Si no se puede establecer una conexión con el punto de acceso mediante los perfiles de la Lista de perfiles, se muestra un diálogo que muestra las redes disponibles.
- Si se listan varios perfiles para una red disponible, aparece un cuadro de diálogo con la lista de perfiles para que elija uno.
- Si se detecta una red disponible con la codificación y autenticación WEP, aparece un diálogo donde se puede configurar la codificación WEP antes de establecer la conexión.

El Servicio de configuración se puede utilizar de dos formas:

1. Conectar a la red disponible mediante perfiles solamente: En este modo, el Servicio de configuración intenta conectarse a un punto de acceso de red mediante la Lista de perfiles. Si no se encuentra un perfil coincidente, aparece un diálogo que muestra las redes disponibles. También puede cerrar este diálogo sin conectarse. Para ello, haga clic en el botón Cancelar. El adaptador permanecerá sin asociarse y la lista de redes disponibles NO se mostrará de nuevo a menos que se detecte una nueva red disponible. El modo se define en las opciones de Configuración avanzada.
2. Conectar a cualquier red disponible, si no se encuentra un perfil concordante: En este modo, el Servicio de configuración intenta conectarse a un punto de acceso de red mediante la Lista de perfiles. Si no se encuentra un perfil coincidente, el Servicio de configuración intenta conectarse de forma automática a cualquiera de las redes disponibles. El modo se define en las opciones de Configuración avanzada.

### Activación de la conexión automática

El Servicio de configuración también supervisa el "estado de reanudación" después de un suceso de suspensión de un equipo portátil. Cuando esto sucede, el Servicio de configuración vuelve a activar el servicio de conexión automática.

Estas funciones pueden activarse de nuevo después de volver a iniciar el equipo o después de un ciclo de suspensión y reanudación.

Funciones afectadas cuando se detecta otra aplicación de gestión de perfiles

Para AAA Client:

Seleccione Aceptar y la aplicación AAA Client se encarga de administrar el adaptador. La conexión actual continúa con las funciones de Intel(R) PROSet para redes inalámbricas afectadas, tal como se ilustra a continuación. Para evitar conflictos de conexión, las funciones de la gestión de perfiles de Intel(R) PROSet para redes inalámbricas se inhabilitan temporalmente. Para reactivarlas, primero debe desactivar la otra utilidad LAN y, acto seguido, debe realizar una de las siguientes acciones:

1. Rehabilitarlas a partir de la Configuración avanzada de Intel(R) PROSet para redes inalámbricas.
2. Reanudar el equipo si se produjo una suspensión.
3. Reiniciar el equipo.

| NOTA: Administrador de clientes inalámbricos AAA: Si Intel(R) PROSet para redes inalámbricas detecta otro administrador de clientes inalámbricos AAA, se muestra un diálogo de notificación. Si elige "Aceptar" en ese diálogo, se desactivan de forma automática las funciones de gestión de perfiles de Intel(R) PROSet para redes inalámbricas. Debe seleccionarse la opción avanzada "Avisar cuando se desactiven las funciones de administración de perfiles" para que se visualice el diálogo de notificación si no está activado Windows XP Zero Configuration. Esta opción se activa de forma predeterminada.

Para Zero Configuration de Windows XP:

- Seleccione Sí, para desactivar Zero Configuration de Windows XP. Intel(R) PROSet para redes inalámbricas continuará administrando el adaptador.
- Seleccione No, para que Windows XP administre el adaptador. La conexión actual continúa con las funciones de Intel(R) PROSet para redes inalámbricas afectadas, tal como se ilustra a continuación. Además, puede prevenir que este diálogo aparezca otra vez, lo cual causará que Zero Configuration de Windows XP administre el adaptador inalámbrico automáticamente. Este diálogo de aviso puede reactivarse a partir de las opciones de Configuración avanzada.

Características de Intel(R) PROSet para redes inalámbricas afectadas:

- El botón Conectar en la página Perfile no funciona.
- El botón Explorar se puede utilizar para explorar las redes disponibles. No obstante, el botón Conectar se desactiva para la conexión a una red disponible.
- Se desactiva el modo específico. No funciona el botón Conectar del diálogo de conexión específica.
- Menú de iconos de la bandeja de tareas: No está disponible el inicio de los perfiles específicos y la aplicación de un perfil desde el menú de la bandeja de tareas.

| NOTA: si los botones descritos anteriormente se utilizan, aparece el mensaje siguiente: "Otra utilidad LAN inalámbrica está en comunicación con el adaptador Intel(R) PRO/Wireless LAN. Para evitar conflictos de conexión, Intel(R) PROSet para redes inalámbricas ha inhabilitado temporalmente sus funciones de Gestión de perfiles".

## Exploración de redes disponibles

Una manera rápida de conectarse a una red es mediante el uso del botón Explorar para buscar un punto de acceso de red dentro del alcance del adaptador inalámbrico. Cuando se encuentra una red, se puede conectar sin un perfil o crear un perfil nuevo de forma instantánea.

| NOTA: Los perfiles que tienen desactivada la función Activar la importación automática, también aparecen en la lista de perfiles de redes disponibles. Para obtener información adicional, consulte la Distribución automática de perfiles.

Para explorar las redes disponibles:

1. En la página General, seleccione el adaptador inalámbrico en el panel izquierdo.
2. Seleccione la ficha Redes.
3. Haga clic en el botón Explorar.
4. El diálogo Redes disponibles muestra los nombres de las redes disponibles. Haga clic en el botón Restablecer para renovar la lista de redes disponibles.
5. Seleccione la red en la lista y haga clic en el botón Conectar.
6. Seleccione el nombre del perfil de red que indica <sin perfil> y haga clic en el botón Conectar.
7. Haga clic en la opción No, conécteme directamente sin crear un perfil. Observe que puede hacer clic en Sí, cree un perfil para esta red de inmediato para crear un perfil que se utilizará más adelante.

| NOTA: Si la red seleccionada cuenta con la autenticación 802.1x, primero debe crear un perfil con el Asistente de perfil. No obstante, si la red no cuenta con la seguridad WEP (Abierta), la codificación WEP de 64 ó 128 bits, o WPA-PSK, escriba las opciones de seguridad necesarias en el diálogo mostrado después de hacer clic en el botón Conectar. De este modo se puede establecer una conexión exclusiva sin un perfil.

> - La red seleccionada tiene opciones de seguridad WPA: Si la red seleccionada tiene opciones de seguridad 802.1x, aparece la página Seguridad avanzada del Asistente de perfil después de hacer clic en el botón Conectar. En este diálogo puede introducir las opciones 802.1x y establecer conexión con la red.
> - La red seleccionada no tiene opciones de seguridad WEP (abierta): Si la red seleccionada no tiene seguridad (abierta). Haga clic en el botón Conectar para conectarse a la red.
> - La red seleccionada tiene opciones de seguridad WEP o WPA-PSK: Si la red seleccionada tiene opciones de seguridad de codificación WEP, aparece la página Seguridad avanzada del Asistente de perfil después de hacer clic en el botón Conectar. En este diálogo puede introducir las opciones de seguridad WEP y establecer conexión con la red.

8. Haga clic en Aceptar para conectarse a la red.

## Conexión a una red mediante un punto de acceso

Una red de infraestructura consiste de uno o más puntos de acceso en uno o más equipos con adaptadores inalámbricos instalados. Cada punto de acceso debe estar conectado mediante un cable con la Red de área local (LAN).

Para conectarse a una red, primero cree un perfil nuevo mediante el Asistente de perfil y luego seleccione ese perfil a fin de conectarse al punto de acceso de red mediante el botón Conectar. También puede conectarse a una red mediante el botón Explorar. Consulte Creación de un perfil nuevo para más información.

## Conexión a una red de grupos de trabajo (específica)

Conexión o inicio de una red ad hoc
Inicio de una red ad hoc
Finalización de una sesión específica
Creación de un perfil específico mediante el Asistente de perfil

En el modo de grupos de trabajo (específico), se puede enviar y recibir información a otros equipos en una red ad hoc. Todos los clientes inalámbricos de la red ad hoc deben utilizar el mismo nombre de red (SSID) y número de canal. Para obtener una lista de los canales 802.11b de modo específico permitidos, consulte las Opciones del adaptador.

| NOTA: Si se encuentra una red ad hoc en otro canal al explorar con un perfil específico definido para un canal de transmisión particular, se le conectará con el canal nuevo. El número de canal nuevo se muestra en las Opciones del adaptador.

### Conexión a una red ad hoc

| NOTA: si desea información sobre cómo conectarse a una red ad hoc mediante un perfil, consulte la sección Crear un perfil específico mediante el Asistente de perfil.

Conexión a una red ad hoc mediante un perfil

- Seleccione un perfil específico en la Lista de perfiles y haga clic en el botón Conectar. Este método utiliza un perfil específico previamente definido y creado por el Asistente de perfil. Cuando se conecta a una red ad hoc, se utiliza el canal de transmisión establecido por el primer equipo. Este canal puede ser distinto al seleccionado mientras el Asistente de perfil estaba creando el perfil específico.

Unión a una red ad hoc sin un perfil

- Debe unir una sesión específica a la vez cuando no existe un perfil. Este método no utiliza un perfil previamente definido. Para conectarse a cualquier red ad hoc, haga clic en el botón Explorar para explorar las redes ad hoc, escriba la contraseña (SSID) y haga clic en el botón Conectar para conectarse. Cuando se une una red ad hoc, se utiliza el canal de transmisión establecido por el primer equipo.

### Inicio de una red ad hoc

Puede iniciar una red ad hoc utilizando el equipo como estación inalámbrica. Este método utiliza el SSID del equipo para establecer la red ad hoc a la que se conectarán otros usuarios. Cuando uste es el creador de una red ad hoc, todos los demás usuarios deben utilizar el canal y el SSID.

### Finalización de una sesión específica

Para finalizar una sesión específica, haga clic en el perfil predeterminado en la Lista de perfiles y haga clic en el botón Cerrar.

### Creación de un perfil específico mediante el Asistente de perfil

El procedimiento siguiente describe la creación de un perfil específico nuevo mediante el Asistente de perfil y la conexión a una red ad hoc

Opciones generales

1. Desde la página General, haga clic en la ficha Redes.
2. Haga clic en el botón Agregar. Se muestra el diálogo Configuración general.
3. Escriba un nombre de perfil en el campo Nombre del perfil.
4. Escriba el SSID de la red en el campo Nombre de la red (SSID).
5. Haga clic en el modo de operación Red ad hoc.
6. Haga clic en Proteger este perfil con una contraseña para definir una contraseña de perfil.
7. Haga clic en Siguiente.

Opciones de seguridad

8. Seleccione ya sea Ninguno o WEP para la codificación de datos.
9. Si selecciona WEP, seleccione ya sea 64 ó 128 bits para el nivel de codificación.
10. Seleccione el índice de claves 1, 2, 3 ó 4.
11. Escriba la frase de autenticación o clave hexadecimal requerida.
12. Si se marcó la casilla de verificación Protección con contraseña en la página Configuración general y haga clic en Siguiente para visualizar la página Contraseña.

Configuración de la protección con contraseña

13. Haga clic en la casilla Proteger este perfil con una contraseña.
14. Escriba una contraseña en el campo Contraseña.
15. Escriba la misma contraseña en el campo Confirmar contraseña nueva.
16. Haga clic en el botón Atrás para cambiar o verificar la configuración o haga clic en Finalizar cuando haya completado la configuración del perfil para regresar a la página Redes.

Conectar a la red

17. Cambio del canal de transmisión predeterminado en la ficha Adaptador: A menos que los otros equipos de la red ad hoc utilicen un canal distinto al canal predeterminado, no es necesario cambiar el canal predeterminado. Si desea cambiar el canal predeterminado, haga clic en la ficha Adaptador y haga clic en Configurar bajo Opciones específicas. Elija la banda de operación y seleccione un canal. Pulse Aceptar para guardar la configuración.
18. Seleccione la ficha Redes.
19. Después de crear un perfil nuevo, haga clic en el perfil en la Lista de perfiles. Los perfiles que utilizan el modo de infraestructura se indican con un icono de equipo junto al nombre del perfil.
20. Haga clic en el botón Conectar para conectarse a la red ad hoc.

## Encendido y apagado del aparato de radio

Cuando se enciende el equipo, si el aparato de radio está activado transmite señales de forma constante. En ciertas situaciones, tales como durante el aterrizaje o despegue de una aeronave, quizá deba apagar las señales del aparato de radio o de lo contrario, podrían causar interferencias. A continuación se describe el uso del teclado (si está disponible esta opción) y de Intel(R) PROSet para redes inalámbricas a fin de encender y apagar el aparato de radio.
El aparato de radio se puede habilitar o inhabilitar desde el teclado del equipo, desde la opción de menú inalámbrica de la bandeja de tareas y desde Intel(R) PROSet para redes inalámbricas. El estado actual del aparato de radio se muestra en el icono inalámbrico de la bandeja de tareas y en la página General.

Uso del conmutador físico de encendido y apagado del aparato de radio optativo
El aparato de radio se puede activar o desactivar desde el teclado del equipo o con el conmutador físico externo si están disponibles estas opciones. Consulte con el fabricante del equipo si necesita más información. Intel(R) PROSet para redes inalámbricas muestra el estado actual del aparato de radio en la página General si está instalada una de las opciones siguientes.
Uso de Intel(R) PROSet para redes inalámbricas a fin de encender y apagar el aparato de radio
El aparato de radio se puede encender o apagar en la página General de Intel(R) PROSet para redes inalámbricas. El estado actual del aparato de radio se muestra en la opción de menú de la bandeja de tareas del adaptador inalámbrico. La página General también muestra el estado actual del aparato de radio si está instalada la opción de hardware.
Encendido y apagado del aparato de radio
Nota: Cuando se enciende el equipo portátil, el aparato de radio transmite señales de forma constante. En algunas circunstancias, tal como en aeronaves, las señales del aparato de radio podrían causar interferencias.
Para apagar el aparato de radio: En la página General, haga clic en el botón Apagado, junto a Encender o Apagar el aparato de radio.

- El adaptador inalámbrico no está asociado con la red cuando el aparato de radio está apagado.
- Intel(R) PROSet para redes inalámbricas puede utilizarse para editar el contenido de los perfiles o agregar información a éstos cuando el aparato de radio está apagado.

Para encender el aparato de radio: En la página General, haga clic en el botón Encendido, junto a Encender o Apagar el aparato de radio.
Cuando el aparato de radio está encendido, se intenta la asociación con el punto de acceso de red mediante el último perfil utilizado. Si el adaptador no puede conectarse al punto de acceso, el Servicio de configuración intentará encontrar una red disponible. Consulte Servicio de configuración, si desea más información.

### Encendido y apagado del aparato de radio desde la opción de menú de la bandeja de tareas

Haga clic con el botón secundario del ratón en el icono inalámbrico de la bandeja de tareas y seleccione el adaptador inalámbrico que utiliza. Según el estado anterior del aparato de radio, seleccione Apagar (OFF) el aparato de radio (el aparato de radio está encendido, seleccione esta opción para apagarlo) o Encender (ON) el aparato de radio (el aparato de radio está apagado, seleccione esta opción para encenderlo).

## Desactivación del aparato de radio en Windows

El aparato de radio se puede desactivar (hacer que no funcione) mediante el Administrador de dispositivos del sistema operativo Windows.

Para Windows XP y 2000:

1. En el escritorio, haga clic con el botón secundario del ratón en Mi PC y seleccione Propiedades.
2. Haga clic en la ficha Hardware.
3. Haga clic en la ficha Administrador de dispositivos.
4. Haga doble clic en Adaptadores de red.
5. Haga clic con el botón secundario del ratón en el adaptador inalámbrico instalado que se utiliza.
6. Elija Deshabilitar en el menú emergente.
7. Haga clic en Aceptar.

## Visualización de las opciones avanzadas del adaptador en Windows

Las opciones avanzadas siguientes están disponibles en la ficha Avanzadas del Administrador de dispositivos de Windows si Intel(R) PROset para redes inalámbricas no está instalado. Si PROSet para redes inalámbricas está instalado, la ficha Avanzadas muestra el botón Abrir. Seleccione este botón para abrir PROSet para redes inalámbricas.

Para acceder a las opciones avanzadas:

1. En el escritorio, haga clic con el botón secundario del ratón en Mi PC y seleccione Propiedades.
2. Haga clic en la ficha Hardware.
3. Haga clic en la ficha Administrador de dispositivos.
4. Haga doble clic en Adaptadores de red.
5. Haga clic con el botón secundario del ratón en el nombre del adaptador inalámbrico instalado que se utiliza.
6. Seleccione la ficha Avanzadas.

Opciones de la ficha Avanzadas en Windows XP y 2000:

- Potencia de transmisión ad hoc: define el nivel de potencia de salida específica de 802.11b para el adaptador inalámbrico.
- Protección de modo mixto - activado para RTS/CTS: (opción predeterminada). Utilice este modo para evitar colisiones en los entornos de modo mixto donde los clientes 802.11g y 802.11b no se escuchan entre sí. Activado para CTS automático: Este modo mejora el desempeño en los entornos de modo mixto donde los clientes 802.11g y 802.11b están próximos y pueden escucharse entre sí. Esta opción también se puede definir en las Opciones avanzadas.
- Gestión de alimentación: define un equilibrio entre la fuente de alimentación del equipo y la batería.
- Modo inalámbrico: seleccione el modo inalámbrico (tipo de modulación) para la velocidad de datos. El valor predeterminado es "802.11g y 802.11b". Esta opción utiliza ambas velocidades de datos 11 Mbps y 54 Mbps. Las otras opciones son "Sólo 802.11g" y "Sólo 802.11b".

## Instalación y desinstalación de la función de capacidad de sincronización de contraseña 802.1x

Para instalar la función de capacidad de sincronización de contraseña 802.1x (Usar el inicio de sesión de Windows), primero debe desinstalar Intel(R) PROSet para redes inalámbricas y volver a instalarlo con la función de capacidad de sincronización de contraseña 802.1x.

1. Haga clic en Inicio à Configuración à Panel de control à Agregar o quitar programas à Intel(R) PROSet.
2. Seleccione Quitar.
3. Inserte el CD de instalación en la unidad de CD.
4. Seleccione autorun.exe en el CD.
5. Haga clic en Instalar software.
6. Haga clic en Siguiente en la pantalla Bienvenido al Asistente de InstallShield de Intel(R) PROSet para redes inalámbricas.
7. Después de leer el contrato de licencia en la pantalla Contrato de licencia, seleccione Acepto los términos del contrato de licencia y haga clic en Siguiente.
8. Seleccione Personalizada en la pantalla Tipo de instalación y haga clic en Siguiente.
9. Haga clic en la función de capacidad de sincronización de contraseña 802.1x. Seleccione Esta función se instalará en la unidad de disco duro local.
10. Haga clic en Siguiente.
11. Haga clic en Instalar en la pantalla Preparado para instalar el programa.
12. Después que se instale el software en el equipo, haga clic en Finalizar.
13. Haga clic en Salir para cerrar la pantalla Conexiones en red Intel(R) PRO.
14. Reinicie el equipo.
15. Para iniciar Intel(R) PROSet, haga doble clic en el icono Intel(R) PROSet de la bandeja del sistema o siga la ruta Inicio à Programas à Intel Network Adapters à Intel(R) PROSet.

| NOTA: Se inhabilitan la función Cambio rápido y la pantalla de bienvenida de Windows XP cuando está instalada la capacidad de sincronización de contraseña 802.1x.

Para desinstalar la función de capacidad de sincronización de contraseña 802.1x (Usar el inicio de sesión de Windows), primero debe desinstalar Intel(R) PROSet para redes inalámbricas y volver a instalarlo con la función de capacidad de sincronización de contraseña 802.1x.

1. Haga clic en Inicio à Configuración à Panel de control à Agregar o quitar programas à Intel(R) PROSet.
2. Seleccione Quitar.
3. Inserte el CD de instalación en la unidad de CD.
4. Seleccione autorun.exe en el CD.
5. Haga clic en Instalar software.
6. Haga clic en Siguiente en la pantalla Bienvenido al Asistente de InstallShield de Intel(R) PROSet para redes inalámbricas.
7. Después de leer el contrato de licencia en la pantalla Contrato de licencia, seleccione Acepto los términos del contrato de licencia y haga clic en Siguiente.
8. Seleccione Personalizada en la pantalla Tipo de instalación y haga clic en Siguiente.
9. Haga clic en la función de capacidad de sincronización de contraseña 802.1x. Seleccione Esta función no estará disponible.
10. Haga clic en Siguiente.
11. Haga clic en Instalar en la pantalla Preparado para instalar el programa.
12. Después que se instale el software en el equipo, haga clic en Finalizar.
13. Haga clic en Salir para cerrar la pantalla Conexiones en red Intel(R) PRO.
14. Reinicie el equipo.
15. Para iniciar Intel(R) PROSet, haga doble clic en el icono Intel(R) PROSet de la bandeja del sistema o siga la ruta Inicio à Programas à Intel Network Adapters à Intel(R) PROSet.

| NOTA: Se habilitan la función Cambio rápido y la pantalla de bienvenida de Windows XP cuando está desinstalada la capacidad de sincronización de contraseña 802.1x.

Regresar a la página de contenido

Sírvase leer todas las restricciones y renuncias de responsabilidad.