# 英特尔(R) PRO/无线 2200BG 用户指南

您的英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接适配器可按 802.11b 或 802.11g 无线标准工作。它以 2.4 GHz 的频率操作，速度可达 54 Mbps，使您可在或大或小环境中利用多接入点将计算机连接到现有高容量 802.11b 网络，同时又可连接到高速 802.11g 网络。您的无线适配器根据接入点位置而维持自动数据率控制，以达到最快的可能连接。所有无线客户端连接都可使用英特尔(R)无线 PROSet 实用程序方便地管理。 使用英特尔(R)无线 PROSet“配置式向导”，您可以自动创建配置式来满足特定的连接要求。使用 802.1x、WPA 加密和验证以及 128 位 WEP 加密的增强安全性是 802.11b 和 802.11g 二者的标准。

无线联网简介
软件安装
使用英特尔(R)无线 PROSet
连接至网络
安全性概述
设定连接安全性
故障排除
规格
词汇表
客户支持
安全和法规信息
担保
适配器注册

本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
(c) 2000–2003 年，英特尔公司。保留所有权利。Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497 USA

严格禁止在没有获得英特尔公司的书面许可的情况下以任何方式复制或再生产本文档中的任何材料。英特尔(R)是英特尔公司或其子公司在美国和其它国家的商标或注册商标。本文件中使用的其它商标和商业名称是指拥有这些商标和名称的实体或者是指这些实体所生产的产品。英特尔公司放弃除其所拥有的商标和商业名称之外的任何利益。Microsoft 和 Windows 是微软公司的注册商标。

*其它名称和品牌可能由其它公司声称为其财产。

英特尔公司对本文档中的错误和遗漏不负责任。英特尔公司对更新本文档中的信息不作任何承诺。
2003 年 12 月