Terug naar inhoudsopgave

# Werken met PROSet-profielen: Gebruikershandleiding Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

# Werken met profielen van Intel(R) PROSet for Wireless

- Netwerkprofielen instellen in Windows
- Voorkeuren voor verbindingen via profielen
- Transmissiesnelheden en toegangspunten
- Nieuwe profielen maken
- Profielen importeren en exporteren
- Een profielwachtwoord instellen
- Automatische profieldistributie
- Bestaande profielen bewerken
- Profielen verwijderen
- Verbinding met een netwerk maken zonder profiel
- Verbinding maken met een netwerk als een lege SSID wordt weergegeven
- Profielen laden vanaf de taakbalk

## Netwerkprofielen instellen in Windows

Een profiel is een opgeslagen groep netwerkinstellingen. Profielen worden weergegeven in de profiellijst op het tabblad Algemeen van het beheerprogramma voor de draadloze client. Profielen kunnen gerangschikt worden op de prioriteit van de bijbehorende netwerkverbindingen. Met het eerste profiel in de profiellijst kan een verbinding met één netwerk gemaakt worden, waarna automatisch het tweede profiel wordt gebruikt om een verbinding met een tweede netwerk te maken. De computer blijft dus verbonden tijdens de overschakeling van het ene draadloze netwerk naar het andere. Hoewel meerdere profielen kunnen worden toegewezen aan hetzelfde netwerk, kunt u maar één profiel per verbinding gebruiken. Als u een nieuw profiel wilt toevoegen, gebruikt u de wizard Profiel, die bestaat uit een reeks van dialoogvensters waarmee u de profielinstellingen configureert. In het volgende voorbeeld worden alle dialoogvensters van de wizard Profiel gebruikt. Niet alle instellingen zijn nodig voor alle profielen.

Zie hieronder als u voorkeuren voor verbindingen via profielen wilt instellen:

## Voorkeuren voor verbindingen via profielen

Ga als volgt te werk om een voorkeursoptie op te geven voor de verbinding:

1. Klik in de pagina Algemeen op de tab Netwerken.
2. Klik op de knop Geavanceerd.
3. Klik op een van de opties onder het kopje Automatisch verbinden:

- Alleen met beschikbaar netwerk via profielen verbinden (standaardinstelling): hiermee worden de profielen in de profiellijst gebruikt om een verbinding tot stand te brengen met een beschikbaar netwerk.
- Verbinden met willekeurig beschikbaar netwerk als er geen overeenkomend profiel wordt gevonden: hiermee wordt een verbinding met een beschikbaar netwerk tot stand gebracht zonder een profiel uit de profiellijst te gebruiken.
- Alleen verbinden met willekeurig netwerk op basis van profielen (Cisco-modus): hiermee wordt een verbinding met een beschikbaar netwerk tot stand gebracht met behulp van profielen waarvoor Cisco CCX (versie 1) is geactiveerd. In deze modus kan een verbinding worden gemaakt met toegangspunten waarop meerdere netwerknamen en lege netwerknamen (SSID's) worden ondersteund.

  - Gemengde cel inschakelen (vereist optie Cisco CCX): Schakel dit selectievakje in als u het voor de draadloze LAN-adapter mogelijk wilt maken om te communiceren met gemengde cellen. Een gemengde cel is een draadloos netwerk waarin sommige apparaten gebruik maken van WEP en andere niet. Voor de ondersteuning van gemengde cellen moet de optie Cisco-Client eXtentions inschakelen (te vinden in de algemene instellingen van de wizard Profiel) ingeschakeld zijn.

4. Klik op OK om de instellingen op te slaan en terug te keren naar het vorige dialoogvenster.

## Transmissiesnelheden en toegangspunten

Om de optimale transmissiesnelheid te realiseren, is het van belang vast te stellen met wat voor type toegangspunt de draadloze adapter zal worden verbonden. In de Geavanceerde instellingen kunt u kiezen uit modi waarmee u de omgeving kunt optimaliseren.

### Infrastructuurmodus

Hieronder wordt uitgelegd op welke manieren de adapter kan functioneren in de infrastructuurmodus. De adapter kan op drie manieren worden gebruikt:

- Verbinden met 802.11g- en 802.11b-netwerken: Dit is de standaardinstelling. De adapter zoekt naar 11g- of 11b-toegangspunten en gebruikt daarbij als transmissiesnelheden 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 en 54 Mbps. Standaard wordt met deze instelling een verbinding met 11g-toegangspunten tot stand gebracht. In de lijst Beschikbare netwerken worden alle 11b- en 11g-toegangspunten weergegeven.

- Alleen met 802.11g-netwerken verbinden: De adapter zoekt alleen naar een 11g-toegangspunt en gebruikt daarbij als transmissiesnelheden 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 en 54 Mbps. In de lijst Beschikbare netwerken worden alleen 11g-toegangspunten weergegeven.

- Alleen met 802.11b-netwerken verbinden: De adapter zoekt naar de beste 11b- en 11g-toegangspunten en gebruikt daarbij als transmissiesnelheden 1, 2, 5,5 en 11 Mbps. In de lijst Beschikbare netwerken worden alle 11b- en 11g-toegangspunten weergegeven.

### Combinaties van toegangspunten en clients

De volgende tabel geeft een overzicht van de transmissiesnelheden voor de verschillende adaptermodi bij gebruik van een bepaald type toegangspunt. Met de opties voor de draadloze modus (het modulatietype) wordt bepaald welke ontdekte toegangspunten worden weergegeven in de scanlijst (in het dialoogvenster Beschikbare netwerken).

11b-toegangspunt

Draadloze modus | Scanlijst | Verbinden | Transmissiesnelheden
11g en 11b | Ja | Ja | 1, 2, 5,5 of 11 Mbps
Alleen 11b | Ja | Ja | 1, 2, 5,5 of 11 Mbps
Alleen 11g | Nee | Nee | Geen

11g-toegangspunt (11g en 11b)

Draadloze modus | Scanlijst | Verbinden | Transmissiesnelheden
11g en 11b | Ja | Ja | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 of 54 Mbps*.
Alleen 11b | Ja | Ja | 1, 2, 5,5 of 11 Mbps
Alleen 11g | Ja | Ja | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 of 54 Mbps*.

11g-toegangspunt (modus alleen 11g)**

Draadloze modus | Scanlijst | Verbinden | Transmissiesnelheden
11g en 11b | Ja | Ja | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 of 54 Mbps*.
Alleen 11b | Nee | Nee | Geen
Alleen 11g | Ja | Ja | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 of 54 Mbps*.

Opmerking: (*) afhankelijk van de sterkte en de kwaliteit van het signaal. Gebruik RTS/CTS (standaardinstelling) om botsingen te voorkomen in omgevingen waarin 11g- en 11b-clients worden gebruikt en deze niet met elkaar kunnen communiceren. Gebruik CTS-naar-zelf om de prestaties te verbeteren in omgevingen waarin 11g- en 11b-clients dicht bij elkaar zijn geïnstalleerd en met elkaar kunnen communiceren.

Opmerking: (**) Aangezien de 11b-clients geen verbinding kunnen maken met dit toegangspunt, wordt de bescherming voor de gemengde modus (RTS/CTS of CTS-naar-zelf) niet gebruikt.

### Ad-hocmodus

De volgende tabel geeft een overzicht van de werking van de modulatietypen in de ad-hocmodus.

Initiator ad-hocnetwerk | Deelnemer ad-hocnetwerk | Actie | Opmerkingen
Alleen 11b | Alleen 11b | B asissnelheden (1, 2, 5,5 of 11 Mbps) | Alleen 11b
Alleen 11g | Lage b asissnelheden, bescherming ingeschakeld* (1, 2, 5,5 of 11 Mbps) | 11b en 11g
11b en 11g | B asissnelheden (1, 2, 5,5 of 11 Mbps) | 11b en 11g
Alleen 11g | Alleen 11b | Niet van toepassing op Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-adapter. Voor andere kaarten worden de lage basissnelheden gebruikt, bescherming ingeschakeld* (1, 2, 5,5 of 11 Mbps) | 11b en 11g
Alleen 11g | B asissnelheden (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 of 54 Mbps) | Alleen 11g
11b en 11g | H oge basissnelheden (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 of 54 Mbps) | Alleen 11g
11b en 11g | Alleen 11b | B asissnelheden, bescherming ingeschakeld* (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 of 54 Mbps) | 11b en 11g
Alleen 11g | Lage basissnelheden, bescherming ingeschakeld, afhankelijk van initiator (1, 2, 5,5 of 11 Mbps) | 11b en 11g
11b en 11g | B asissnelheden, bescherming ingeschakeld*, afhankelijk van initiator (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 of 54 Mbps) | 11b en 11g

Opmerking: (*) Zie Geavanceerde adapterinstellingen bekijken onder Windows - Gebruik "RTS/CTS ingeschakeld" (standaardinstelling) om botsingen te voorkomen in omgevingen waarin 11g- en 11b-clients worden gebruikt en deze niet met elkaar kunnen communiceren. Gebruik "CTS-naar-zelf ingeschakeld" om de prestaties te verbeteren in omgevingen waarin 11g- en 11b-clients dicht bij elkaar zijn geïnstalleerd en met elkaar kunnen communiceren.

### Overzicht transmissiesnelheden ad-hocnetwerk

Hieronder wordt uitgelegd op welke manieren de adapter kan functioneren in de ad-hocmodus. De adapter kan op drie manieren worden gebruikt:

- Verbinden met 802.11g- en 802.11b-netwerken: gemengde modus (standaardinstelling). De adapter zoekt naar 11g- of 11b-toegangspunten en gebruikt daarbij als transmissiesnelheden 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 en 54 Mbps. Standaard wordt met deze instelling een verbinding met 11g-toegangspunten tot stand gebracht. In de lijst Beschikbare netwerken worden alle 11b- en 11g-toegangspunten weergegeven.
- Alleen met 802.11g-netwerken verbinden: De adapter zoekt alleen naar een 11g-toegangspunt en gebruikt daarbij als transmissiesnelheden 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 en 54 Mbps. In de lijst Beschikbare netwerken worden alleen 11g-toegangspunten weergegeven.
- Alleen met 802.11b-netwerken verbinden: De adapter zoekt naar de beste 11b- en 11g-toegangspunten en gebruikt daarbij als transmissiesnelheden 1, 2, 5,5 en 11 Mbps. In de lijst Beschikbare netwerken worden alle 11b- en 11g-toegangspunten weergegeven.

De verschillende modulatie-instellingen hebben in de ad-hocmodus de volgende consequenties:

- De instellingen bepalen met welke ad-hocnetwerken een verbinding kan worden gemaakt.
- De instellingen bepalen welke netwerken worden weergegeven in de scanlijst.

Een station in een ad-hocnetwerk past zichzelf voortdurend aan aan de mogelijkheden van de andere stations in het ad-hocnetwerk. De ondersteunde transmissiesnelheden worden op de volgende manier bijgewerkt:
Alleen de basissnelheden wijzigen. De snelheden die door een station worden ondersteund, wijzigen niet. De basissnelheden die door stations in een ad-hocnetwerk worden geadverteerd, zijn te allen tijde dezelfde en dienen de weerslag te vormen van de set basissnelheden die wordt ondersteund door elk station in het ad-hocnetwerk. Aangezien de basissnelheden de informatie vormen die door een station wordt gebruikt om te bepalen of deelgenomen kan worden aan het ad-hocnetwerk, is deze informatie voldoende om te bepalen of een station al dan niet kan worden verbonden met dit ad-hocnetwerk.

### Gemengde modus

Stations in de gemengde modus (802.11g en 802.11b) kunnen zich aansluiten bij elk ad-hocnetwerk dat wordt gedetecteerd.

Aanmelden bij een ad-hocnetwerk

- Alleen aanmelden bij 11b-netwerken – de ondersteunde snelheden blijven behouden en de basissnelheden worden aangepast aan het ad-hocnetwerk waarbij u zich aanmeldt. Bescherming (RTS/CTS of CTS-naar-zelf) is ingeschakeld.
- Alleen aanmelden bij een 11g-netwerk – de ondersteunde snelheden blijven behouden en de basissnelheden die worden geadverteerd in de bakens, worden verhoogd. Dit is geen goede oplossing, omdat de "gemengde modus" in feite wordt uitgeschakeld en het station een exclusief 11g-station wordt.
- Alleen aanmelden bij 11a- en 11b-netwerken – de ondersteunde snelheden blijven behouden en de basissnelheden worden aangepast aan het ad-hocnetwerk waarbij u zich aanmeldt.

Een ad-hocnetwerk starten

Wanneer een ad-hocnetwerk wordt gestart in de gemengde modus, zijn de standaardsnelheden: 1, 2, 5,5, 6, 18, 11, 12, 24, 36, 48 en 54 Mbps waarbij 1 en 2 als de basissnelheden gelden. Wanneer andere stations zich aanmelden, worden de basissnelheden, indien nodig, verlaagd. Wanneer 11b-stations worden aangemeld, wordt de bescherming ingeschakeld.

### Modus alleen 11b

Aanmelden bij een ad-hocnetwerk
In deze modus kunt u zich alleen aanmelden bij een ad-hocnetwerk dat alleen 1, 2, 5,5 en 11 Mbps adverteert als de basissnelheden. De lijst van ad-hocnetwerken waarbij u zich kunt aanmelden omvat dus 11b-netwerken en netwerken met 11b en 11g, maar niet netwerken met alleen 11g. De ondersteunde snelheden blijven ongewijzigd en de basissnelheden worden aangepast aan de snelheden die worden geadverteerd door het ad-hocnetwerk waarbij u zich aanmeldt.
Een ad-hocnetwerk starten

Wanneer een ad-hocnetwerk met alleen 11b wordt gestart, zijn 1, 2, 5,5 en 11 Mbps de standaardsnelheden en 1 en 2 de basissnelheden. Wanneer andere stations worden aangemeld, worden indien nodig, de basissnelheden van die stations verlaagd. Bescherming (RTS/CTS of CTS-naar-zelf) is ingeschakeld.

### Modus alleen 11g

In een ad-hocnetwerk met alleen 11g worden 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 en 54 Mbps ondersteund. Aanmelding en het verlagen van de basissnelheden worden op dezelfde manier ondersteund als in de gemengde modus. Wanneer u een dergelijk ad-hocnetwerk start, worden de volgende snelheden geadverteerd: 1, 2, 5,5, 6, 11, 12, 18, 24, 36, 48 en 54 Mbps, waarbij 1, 2, 5,5, 6, 11, 12 en 24 Mbps als de basissnelheden gelden.

Stations in de modus Alleen 11g kunnen zich aansluiten bij elk ad-hocnetwerk dat wordt gedetecteerd.
Aanmelden bij een ad-hocnetwerk

De basissnelheden worden in dit geval overgenomen van de bakens.

- Alleen aanmelden bij 11b-netwerken – de ondersteunde snelheden blijven behouden en de basissnelheden worden aangepast aan het ad-hocnetwerk waarbij u zich aanmeldt. Bescherming (RTS/CTS of CTS-naar-zelf) is ingeschakeld.
- Alleen aanmelden bij een 11g-netwerk – de ondersteunde snelheden blijven behouden en de basissnelheden die worden geadverteerd in de bakens, worden overgenomen.
- Alleen aanmelden bij 11a- en 11b-netwerken – de ondersteunde snelheden blijven behouden en de basissnelheden worden aangepast aan het ad-hocnetwerk waarbij u zich aanmeldt.

Een ad-hocnetwerk starten

Wanneer u een ad-hocnetwerk met alleen 11g start, worden de volgende snelheden geadverteerd: 1, 2, 5,5, 6, 11, 12, 18, 24, 36, 48 en 54 Mbps, waarbij 1, 2, 5,5, 6, 11, 12 en 24 Mbps als de basissnelheden gelden.

Wanneer andere stations zich aanmelden, worden de basissnelheden, indien nodig, verlaagd. Wanneer een 11b-station wordt aangemeld, wordt de bescherming (RTS/CTS of CTS-naar-zelf) ingeschakeld.

### Een nieuw profiel maken

Als u een nieuw profiel wilt toevoegen, gebruikt u de wizard Profiel, die bestaat uit een reeks van dialoogvensters waarmee u de profielinstellingen configureert. In het volgende voorbeeld worden alle dialoogvensters van de wizard Profiel gebruikt, hoewel mogelijk niet alle beschreven instellingen nodig zijn.

Ga als volgt te werk om een nieuw profiel te maken en een verbinding met een netwerk tot stand te brengen:

1. Klik in de pagina Algemeen op de tab Netwerken.
2. Klik op de knop Toevoegen. Het dialoogvenster Algemene instellingen verschijnt.

| Opmerking: Als dit de eerste keer is dat u een profiel maakt, klikt u op het profiel Standaard in de profiellijst, klikt u op de knop Bewerken en wijzigt u de naam van het profiel in het veld Profielnaam op de pagina Algemeen.

Algemene instellingen

1. Klik in de pagina Algemeen op de tab Netwerken.
2. Klik op de knop Toevoegen. Het dialoogvenster Algemene instellingen verschijnt.
3. Typ de profielnaam in het veld Profielnaam.
4. Typ de SSID van het netwerk in het veld Netwerknaam (SSID).
5. Klik op Infrastructuur of Ad hoc voor de uitvoermodus.
6. Klik op Dit profiel met wachtwoord beveiligen om een wachtwoord voor het profiel in te stellen.
7. De optie Verplicht TP wordt alleen gebruikt als de infrastructuurmodus wordt geselecteerd. Gebruik deze optie om een verbinding tot stand te brengen met een specifiek toegangspunt. Klik op de knop Verplicht TP en geef het MAC-adres van het toegangspunt op. Klik op OK om de instelling op te slaan en terug te keren naar de pagina Algemene instellingen.
8. Als u gebruik maakt van Cisco CCX, klikt u op de pagina met beveiligingsinstellengen op de optie Cisco Client eXtentions inschakelen om de Cisco CKIP-codering in te schakelen. Als u de optie voor Cisco's gemengde cellen in de Geavanceerde instellingen hebt ingeschakeld, moet deze optie ook worden ingeschakeld.
9. Klik op het selectievakje Automatisch importeren inschakelen om het mogelijk te maken om dit profiel te importeren. Zie Automatische profieldistributie voor meer informatie.
10. Klik op Volgende.

Beveiligingsinstellingen

11. Selecteer Open of Gedeeld uit de opties voor Netwerkverificatie. Als u Open kiest, wordt er geen verificatiemethode toegepast. Als u Gedeeld kiest, wordt de WEP-sleutel gebruikt als verificatiemethode.
12. Selecteer Geen, WEP of CKIP (indien Cisco Client eXtentions inschakelen is ingeschakeld op het tabblad Algemeen) voor de gegevenscodering.
13. Als u WEP hebt geselecteerd, hebt u de keuze tussen 64-bits of 128-bits voor het coderingsniveau.
14. Selecteer de sleutelindex 1, 2, 3 of 4.
15. Geef de vereiste wachtwoordgroep of hexadecimale sleutel op.
16. Schakel het selectievakje 802.1x ingeschakeld in om de 802.1x-beveiligingsoptie in te schakelen.
17. Selecteer MD5 of de 802.1x-verificatie die is ingesteld door de systeembeheerder.
18. Wanneer u het verificatietype hebt geselecteerd, klikt u op de knop Configureren om het dialoogvenster met instellingen te openen. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord op voor de gebruiker die u op de verificatieserver hebt gemaakt. De gebruikersnaam en het wachtwoord hoeven niet identiek te zijn aan de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee u zich bij Windows aanmeldt. U kunt de waarde bij "Identiteit van server" gebruiken als de standaardinstelling. Bij "Clientcertificaat" geeft u een certificaat op dat is verkregen van de RADIUS-server of een andere certificeringsserver.
19. Klik op Sluiten om de instellingen op te slaan.
20. Als het selectievakje voor de wachtwoordbeveiliging op de pagina Algemeen is ingeschakeld, klikt u vervolgens op Volgende om de pagina Wachtwoord weer te geven.

Wachtwoordinstellingen

21. Klik op het selectievakje Dit profiel met wachtwoord beveiligen.
22. Typ een wachtwoord in het veld Wachtwoord.
23. Typ het nieuwe wachtwoord nogmaals in het veld Nieuw wachtwoord bevestigen.
24. Klik op Terug om de instellingen te veranderen of te verifiëren of klik op Voltooien als u klaar bent met de profielinstellingen en wilt teruggaan naar de pagina Netwerken.

Verbinding maken met het netwerk

25. Klik op de nieuwe profielnaam in de profiellijst. Gebruik de pijlen omhoog/omlaag om de prioriteit van het nieuwe profiel aan te geven in de lijst.
26. Klik op Geavanceerd om voorkeuren voor de netwerkverbinding in te stellen.
27. Klik op de knop Verbinden om de verbinding met het netwerk tot stand te brengen.
28. Klik op OK om Intel(R) PROSet for Wireless te sluiten.

## Profielen importeren en exporteren

| Opmerking: Een profiel dat met een wachtwoord is beveiligd, kan worden geïmporteerd en geëxporteerd, maar om het profiel te bewerken, moet het wachtwoord worden ingevoerd. Zie Een profielwachtwoord instellen voor meer informatie.

Ga als volgt te werk om een profiel te importeren:

1. Klik in de pagina Algemeen op de tab Netwerken.
2. Klik op de knop Geavanceerd.
3. Klik op de knop Importeren/exporteren.
4. Klik op de knop Importeren.
5. Zoek het profiel dat u wilt importeren op de vaste schijf of typ de profielnaam in het vak Bestandsnaam. De extensie van profielbestanden is .profile.
6. Klik op Importeren om het profiel te importeren in de profiellijst.
7. Klik twee keer op OK om terug te gaan naar het tabblad Netwerken.
8. Klik op OK om Intel(R) PROSet for Wireless te sluiten.

Ga als volgt te werk om een profiel te exporteren:

1. Klik in de pagina Algemeen op de tab Netwerken.
2. Klik op de knop Geavanceerd.
3. Klik in de profiellijst op de profielen die u wilt exporteren.
4. Klik op de knop Bladeren en selecteer de directory waarin de profielen moeten worden opgeslagen. Klik op OK om terug te gaan naar het vorige dialoogvenster.
5. Klik op de knop Exporteren om te beginnen met het exporteren van de profielen.
6. Klik twee keer op OK om terug te gaan naar het tabblad Netwerken.
7. Klik op OK om Intel(R) PROSet for Wireless te sluiten.

## Een profielwachtwoord instellen

Ga als volgt te werk om een wachtwoord in te stellen voor een bestaand profiel:

1. Selecteer het profiel in de profiellijst op de pagina Netwerken en klik op de knop Bewerken.
2. Klik op de tab Wachtwoord.
3. Klik op het selectievakje naast "Dit profiel met wachtwoord beveiligen" om het profielwachtwoord in te schakelen.
4. Voer een wachtwoord van maximaal 10 tekens in in het veld Wachtwoord.
5. Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in in het veld Nieuw wachtwoord bevestigen.
6. Klik op OK om terug te keren naar het tabblad Netwerken.
7. Klik op OK om Intel(R) PROSet for Wireless af te sluiten.

Ga als volgt te werk om een wachtwoord in te stellen voor een nieuw profiel:

1. Selecteer het profiel in de profiellijst op de pagina Netwerken en klik op de knop Toevoegen.
2. Klik op de tab Wachtwoord.
3. Klik op het selectievakje naast "Dit profiel met wachtwoord beveiligen" om het profielwachtwoord in te schakelen.
4. Voer een wachtwoord van maximaal 10 tekens in in het veld Wachtwoord.
5. Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in in het veld Nieuw wachtwoord bevestigen.
6. Een berichtvenster geeft aan dat het instellen van het nieuwe wachtwoord is gelukt. Klik op OK om het berichtvenster te sluiten. Als de instelling van het nieuwe wachtwoord niet wordt bevestigd, klikt u op OK om het berichtvenster te sluiten en herhaalt u stappen 4 en 5.
7. Klik op OK om terug te keren naar het tabblad Netwerken.
8. Klik op OK om Intel(R) PROSet for Wireless af te sluiten.

## Automatische profieldistributie

De voorziening Automatisch importeren inschakelen kan door de netwerkbeheerder worden gebruikt om een profiel automatisch te distribueren naar computers die met het netwerk zijn verbonden. Het selectievakje Automatisch importeren inschakelen is te vinden in de dialoogvensters van de wizard Profiel. Als het selectievakje wordt ingeschakeld, moet het profiel gekopieerd worden naar een specifieke directory op de hostcomputer en kan het van daaruit naar meerdere computers worden gedistribueerd. Wanneer het profiel wordt ontvangen op de externe computer, wordt het automatisch beschikbaar gemaakt voor gebruik vanuit de profiellijst. Als een poging wordt gedaan om een gedistribueerd profiel dat met een wachtwoord beveiligd is, te bewerken, wordt gevraagd om het wachtwoord.

Het automatisch importeren van WLAN-profielen wordt mogelijk gemaakt doordat de map import op de harde schijf regelmatig wordt gecontroleerd op nieuwe profielbestanden. Alleen profielen waarvoor Automatisch importeren inschakelen is geselecteerd in de dialoogvensters van de wizard Profiel, kunnen automatisch geïmporteerd worden. Als er al een profiel met dezelfde naam bestaat in de profiellijst, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin het profiel afgewezen of geaccepteerd kan worden. Bij acceptatie wordt dan het bestaande profiel vervangen. Alle geïmporteerde profielen worden onderaan de profiellijst geplaatst en het profielbestand wordt onmiddellijk na het importeren verwijderd, ongeacht of het importeren gelukt is of niet.

Stap 1: Ga als volgt te werk om een profiel waarvoor "Automatisch importeren inschakelen" is geselecteerd, te exporteren uit de profiellijst:

1. Selecteer het profiel dat u wilt bewerken in de profiellijst op de pagina Netwerken en klik op de knop Bewerken of klik op de knop Toevoegen om een nieuw profiel te maken met de wizard Profiel.
2. Schakel het selectievakje Automatisch importeren inschakelen op de pagina Algemeen in.
3. Klik op OK (bij bewerken van een profiel) of op Voltooien (bij toevoegen van een profiel) om de instellingen op te slaan.

Stap 2: Het profiel uit de profiellijst exporteren naar een map op de computer.

4. Klik in de pagina Algemeen op de tab Netwerken.

5. Klik op de knop Geavanceerd
   .

6. Klik in de profiellijst op de profielen die u wilt exporteren.

7. Klik op de knop Bladeren en selecteer de map waarin de profielen moeten worden opgeslagen. Klik op OK om terug te gaan naar het vorige dialoogvenster.

8. Klik op de knop Exporteren om te beginnen met het exporteren van de profielen.

9. Klik twee keer op OK om terug te gaan naar het dialoogvenster Netwerken.

10. Klik op OK om Intel(R) PROSet for Wireless te sluiten.

Stap 3: Het geëxporteerde profiel uit deze map (zie stap 7) kopiëren (niet slepen-en-neerzetten) naar de volgende directory: Programs Files\Intel\PROSetWireless\PROSet\Import. Het profiel is nu klaar voor distributie naar andere computers. Wanneer het profiel op afstand wordt ontvangen door een andere computer, wordt het automatisch beschikbaar gemaakt voor gebruik vanuit de profiellijst.

## Bestaande profielen bewerken

Ga als volgt te werk om een bestaand profiel te bewerken:

1. Klik in de pagina Algemeen op de tab Netwerken.
2. Selecteer in de profiellijst het profiel dat u wilt bewerken.
3. Klik op de knop Edit. De pagina Algemeen verschijnt.
4. Klik op de tabs Algemeen, Beveiliging en Wachtwoord om de gewenste wijzigingen aan te brengen in de profielinstellingen:
5. Klik op een van de pagina's op OK om alle instellingen op te slaan en terug te gaan naar het tabblad Netwerken.
6. Klik op de nieuwe profielnaam in de profiellijst. Gebruik de pijlen omhoog/omlaag om de prioriteit van het nieuwe profiel aan te geven in de lijst.
7. Klik op Geavanceerd om voorkeuren voor de netwerkverbinding in te stellen.
8. Klik op de knop Verbinden om de verbinding met het netwerk tot stand te brengen.
9. Klik op OK om Intel(R) PROSet for Wireless te sluiten.

## Profielen verwijderen

Ga als volgt te werk om een profiel te verwijderen:

1. Klik in de pagina Algemeen op de tab Netwerken.
2. Klik in de profiellijst op het profiel dat u wilt verwijderen.
3. Klik op de knop Verwijderen.
4. Klik op Ja om het profiel definitief te verwijderen.

| Opmerking: U kunt niet alle profielen uit de profiellijst verwijderen. De lijst dient minimaal één profiel te bevatten.

## Verbinding met een netwerk maken zonder profiel

Ga als volgt te werk om een verbinding te maken met een beschikbaar netwerk, zonder een profiel te gebruiken:

1. Klik in de pagina Algemeen op de tab Netwerken.
2. Klik op de knop Scannen.
3. Selecteer de profielnaam als <geen profiel> wordt weergegeven en klik op de knop Verbinden.
4. Klik op de optie Nee, verbind me rechtstreeks zonder een profiel te maken. U kunt ook op Ja, nu een profiel voor dit netwerk maken klikken en een nieuw profiel maken dat u later kunt gebruiken.
5. Klik op OK om de verbinding tot stand te brengen.

## Verbinding maken met een netwerk als een lege SSID wordt weergegeven

Als de draadloze adapter een lege netwerknaam (SSID) ontvangt van een verborgen toegangspunt, wordt in de lijst met beschikbare netwerken zowel de lege SSID als <geen profiel> weergegeven. Om een koppeling met een verborgen toegangspunt tot stand te brengen, moet eerst een nieuw profiel worden gemaakt. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, worden de lege SSID en de gekoppelde SSID weergegeven in de lijst van beschikbare netwerken.

Ga als volgt te werk om een verbinding tot stand te brengen met een toegangspunt waarvoor een lege netwerknaam (SSID) is opgenomen in de lijst met beschikbare netwerken:

1. Klik in de pagina Algemeen op de tab Netwerken.
2. Klik op de knop Scannen.
3. Selecteer het netwerk waarvoor een lege SSID en <geen profiel> worden weergegeven in de lijst met beschikbare netwerken.
4. Klik op de knop Verbinden.
5. Het eerste dialoogvenster van de wizard Profiel verschijnt. Geef een profielnaam en een netwerknaam (SSID) op en indien nodig ook beveiligingsinstellingen. Klik op Volgende om de profielinstellingen op te slaan en terug te keren naar het tabblad Netwerken.
6. Klik op Volgende.
7. Klik op Voltooien.
8. Selecteer het nieuwe profiel in de profiellijst en klik op Verbinden.

## Profielen laden vanaf de taakbalk

Ga als volgt te werk om een profiel te laden vanaf de taakbalk:

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van Intel(R) PROSet for Wireless op de taakbalk.
2. Selecteer de Intel PRO/Wireless 2200BG-adapter.
3. Klik op Profiel selecteren en selecteer het profiel dat gestart moet worden.

Terug naar inhoudsopgave

Lees alle voorwaarden voor het gebruik.