Tilbake til Innhold-siden

# Koble til et nettverk: Brukerhåndbok for Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

## Koble til et nettverk ved hjelp av Intel(R) PROSet for Wireless

- Lar Intel(R) PROSet for Wireless administrere trådløstilkoblingene
- Hvordan komme til Avanserte innstillinger
- Systemomfattende avanserte innstillinger
- Konfigurasjonsstjenste Intel(R) PROSet for Wireless
- Søke etter tilgjengelige nettverk
- Koble til et nettverk ved hjelp av et tilgangspunkt
- Koble til et datamaskin-til-datamaskin-nettverk (Ad hoc)
- Slår Radio av/på
- Deaktiver Radio fra Windows
- Vise avanserte kortinnstillinger på Windows
- Installere og avinstallere 802.1x-passordsynkroniseringsegenskapen

## Lar Intel(R) PROSet for Wireless administrere trådløstilkoblingene

Dersom du bruker Windows XP som verktøyprogramvare, beskriver det følgende hvordan du aktiverer Intel(R) PROSet for Wireless som din verktøyprogramvare.

1. På skrivebordet klikker du Start-knappen> Kontrollpanel. Dobbeltklikk på Nettverkstilkoblinger, høyreklikkTrådløs nettverkstilkobling, deretter klikker du Egenskaper.
2. I Egenskaper for Trådløse nettverksforbindelserer klikker du kategorienTrådløse nettverk.
3. Bekreft at boksen Bruk Windows for å konfigurere mine trådløse nettverksinnstillinger er valgt (ikke avmerket).
4. Dobbeltklikk ikonet Intel(R) PROSet for Wirelessi oppgavefeltet på skrivebordet.
5. Hvis du allerede har konfigurert profilene, klikker du kategorien Nettverk. Profillisten skal vises tilgjengelige nettverk du kan koble til. Dersom det ikke er opprettet noen profiler, kan du se Lage en ny profil for å få mer informasjon.

## Hvordan komme til Avanserte innstillinger

Bruk Avansert innstilling for å konfigurere nettverksforbindelsespreferansene og profilhåndteringsalternativet.

Slik får du tilgang til Avanserte innstillinger:

1. På siden Generelt klikker du kategorien Nettverk.
2. Klikk knappen Avansert.

Avanserte innstillinger:

- Automatisk tilkobling

- Foretrukket tilkobling

- Infrastruktur trådløs modusvalg

- Profilbehandling

- 11b/11g beskyttelsesprotokoll for mikset omgivelse

- Avansert sikkerhet

- Importer/Eksporter-knappen

Se Systemomfattende innstillinger hvis du vil ha mer informasjon om profilhåndteringsalternativene i Avanserte innstillinger.

## Systemomfattende avanserte innstillinger

Alternativer for profilbehandling

Du finner følgende alternativer for profilbehandling i Avanserte innstillinger

Vis tilgjengelige nettverk når jeg ikke er tilknyttet:Deaktiverer dialogboksen Intel(R) PROSet for Wireless-verktøyprogramvare som viser tilgjengelige nettverk, når det ikke er merket av for dette alternativet. Når avmerket, viser Intel konfigurasjonstjeneste som kjører i bakgrunnen, automatisk tilgjengelige nettverk som ikke er listet opp i profillisten. Denne metoden gir automatisk tilkobling for tilgjengelige nettverk i det trådløse kortets område. Konfigurasjonstjenesten overvåker uavbrutt tilkoblingsstatusen for det trådløse kortet. Hvis det ikke finnes noen passende profiler for et nettverk i profillisten, viser en dialogboks automatisk de tilgjengelige tilgangspunktene og datamaskinene (ad hoc-modus) innenfor det trådløse kortets område. Konfigurasjonstjenesten kan også brukes hvis det er installert flere enn ett trådløst kort ved hjelp av 802.11b-bånd. Når dialogen Intel Konfigurasjonsservice vises, der de tilgjengelige nettverkene listes opp, vil avmerking av alternativet "Ikke vis dette igjen" hindre at dialogen vises på nytt dersom kortet blir frakoblet. Konfigurasjonstjenesten fortsetter å fungere og prøver å koble til med en profil fra profillisten eller til et tilgjengelig nettverk avhengig av valgmodusen. Det betyr at hvis det er merket av for Koble til ved hjelp av bare foretrukne profiler, og en samsvarende profil ikke blir funnet, forblir kortet frakoblet. Du kan fortsatt bruke Koble til-knappen i Nettverk-kategorien til å koble til et tilgjengelig nettverk.

Varsle ved deaktivering av profilbehandlingsfunksjoner:

Avmerke:Dersom Intel(R) PROSet for Wireless for tiden behandler ditt trådløse kort, viser en meldingsdialog "Windows XP behandler profilene dine" dersom Windows XP Zero Configuration blir aktivert.

- Velg ja, Intel(R) PROSet for Wireless vil behandle trådløskortet.
- Velg Nei for å la Windows XP administrere det trådløse kortet.

Dersom en annen verktøyprogramvare (ikke Windows XP-verktøyprogramvare) blir aktivert, viser meldingsdialogen "Et annet trådløst LAN-verktøy kommuniserer med Intel(R) PRO/Wireless LAN-kortet. Intel(R) PROSet for Wireless har deaktivert profilbehandlingsfunksjonene midlertidig for å unngå konflikter."

Slett:Dersom Intel(R) PROSet for Wireless for tiden behandler trådløskortet ditt, vil du bli gjort oppmerksom på det dersom Windows XP Zero Configuration eller noen annen trådløsbehandler blir aktivert..

Dersom Windows XP Zero Configuration blir aktivert, og denne boksen er tømt, eller du svarer nei på spørsmålet ovenfor, kan Koble-til-knappen på profilsiden ikke brukes for å koble til eventuelle ledige nettverk. Søk-knappen kan brukes for å søke etter tilgjengelige nettverk. Men knappen Koble-til virker ikke når den brukes til å koble til et tilgjengelig nettverk.

- Ad hoc-modus er deaktivert. Koble til-knappen i dialogboksen for Ad hoc-tilkobling virker ikke.
- Meny for oppgavefeltikonet: Starte en Ad hoc-profil og bruke en profil fra oppgavefeltmenyen er ikke tilgjengelig.

Varsle når Windows XP Zero Konfigurasjon aktiveres:

Avmerke:Dersom denne boksen er avmerket når Intel(R) PROSet for Wireless starter, viser en meldingsdialog "Windows XP behandler dine profiler" dersom Windows XP Zero Configuration er aktivert, noe som angir at Windows XP for tiden er konfigurert for å behandle trådløskortet. Vil du deaktivere Windows XP-behandling og la Intel(R) PROSet for Wireless behandle det trådløse nettverket?

- Velg Ja, Intel(R) PROSet for Wireless vil behandle trådløskortet.
- Velg Nei - Windows XP administrerer det trådløse kortet.

Slett: Om denne boksen blir tømt nå Intel(R) PROSet for Wireless starter opp, vil du få melding om at Windows XP Zero Configuration-trådløsbehandler er aktivert.

Aktiver profilbehandlingsfunksjoner:Dersom boksen er avmerket, viser det at Intel(R) PROSet for Wireless er konfigurert for å behandle trådløskortet. Dersom tømt, er Windows XP behandler for det trådløse nettverket.

### Konfigurasjonsstjenste Intel(R) PROSet for Wireless

Funksjonen for konfigurasjonstjeneste opererer i bakgrunnen for å automatisk vise tilgjengelige nettverk som ikke er oppført i profillisten. Denne metoden gir automatisk tilkobling i et 2,4- miljø for tilgjengelige nettverk i det trådløse kortets område. Konfigurasjonstjenesten overvåker uavbrutt tilkoblingsstatusen for det trådløse kortet. Hvis det ikke finnes noen passende profiler for et nettverk i profillisten, viser en dialogboks automatisk de tilgjengelige tilgangspunktene og datamaskinene (Ad hoc-modus) innenfor det trådløse kortets område. Konfigurasjonstjenesten kan også brukes hvis det er installert flere enn ett trådløst kort ved hjelp av 802.11b-bånd.

Funksjoner i konfigurasjonstjenesten:

- Konfigurasjonstjenesten starter når du logger på datamaskinen.
- Det vil ikke bli utført noen aktiv profilveksling. Når kortet er knyttet til tilgangspunktet, forekommer det ingen veksling hvis en profil med høyere prioritet blir tilgjengelig.
- Konfigurasjonstjenesten er bare tilgjengelig hvis Intel(R) PROSet for Wireless er installert.
- Hvis det ikke kan kobles til et tilgangspunkt ved hjelp av profilene i profillisten, vises en dialogboks med de tilgjengelige nettverkene.
- Hvis det er oppført flere profiler for et tilgjengelig nettverk, viser en dialogboks profilene du kan velge mellom.
- Hvis det oppdages et tilgjengelig nettverk med WEP-kryptering og godkjenning, vises en dialogboks for konfigurering av WEP-kryptering før tilkoblingen opprettes.

Konfigurasjonstjenesten kan brukes på to måter:

1. Koble til tilgjengelige nettverk ved hjelp av bare profiler: I denne modusen prøver konfigurasjonstjenesten å koble til et tilgangspunkt for nettverk ved hjelp av bare profiler fra profillisten. Hvis det ikke finnes noen samsvarende profil, vises en dialogboks med tilgjengelige nettverk. Du kan også lukke dialogboksen uten å koble til ved å klikke Avbryt. Kortet forblir uten tilknytning, og listen over tilgjengelig nettverk vises IKKE igjen med mindre det oppdages et nytt tilgjengelig nettverk. Denne modusen angis i alternativene for Avanserte innstillinger.
2. Koble til et hvilket som helst tilgjengelig nettverk hvis det ikke finnes samsvarende profil: I denne modusen prøver konfigurasjonstjenesten først å koble til et tilgangspunkt for nettverk ved hjelp av profiler fra profillisten. Hvis den ikke finner noen samsvarende profil, kobler konfigurasjonstjenesten automatisk til et tilgjengelig nettverk. Denne modusen angis i alternativene for Avanserte innstillinger.

### Aktivere automatisk tilkobling

Konfigurasjonstjenesten overvåker også "gjenopptakelsesstatusen" etter en deaktiveringshendelse for en bærbar datamaskin. Når dette oppstår, reaktiverer konfigurasjonstjenesten den automatiske tilkoblingstjenesten.

Disse funksjonene kan aktiveres igjen etter at du har startet datamaskinen på nytt eller etter en deaktiverings- og gjenopptakelsessyklus.

Funksjoner som påvirkes når det oppdages et annet profilbehandlingsprogram

For AAA-klient:

Velg OK for å la AAA-klientprogrammet administrere kortet. Gjeldende tilkobling fortsetter med de påvirkede Intel(R) PROSet for Wireless-funksjonene vist nedenfor: Funksjonene for Intel(R) PROSet for Wireless-profilbehandling er midlertidig deaktivert for å unngå konflikter. Hvis du vil reaktivere disse funksjonene, deaktiverer du først det andre LAN-verktøyet og deretter kan du:

1. Aktivere på nytt fra Avanserte innstillinger i Intel(R) PROSet for Wireless.
2. Fortsette etter en deaktivering av datamaskinen.
3. Starte datamaskinen på nytt.

| Obs! AAA-trådløs klientbehandler, - Hvis PROSet for Wireless finner en annen trådløs AAA-klientbehandler, vises en varslingsdialogboks. Hvis du velger OK i denne dialogboksen, deaktiveres profilbehandlingsfunksjonene i Intel(R) PROSet for Wireless automatisk. Det må merkes av for den avanserte innstillingen Varsle ved deaktivering av profilbehandlingsfunksjoner for at varslingsdialogboksen skal vises hvis Windows XP Zero Configuration ikke er aktivert. Som standard er innstillingen aktivert (merket av).

For Windows XP Zero Configuration:

- Velg Ja for å deaktivere Windows XP Zero Konfigurasjon. Intel(R) PROSet for Wireless fortsetter å administrere kortet.
- Velg Nei for å la Windows XP administrere kortet. Gjeldende tilkobling fortsetter med de påvirkede Intel(R) PROSet for Wireless-funksjonene vist nedenfor: Du kan også forhindre at dialogboksen vises igjen. Da administrerer Windows XP Zero Konfigurasjon automatisk trådløskortet. Varslingsdialogboksen kan reaktiveres fra alternativene i Avanserte innstillinger

Intel(R) PROSet for Wireless-funksjoner som påvirkes:

- Knappen Koble til på profilsiden virker ikke.
- Søk-knappen kan brukes til å søke etter tilgjengelige nettverk, men knappen Koble til virker ikke når den er brukt til å koble til et tilgjengelig nettverk.
- Ad hoc-modus er deaktivert. Koble til-knappen i dialogboksen for Ad hoc-tilkobling virker ikke.
- Meny for oppgavefeltikonet: Starte en Ad hoc-profil og bruke en profil fra oppgavefeltmenyen er ikke tilgjengelig.

| Obs! Hvis knappene som er beskrevet ovenfor, brukes, vises følgende melding: "Et annet trådløst LAN-verktøy kommuniserer med Intel(R) PRO/Wireless LAN-kortet. Intel(R) PROSet for Wireless har deaktivert profilbehandlingsfunksjonene midlertidig for å unngå konflikter."

## Søke etter tilgjengelige nettverk

En rask måte å koble til et nettverk er å bruke knappen Søk til å søke etter et tilgangspunkt for nettverk i det trådløse kortets område. Når det er funnet et nettverk, kan du øyeblikkelig koble til uten profil eller opprette en ny profil.

| Obs! Profiler som har aktivert funksjonen for aktivering av automatisk import, vises også i profillisten med tilgjengelige nettverk. Se i Automatisk profilfordeling hvis du vil ha mer informasjon.

Slik søker du etter tilgjengelige nettverk:

1. Velg det trådløse kortet i ruten til venstre på siden Generelt.
2. Velg kategorien Nettverk.
3. Klikk knappen Søk
4. Dialogboksen for tilgjengelige nettverk viser navnene på nettverkene som er tilgjengelige. Klikk Oppdater for å oppdatere listen med tilgjengelige nettverk.
5. Velg nettverket fra listen, og klikk Koble til.
6. Velg navnet på nettverksprofilen som viser <ingen profil>, og klikk Koble til.
7. Klikk alternativet Nei, koble meg til direkte uten å opprette en profil. Du kan klikke Ja, opprett en profil for dette nettverket nå for å opprette en profil som skal brukes senere.

| Obs! Dersom det valgte nettverket har 802.1x-autentifikasjon, må du først opprett en profil ved hjelp av profilveiviseren. Men dersom nettverket ikke har noen WEP-sikkerhet (Åpent), WEP 64- eller 128-bits-koding eller WPA-PSK, kan du gå inn i de nødvendige sikkerhetsinnstillingene i dialogen som vises etter at du har klikket på knappen Koble-til. Da kan en éngangsforbindelse uten profil opprettes.

> - Det valgte nettverket har WPA-sikkerhetsinnstillinger: Dersom det valgte nettverket har 802.1x-autentifikasjonssikkerhetsinnstillinger, vil profilveivisersiden vises etter at du klikker på knappen Koble-til. Fra denne dialogen kan du gå inn i 802.1x-innstillingene og koble til nettverket..
> - Det valgte nettverket har ingen (Åpent) WEP-sikkerhetsinnstillinger: Dersom det valgte nettverket ikke har noen sikkerhet (Åpent). Klikk på knappen Koble-til for å koble til nettverket.
> - Det valgte nettverket har WEP eller WPA-PSK-sikkerhetsinnstillinger: Dersom det valgte nettverket har WEP-krypteringssikkerhetsinnstillinger, vil profilveivisersiden vises etter at du klikker på knappen Koble-til. Fra denne dialogen kan du gå inn i WEP-sikkerhetsinnstillingene og koble til nettverket.

8. Klikk OK for å koble til et nettverk.

## Koble til et nettverk ved hjelp av et tilgangspunkt

Et infrastrukturnettverk består av ett eller flere tilgangspunkt og én eller flere datamaskiner med trådløskort installert. Hvert tilgangspunkt må ha en koblet tilkobling til lokalnettet (LAN).

Du kan koble til et nettverk ved først å lage en ny profil ved hjelp av Profilveiviseren, deretter velge den profilen for å koble til nettverkstilgangspunktet ved hjelp av Koble-til-knappen. Du kan også koble til et nettverk ved å bruke Søk-knappen. Se Lage en ny profil hvis du vil ha mer informasjon.

## Koble til et datamaskin-til-datamaskin-nettverk (Ad hoc)

Koble til eller starte et Ad hoc-nettverk
Starte et Ad hoc-nettverk
Avslutte en Ad hoc-sesjon
Lage en Ad hoc-profil ved hjelp av Profilveiviseren

I datamaskin-til-datamaskin-modus (Ad hoc) kan du sende og motta informasjon til/fra andre datamaskiner i et ad hoc-nettverk. Alle trådløse klienter i Ad hoc-nettverket må bruke samme nettverksnavn (SSID) og kanalnummer. Hvis du vil se en liste over tillatte 802.11b ad hoc-kanaler, kan du se i kortinnstillingene for å få mer informasjon.

| Obs! Når du søker med en Ad hoc-profil innstilt på en bestemt overføringskanal, og det oppdages et Ad hoc-nettverk på en annen kanal, kobles du til ved hjelp av den nye kanalen. Det nye kanalnummeret vises i kortinnstillingene.

### Koble til et ad hoc-nettverk

| Obs! Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler til et Ad hoc ved hjelp av en profil, ser du Opprette en Ad hoc-profil ved hjelp av profilveiviseren.

Koble til et Ad hoc-nettverk ved hjelp av en profil

- Velg en Ad hoc-profil fra profillisten og klikk Koble til. Denne metoden bruker en forhåndsdefinert Ad hoc-profil som opprettes av profilveiviseren. Når du kobler til et Ad hoc-nettverk, brukes overføringskanalen som opprettes av den første datamaskinen. Denne kanalen kan være ulik den som ble valgt ved opprettingen av Ad hoc-profilen med profilveiviseren.

Slutte seg til et Ad hoc-nettverk uten en profil

- Bli med i en engangs Ad hoc-økt uten profil. Denne metoden bruker ikke noen forhåndsdefinert profil. Hvis du vil koble til et hvilket som helst Ad hoc-nettverk, klikker du Søk-knappen til å søke etter Ad hoc-nettverk, skriver inn passordet (SSID), og klikker deretter Koble til for å koble til. Når du blir med i et Ad hoc-nettverk, brukes overføringskanalen som opprettes av den første datamaskinen.

### Starte et Ad hoc-nettverk

Du kan starte et Ad hoc-nettverk ved hjelp av din datamaskin som en trådløs stasjon. Denne metoden bruker din datamaskins SSID for å etablere Ad hoc-nettverket som andre brukere kan koble seg til. Når du er oppstarteren av et Ad hoc-nettverk, må alle andre brukerene bruke kanalen og SSID.

### Avslutte en Ad hoc-økt

For å avslutte en ad hoc-sesjon skal du klikke på strandardprofilen fra Profillisten, deretter klikker du knappen Lukke.

### Opprette en Ad hoc-profil ved hjelp av profilveiviseren

Nedenfor beskrives hvordan du oppretter en ny Ad hoc-profil ved hjelp av profilveiviseren og kobler til et Ad hoc-nettverk.

Generelle innstillinger

1. På siden Generelt klikker du kategorien Nettverk.
2. Klikk Legg til. Dialogboksen med generelle innstillinger vises.
3. Skriv inn et profilnavn i feltet Profilnavn.
4. Skriv inn nettverks-SSID-en i feltet Nettverksnavn (SSID).
5. Klikk funksjonsmodusen Ad hoc.
6. Klikk Passordbeskytt denne profilen for å angi et profilpassord.
7. Klikk Neste.

Sikkerhetsinnstillinger

8. Velg enten Ingen eller WEP for datakrypteringen.
9. Dersom WEP er valgt, velger du enten 64 eller 128 biter for krypteringsnivået.
10. Velg nøkkelindeksen 1, 2, 3 eller 4.
11. Skriv inn den nødvendige passfrasen eller hex-nøkkelen.
12. Hvis det er merket av for Passordbeskyttelse på den generelle innstillingssiden,
    klikker du Neste for å vise passordsiden.

Innstillinger for passordbeskyttelse

13. Merk av for Passordbeskytt denne profilen.
14. Skriv inn et passord i Passordsfeltet.
15. Skriv inn samme passord en gang til i Bekreft nytt passordsfeltet.
16. Klikk Tilbake for å endre eller kontrollere innstillingene, eller klikk Fullfør når du har gjort ferdig profilinnstillingene og gå tilbake til nettverkssiden.

Koble til nettverket

17. Endre overføringskanalen fra Kort-kategorien: Med mindre de andre datamaskinene i ad hoc-nettverket bruker en annen kanal enn standardkanalen 11, er det ikke nødvendig å endre standardkanalen. Dersom du vil endre standardkanalen, klikker du kategorien Kort og klikker Konfigurer under Ad hoc-kanalvalget. Velg båndet som er i bruk, og velg en kanal. Klikk OK for å lagre innstillingen.
18. Velg kategorien Nettverk.
19. Når du har opprettet den nye profilen, klikker du den i profillisten. Profiler som bruker Ad hoc-modus vises med et datamaskinikon ved siden av profilnavnet.
20. Klikk Koble til for å koble til Ad hoc-nettverket.

## Slå radioen av/på

Når datamaskinen er slått på, overfører radioen kontinuerlig signaler dersom den er aktivert. I visse situasjoner, som når et fly tar av eller lander, kan det hende at radiosignalene må slås av, ellers kan disse signalene forårsake interferens. Følgende beskriver hvordan du bruker tastaturet (dersom dette alternativet er tilgjengelig) og Intel(R) PROSet for Wireless for å slå radio på eller av.
Radioen kan aktiveres eller deaktiveres fra datamaskintastaturet, det trådløse menyalternativet på oppgavefeltet og fra Intel(R) PROSet for Wireless. Gjeldende status for radioen vises på trådløsikonet i oppgavefeltet og på den generelle siden.

Bruke den alternative maskinvarebryteren for på/av
Radioen kan aktiveres eller deaktiveres fra tastaturet eller fra en ekstern maskinvarebryter dersom disse alternativene er tilgjenglige. Kontakt produsenten av datamaskinen for å få mer informasjon. Intel(R) PROSet for Wireless viser den nåværende status for radioen på den generelle siden dresom et av disse alternativene er installert.
Bruke Intel(R) PROSet for Wireless for å slå radioen på/av
Radioen kan slås på eller av fra den generelle siden i Intel(R) PROSet for Wireless. Radioens gjeldende status vises i menyalternativet i oppgavefeltet for det trådløse kortet. Den generelle siden viser også radioens gjeldende status dersom maskinvarealternativet er installert.
Slå Radio av/på
Merk: Når den bærbare datamaskinen er slått på, overfører radioen kontinuerlig signaler. I enkelte situasjoner, for eksempel på et fly, kan signalene fra radioen forårsake interferens.
Slik slår du radioen AV:På siden Generelt klikker du Av-knappen ved siden av Slå radioen av/på.

- Trådløskortet er ikke tilknyttet nettverket når radioen er av.
- Intel(R) PROSet for Wireless kan brukes til å redigere eller legge til profilinnhold når radioen er av.

Slik slår du radioen PÅ: På siden Generelt klikker du På-knappen ved siden av Slå radioen av/på.
Når radioen er på, gjøres det forsøk på å koble til nettverkstilgangspunktet ved hjelp av den siste profilen. Hvis kortet ikke kan knyttes til tilgangspunktet, prøver konfigurasjonstjenesten å finne et tilgjengelig nettverk. Se Konfigurasjonstjeneste for å få mer informasjon.

### Slå radioen av eller på fra menyalternativet i oppgavefeltet

Høyreklikk på trådløsikonet i oppgavefeltet, og velg det trådløskortet som brukes. Avhengig av radioens forrige status skal du velge Slå radio på (radioen er allerede PÅ, velg å slå AV) eller Slå radio på (radioen er allerede AV, velg å slå PÅ).

## Deaktiver Radio fra Windows

Radioen kan deaktiveres (gjøres uvirksom) via Windows-operativsystemet ved hjelp av Enhetsbehandling.

For Windows XP og 2000:

1. Fra skrivebordet høyreklikker du Min datamaskin og klikker Egenskaper.
2. Klikk kategorien Maskinvare.
3. Klikk Enhetsbehandling.
4. Dobbeltklikk Nettverkskort.
5. Høyreklikk det installerte trådløskortet som er i bruk.
6. Velg Deaktiver fra hurtigmenyen.
7. Klikk OK.

## Vise avanserte kortinnstillinger på Windows

De følgende avanserte alternativene er tilgjengelig i Windows Enhetsbehandling i kategorien Avansert dersom Intel(R) PROset for Wireless ikke er installert. Dersom PROSet for Wireless er installert viser kategorien Avansert Åpne-knappen. Velg denne knappen for å åpne PROSet for Wireless.

Slik får du tilgang til avanserte alternativer:

1. Fra skrivebordet høyreklikker du Min datamaskin og klikker Egenskaper.
2. Klikk kategorien Maskinvare.
3. Klikk Enhetsbehandling.
4. Dobbeltklikk Nettverkskort.
5. Høyreklikk navnet på det installerte trådløskortet som er i bruk.
6. Velg kategorien Avansert.

Kategorialternativet Avansert under Windows XP og2000:

- Ad Hoc-sendestrøm- Angi 802.11b ad hoc-utgangsstrømnivå for trådløskortet.
- Beskyttelse for mikset modus - RTS/CTS aktivert: (Standard-innstilling). Bruk denne modusen for å unngå kollisjoner i miksede omgivelser der klientene 802.11g og 802.11b ikke kan høre hverandere. CTS-til-selv aktivert: Denne modusen bedrer ytelsen i miksede modusomgivelser der klientene 802.11g og 802.11b er svært nærme hverandre og kan høre hverandre. Dette alternativet kan også innstilles i Avanserte innstillinger.
- Strømstyring – Angi en balanse mellom datamaskinens strømkilde og batteriet.
- Trådløsmodus - Velg trådløsmodus (modulasjonstype) for datahastighet. Standardinnstilling er "802.11g og 802.11b." Dette alternativet bruker både datahastighet på 11 Mbps og 54 Mbps. Andre alternativer er "bare 802.11g" og "bare 802.11b."

## Installere og avinstallere 802.1x-passordsynkroniseringsegenskapen

For å installere 802.1x-passordsynkroniserings-egenskapen (Bruk Windows-pålogging), må du først avinstallere Intel(R) PROSet for Wireless deretter gjeninstallereIntel(R) PROSet for Wireless med 802.1x-passordsynkroniserings-egenskapen.

1. KlikkStart à Innstillinger à Kontrollpanel og Legg till eller fjerne programmer og Intel(R) PROSet.
2. VelgFjerne.
3. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen.
4. Velgautorun.exe på CD-en.
5. KlikkInstallere programvare.
6. Klikk Neste på skjermen Velkommen til InstallShield-veiviseren for Intel(R) PROSet for Wireless .
7. På skjermen Lisensavtale leser du først avtalen før du velger Jeg godtar vilkårene i lisensavtalen og klikker Neste.
8. Velg Tilpass på skjermen Innstillingstype og klikk Neste.
9. Klikk på 802.1x-passordsnkroniseringsegenskapen. VelgDenne egenskapen vil bli installert på den lokale harddisken.
10. Klikk Neste.
11. KlikkInstallere på skjermen Klar til å installere programmet.
12. Når programvaren er installert på datamaskinen, klikker du Fullfør.
13. Klikk Avslutt for å lukke skjermen Intel(R) PRO-nettverkstilkoblinger.
14. Start datamaskinen på nytt.
15. Hvis du vil starte Intel(R) PROSet, dobbeltklikker du Intel(R) PROSet-ikonet i systemstatusfeltet eller følger banen Start > Programmer > Intel Network Adapters > Intel(R) PROSet.

| Obs! Windows XP Raskt bytte og Velkommensskjermen er deaktivert når 802.1x-passordsynkroniseringsegenskapen installeres.

For å avinstallere 802.1x-passordsynkroniserings-egenskapen (Bruk Windows-pålogging), må du først avinstallere Intel(R) PROSet for Wireless deretter gjeninstallereIntel(R) PROSet for Wireless uten 802.1x-passordsynkroniserings-egenskapen.

1. KlikkStart à Innstillinger à Kontrollpanel og Legg till eller fjerne programmer og Intel(R) PROSet.
2. VelgFjerne.
3. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen.
4. Velgautorun.exe på CD-en.
5. KlikkInstallere programvare.
6. Klikk Neste på skjermen Velkommen til InstallShield-veiviseren for Intel(R) PROSet for Wireless .
7. På skjermen Lisensavtale leser du først avtalen før du velger Jeg godtar vilkårene i lisensavtalen og klikker Neste.
8. Velg Tilpass på skjermen Innstillingstype og klikk Neste.
9. Klikk på 802.1x-passordsnkroniseringsegenskapen. Velg Denne egenskapen vil ikke være tilgjengelig.
10. Klikk Neste.
11. KlikkInstallere på skjermen Klar til å installere programmet.
12. Når programvaren er installert på datamaskinen, klikker du Fullfør.
13. Klikk Avslutt for å lukke skjermen Intel(R) PRO-nettverkstilkoblinger.
14. Start datamaskinen på nytt.
15. Hvis du vil starte Intel(R) PROSet, dobbeltklikker du Intel(R) PROSet-ikonet i systemstatusfeltet eller følger banen Start > Programmer > Intel Network Adapters > Intel(R) PROSet.

| Obs! Windows XP Raskt bytte og Velkommensskjermen vil være aktivert når 802.1x-passordsynkroniseringsegenskapen avinstalleres.

Tilbake til Innhold-siden

Les alle begrensninger og ansvarsfraskrivelser.