Tillbaka till Innehåll

# Trådlöst LAN - översikt: Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Användarhandbok

Om trådlös LAN-teknologi

- Välja ett trådlöst LAN (WLAN)
- Konfigurera ett trådlöst LAN (WLAN)
- Identifiera ett trådlöst LAN (WLAN)
- Undersöka platsen för ditt trådlösa LAN (WLAN)
- Faktorer som påverkar räckvidden

Ett trådlöst nätverk ansluter datorer utan att använda nätverkskablar. Datorerna använder radiokommunikation för att skicka data mellan varandra. Du kan antingen kommunicera direkt med andra trådlösa datorer eller ansluta till ett befintligt nätverk genom en trådlös åtkomstpunkt. När du konfigurerar ditt trådlösa kort väljer du driftsläge för den typ av trådlöst nätverk som du önskar. Du kan använda ditt trådlösa kort för att ansluta till andra liknande trådlösa enheter som är kompatibla med standarden 802.11 för trådlösa nätverk.

### Välja ett trådlöst LAN (WLAN)

Trådlösa LAN kan fungera med eller utan åtkomstpunkter beroende på hur många användare det finns i nätverket. Infrastruktur-läge använder åtkomstpunkter som gör att trådlösa datorer kan skicka och ta emot information. Trådlösa datorer överför till åtkomstpunkten och åtkomstpunkten mottar informationen och sänder ut den till andra datorer. Åtkomstpunkten kan också ansluta till ett kabelanslutet nätverk eller till Internet. Flera åtkomstpunkter kan arbeta tillsammans för att tillhandahålla täckning över ett stort område.

Peer-to-Peer-läge, också kallat ad hoc-läge, fungerar utan åtkomstpunkter och tillåter att trådlösa datorer skickar information direkt till andra trådlösa datorer. Ad hoc-läge stöds endast i 802.11b- och 802.11g-nätverk. Du kan använda Peer-to-Peer-läge om du vill nätverksansluta datorer hemma eller på mindre kontor eller om du vill skapa ett tillfälligt trådlöst nätverk för ett möte.

### Konfigurera ett trådlöst LAN (WLAN)

Det finns tre grundläggande komponenter som måste vara konfigurerade för att ett 802.11 trådlöst LAN ska fungera korrekt:

- Nätverksnamn: Varje trådlöst nätverk använder ett unikt nätverksnamn som identifierar nätverket. Detta namn kallas Service Set Identifier (SSID). När du konfigurerar ditt trådlösa kort anger du det SSID som ska användas. Om du vill ansluta till ett befintligt nätverk måste du ange namnet för det nätverket. Om du konfigurerar ditt eget nätverk kan du hitta på ett namn och använda det på varje dator. Namnet kan innehålla upp till 32 tecken och kan bestå av bokstäver och siffror.
- Profiler: När du konfigurerar datorn för åtkomst till ett trådlöst nätverk skapar den trådlösa klienthanteraren en profil för de trådlösa inställningar som du anger. Om du vill ansluta till ett annat nätverk kan du söka efter existerande nätverk och göra en tillfällig anslutning eller skapa en ny profil för det nätverket. När du har skapat profiler ansluter datorn automatiskt när du byter till annan plats.
- Säkerhet: Trådlösa nätverk av typen 802.11 använder kryptering för att bättre skydda dina data. Wired Equivalent Privacy (WEP) använder en 64-bitars eller 128-bitars delad krypteringsnyckel för att förvränga data. Innan en dator skickar data krypteras informationen med den hemliga krypteringsnyckeln. Den mottagande datorn använder samma nyckel för att dekryptera informationen. Om du ansluter till ett befintligt nätverk ska du använda den krypteringsnyckel som du får från systemadministratören för det trådlösa nätverket. Om du konfigurerar ditt eget nätverk kan du skapa en egen nyckel och använda den på varje dator.
  - Wi-Fi Protected Access (WPA) är en säkerhetsförbättring som avsevärt ökar dataskyddsnivån och åtkomstkontrollen till ett WLAN. WPA-läget upprätthåller 802.1x-verifiering och nyckelutbyte för att stärka datakryptering. WPA använder sin TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). TKIP tillhandahåller viktiga förbättringar avseende datakryptering. Dessa förbättringar inkluderar en blandningsfunktion med per-paket-nyckel, en MIC (Message Integrity Check) som kallas "Michael" och som är en förlängd initieringsvektor (IV) med sekvensregler och även en mekanism för nya nycklar. Genom att använda dessa förbättringar skyddas TKIP mot WEP:s kända svagheter.
  - Cisco Client Extention (CCX) är en server och klient 802.1x-verifiering via användarangivet inloggningslösenord. När en trådlös åtkomstpunkt kommunicerar med en Cisco LEAP-aktiverad RADIUS-server (Cisco Secure Access Control Server (ACS)), tillhandahåller Cisco LEAP åtkomstkontroll genom gemensam verifiering mellan klientens trådlösa kort och det trådlösa nätverket och tillhandahåller dynamiska, individuella användarkrypteringsnycklar för att hjälpa till att skydda sekretessen för överförda data.

### Identifiera ett trådlöst LAN (WLAN)

Beroende på storleken och de ingående komponenterna i ett trådlöst LAN kan det finnas många sätt att identifiera ett trådlöst LAN på:

- Nätverksnamn eller SSID (Service Set Identifier): Identifiera ett trådlöst nätverk. Alla trådlösa enheter i nätverket måste använda samma SSID.
- Extended Service Set IDentifier (ESSID): Ett specialfall av SSID som används för att identifiera ett trådlöst nätverk som inkluderar åtkomstpunkter.
- Independent Basic Service Set Identifier (IBSSID): Ett specialfall av SSID som används för att identifiera ett nätverk av trådlösa datorer som konfigurerats för att kommunicera direkt med varandra utan att använda en åtkomstpunkt.
- Basic Service Set Identifier (BSSID): En unik identifikation för varje trådlös enhet. BSSID är enhetens Ethernet MAC-adress.
- Sänd SSID: En åtkomstpunkt kan svara datorer som skickar sonderingspaket med Sänd SSID. Om denna funktion är aktiverad på åtkomstpunkten kan alla trådlösa användare associera med åtkomstpunkten genom att använda en tom (null) SSID.

### Undersöka platsen för ditt trådlösa LAN (WLAN)

Att utföra en platsundersökning för ditt trådlösa LAN är det mest avgörande steget i konfigurationsprocessen för ett trådlöst nätverk. Det reducerar betydligt mängden felsökning som kommer att behövas när det trådlösa nätverket väl har installerats och är klart för anslutningstestning. När du genomför en platsundersökning behöver du följande hjälpmedel:

- En åtkomstpunkt (eller bärbar dator) som är konfigurerad som sändare. Den bör placeras nära och i samma höjd som platsen för ditt trådlösa LAN.
- En bärbar dator som fungerar som den mobila mottagaren. Den måste ha din platsundersökningsprogramvara installerad.
- En ritning över området eller byggnaden för att kunna markera räckvidden för dina signaler.

När du har allt material du behöver är du redo att undersöka platsen i själva byggnaden. Starta programvaran för platsundersökning på den mobila mottagardatorn. Testa signalstyrkan genom att bära omkring den mobila mottagardatorn i det avsedda området för det trådlösa nätverket. Se till att också testa signalstyrkan vid varje planerad åtkomstpunkt. Om du stöter på problem medan du undersöker platsen ska du se till att sändardatorn inte finns på en vägg som innehåller metall, såsom en luftkonditioneringsledning, vilket kan störa signalens räckvidd. Flytta helt enkelt sändaren och testa signalstyrkan igen. Om användarna ska kunna ha oavbruten anslutning när de förflyttar sig från åtkomstpunkt till åtkomstpunkt måste signalnivåerna vid varje punkt överlappa. Det finns programvara som störningsfritt ändrar signalnivåer vid överlämning från en åtkomstpunkt till en annan.

Byggnadens infrastruktur kan ibland störa mikrovågssignalen, men genom att hitta platsen och anledningen till störningarna kan du räkna ut var du bäst ska placera åtkomstpunkterna för optimal täckning. Mikrovågssignaler skickas i alla riktningar, vilket betyder att du kan ha en åtkomstpunkt för flera våningar. Däremot beror räckvidden mycket på vilket material som användes när golven byggdes, speciellt metalliska material. När signalstyrkan är stark inuti byggnaden är du redo att kontrollera styrkan utanför byggnaden. Detta gör du genom att helt enkelt bära den mobila mottagardatorn så långt bort på gatan eller runt byggnaden som du kan komma utan att förlora alltför mycket signalstyrka. Om möjligt ska du vara medveten om vilka typer av nätverk som används av företagen ovanför och under ditt företag så ni kan arbeta tillsammans utan störningar. Med trådlösa nätverk är säkerhet mycket viktigt och om du pratar med dem som finns omkring dig är du bättre förberedd när du ska välja rätt kanaler och den bästa placeringen för åtkomstpunkterna.

### Faktorer som påverkar räckvidden

Även om åtkomstpunkter kan överföra signaler upp till 18 meter i ett område med många väggar eller så mycket som 150 meter i ett stort och öppet område kan räckvidden påverkas av följande faktorer:

- Byggnadsmaterial, som till exempel stål och stenväggar, kan förkorta radiosignalernas räckvidd.
- Områdets fysiska utformning kan störa signalerna och orsaka att de försvagas.
- Elektroniska störningar från mobiltelefoner, mikrovågsugnar eller andra enheter som använder samma frekvens kan störa signalöverföringen.
- Räckvidden är omvänt proportionell till datahastigheten vilket innebär att ju snabbare signalerna skickas ju kortare transportsträcka täcker de.

Genom att ta alla dessa faktorer med i beräkningen när du undersöker platsen för ditt WLAN är centralt när det gäller att kunna tillhandahålla alla användare med störningsfri mobil anslutbarhet. Genom att använda flera åtkomstpunkter kan man naturligtvis minska dessa faktorers inverkan om det finns många skiljeväggar.

### Vad menas med en platsundersökning?

Med platsundersökning menas en grundlig undersökning och analys av platsen för det föreslagna trådlösa LAN-nätet. Syftet med en platsundersökning är att fastställa det antal åtkomstpunkter som behövs, vilka typer av antenner som behövs och den bästa placeringen för dessa åtkomstpunkter och antenner. Även om målsättningen med en platsundersökning är enkel är det inte lätt att uppnå det målet. Några av de steg som ingår kräver att mätningar utförs men de flesta stegen har att göra med erfarenhet, att prova sig fram och att gissa snarare än att arbeta med siffror. Utföra en platsundersökning Intel® rekommenderar att en platsundersökning utförs innan ett trådlöst LAN installeras. Platsundersökningar är speciellt viktiga när:

- Du installerar en ny plats: Utvärdera åtkomstpunkternas och antennernas placering på hela den föreslagna platsen.
- Du ändrar en befintlig plats: Vid modifieringar eller utökningar av en befintlig nätverksstruktur ska placeringen av åtkomstpunkterna och antennerna granskas på nytt. Om du behöver en annan nivå av täckning i vissa områden kan du behöva flytta, byta ut eller utöka åtkomstpunkter och antenner.
- Du gör en fysisk ändring i platsen: Omkonstruktion kan introducera nya störningskällor, som till exempel motorer och metallkonstruktioner inom åtkomstpunktens täckningsområde, även om omkonstruktionen inte direkt påverkar den plats där åtkomstpunkten är placerad.

## Vad som ingår i en effektiv platsundersökning

En effektiv platsundersökning utgörs av fyra delar. Om inte tillämplig mängd tid, pengar och energi avsätts för att utföra en korrekt platsundersökning i förväg kan det resultera i större utgifter senare, när problem uppstår som kräver upprepade justeringar av konfigurationen för det trådlösa nätverket. De tre delar som ingår i en effektiv platsundersökning är:

1. Undersök de nätverksanvändningsproblem som löses genom ett trådlöst LAN.
   Hur många klienter behöver trådlös LAN-anslutning? Vilka områden på platsen behöver trådlös LAN-anslutbarhet? Hur många timmar per dag krävs trådlös LAN-anslutbarhet? Vilka platser kommer sannolikt att få den största trafikbelastningen? Var kommer en framtida expansion av nätverket att vara mest sannolik?
2. Studera ritningar över platsen för det föreslagna trådlösa nätverket.
   En ritning över platsen är en karta över platsen med placeringen av föremål, som till exempel väggar, skiljeväggar och allt annat som kan påverka prestanda hos ett trådlöst LAN. Att granska en ritning över platsen innan du gör den fysiska genomgången hjälper till att identifiera områden där trådlös utrustning sannolikt kommer att fungera väl och områden där den inte kommer att göra det. Många hinder kan du inte se utan vidare. Ett rum som ursprungligen byggdes för ett visst syfte, som till exempel ett radiologilabb, skulle kunna ha byggts om till något helt annat, exempelvis ett konferensrum. Ritningen kan också visa områden med föreslagna framtida ombyggnader eller utbyggnader. Förbered för nästa steg i platsundersökningen genom att markera möjliga platser för trådlösa enheter på ritningen och hänvisa till den markerade ritningen under den fysiska genomgången och inventeringen.
3. Utför en fysisk genomgång och inventering.
   Det primära syftet med den fysiska genomgången är att dokumentera alla apparater eller material nära en föreslagen enhetsplacering som kan störa mottagning eller överföring och påverka nätverkets prestanda. Dokumentera lagernivån och inventeringen, de aktuella miljöförhållandena och eventuella material som kan störa ett trådlöst LAN.

Tillbaka till Innehåll

Läs alla begränsningar och ansvarsfriskrivningar.