Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Verbindung mit einem Netzwerk herstellen: Intel(R) PRO/Wireless 2200BG - Benutzerhandbuch

## Netzwerkverbindung mit Intel(R) PROSet für Wireless herstellen

- Intel(R) PROSet für Wireless zur Verwaltung Ihrer drahtlosen Verbindung aktivieren
- So greifen Sie auf die Erweiterten Einstellungen zu
- Erweiterte systembezogene Einstellungen
- Der Intel(R) PROSet für Wireless Konfigurationsservice
- Suche nach verfügbaren Netzwerken
- Netzwerkverbindung mit einem Zugriffspunkt herstellen
- Verbindung mit einem Peer-to-Peer-Netzwerk (Ad-Hoc-Netzwerk) herstellen
- Den Sender ein- und ausschalten
- Den Sender in Windows deaktivieren
- Erweiterte Adaptereinstellungen unter Windows anzeigen
- 802.1x Kennwortsynchronisationsfunktion installieren und deinstallieren

## Intel(R) PROSet für Wireless zur Verwaltung Ihrer drahtlosen Verbindungen aktivieren

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie Intel(R) PROSet für Wireless als Ihren drahtlosen Manager einrichten, wenn Sie Windows XP als drahtlosen Manager verwenden.

1. Klicken Sie vom Desktop aus auf die Schaltfäche Start > Systemsteuerung. Doppelklicken Sie auf Netzwerkverbindungen. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf Drahtlose Netzwerkverbindung und anschließend auf Eigenschaften.
2. Klicken Sie unter "Drahtlose Netzwerkverbindungseigenschaften" auf das Register Drahtloses Netzwerk.
3. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden nicht markiert ist.
4. Doppelklicken Sie auf das Symbol Intel(R) PROSet für Wireless in der Taskleiste.
5. Falls Sie Ihre Profile bereits eingerichtet haben, klicken Sie auf das Register Netzwerke. In der Profilliste sollten die verfügbaren Netzwerke angezeigt werden, zu denen eine Verbindung hergestellt werden kann. Falls keine Profile eingerichtet wurden, finden Sie weitere Informationen unter Ein neues Profil erstellen.

## So greifen Sie auf die Erweiterten Einstellungen zu

In den Erweiterten Einstellungen können Sie Ihre bevorzugten Netzwerkverbindungen und Profilverwaltungsoptionen konfigurieren.

So greifen Sie auf die "Erweiterten Einstellungen" zu:

1. Klicken Sie auf der Seite Allgemein auf das Register Netzwerke.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert.

Erweiterte Einstellungen:

- Automatische Verbindung

- Verbindungspräferenz

- Auswahl des Infrastruktur-Wireless-Modus

- Profilverwaltung

- Sicherheitsprotokoll für gemischte 11b/11g-Umgebungen

- Erweiterte Sicherheit

- Schaltfläche "Importieren/Exportieren"

Weitere Informationen zu den Profilverwaltungsoptionen finden Sie in den "Erweiterten Einstellungen" unter Systemweite Einstellungen.

## Erweiterte systembezogene Einstellungen

Profilverwaltungsoptionen

Die folgenden Profilverwaltungsoptionen befinden sich in den Erweiterten Einstellungen

Verfügbare, nicht zugeordnete Netzwerke anzeigen: Wenn diese Option nicht markiert ist, wird das Intel(R) PROSet für Wireless-Dialogfeld des drahtlosen Managers mit der Liste der verfügbaren Netzwerke deaktiviert. Wenn sie markiert ist, zeigt der Intel Konfigurationsservice, der im Hintergrund läuft, automatisch die verfügbaren Netzwerke an, die nicht in der Profilliste aufgeführt sind. Diese Methode sorgt für eine automatische Verbindung mit verfügbaren Netzwerken im Bereich Ihres drahtlosen Adapters. Der Verbindungsstatus Ihres drahtlosen Adapters wird vom Konfigurationsservice ständig überwacht. Falls in der Profilliste für ein Netzwerk keine passenden Profile gefunden werden, zeigt ein Dialogfeld automatisch die verfügbaren Netzwerk-Zugriffspunkte und Computer innerhalb des drahtlosen Adapterbereichs an (Ad-Hoc-Modus). Der Konfigurationsservice kann auch dann verwendet werden, wenn mehr als ein drahtloser Adapter, der 802.11b verwendet, installiert ist. Wenn das Dialogfeld "Intel Konfigurationsservice" mit der Auflistung verfügbarer Netzwerke angezeigt wird, können Sie durch Markieren der Option "Diese Meldung nicht mehr anzeigen" verhindern, dass das Dialogfeld erneut angezeigt wird, wenn der Adapter nicht mehr verbunden ist. Der Konfigurationsservice funktioniert weiterhin und versucht je nach Auswahlmodus, mit Hilfe eines Profils aus der Profilliste oder mit einem verfügbaren Netzwerk eine Verbindung herzustellen. Dies bedeutet, dass der Adapter ohne Zuweisung bleibt, wenn die Option "Verbindung nur mit bevorzugten Profilen herstellen" markiert ist und kein passendes Profil gefunden wird. Sie können weiterhin die Schaltfläche "Verbinden" im Register "Netzwerke" verwenden, um eine Verbindung zu einem verfügbaren Netzwerk herzustellen.

Benachrichtigen, wenn Profilverwaltungsfunktionen deaktiviert werden

Markiert: Wenn Intel(R) PROSet für Wireless derzeit Ihren drahtlosen Adapter verwaltet, erscheint ein Meldungsfeld mit dem Hinweis: "Windows XP verwaltet Ihre Profile", wenn Windows XP Zero Konfiguration aktiviert wird.

- Wenn Sie "Ja" wählen, verwaltet Intel(R) PROSet für Wireless den drahtlosen Adapter.
- Wenn Sie "Nein" wählen, verwaltet Windows XP den drahtlosen Adapter.

Wenn ein anderer drahtloser Manager (nicht Windows XPs drahtloser Manager) aktiviert wird, erscheint im Meldungsfeld der Hinweis: "Ein anderes drahtloses LAN-Programm kommuniziert mit dem Intel(R) PRO/Wireless LAN-Adapter. Um Konflikte zu vermeiden, hat Intel(R) PROSet für Wireless vorübergehend seine Profilverwaltungsfunktionen deaktiviert".

Unmarkiert: Wenn Intel(R) PROSet für Wireless derzeit Ihren drahtlosen Adapter verwaltet, werden Sie nicht benachrichtigt, wenn Windows XP Zero Konfiguration (oder ein anderer drahtloser Manager) aktiviert wird.

Falls Windows XP Zero Konfiguration aktiviert ist und dieses Feld unmarkiert ist oder Sie die Frage oben mit "Nein" beantwortet haben, kann die Schaltfläche "Verbinden" auf der Profilseite nicht zur Herstellung einer Verbindung mit verfügbaren Netzwerken verwendet werden. Sie können die Schaltfläche "Scannen" verwenden, um nach verfügbaren Netzwerken zu suchen. Die Schaltfläche "Verbinden" funktioniert jedoch nicht, wenn sie zur Verbindung mit einem verfügbaren Netzwerk eingesetzt wird.

- Ad-Hoc-Modus ist deaktiviert. Die Schaltfläche "Verbinden" des Ad-Hoc-Verbindungsdialogfeldes funktioniert nicht.
- Taskleistensymbol-Menü: Die Startfunktion für ein Ad-Hoc-Profil und die Anwendung eines Profils stehen im Taskleistenmenü nicht zur Verfügung.

Benachrichtigen, wenn die Funktion "Windows XP Zero Konfiguration" aktiviert ist:

Markiert: Wenn Windows XP Zero Konfiguration aktiviert und das Kästchen beim Starten von Intel(R) PROSet für Wireless markiert ist, wird der Meldungstext "Windows XP verwaltet Ihre Profile" angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass Windows XP derzeit zur Verwaltung des drahtlosen Adapters konfiguriert ist. Möchten Sie die Windows XP Verwaltung deaktivieren, damit Intel(R) PROSet für Wireless Ihr drahtloses Netzwerk verwaltet?

- Wenn Sie "Ja" wählen - verwaltet Intel(R) PROSet für Wireless den drahtlosen Adapter.
- Wenn Sie "Nein" wählen - verwaltet Windows XP den drahtlosen Adapter.

Unmarkiert: Wenn das Kästchen beim Starten von Intel(R) PROSet für Wireless unmarkiert ist, werden Sie nicht benachrichtigt, wenn der drahtlose Manager "Windows XP Zero Konfiguration" aktiviert ist.

Profilverwaltungsfunktionen aktivieren: Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, zeigt dies an, dass Intel(R) PROSet für Wireless zur Verwaltung Ihres drahtlosen Adapters konfiguriert ist. Ist es unmarkiert, ist Windows XP der drahtlose Netzwerkmanager.

### Der Intel(R) PROSet für Wireless Konfigurationsservice

Die Funktion "Konfigurationsservice" wird im Hintergrund ausgeführt, um verfügbare Netzwerke, die nicht in der Profilliste aufgeführt sind, automatisch anzuzeigen. Diese Methode sorgt in einer 2,4-Umgebung für eine automatische Verbindung mit verfügbaren Netzwerken im Bereich Ihres drahtlosen Adapters. Der Verbindungsstatus Ihres drahtlosen Adapters wird vom Konfigurationsservice ständig überwacht. Falls in der Profilliste für ein Netzwerk keine passenden Profile gefunden werden, zeigt ein Dialogfeld automatisch die verfügbaren Netzwerk-Zugriffspunkte und Computer innerhalb des drahtlosen Adapterbereichs an (Ad-Hoc-Modus). Der Konfigurationsservice kann auch dann verwendet werden, wenn mehr als ein drahtloser Adapter, der 802.11b Band verwendet, installiert ist.

Merkmale des Konfigurationsservices:

- Der Konfigurationsservice wird gestartet, wenn Sie sich beim Computer anmelden.
- Es wird kein aktiver Profilwechsel durchgeführt. Sobald der Adapter dem Zugriffspunkt zugeordnet ist, findet kein Wechsel statt, wenn ein Profil mit höherer Priorität verfügbar wird.
- Der Konfigurationsservice kann nur dann eingesetzt werden, wenn Intel(R) PROSet für Wireless installiert ist.
- Wenn die Verbindung zu einem Zugriffspunkt mit keinem der Profile in der Profilliste hergestellt werden kann, zeigt ein Dialogfeld die verfügbaren Netzwerke an.
- Wenn für ein verfügbares Netzwerk mehrere Profile aufgeführt sind, werden die Profile in einem Dialogfeld aufgelistet und Sie können Ihre Wahl treffen.
- Wenn ein verfügbares Netzwerk erkannt wird, das WEP-Verschlüsselung und Authentifizierung erfordert, wird vor der Verbindungsherstellung ein Dialogfeld zum Einrichten der WEP-Verschlüsselung angezeigt.

Der Konfigurationsservice kann auf zweierlei Weise verwendet werden:

1. Verbindung mit verfügbarem Netzwerk nur über Profile herstellen: In diesem Modus versucht der Konfigurationsservice die Verbindung mit einem Netzwerkzugriffspunkt nur mit Profilen aus der Profilliste herzustellen. Wenn kein passendes Profil gefunden wird, werden in einem Dialogfeld die verfügbaren Netzwerke angezeigt. Sie können dieses Dialogfeld auch schließen, ohne eine Verbindung herzustellen, indem Sie auf die Schaltfläche "Abbrechen" klicken. Der Adapter bleibt nicht zugeordnet und die Liste der verfügbaren Netzwerke wird NICHT wieder angezeigt, bis ein anderes verfügbares Netzwerk gefunden wird. Dieser Modus wird in den "Erweiterten Einstellungen" festgelegt.
2. Verbindung mit einem verfügbaren Netzwerk herstellen, wenn kein passendes Profil gefunden wird: In diesem Modus versucht der Konfigurationsservice die Verbindung mit einem Netzwerkzugriffspunkt herzustellen, indem er zuerst die Profile aus der Profilliste verwendet. Wenn kein passendes Profil gefunden wird, stellt der Konfigurationsservice automatisch die Verbindung zu einem verfügbaren Netzwerk her. Dieser Modus wird in den "Erweiterten Einstellungen" festgelegt.

### Automatische Verbindung aktivieren

Der Konfigurationsservice überwacht ebenfalls den "Wiederaufnahme-Status", nachdem ein Laptop-Computer in den Ruhezustand getreten ist. In einem solchen Fall aktiviert der Konfigurationsservice erneut den automatischen Verbindungsservice.

Diese Funktionen können nach dem Neustart des Computer (oder nach einem Ruhezustands- und Wiederaufnahmezyklus) wieder aktiviert werden.

Betroffene Funktionen, wenn eine andere Profilverwaltungsanwendung erkannt wird

Bei AAA-Clients:

Markieren Sie "OK"; die AAA-Client-Anwendung verwaltet den Adapter. Die aktuelle Verbindung bleibt bestehen, die unten angezeigten Intel(R) PROSet für Wireless-Funktionen sind jedoch deaktiviert. Um Konflikte zu vermeiden, wurden die Intel(R) PROSet für Wireless-Profilverwaltungsfunktionen vorübergehend deaktiviert. Um diese Funktionen zu reaktivieren, deaktivieren Sie zunächst das andere LAN-Dienstprogramm und anschließend:

1. Reaktivieren Sie entweder die "Erweiterten Einstellungen" von Intel(R) PROSet für Wireless.
2. oder nehmen Sie nach einem Computer-Ruhezustand die Funktionen wieder auf.
3. Starten Sie den Computer neu.

| HINWEIS: Drahtloser AAA-Client-Manager - Wenn Intel PROSet für Wireless einen anderen drahtlosen AAA-Client-Manager erkennt, wird ein Benachrichtigungsdialogfeld angezeigt. Wenn Sie in dem Feld die Option "OK" wählen, werden die Profilverwaltungsfunktionen von Intel(R) PROSet automatisch deaktiviert. Das Kontrollkästchen "Benachrichtigen, wenn Profilverwaltungsfunktionen deaktiviert werden" der "Erweiterten Einstellungen" muss markiert sein, damit das Benachrichtigungsdialogfeld angezeigt werden kann, wenn Windows XP Zero-Konfiguration deaktiviert ist. Es ist standardmäßig aktiviert (markiert).

Bei "Windows XP Zero"-Konfiguration:

- Wählen Sie "Ja", um "Windows XP Zero"-Konfiguration zu deaktivieren. Intel(R) PROSet für Wireless verwaltet weiterhin den Adapter.
- Wenn Sie "Nein" wählen, verwaltet Windows XP den Adapter. Die aktuelle Verbindung bleibt bestehen, die unten angezeigten Intel(R) PROSet für Wireless-Funktionen sind jedoch deaktiviert. Sie können die erneute Anzeige des Dialogfelds unterdrücken, wodurch "Windows XP Zero"-Konfiguration automatisch den drahtlosen Adapter verwaltet. Das Benachrichtigungsdialogfeld kann später in den "Erweiterten Einstellungen" reaktiviert werden.

Betroffene Intel(R) PROSet für Wireless-Funktionen:

- In der Profilseite funktioniert die Schaltfläche "Verbinden" nicht.
- Die Schaltfläche "Scannen" kann zum Scannen nach verfügbaren Netzwerk verwendet werden, aber die Schaltfläche "Verbinden" funktioniert nicht, wenn Scannen für eine Netzwerkverbindung verwendet wird.
- Ad-Hoc-Modus ist deaktiviert. Die Schaltfläche "Verbinden" des Ad-Hoc-Verbindungsdialogfeldes funktioniert nicht.
- Taskleistensymbol-Menü: Die Startfunktion für ein Ad-Hoc-Profil und die Anwendung eines Profils stehen im Taskleistenmenü nicht zur Verfügung.

| HINWEIS: Wenn die oben beschriebenen Schaltflächen verwendet werden, wird die folgende Meldung angezeigt: "Ein anderes drahtloses LAN-Programm kommuniziert mit dem Intel(R) PRO/Wireless LAN-Adapter. Um Konflikte zu vermeiden, hat Intel(R) PROSet für Wireless vorübergehend seine Profilverwaltungsfunktionen deaktiviert".

## Suche nach verfügbaren Netzwerken

Eine schnelle Methode zur Netzwerkverbindung ist die Verwendung der Schaltfläche Scannen, um nach einem Netzwerk-Access Point im Bereich Ihres drahtlosen Adapters zu suchen. Wird ein Netzwerk gefunden, können Sie umgehend eine Verbindung ohne ein Profil herstellen oder ein neues Profil erstellen.

| HINWEIS: Profile, bei denen die Funktion "Auto-Import aktivieren" aktiviert ist, werden ebenfalls in der Profilliste verfügbarer Netzwerke angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Profilverteilung.

So suchen Sie nach verfügbaren Netzwerken:

1. Markieren Sie im linken Bereich der Seite "Allgemein" den drahtlosen Adapter.
2. Wählen Sie das Register Netzwerke.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Scannen.
4. Das Dialogfeld "Verfügbare Netzwerke" zeigt die Namen der verfügbaren Netzwerke an. Klicken Sie zum Aktualisieren der Liste verfügbarer Netzwerke auf die Schaltfläche Aktualisieren.
5. Wählen Sie das Netzwerk aus der Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden.
6. Wählen Sie den Netzwerkprofilnamen, der <kein Profil> anzeigt, und klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden.
7. Klicken Sie auf die Option Nein, direkt verbinden, ohne ein Profil zu erstellen. Hinweis: Um ein Profil zur späteren Verwendung zu erstellen, können Sie auf Ja, jetzt ein Profil für dieses Netzwerk erstellen klicken.

| HINWEIS: Wenn das markierte Netzwerk 802.1x Authentifizierung verwendet, müssen Sie zunächst mit dem Profil-Assistenten ein Profil erstellen. Sollte das Netzwerk jedoch weder WEP-Sicherheit (offenes Netzwerk), noch WEP 64- oder 128-Bit-Verschlüsselung oder WPA-PSK verwenden, können Sie die erforderlichen Sicherheitseinstellungen im Dialogfeld eingeben, das angzeigt wird, nachdem Sie auf die Schaltfläche "Verbinden" klicken. Sie können dann eine einmalige Verbindung ohne Profil herstellen.

> - Das markierte Netzwerk hat WPA-Sicherheitseinstellungen: Wenn das markierte Netzwerk 802.1x-Authentifizierungs-Sicherheitseinstellungen verwendet, wird nach dem Klicken auf die Schaltfläche "Verbinden" die Seite "Erweiterte Sicherheit" des Profil-Assistenten angezeigt. Sie können von diesem Dialogfeld aus die 802.1x-Einstellungen eingeben und eine Verbindung zum Netzwerk herstellen.
> - Das markierte Netzwerk hat keine WEP-Sicherheitseinstellungen (offenes Netzwerk): Wenn das Netzwerk keine Sicherheit verwendet (offen ist). Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verbinden", um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.
> - Das markierte Netzwerk hat WEP- oder WPA-PSK-Sicherheitseinstellungen: Wenn das markierte Netzwerk WEP-Verschlüsselungs-Sicherheitseinstellungen verwendet, wird nach dem Klicken auf die Schaltfläche "Verbinden" die Seite "Erweiterte Sicherheit" des Profil-Assistenten angezeigt. Sie können von diesem Dialogfeld aus die WEP-Sicherheitseinstellungen eingeben und eine Verbindung zum Netzwerk herstellen.

8. Klicken Sie auf OK , um eine Netzwerkverbindung herzustellen.

## Netzwerkverbindung mit einem Zugriffspunkt herstellen

Ein Infrastrukturnetzwerk besteht aus einem oder mehreren Zugriffspunkten und einem oder mehreren Computern mit installierten drahtlosen Adaptern. Jeder Zugriffspunkt muss über eine verdrahtete Verbindung zum LAN (Local Area Network) verfügen.

Sie stellen eine Verbindung mit einem Netzwerk her, indem Sie zunächst ein neues Profil mit dem Profil-Assistenten erstellen und dann dieses Profil zur Verbindung mit dem Netzwerkzugriffspunkt über die Schaltfläche "Verbinden" auswählen. Sie können außerdem mit der Schaltfläche "Scannen" eine Netzwerkverbindung herstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ein neues Profil erstellen.

## Verbindung mit einem Peer-to-Peer-Netzwerk (Ad-Hoc-Netzwerk) herstellen

Eine Verbindung zu einem Ad-Hoc-Netzwerk herstellen oder ein Ad-Hoc-Netzwerk starten
Ein Ad-Hoc-Netzwerk starten
Eine Ad-Hoc-Sitzung beenden
Ein Ad-Hoc-Profil mit dem Profil-Assistenten erstellen

Im Peer-to-Peer-Modus (Ad-Hoc) können Sie in einem Ad-Hoc-Netzwerk Informationen an andere Computer senden und von diesen empfangen. Alle drahtlosen Clients im Ad-Hoc-Netzwerk müssen denselben Netzwerknamen (SSID) und dieselbe Kanalnummer verwenden. Eine Liste mit zulässigen 802.11b Ad-Hoc-Kanälen finden Sie in den "Adaptereinstellungen".

| HINWEIS: Wenn während des Scannens mit einem Ad-Hoc-Profil, das auf einen bestimmten Übertragungskanal gesetzt ist, ein Ad-Hoc-Netzwerk auf einem anderen Kanal gefunden wird, wird die Verbindung unter Verwendung des neuen Kanals hergestellt. Die neue Kanalnummer wird in den "Adaptereinstellungen" angezeigt.

### Eine Verbindung zu einem Ad-Hoc-Netzwerk herstellen

| HINWEIS: Weitere Informationen zur Verbindung mit einem Ad-Hoc über ein Profil finden Sie unter "Ein Ad-Hoc-Profil mit dem Profil-Assistenten erstellen".

Verbindung zu einem Ad-Hoc-Netzwerk mit einem Profil herstellen

- Wählen Sie das Ad-Hoc-Profil aus der Profilliste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden. Bei dieser Methode wird ein vordefiniertes Ad-Hoc-Profil verwendet, das vom Profil-Assistenten erstellt wurde. Wenn Sie die Verbindung zu einem Ad-Hoc-Netzwerk herstellen, wird der vom ersten Computer etablierte Übertragungskanal verwendet. Dieser Kanal kann von dem Kanal abweichen, der bei der Ad-Hoc-Profilerstellung durch den Profil-Assistenten verwendet wurde.

Sich einem Ad-Hoc-Netzwerk ohne ein Profil anschließen

- Sich einer einmalige Ad-Hoc-Sitzung ohne Profil anschließen. Bei dieser Methode werden keine vordefinierten Profile verwendet. Um die Verbindung zu einem beliebigen Ad-Hoc-Netzwerk herzustellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Scannen, um nach allen Ad-Hoc-Netzwerken zu suchen. Geben Sie dann das Kennwort (SSID) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie sich einem Ad-Hoc-Netzwerk anschließen, wird der vom ersten Computer etablierte Übertragungskanal verwendet.

### Ein Ad-Hoc-Netzwerk starten

Sie können ein Ad-Hoc-Netzwerk starten, indem Sie Ihren Computer als Wireless-Station einsetzen. Bei dieser Methode wird die SSID des Computers zur Herstellung des Ad-Hoc-Netzwerkes verwendet, mit dem andere Anwender Verbindung aufnehmen können. Wenn Sie der Initiator eines Ad-Hoc-Netzwerkes sind, müssen alle anderen Anwender denselben Kanal und dieselbe SSID verwenden.

### Eine Ad-Hoc-Sitzung beenden

Um eine Ad-Hoc-Sitzung zu beenden, klicken Sie auf das Standardprofil in der "Profilliste" und klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen.

### Ein Ad-Hoc-Profil mit dem Profil-Assistenten erstellen

Im Folgenden wird beschrieben, wie ein neues Ad-Hoc-Profil mit dem Profil-Assistenten erstellt und wie eine Verbindung mit einem Ad-Hoc-Netzwerk hergestellt wird.

Allgemeine Einstellungen

1. Klicken Sie auf der Seite Allgemein auf das Register Netzwerke.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Das Dialogfeld "Allgemeine Einstellungen" wird angezeigt.
3. Geben Sie im Feld Profilname einen Profilnamen ein.
4. Geben Sie im Feld Netzwerkname (SSID) die Netzwerk-SSID ein.
5. Klicken Sie auf Ad-Hoc-Betriebsmodus.
6. Klicken Sie auf Dieses Profil durch Kennwort schützen, um ein Profilkennwort einzurichten.
7. Klicken Sie auf Weiter.

Sicherheitseinstellungen

8. Wählen Sie für Datenverschlüsselung entweder Keine oder WEP.
9. Wenn Sie WEP wählen, markieren Sie als Verschlüsselungsstufe entweder 64-Bit oder 128-Bit.
10. Wählen Sie den Schlüsselindex 1, 2, 3 oder 4 aus.
11. Geben Sie den erforderlichen Kennsatz oder den Hex-Schlüssel ein.
12. Wenn das Kontrollkästchen "Kennwortschutz" auf der Seite "Allgemeine Einstellungen" markiert wurde,
    klicken Sie auf Weiter, um die Seite "Kennwort" anzuzeigen.

Kennwortschutz-Einstellungen

13. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Dieses Profil durch Kennwort schützen.
14. Geben Sie im Kennwortfeld ein Kennwort ein.
15. Geben Sie dasselbe Kennwort erneut im Feld "Neues Kennwort bestätigen" ein.
16. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück, um die Einstellungen zu ändern oder zu bestätigen oder klicken Sie auf Beenden, wenn Sie die Profileinstellungen abgeschlossen haben und zur Netzwerkseite zurückkehren möchten.

Verbindung mit einem Netzwerk herstellen

17. Den standardmäßigen Übertragungskanal im Register "Adapter" ändern: Außer wenn die anderen Computer im Ad-Hoc-Netzwerk einen anderen als den Standardkanal verwenden, besteht kein Grund, den Standardkanal zu ändern. Wenn Sie den Standardkanal ändern möchten, klicken Sie auf das Register Adapter und anschließend auf die Schaltfläche Konfigurieren unter "Adapterkanalauswahl". Markieren Sie "Betriebsband und Kanal auswählen". Klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu speichern.
18. Wählen Sie das Register Netzwerke.
19. Nachdem Sie das neue Profil erstellt haben, klicken Sie in der Profilliste auf das Profil. Profile, die den Ad-Hoc-Modus verwenden, sind durch ein Computersymbol neben dem Profilnamen markiert.
20. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden, um eine Verbindung zum Ad-Hoc-Netzwerk herzustellen.

## Den Sender ein- und ausschalten

Wenn der Laptop eingeschaltet ist, überträgt ein aktivierter Sender fortwährend Signale. In einigen Situationen, z. B. bei Start oder Landung eines Flugzeugs, müssen die Sendersignale ausgeschaltet werden, da sie sonst Störungen verursachen. Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie über Ihre Tastatur (falls diese Option verfügbar ist) und Intel(R) PROSet für Wireless den Sender ein- oder ausschalten können.
Sie können den Sender über die Computertastatur, die drahtlose Menüoption in der Taskleiste und über Intel(R) PROSet für Wireless aktivieren bzw. deaktivieren. Der aktuelle Senderstatus wird durch das drahtlose Taskleistensymbol und auf der Seite "Allgemein" angezeigt.

Den optionalen Ein-/Aus-Hardwareschalter verwenden
Der Sender kann über die Tastatur oder über einen externen Hardwareschalter aktiviert bzw. deaktiviert werden, wenn diese Option verfügbar ist. Weitere Informationen erhalten Sie vom Computerhersteller. Intel(R) PROSet für Wireless zeigt auf der Seite "Allgemein" den aktuellen Status des Senders an, wenn eine dieser Optionen installiert ist.
Den Sender über Intel(R) PROSet für Wireless ein-/ausschalten
Der Sender kann in Intel(R) PROSet für Wireless von der Seite "Allgemein" aus ausgeschaltet werden. Der aktuelle Senderstatus wird in der Taskleisten-Menüoption "drahtloser Adapter" angezeigt. Die Seite "Allgemein" zeigt den aktuellen Status des Senders auch an, wenn die Hardwareoption installiert ist.
Dein Sender ein-/ausschalten
Hinweis: Wenn der Laptop eingeschaltet ist, überträgt der Sender fortwährend Signale. In bestimmten Situationen, beispielsweise in Flugzeugen, können die Funksignale zu Störungen führen.
So schalten Sie den Sender AUS: Klicken Sie neben "Sender ein-/ausschalten" auf der Seite Allgemein auf die Schaltfläche Aus.

- Der drahtlose Adapter wird dem Netzwerk nicht zugeordnet, wenn der Sender ausgeschaltet ist.
- Intel(R) PROSet für Wireless kann zum Editieren oder Hinzufügen von Profilen verwendet werden, selbst wenn der Sender ausgeschaltet ist.

So schalten Sie den Sender EIN: Klicken Sie neben "Sender auf Ein/Aus schalten" auf der Seite Allgemein auf die Schaltfläche Ein.
Wenn der Sender eingeschaltet ist, wird versucht, eine Verbindung zum Netzwerk-Zugriffspunkt unter Verwendung des letzten Profils herzustellen. Wenn der Adapter keine Verbindung mit dem Zugriffspunkt herstellen kann, versucht der Konfigurationsservice, ein verfügbares Netzwerk zu finden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Konfigurationsservice.

### Den Sender über die Taskleisten-Menüoption ein-/ausschalten

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das drahtlose Symbol in der Taskleiste und wählen Sie den drahtlosen Adapter aus, der verwendet wird. Wählen Sie je nach zuvorigem Senderstatus Sender ausschalten (Sender ist bereits EIN, wechselt zu AUS) oder Sender einschalten (Sender ist bereits AUS, wechselt zu EIN).

## Den Sender in Windows deaktivieren

Der Sender kann mithilfe des Geräte-Managers im Windows Betriebssystem deaktiviert, d.h. außer Betrieb gesetzt werden.

Für Windows XP und 2000:

1. Klicken Sie auf ihrem Desktop mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz und klicken Sie anschließend auf Eigenschaften.
2. Klicken Sie auf das Register Hardware.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Geräte-Manager.
4. Doppelklicken Sie auf Netzwerkadapter.
5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den installierten drahtlosen Adapter, der verwendet wird.
6. Wählen Sie Deaktivieren aus dem Popup-Menü.
7. Klicken Sie auf OK.

## Erweiterte Adaptereinstellungen unter Windows anzeigen

Die folgenden erweiterten Optionen sind im Register "Erweitert" des Geräte-Managers von Windows verfügbar, wenn Intel(R) PROSet für Wireless nicht installiert ist. Wenn PROSet für Wireless installiert ist, zeigt das Register "Erweitert" die Schaltfläche "Öffnen" an. Öffnen Sie PROSet für Wireless über diese Schaltfläche.

So greifen Sie auf die Optionen "Erweitert" zu:

1. Klicken Sie auf ihrem Desktop mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz und klicken Sie anschließend auf Eigenschaften.
2. Klicken Sie auf das Register Hardware.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Geräte-Manager.
4. Doppelklicken Sie auf Netzwerkadapter.
5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des installierten drahtlosen Adapters, der verwendet wird.
6. Wählen Sie das Register "Erweitert".

Das Register "Erweitert" unter Windows XP und 2000:

- Ad-Hoc-Übertragungsleistung - Bestimmt die 802.11b Ad-Hoc-Ausgangsleistung des drahtlosen Adapters.
- Sicherheit für gemischte Umgebungen - RTS/CTS ist aktiviert: (Standardeinstellung). Verwenden Sie diesen Modus, um Kollisionen in Umgebungen mit gemischtem Modus zu vermeiden, wo sich die 802.11g- und 802.11b-Clients nicht hören können. "CTS an sich selbst" ist aktiviert: Dieser Modus verbessert die Leistung in Umgebungen mit gemischtem Modus, wo sich die 802.11g- und 802.11b-Clients in unmittelbarer Nähe befinden und sich hören können. Diese Option kann auch in den "Erweiterten" Einstellungen eingestellt werden.
- Energieverwaltung - Gleicht zwischen der Energiequelle des Computers und der Batterie aus.
- Wireless-Modus - Wählt den Wireless-Modus (Modulationsart) für die Datenrate aus. Die Standardeinstellung ist "802.11g und 802.11b". Diese Option verwendet sowohl 11 Mbit/s- als auch 54 Mbit/s-Datenraten. Andere Optionen sind "nur 802.11g" und "nur 802.11b".

## 802.1x Kennwortsynchronisationsfunktion installieren und deinstallieren

Um die 802.1x Kennwortsynchronisationsfunktion (Windows-Logon verwenden) zu installieren, müssen Sie zuerst Intel(R) PROSet für Wireless deinstallieren und anschließend Intel(R) PROSet für Wireless erneut mit der 802.1x Kennwortsynchronisationsfunktion installieren.

1. Klicken Sie auf Start à Einstellungen à Systemsteuerung à Software à Intel(R) PROSet.
2. Wählen Sie Entfernen aus.
3. Legen Sie die Installations-CD in das Laufwerk ein.
4. Wählen Sie autorun.exe von der CD.
5. Klicken Sie auf Software installieren.
6. Klicken Sie im Bildschirm Willkommen beim InstallShield-Assistenten für Intel(R) PROSet für Wireless auf Weiter.
7. Wählen Sie nach dem Lesen der Lizenzvereinbarung im Bildschirm Lizenzvereinbarung die Option Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf Weiter.
8. Wählen Sie Benutzerdefiniert auf dem Bildschirm Installationsart und klicken Sie auf Weiter.
9. Klicken Sie auf die 802.1x Kennwortsynchronisationsfunktion. Wählen Sie Diese Funktion wird auf der lokalen Festplatte installtiert.
10. Klicken Sie auf Weiter.
11. Klicken Sie auf Installieren auf dem Bildschirm Bereit zur Programminstallation.
12. Nachdem die Software auf dem Computer installiert ist, klicken Sie auf Fertig stellen.
13. Klicken Sie auf Beenden, um den Bildschirm Intel(R) PRO Netzwerkverbindungen zu schließen.
14. Starten Sie den Computer neu.
15. Um Intel(R) PROSet zu starten, doppelklicken Sie in der Systemablage auf das Symbol "Intel(R) PROSet" oder folgen Sie dem Pfad Start à Programme à Intel Network Adapters à Intel(R) PROSet.

| HINWEIS: Windows XP Fast Switching und die Willkommenseite sind deaktiviert, wenn die 802.1x Kennwortsynchronisationsfunktion installiert ist.

Um die 802.1x Kennwortsynchronisationsfunktion (Windows-Logon verwenden) zu deinstallieren, müssen Sie zuerst Intel(R) PROSet für Wireless deinstallieren und anschließend Intel(R) PROSet für Wireless erneut mit der 802.1x Kennwortsynchronisationsfunktion installieren.

1. Klicken Sie auf Start à Einstellungen à Systemsteuerung à Software à Intel(R) PROSet.
2. Wählen Sie Entfernen aus.
3. Legen Sie die Installations-CD in das Laufwerk ein.
4. Wählen Sie autorun.exe von der CD.
5. Klicken Sie auf Software installieren.
6. Klicken Sie im Bildschirm Willkommen beim InstallShield-Assistenten für Intel(R) PROSet für Wireless auf Weiter.
7. Wählen Sie nach dem Lesen der Lizenzvereinbarung im Bildschirm Lizenzvereinbarung die Option Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf Weiter.
8. Wählen Sie Benutzerdefiniert auf dem Bildschirm Installationsart und klicken Sie auf Weiter.
9. Klicken Sie auf die 802.1x Kennwortsynchronisationsfunktion. Wählen Sie Diese Funktion ist nicht verfügbar.
10. Klicken Sie auf Weiter.
11. Klicken Sie auf Installieren auf dem Bildschirm Bereit zur Programminstallation.
12. Nachdem die Software auf dem Computer installiert ist, klicken Sie auf Fertig stellen.
13. Klicken Sie auf Beenden, um den Bildschirm Intel(R) PRO Netzwerkverbindungen zu schließen.
14. Starten Sie den Computer neu.
15. Um Intel(R) PROSet zu starten, doppelklicken Sie in der Systemablage auf das Symbol "Intel(R) PROSet" oder folgen Sie dem Pfad Start à Programme à Intel Network Adapters à Intel(R) PROSet.

| HINWEIS: Windows XP Fast Switching und die Willkommenseite sind aktiviert, wenn die 802.1x Kennwortsynchronisationsfunktion deinstalliert ist.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Bitte lesen Sie alle Einschränkungen und Haftungsausschlüsse.