Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Spezifikationen: Intel(R) PRO/Wireless 2200BG - Benutzerhandbuch

Spezifikationen |

Formfaktor | Mini-PCI Typ 3B
Maße | Breite 59,45 mm x Länge 44,45 mm x Höhe 5 mm
Gewicht | 12,90 g
Antennenschnittstellenstecker | Hirose U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Doppelt ausgerichtete Antenne | Integrierter Schalter für Dual Diversity
Steckerschnittstelle | 124-Stift SO-DIMM Kantenverbinder
Betriebstemperatur | 0 bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 bis 85%, nicht kondensierend

Art |

Frequenzband | 2,400 - 2,472 GHz (USA) 2,400 - 2,4835 GHz (Japan) 2,400 - 2,4835 GHz (Europa ETSI)

Frequenzmodulation |

Modulation | OFDM mit BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Kanäle | Volle 14-Kanalunterstützung
Datenraten | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 und 54 Mbit/s
Übertragungsbereich in Gebäuden | 30 m @ 11 Mbit/s / 90 m @ 1 Mbit/s
Übertragungsbereich im Freien (außerhalb von Gebäuden) | 120 m @ 11 Mbit/s / 460 m @ 1 Mbit/s

Power

Sendenetzleistung | 16 dBm (typisch)
Adapterleistungsverbrauch
Übertragen | 1,45 W
Empfangen | 0,85 W
Leerlauf | 60 MW
Deaktivieren | 50 MW
Spannung | 3,3 V

Allgemein

Betriebssysteme | Windows* XP, 2000
Wi-Fi Alliance-Zertifizierung | WiFi®-Zertifizierung für 802.11b und 802.11g
WLAN-Standard | IEEE 802.11g
Architektur | Infrastruktur oder Ad Hoc (Peer-to-Peer)
Sicherheit | WPA, Cisco CCX V1.0, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP 128-Bit und 64-Bit.
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Bitte lesen Sie alle Einschränkungen und Haftungsablehnungen.