Tillbaka till Innehåll

# Ordlista: PRO/trådlöst LAN Mini-PCI-kort Användarhandbok

# Ordlista

Numeriskt A B D E F I K M O P R S T U W-Ö

### Numeriskt

802.11a: Standarden 802.11a anger en maximaldataöverföringshastighet på 54 MB/sek och en driftsfrekvens som är 5 GHz. Standarden 802.11a använder överföringsmetoden OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Dessutom stöder 802.11a-standarden 802.11-funktioner såsom WEP-kryptering för säkerhet.

802.11b: Standarden 802.11b anger en maximal dataöverföringshastighet som är 11 MB/sek, en driftsfrekvens som är 2,4 GHz och WEP-kryptering för säkerhet. 802.11b-nätverk kallas också för Wi-Fi-nätverk.

802.11x: En serie med IEEE-specifikationer för lokala nätverk (LAN): för närvarande 802.11b, 802.11a och 802.11g. Genom att använda någon av dessa utökade standarder för 802.11 kan man upprätta trådlös kommunikation mellan en klient och en åtkomstpunkt eller mellan två klienter. 802.1x är baserat på EAP (Extensible Authentication Protocol), 802.1x-standarden är en av IEEE-standarderna för nätverksverifiering och nyckelhantering. Det etablerar en struktur som stöder flera verifieringsmetoder. Denna standard kan inkluderas i valfri nätverkstyp för att förbättra dess säkerhet.

### A

AES (Advanced Encryption Standard): En amerikansk informationsbehandlingsstandard som stöder 128-, 192- och 256-bitarskryptering.

### B

Basic Service Set Identifier (BSSID): En unik identifierare för varje trådlös klient i ett trådlöst nätverk. BSSID är varje korts Ethernet MAC-adress i nätverket.

Bithastighet: Det totala antalet bitar (ettor och nollor) per sekund som en nätverksanslutning kan hantera. Observera att denna bithastighet kommer att variera, under programvarukontroll, med olika signalvägsförhållanden.

Blockbörjan: En preliminär signal som överförs i ett WLAN för att kontrollera signalidentifiering och klocksynkronisering.

Bluetooth: Ett inkompatibelt kommunikationssystem med lägre hastighet och mycket kort räckvidd (PAN) som först utvecklades i Europa som en "kabelersättning" för skrivare och liknande kringutrustningsanslutningar Dess användning har expanderats och omfattar nu sladdlösa hörlurar och liknande enheter. Det använder ISM-bandet 2,4 GHz och "samexisterar" med 802.11b. Här innebär termen "samexistera" att inte alla forskare är överens om hur mycket ömsesidig störning som genereras när båda system används på samma plats.

Brandvägg: En brandvägg är en uppsättning med relaterade program. Den finns i en nätverksgatewayserver och skyddar resurserna i ett nätverk från användare som finns i andra nätverk.

### D

Datahastighet (informationshastighet): Inte alla bitar innehåller information från användaren. Varje grupp (paket) med bitar innehåller huvud, slutpunkt, ekokontroll, destinationsinformation och andra data som krävs av överföringsprotokollet. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan bithastighet och datahastighet eftersom den extra informationen kan utgöra mer än 40 % av den totala överföringen. Denna skillnad är gemensam för många sådana datasystem, inklusive Ethernet.

Delad nyckel: En krypteringsnyckel som är känd enbart av sändaren och mottagaren.

DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum) och FHSS (Frequency-Hop Spread Spectrum): Två inkompatibla teknologier som används vid radioöverföring.

Dynamisk IP-adress: En IP-adress som allokeras till en klientstation automatiskt i ett TCP/IP-nätverk, vanligtvis av en DHCP-server. Nätverksenheter som servar flera användare, såsom servrar och skrivare, allokeras vanligtvis statiska IP-adresser.

### E

EAP (Extensible Authentication Protocol): En IETF-standard som etablerar ett verifieringsprotokoll för nätverksåtkomst. Många verifieringsmetoder, inklusive lösenord, certifikat och smartkort, fungerar inom denna struktur.

EAP-TLS: En typ av verifieringsmetod som använder EAP (Extensible Authentication Protocol) och ett säkerhetsprotokoll som heter TLS (Transport Layer Security). EAP-TLS använder certifikat som använder lösenord. EAP-TLS-verifiering stöder dynamisk WEP-nyckelhantering.

EAP-TTLS: En typ av verifieringsmetod som använder EAP (Extensible Authentication Protocol) och TTLS (Tunneled Transport Layer Security). EAP-TTLS använder en kombination av certifikat och en annan metod såsom lösenord. Den är mer säker än MD5-verifiering som använder lösenord, och mindre säker än EAP-TLS-verifiering som bara använder certifikat. EAP-TTLS-verifiering stöder dynamisk WEP-nyckelhantering.

Extended Service Set IDentifier (BSSID): En typ av unik identifierare som används för både AP och trådlöst PC Card som läggs till i varje paket. Detta gör att AP kan känna igen varje trådlös klient och dess trafik.

### F

Frekvenser: Tryck ner en tangent på ett piano och du får höra en ton. Om du fångar upp denna ton med en mikrofon omvandlas tonen till en "vibrerande" eller "cyklisk" elektronisk signal. Vibrationshastigheten beror på vilken tangent som trycktes ned. Inom elektroniken hänvisar vi till denna vibrationshastighet som antalet "cykler per sekund". Den formella termen för detta värde är Hertz. Allteftersom vi förflyttar oss till högre hastighet, såsom i radiobandet, använder vi kilohertz (kHz) för att representera 1 000 Hz eller megahertz (MHz) för att representera 1 000 000 Hz. Om vi fortsätter mycket högre når vi till slut 1 000 000 000 Hz som vi lyckligtvis kan förkorta till Gigahertz (GHz). Dessa frekvenser är hem för både 802.11a (5 GHz) och 802.11b (2,4 GHz).

### I

Independent Basic Service Set Identifier (IBSSID): Används för att identifiera ett trådlöst nätverk som konfigurerats för att tillåta varje trådlös klient att kommunicera direkt med varandra utan åtkomstpunkt.

Infrastrukturnätverk: Ett trådlöst nätverk som har en åtkomstpunkt som centrum. I denna miljö tillhandahåller inte åtkomstpunkten endast kommunikation med det kabelanslutna nätverket utan förmedlar också trådlös nätverkstrafik mellan enheterna i dess omedelbara närhet.

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE): En organisation som anger standarder för datorer och kommunikationer.

Intervall: Det avstånd över vilket ett visst system klarar att kommunicera.

ISM-bandet: Ett antal frekvensband som reserverats av FCC för industriella, vetenskapliga och medicinska ändamål. Användarna av dessa frekvensband delar utrymmet med andra, vilket betyder att de måste förvänta sig och acceptera eventuella störningar från andra berättigade användare. Produkter som tillverkas för ISM-bandet måste vara godkända av FCC men användaren behöver ingen licens. Förutom WLAN stöds inom ISM-bandet sladdlösa telefoner, mikrovågsugnar, barnvaktshögtalare, leksaker, amatörradiosändare och andra trådlösa tjänster.

### K

Kerberos: Ett verifieringssystem som möjliggör skyddad kommunikation över ett öppet nätverk med hjälp av en unik nyckel som kallas ticket.

Kryptering: Förvränger data så att endast den auktoriserade mottagaren kan läsa informationen. Vanligtvis behövs en nyckel för att dekryptera informationen.

### M

Media Access Control-adress (MAC-adress): En hårdkodad adress som anges på fabriken. Den är en unik identifierare för nätverksenheter, som till exempel ett trådlöst PC Card, inom ett LAN eller WAN.

Mikrocell: Ett avgränsat fysiskt utrymme i vilket ett antal trådlösa enheter kan kommunicera. Eftersom det är möjligt att ha överlappande celler så väl som isolerade celler anges gränserna för cellen av någon regel eller konvention.

Mikrovågor: Tekniskt beskriver termen valfri frekvens över 1,0 GHz. Oturligt nog har reklambranschen förvrängt denna betydelse. För våra syften kommer vi att hålla oss till den tekniska definitionen.

Multipath: Den signalvariation som uppstår när radiosignaler utbreder sig olika vägar från sändare till mottagare.

### O

Oberoende nätverk: Ett nätverk som tillhandahåller, vanligtvis tillfälligt, peer-to-peer-anslutbarhet utan att använda sig av någon fullständig nätverksinfrastruktur.

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): En moduleringsteknik för överföring av stora mängder digitala data med radiovågor. 802.11a använder OFDM och det kommer 802.11g också att göra.

### P

Peer-to-Peer-läge: En trådlös nätverksstruktur som tillåter att varje trådlös klient kommunicerar direkt med varje annan klient utan någon åtkomstpunkt.

Personligt nätverk (PAN): Ett personligt nätverk eller PAN är ett nätverksschema som gör det möjligt för beräknande enheter såsom persondatorer, bärbara datorer, handdatorer, skrivare och PDA att kommunicera med varandra över korta avstånd med hjälp av kablar eller utan kablar.

Platsundersökning: En process där du placerar sändtagare på en bestämd plats och sedan använder en annan enhet för att mäta upp fältstyrkan på den första enhetens överförda signal. Genom att flytta omkring sändaren och upprepa mätningarna kan du utveckla en plan över de bästa placeringarna för åtkomstpunkter. Du kommer också att identifiera döda zoner och andra områden som behöver speciell uppmärksamhet. Detta kan vara en lång, långsam process, men du behöver i alla fall inte bryta upp en misslyckad installation och börja om från början. Dessa tester kräver speciella programvarukommandon. Se handboken för specifika anvisningar. Om du har en mycket stor eller ovanligt komplex installationssituation kanske du vill kontakta yrkespersoner som kan utföra din undersökning. Vi har inte tillstånd att föreslå namn på installatörer men du kan hitta kandidater i telefonkatalogen och liknande källor.

### R

Radiofrekvenstermer (GHz, MHz, Hz): Den internationella enheten för mätning av frekvens är Hertz (Hz), vilket är samma som den äldre beteckningen svängningar per sekund. En megahertz (MHz) är en miljon Hertz. En gigahertz (GHz) är en miljard Hertz. Som exempel: den normala frekvensen för elnätet i Sverige är 50 Hz, AM-bandet för radio är 0,55 -1,6 MHz, FM-bandet för radio är 88-108 MHz och mikrovågsugnar använder oftast vågor med 2,45 GHz.

RC4: En krypteringsalgoritm som designats på RSA Laboratories. Specifikt är det ett streamchiffer med pseudo-slumpmässiga byte som används i WEP-kryptering.

Remote Authentication Dial-In User Service (RAID): Ett verifierings- och redovisningssystem som verifierar användarens referenser och ger åtkomst till de begärda resurserna.

Roaming: Förflyttning av en trådlös nod mellan två mikroceller. Roaming inträffar vanligtvis i infrastrukturnätverk som byggts upp kring flera åtkomstpunkter.

### S

Service Set Identifier (SSID): Används för att identifiera klienter i ett trådlöst nätverk.

Statisk IP-adress: En permanent IP-adress som är allokerad till en nod i ett TCP/IP-nätverk.

Sänd SSID: Används för att möjliggöra att en åtkomstpunkt svarar klienter i ett trådlöst nätverk genom att sonderingar skickas ut.

Sändtagare: En vanlig beteckning på en kombination av sändare och mottagare. Både 802.11a- och 802.11b-enheter kan korrekt anses vara datasändtagare.

### T

TCP (Transmission Control Protocol): Metod (protokoll) som används med IP (Internet Protocol) för att skicka data i form av meddelandeenheter mellan nätverksenheter över ett LAN eller WAN. IP utför leveransen av data (routing) och TCP håller reda på de individuella dataenheterna (som kallas för paket) som ett meddelande delas upp i för leverans över nätverket.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Det grundläggande kommunikationsspråket eller en uppsättning med protokoll för kommunikationer över ett nätverk (som utvecklats specifikt för Internet). TCP/IP definierar en serie eller grupp med protokoll och inte bara TCP och IP.

Trådlös: Ett system för mikrovågssändtagare.

Trådlös nod: En användardator med ett trådlöst nätverkskort (en adapter).

Trådlöst LAN (Wireless LAN eller WLAN): Ett trådlöst LAN är en typ av lokalt nätverk som använder radiovågor med hög frekvens i stället för kablar vid kommunikation mellan noder. WLAN är ett flexibelt datakommunikationssystem som används som ett alternativ eller komplement till ett kabelanslutet LAN.

### U

UNII-band:(Unlicensed National Information Infrastructure): I motsats till ISM-bandet har detta frekvensomfång reserverats av FCC endast för WLAN-kommunikationer. Användarna måste acceptera störningar från andra behöriga WLAN-användare men alla andra störningskällor saknas, eller ska i alla fall enligt lag saknas.

### W - Ö

WAN (Wide Area Network): Ett WAN är ett röst-, data- eller videonätverk som tillhandahåller anslutningar från en eller flera datorer eller nätverk inom en verksamhet till en eller flera datorer eller ett eller flera nätverk som finns utanför sådan verksamhet.

WEP64 och WEP128: Wired Equivalent Privacy, 64-bitars och 128-bitars (64-bitars kallas ibland 40-bitars). Detta är en krypteringsteknik på låg nivå avsedd att ge användaren ungefär samma sekretess som han eller hon kan förvänta sig av ett LAN. Det är mycket viktigt att förstå att WEP inte är någon sorts CIA-säker superkod! Den fungerar enligt avsikt och ger användaren en enkel datasäkerhetsnivå och datasäkerhetsskydd från tillfälligt elektroniskt tjuvlyssnande. Det rekommenderas att 128-bitarsalternativet används i alla situationer där så är möjligt. Kom ihåg att 802.11-enheter överför (sänder ut) i alla riktningar och att det är möjligt att kopiera och avkoda WEP-överföringar, även om det behövs mycket komplex programvara. Uppgiften är inte trivial, men den är möjlig. Om du har mycket känsliga data bör du tänka över att skaffa någon form av sekundärt skydd, såsom starka lösenord och ytterligare en krypteringsnivå. Passande programvarupaket finns tillgängliga från aktningsvärda leverantörer. Även om det inte var de ursprungliga arkitekternas avsikt, hjälper WEP dessutom till att förhindra ej auktoriserad åtkomst till systemet av utomstående. Det har hänt att hackers kommer åt system utifrån en byggnad och sedan kommer åt webben för en avslappad session, allt på systemägarens bekostnad.

Åtkomstpunkt: En enhet som tjänar som kommunikationsnav för trådlösa klienter och tillhandahåller en anslutning till ett kabelanslutet LAN.

Tillbaka till Innehåll

Läs alla begränsningar och ansvarsfriskrivningar.