목차 페이지로 돌아가기

# 사양: Intel(R) PRO/무선 2200BG 사용자 안내서

세부 정보 |

폼 팩터 | 미니 PCI 유형 3B
치수 | 너비 2.34인치 x 길이 1.75인치 x 높이 0.20인치(59.75 mm x 44.45 mm x 5 mm)
무게 | 0.7온스(12.90 g)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
이중 변화 안테나 | 온보드 이중 변화 스위칭
커넥터 인터페이스 | 124 핀 SO-DIMM 가장자리 커넥터
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +70도
습도 | 50 ~ 85%(비응축 조건)

유형 |

주파수 밴드 | 2.400 - 2.472 GHz(미국) 2.400 - 2.4835 GHz(일본) 2.400 - 2.4835 GHz(유럽 ETSI)

주파수 변동 |

변조 | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK를 사용하는 OFDM
채널 | 완전 14 채널 지원
데이터 전송 속도 | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 및 54 Mbps
실내 범위 | 1 Mbps에서 30 m(100피트) / 11Mbps에서 90 m(300피트)
옥외 범위 | 11 Mbps에서 120 m(400피트) / 1Mbps에서 460 m(1500피트)

전원

송신 출력 전원 | 16 dBm(일반)
어댑터 전력 소비
송신 | 1.45 W
수신 | 0.85 W
대기 | 60 mw
비활성화 | 50 mw
전압 | 3.3 V

일반

운영 체제 | Windows* XP, 2000
Wi-Fi 연합 인증 | 802.11b 및 802.11g에 대한 Wi-Fi® 인증
WLAN 표준 | IEEE 802.11g
아키텍처 | 기초 또는 Ad Hoc(피어투피어)
보안 | WPA, Cisco CCX v1.0, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP 128비트 및 64비트
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 60590)

목차 페이지로 돌아가기

모든 제한 및 법적 고지 사항을 읽으십시오.