Retour à la page Index

# Connexion à un réseau : Guide de l'utilisateur de la carte Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

## Connexion à un réseau à l'aide de l'utilitaire Intel(R) PROSet pour cartes sans fil

- Sélection de l'utilitaire Intel(R) PROSet pour cartes sans fil pour la gestion des connexions sans fil
- Accès aux paramètres avancés
- Paramètres avancés au niveau système
- Service de configuration Intel(R) PROSet pour cartes sans fil
- Rechercher les réseaux disponibles
- Connexion à un réseau en utilisant un point d'accès
- Connexion à un réseau poste à poste (Ad hoc)
- Activation/désactivation de l'émetteur-récepteur
- Désactivation de l'émetteur-récepteur depuis Windows
- Affichage des paramètres avancés des cartes sous Windows
- Installation et désinstallationi de la fonctionnalité de synchronisation par mot de passe 802.1x

## Sélection de l'utilitaire Intel(R) PROSet pour cartes sans fil pour la gestion des connexions sans fil

Si vous utilisez Windows XP comme gestionnaire de réseau sans fil, la section suivante décrit comment activer Intel(R) PROSet pour cartes sans fil comme votre gestionnaire de réseau sans fil.

1. Depuis le Bureau, cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration. Double-cliquez sur Connexions réseau, cliquez avec le bouton droit sur Connexion réseau sans fil, puis cliquez sur Propriétés.
2. Dans Propriétés de Connexion réseau sans fil, cliquez sur l'onglet Réseau sans fil.
3. Assurez-vous que la case à cocher Utiliser Windows pour configurer mon réseau sans fil est désactivée.
4. Double-cliquez sur l'icône Intel(R) PROSet pour cartes sans fil de la barre des tâches.
5. Si vous avez déjà configuré les profils, cliquez sur l'onglet Réseaux. La liste des profils doit afficher les réseaux auxquels vous pouvez vous connecter. Si aucun profil n'a été configuré, reportez-vous à la section Créer un nouveau profil pour obtenir davantage d'informations.

## Accès aux paramètres avancés

Utilisez les Paramètres avancés pour configurer vos préférences de connexion réseau et l'option de gestion des profils.

Pour accéder aux Paramètres avancés :

1. Dans la fenêtre Général, cliquez sur l'onglet Réseaux.
2. Cliquez sur le bouton Avancé.

Paramètres avancés :

- Connexion automatique

- Préférences de connexion

- Sélection du mode sans fil de l'infrastructure

- Gestion des profils ;

- Protocole de protection en environnement mixte 11b/11g

- Sécurité avancée

- Bouton Importer/Exporter

Consulter la section Paramètres au niveau système pour obtenir d'autres informations sur les options de gestion de profil dans les Paramètres avancés.

## Paramètres avancés au niveau système

Options de gestion des profils

Les options de gestion des profils suivantes sont accessibles dans les Paramètres avancés.

Afficher les réseaux disponibles si la carte n'est pas associée : lorsque cette option n'est pas cochée, elle désactive la boîte de dialogue du gestionnaire de réseau sans fil Intel(R) PROSet pour cartes sans fil répertoriant les réseaux disponibles. Lorsqu'elle est cochée, le Service de configuration Intel fonctionnant en arrière-plan affiche automatiquement les réseaux disponibles non répertoriés dans la Liste des profils. Cette méthode permet la connexion automatique aux réseaux disponibles dans le rayon de capture de votre carte sans fil. Le Service de configuration contrôle en permanence l'état de connexion de votre carte sans fil. Si aucun profil n'est trouvé dans la Liste des profils, une boîte de dialogue affiche les points d'accès et les ordinateurs (mode Ad hoc) du réseau accessibles par votre carte sans fil. Ce service peut également être utilisé si plus d'une carte sans fil utilisant les bandes 802.11b est installée. Lorsque la boîte de dialogue Service de configuration Inel est affichée, répertoriant les réseaux disponibles, sélectionnez l'option « Ne plus afficher cette boîte de dialogue » pour empêcher l'affichage de cette boîte de dialogue si la carte n'est plus associée. Le Service de configuration fonctionne normalement et tente de se connecter en utilisant un profil de la Liste des profils, ou il se connecte directement à tout réseau disponible en fonction du mode sélectionné. Cela signifie que si le mode Se connecter avec les profils désignés uniquement est sélectionné, et qu'aucun profil correspondant n'est détecté, la carte ne sera pas associée. Vous pouvez cependant utiliser le bouton Connexion de l'onglet Réseaux pour vous connecter à un réseau disponible.

Avertir lors de la désactivation des fonctionnalités de gestion des profils :

Case cochée : si Intel(R) PROSet pour cartes sans fil gère actuellement votre carte sans fil, une boîte de dialogue affiche le message « Windows XP gère vos profils » si la configuration automatique de Windows XP devient activée.

- Sélectionnez Oui pour que Intel(R) PROSet pour cartes sans fil gère la carte sans fil.
- Sélectionnez Non pour que Windows XP gère la carte sans fil.

Si un autre gestionnaire de réseau sans fil (autre que le gestionnaire de réseau sans fil Windows XP) est activé, la boîte de dialogue affiche le message « Un autre utilitaire de réseau local radioélectrique est en cours de communication avec la carte Intel(R) PRO/Wireless LAN. Pour éviter des conflits, Intel(R) PROSet pour cartes sans fil a désactivé momentanément ses fonctionnalités de gestion des profils. »

Case à cocher désactivée : si Intel(R) PROSet pour cartes sans fil gère actuellement votre carte sans fil, vous serez notifié de l'activation de la configuration automatique de Windows XP ou d'un autre gestionnaire de réseau sans fil.

Si la configuration automatique de Windows XP est activée et que cette case à cocher est activée, ou si vous répondez non à la question ci-dessus, le bouton Connexion de la fenêtre Profil ne peut pas être utilisé pour se connecter à un réseau disponible. Le bouton Rechercher peut être utilisé pour rechercher des réseaux disponibles. Cependant, le bouton Connexion ne fonctionne pas lorsqu'on l'utilise pour se connecter à un réseau disponible.

- Le mode Ad hoc est désactivé. Le bouton Connexion de la boîte de dialogue Connexion Ad hoc est désactivé.
- Menu de l'icône de la barre des tâches : Le lancement d'un profil ad hoc et l'application d'un profil depuis le menu de la barre des tâches ne sont pas disponibles.

Avertir lorsque le service de configuration automatique de Windows XP est activé :

Case cochée : si la case à cocher est activée, lorsque Intel(R) PROSet pour cartes sans fil démarre, une boîte de dialogue affiche le message « Windows XP gère vos profils » si la configuration automatique de Windows XP est activée, indiquant que Windows XP est actuellement configuré pour gérer la carte sans fil. Souhaitez-vous désactiver le gestionnaire de Windows XP et laisser Intel(R) PROSet pour cartes sans fil gérer votre réseau sans fil ?

- Sélectionnez Oui pour que Intel(R) PROSet pour cartes sans fil gère la carte sans fil.
- Sélectionnez Non pour que Windows XP gère la carte sans fil.

Case à cocher désactivée : si la case à cocher est désactivée, lorsque Intel(R) PROSet pour cartes sans fil démarre, vous ne serez pas notifié de l'activation du gestionnaire de réseau sans fil de la configuration automatique de Windows XP.

Activer les fonctionnalités de gestion des profils : si la case à cocher est activée, cela signifie que Intel(R) PROSet pour cartes sans fil est configuré pour gérer votre carte sans fil. Si la case à cocher est désactivée, Windows XP est le gestionnaire de réseau sans fil.

### Service de configuration Intel(R) PROSet pour cartes sans fil

La fonctionnalité Service de configuration fonctionne en arrière-plan pour afficher automatiquement les réseaux disponibles qui ne pas listés dans la Liste des profils. Cette méthode permet la connexion automatique, dans un environnement 2,4 GHZ, aux réseaux disponibles dans le rayon de capture de votre carte sans fil. Le Service de configuration contrôle en permanence l'état de connexion de votre carte sans fil. Si aucun profil de réseau n'est trouvé dans la Liste des profils, une boîte de dialogue affiche les points d'accès et les ordinateurs (mode Ad hoc) du réseau accessibles par votre carte sans fil. Ce service peut également être utilisé si plus d'une carte sans fil utilisant la bande 802.11b sont installées.

Caractéristiques du Service de configuration :

- Le Service de configuration est lancé lorsque vous vous connectez à votre ordinateur.
- Aucun profil actif n'est commuté. Lorsque la carte est associée à un point d'accès, aucune commutation de profil n'est effectuée même si un profil de priorité plus importante est détecté.
- Ce service n'est disponible que si Intel(R) PROSet pour cartes sans fil est installé.
- S'il est impossible de se connecter en utilisant un des profils de la Liste des profils, une boîte de dialogue apparaît affichant les réseaux disponibles.
- Si plusieurs profils existent pour un réseau disponible, une boîte de dialogue de sélection des profils apparaît.
- Si un réseau avec chiffrement WEP et authentification disponible est détecté, une boîte de dialogue de configuration du chiffrement WEP s'affiche avant que la connexion ne soit établie.

Le Service de configuration peut être utilisé de deux manières :

1. Se connecter aux réseaux disponibles en utilisant les profils uniquement : dans ce mode, le service tente de se connecter au point d'accès réseau en utilisant les profils de la Liste des profils uniquement. Si aucun profil correspondant n'est détecté, une boîte de dialogue affichant les réseaux disponibles apparaît. Vous pouvez également fermer cette boîte de dialogue sans vous connecter en cliquant sur le bouton Annuler. La carte n'est pas associée et la liste des réseaux disponibles NE s'affiche PLUS, sauf si un nouveau réseau disponible est détecté. Ce mode est défini dans les options Paramètres avancés.
2. Se connecter à tout réseau disponible si aucun profil correspondant n'est trouvé : dans ce mode, le service tente de se connecter au point d'accès réseau en utilisant d'abord les profils de la Liste des profils. Si aucun profil correspondant n'est trouvé, le service se connecte automatiquement à tout réseau disponible. Ce mode est défini dans les options Paramètres avancés.

### Activer la connexion automatique

Le Service de configuration contrôle également « l'état de reprise » après un événement d'interruption d'un ordinateur portable. Lorsque cela se produit, le Service de configuration réactive le service de connexion automatique.

Ces fonctionnalités peuvent être réactivées après redémarrage de votre ordinateur ou après un cycle interruption/reprise.

Fonctionnalités affectées par la détection d'une autre application de gestion des profils

Pour un client AAA :

Sélectionnez OK pour que l'application client AAA gère la carte. La connexion en cours est maintenue et les fonctionnalités Intel(R) PROSet pour cartes sans fil ci-dessous sont affectées. Pour éviter tout conflit, les fonctionnalités de gestion des profils de l'utilitaire Intel(R) PROSet pour cartes sans fil ont été momentanément désactivées. Pour les réactiver, commencez par désactiver l'autre utilitaire réseau, puis effectuez une des opérations suivantes :

1. Réactivez les fonctionnalités depuis les Paramètres avancés de l'utilitaire Intel(R) PROSet pour cartes sans fil, ou
2. Rétablissez la connexion après une interruption, ou
3. Redémarrez l'ordinateur.

| REMARQUE : gestionnaire de clients sans fil AAA - Si Intel(R) PROSet pour cartes sans fil détecte un autre gestionnaire de clients sans fil AAA, une boîte de dialogue de notification s'affiche. Si vous choisissez OK dans cette boîte de dialogue, les fonctionnalités de gestion des profils d'Intel(R) PROSet pour cartes sans fil sont automatiquement désactivées. La case à cocher du paramètre avancé « Signaler la désactivation des fonctionnalités de gestion de profils » doit être désactivée pour afficher la boîte de dialogue de notification si la configuration automatique de Windows XP n'est pas activée. Cette case à cocher est activée par défaut (cochée).

Pour la configuration automatique de Windows XP :

- Sélectionnez Oui pour désactiver la configuration automatique de Windows XP. Intel(R) PROSet pour cartes sans fil continue de gérer la carte.
- Sélectionnez Non pour que Windows XP gère la carte. La connexion en cours est maintenue et les fonctionnalités Intel(R) PROSet pour cartes sans fil ci-dessous sont affectées. Vous pouvez également choisir de ne plus afficher la boîte de dialogue de notification, auquel cas la configuration automatique de Windows XP gère automatiquement la carte sans fil. Cette boîte peut être réactivée depuis les options Paramètres avancés.

Fonctionnalités Intel(R) PROSet pour cartes sans fil affectées :

- Le bouton Connexion de la page Profil est désactivé.
- Le bouton Rechercher peut être utilisé pour rechercher les réseaux disponibles. Cependant, le bouton Connexion est désactivé et ne peut être utilisé pour se connecter à un réseau disponible.
- Le mode Ad hoc est désactivé. Le bouton Connexion de la boîte de dialogue Connexion Ad hoc est désactivé.
- Menu de l'icône de la barre des tâches : le lancement d'un profil ad hoc et l'application d'un profil depuis le menu de la barre des tâches ne sont pas disponibles.

| REMARQUE : si les boutons décrits ci-dessus sont utilisés, le message suivant apparaît : « Un autre utilitaire LAN est en communication avec la carte RLAN Intel(R). Pour éviter des conflits, Intel(R) PROSet pour cartes sans fil a désactivé momentanément ses fonctionnalités de gestion des profils. »

## Rechercher les réseaux disponibles

Un moyen rapide de se connecter à un réseau est d'utiliser le bouton Rechercher pour rechercher les points d'accès du réseau accessibles par votre carte. Lorsqu'un réseau est détecté, vous pouvez instantanément vous connecter sans utiliser de profil ou créer un nouveau profil.

| REMARQUE : les profils dont l'option Activer l'importation automatique est activée seront également affichés dans la liste des profils des réseaux disponibles. Reportez-vous à la section Distribution automatique des profils pour obtenir davantage d'informations.

Pour rechercher les réseaux disponibles :

1. Dans la fenêtre Général, sélectionnez la carte sans fil dans le panneau de gauche.
2. Sélectionnez l'onglet Réseaux.
3. Cliquez sur le bouton Rechercher.
4. La boîte de dialogue Réseaux disponibles affiche les noms des réseaux disponibles. Cliquez sur le bouton Actualiser pour rafraîchir la liste des réseaux disponibles.
5. Sélectionnez un réseau dans la liste et cliquez sur le bouton Connexion.
6. Sélectionnez un nom de profil marqué , et cliquez sur le bouton Connexion.
7. Cliquez sur l'option Non, connexion directe sans créer de profil. Remarque : vous pouvez cliquez sur l'option Oui, créer un profil pour ce réseau maintenant pour créer un profil et l'utiliser plus tard.

| REMARQUE : si le réseau sélectionné offre une authentification 802.1x, vous devez tout d'abord créer un profil à l'aide de l'Assistant Profil. Cependant, si le réseau ne possède pas de sécurité WEP (Ouvert), de chiffrement WEP 64 ou 128 bits, ou WPA-PSK, vous pouvez entrer les paramètres de sécurité requis dans la boîte de dialogue qui s'affiche après avoir cliqué sur le bouton Connexion. Ensuite, une seule connexion sans profil peut être établie.

> - Le réseau sélectionné contient des paramètres de sécurité WPA : si le réseau sélectionné contient des paramètres de sécurité pour l'authentification 802.1x, lorsque vous cliquez sur le bouton Connexion, la page Sécurité avancée de l'Assistant Profil s'affiche. À partir de cette boîte de dialogue, vous pouvez entrer les paramètres 802.1x et vous connecter au réseau.
> - Le réseau sélectionné ne comporte pas de paramètres de sécurité WEP (Ouvert) Si le réseau ne comporte pas de sécurité (Ouvert). Cliquez sur le bouton Connexion pour vous connecter au réseau.
> - Le réseau sélectionné contient des paramètres de sécurité WEP ou WPA-PSK : si le réseau sélectionné contient des paramètres de sécurité pour le chiffrement WEP, lorsque vous cliquez sur le bouton Connexion, la page Sécurité avancée de l'Assistant Profil s'affiche. À partir de cette boîte de dialogue, vous pouvez entrer les paramètres de sécurité WEP et vous connecter au réseau.

8. Cliquez sur OK pour vous connecter au réseau.

## Connexion à un réseau en utilisant un point d'accès

Un réseau d'infrastructure est constitué de un ou plusieurs points d'accès et de un ou plusieurs ordinateurs équipés de cartes sans fil. Chaque point d'accès doit posséder une connexion filaire au réseau local (LAN).

Vous pouvez vous connecter à un réseau en créant tout d'abord un nouveau profil à l'aide de l'Assistant Profil, puis en sélectionnant ce profil pour vous connecter au point d'accès du réseau en cliquant sur le bouton Connexion. Vous pouvez également vous connecter à un réseau en utilisant le bouton Rechercher. Reportez-vous à la section Créer un nouveau profil pour obtenir davantage d'informations.

## Connexion à un réseau poste à poste (Ad hoc)

Connexion ou démarrage d'un réseau Ad hoc
Démarrage d'un réseau Ad hoc
Arrêt d'une connexion Ad hoc
tab Création d'un profil Ad hoc à l'aide de l'Assistant Profil

En mode Poste à Poste (Ad hoc), vous pouvez envoyer et recevoir des informations provenant d'autres ordinateurs sur un réseau ad hoc. Tous les clients sans fil du réseau ad hoc doivent utiliser un nom de réseau (SSID) et un numéro de canal identiques. Pour obtenir une liste des canaux ad hoc 802.11a autorisés, reportez-vous à la section Paramètres de la carte.

| REMARQUE : lors d'une recherche en utilisant un profil ad hoc défini sur un canal de transmission spécifique, vous serez connecté au réseau ad hoc trouvé en utilisant le canal de ce réseau. Le numéro du nouveau canal sera affiché dans les paramètres de la carte.

### Connexion à un réseau Ad hoc

| REMARQUE : pour obtenir davantage d'informations relatives à la connexion à un réseau ad hoc en utilisant un profil, reportez-vous à la section Créer un profil ad hoc à l'aide de l'Assistant Profil.

Connexion à un réseau ad hoc à l'aide d'un profil

- Sélectionnez un profil ad hoc dans la Liste des profils et cliquez sur le bouton Connexion. Cette méthode utilise un profil ad hoc prédéfini créé à l'aide de l'Assistant Profil. En cas de connexion avec un réseau ad hoc, le canal de transmission établi par le premier ordinateur est utilisé. Ce canal peut être différent du canal sélectionné lors de la création du profil ad hoc à l'aide de l'Assistant Profil.

Association à un réseau ad hoc sans profil

- Session ad hoc unique sans utiliser de profil. Cette méthode n'utilise pas de profil prédéfini. Pour vous connecter à tout réseau ad hoc, cliquez sur le bouton Rechercher pour rechercher les réseaux ad hoc disponibles, entrez le mot de passe (SSID), puis cliquez sur le bouton Connexion pour établir la connexion. En cas de connexion avec un réseau ad hoc, le canal de transmission établi par le premier ordinateur est utilisé.

### Démarrer un réseau Ad hoc

Vous pouvez démarrer un réseau ad hoc en utilisant votre ordinateur comme station sans fil. Cette méthode utilise le SSID de votre ordinateur pour établir le réseau ad hoc auquel les autres utilisateurs se connecterons. Lorsque vous êtes à l'origine du réseau ad hoc, tous les autres utilisateurs doivent utiliser le canal et le SSID.

### Mettre fin à une connexion Ad hoc

Pour mettre fin à une connexion ad hoc, cliquez sur le profil par défaut dans la Liste des profils, puis sur le bouton Fermer.

### Créer un profil ad hoc à l'aide de l'Assistant Profil.

La section suivante explique la création d'un profil à l'aide de l'Assistant Profil, et la connexion à un réseau ad hoc.

Paramètres généraux

1. Dans la fenêtre Général, cliquez sur l'onglet Réseaux.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter. La boîte de dialogue Paramètres généraux apparaît.
3. Entrez un nom de profil dans le champ Nom du profil.
4. Entrez l'identificateur SSID du réseau dans le champ Nom du réseau (SSID).
5. Cliquez sur mode de fonctionnement Ad hoc.
6. Cliquez sur Protéger ce profil par un mot de passe pour définir le mot de passe du profil.
7. Cliquez sur Suivant.

Paramètres de sécurité

8. Sélectionnez Aucun ou WEP pour le chiffrement des données.
9. Pour WEP, sélectionnez un niveau de chiffrement de 64 ou 128 bits.
10. Sélectionnez l'index de clé 1, 2, 3 ou 4.
11. Entrez l'expression de passe ou la clé hexadécimale requise.
12. Si la case Protection par mot de passe a été cochée dans la fenêtre Paramètres généraux,
    cliquez sur Suivant pour afficher la fenêtre Mot de passe.

Paramètres de protection par mot de passe

13. Cliquez sur la case à cocher Protéger ce profil par un mot de passe.
14. Entrez un mot de passe dans le champ Mot de passe.
15. Entrez à nouveau le mot de passe dans le champ Confirmer le nouveau mot de passe.
16. Cliquez sur le bouton Précédent pour modifier ou vérifier le paramètre, ou cliquez sur Terminer pour retourner à la boîte de dialogue Réseaux.

Connexion au réseau

17. Modification du canal de transmission par défaut à partir de l'onglet Carte réseau : il n'est pas nécessaire de modifier le canal par défaut, sauf si les autres ordinateurs du réseau ad hoc utilisent un autre canal. Pour modifier le canal par défaut, cliquez sur l'onglet Carte réseau, puis sur Configurer sous Sélection du canal ad hoc. Sélectionnez une bande de fonctionnement et un canal. Cliquez sur OK pour enregistrer le paramètre.
18. Sélectionnez l'onglet Réseaux.
19. Lorsque le nouveau profil est créé, cliquez sur celui-ci dans la Liste des profils. Les profils utilisant le mode ad hoc sont indiqués par une icône d'ordinateur située à côté du nom du profil.
20. Cliquez sur le bouton Connexion pour vous connecter au réseau ad hoc.

## Activation/désactivation de l'émetteur-récepteur de la carte

Lorsque votre ordinateur est allumé, l'émetteur-récepteur de la carte transmet des signaux en permanence si celui-ci est activé. Dans certaines situations, telles que le décollage et l'atterrissage des avions, les signaux radio doivent être interrompus car ils pourraient provoquer des interférences. La section suivante décrit comment utiliser votre clavier (si cette option est disponible) et Intel(R) PROSet pour cartes sans fil pour activer ou désactiver l'émetteur-récepteur.
L'émetteur-récepteur peut être activé et désactivé à l'aide du clavier de l'ordinateur, de l'option de menu sans fil de la barre des tâches et depuis Intel(R) PROSet pour cartes sans fil. L'état actuel de l'émetteur-récepteur est affiché dans l'icône de carte sans fil de la barre des tâches et dans la fenêtre Général.

Utilisation du commutateur matériel optionnel d'activation/désactivation de l'émetteur-récepteur
L'émetteur-récepteur peut être activé ou désactivé depuis le clavier ou depuis un commutateur matériel externe si ces options sont disponibles. Consultez le fabricant de votre ordinateur pour de plus amples informations. Intel(R) PROSet pour cartes sans fil affiche l'état actuel de l'émetteur-récepteur dans la fenêtre Général si une de ces options est installée.
Utilisation de Intel(R) PROSet pour cartes sans fil pour activer/désactiver l'émetteur-récepteur
L'émetteur-récepteur peut être activé ou désactivé depuis la fenêtre Général de Intel(R) PROSet pour cartes sans fil. L'état actuel de l'émetteur-récepteur est affiché dans l'option de menu de la barre des tâches de l'adaptateur réseau sans fil. La fenêtre Général affiche également l'état actuel de l'émetteur-récepteur si l'option matérielle est installée.
Activation/désactivation de l'émetteur-récepteur de la carte
Remarque : lorsque votre ordinateur portable est allumé, l'émetteur-récepteur de la carte transmet des signaux en permanence. Dans certaines situations, à bord d'un avion par exemple, les signaux de l'émetteur-récepteur peuvent causer des interférences.
Pour désactiver l'émetteur-récepteur de la carte : dans la fenêtre Général, cliquez sur le bouton Désactiver situé en regard de Interrupteur de l'émetteur-récepteur de la carte.

- La carte sans fil n'est plus associée au réseau lorsque l'émetteur-récepteur est désactivé.
- Lorsque l'émetteur-récepteur est désactivé, Intel(R) PROSet pour cartes sans fil peut être utilisé pour modifier ou ajouter le contenu des profils.

Pour activer l'émetteur-récepteur de la carte : dans la boîte de dialogue Général, cliquez sur le bouton Activer situé en regard de l'Interrupteur de l'émetteur-récepteur de la carte.
Lorsque l'émetteur-récepteur de la carte est activé, une tentative d'association avec le point d'accès du réseau est effectuée en utilisant le dernier profil utilisé. Si la carte ne peut se connecter au point d'accès, le Service de configuration recherche un réseau disponible. Reportez-vous à la section Service de configuration pour obtenir davantage d'informations.

### Activation/désactivation de l'émetteur-récepteur depuis l'option de menu de la barre des tâches

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de carte sans fil de la barre des tâches et sélectionnez la carte sans fil en cours d'utilisation. Selon l'état actuel de l'émetteur-récepteur, sélectionnez Désactiver la carte (l'émetteur-récepteur est déjà ACTIVÉ, sélectionnez cette option pour le DÉSACTIVER) ou Activer la carte (l'émetteur-récepteur est déjà DÉSACTIVER, sélectionnez cette option pour l'ACTIVER).

## Désactivation de l'émetteur-récepteur depuis Windows

L'émetteur-récepteur peut être désactivé (mis hors service) via le système d'exploitation Windows, à l'aide du Gestionnaire de périphériques.

Pour Windows XP et 2000 :

1. Depuis le bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail et cliquez sur Propriétés.
2. Cliquez sur l'onglet Matériel.
3. Cliquez sur le bouton Gestionnaire de périphériques.
4. Cliquez deux fois sur Cartes réseau.
5. Cliquez avec le bouton droit sur la carte sans fil utilisée.
6. Choisissez Désactiver dans le menu contextuel.
7. Cliquez sur OK.

## Affichage des paramètres avancés des cartes sous Windows

Les options avancées qui suivent sont disponibles sous l'onglet Paramètres avancés du Gestionnaire de périphériques de Windows si Intel(R) PROset pour cartes sans fil n'est pas installé. Si Intel(R) PROset pour cartes sans fil est installé, l'onglet Paramètres avancés affiche le bouton Ouvrir. Sélectionnez ce bouton pour ouvrir Intel(R) PROset pour cartes sans fil.

Pour accéder aux options avancées :

1. Depuis le bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail et cliquez sur Propriétés.
2. Cliquez sur l'onglet Matériel.
3. Cliquez sur le bouton Gestionnaire de périphériques.
4. Cliquez deux fois sur Cartes réseau.
5. Cliquez avec le bouton droit sur la carte sans fil utilisée.
6. Sélectionnez l'onglet Avancé.

Options de l'onglet Paramètres avancés sous Windows XP et Windows 2000 :

- Puissance de transmission ad hoc - Permet de définir le niveau de puissance de sortie ad hoc 802.11b de la carte sans fil.
- Protection en mode mixte - RTS/CTS activé (Paramètre par défaut) : utilisez ce mode pour éviter les conflits dans les environnements en mode mixte où les clients 802.11g et 802.11b ne peuvent pas communiquer entre eux. Auto-CTS activé : ce mode améliore les performances dans les environnements en mode mixte où les clients 802.11g et 802.11b sont à proximité et peuvent communiquer entre eux. Cette option peut aussi être définie dans les Paramètres avancés.
- Gestion de la consommation - Permet de définir l'équilibre entre la source d'alimentation et la pile de l'ordinateur.
- Mode sans fil - Permet de sélectionner le mode sans fil (type de modulation) pour le débit des données. Le paramètre par défaut est « 802.11g et 802.11b ». Cette option utilise des débits de données de 11 Mbit/s et de 54 Mbit/s. Les autres options sont « 802.11g uniquement » et « 802.11b uniquement ».

## Installation et désinstallation de la fonctionnalité de synchronisation par mot de passe 802.1x

Pour installer la fonctionnalité de synchronisation par mot de passe 802.1x (Utiliser l'ouverture de session Windows), vous devez tout d'abord désinstaller Intel(R) PROSet pour cartes sans fil puis réinstaller Intel(R) PROSet pour cartes sans fil avec la fonctionnalité de synchronisation par mot de passe 802.1x .

1. Cliquez sur Démarrer à Paramètres à Panneau de configuration à Ajout/Suppression de programmes à Intel(R) PROSet.
2. Sélectionnez Supprimer.
3. Insérez le cédérom d'installation dans le lecteur de CD.
4. Sélectionnez autorun.exe sur le cédérom.
5. Cliquez sur Installer le logiciel.
6. Dans l'écran Assistant InstallShield Intel(R) PROSet pour cartes sans fil, cliquez sur Suivant.
7. Sur l'écran Contrat de licence, lisez l'accord et sélectionnez J'accepte les termes du contrat de licence. Cliquez ensuite sur Suivant.
8. Sélectionnez Personnalisée sur l'écran Type d'installation et cliquez sur Suivant.
9. Cliquez sur la fonctionnalité de synchronisation par mot de passe 802.1x. Sélectionnez Cette fonctionnalité sera installée sur le disque dur local .
10. Cliquez sur Suivant.
11. Cliquez sur Installer sur l'écran Prêt à installer le programme.
12. Lorsque le logiciel est installé sur votre ordinateur, cliquez sur Terminer.
13. Cliquez sur Quitter pour fermer la fenêtre Connexions réseau Intel(R) PRO.
14. Redémarrez votre ordinateur.
15. Pour lancer Intel(R) PROSet, double-cliquez sur l'icône Intel(R) PROSet de la barre des tâches, ou suivez le chemin d'accès Démarrer à Programmes à Intel Network Adapters à Intel(R) PROSet.

| REMARQUE : la commutation rapide de Windows XP et l'écran d'accueil sont désactivés lorsque la fonctionnalité de synchronisation par mot de passe 802.1x est installée.

Pour installer la fonctionnalité de synchronisation par mot de passe 802.1x (Utiliser l'ouverture de session Windows), vous devez tout d'abord désinstaller Intel(R) PROSet pour cartes sans fil puis réinstaller Intel(R) PROSet pour cartes sans fil avec la fonctionnalité de synchronisation par mot de passe 802.1x .

1. Cliquez sur Démarrer à Paramètres à Panneau de configuration à Ajout/Suppression de programmes à Intel(R) PROSet.
2. Sélectionnez Supprimer.
3. Insérez le cédérom d'installation dans le lecteur de CD.
4. Sélectionnez autorun.exe sur le cédérom.
5. Cliquez sur Installer le logiciel.
6. Dans l'écran Assistant InstallShield Intel(R) PROSet pour cartes sans fil, cliquez sur Suivant.
7. Sur l'écran Contrat de licence, lisez l'accord et sélectionnez J'accepte les termes du contrat de licence. Cliquez ensuite sur Suivant.
8. Sélectionnez Personnalisée sur l'écran Type d'installation et cliquez sur Suivant.
9. Cliquez sur la fonctionnalité de synchronisation par mot de passe 802.1x. Sélectionnez Cette fonctionnalité ne sera pas disponibles.
10. Cliquez sur Suivant.
11. Cliquez sur Installer sur l'écran Prêt à installer le programme.
12. Lorsque le logiciel est installé sur votre ordinateur, cliquez sur Terminer.
13. Cliquez sur Quitter pour fermer la fenêtre Connexions réseau Intel(R) PRO.
14. Redémarrez votre ordinateur.
15. Pour lancer Intel(R) PROSet, cliquez deux fois sur l'icône Intel(R) PROSet de la barre des tâches, ou suivez le chemin d'accès Démarrer à Programmes à Cartes réseau Intel à Intel(R) PROSet.

| REMARQUE : La commutation rapide de Windows XP et l'écran d'accueil sont activés lorsque la fonctionnalité de synchronisation par mot de passe 802.1x est désinstallée.

Retour à la page Index

Veuillez lire tous les restrictions et dénis de responsabilité.